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1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Электромеханик по лифтам (4 уровень квалификации)»	
2. Номер квалификации:                                                       16.00300.02
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Электромеханик по лифтам», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 декабря 2013г. № 754н, Зарегистрирован в Минюсте России 25.02.2014 N 31417, Номер 17 в реестре профессиональных стандартов 
4. Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт лифтов 
                                                                                                                                 (по реестру профессиональных стандартов)                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и № задания

	1
	2
	3

	Знания основ электротехники
	1/0
	1 - 4

	Знания об электрических схемах и электрических аппаратах лифта
	1/0
	5 - 10

	Знания о конструкции лифта, режимах его работы
	1/0
	11 - 17

	Знания о системе и составе работ по техническому обслуживанию лифтов
	1/0
	18 - 25

	Знания положений нормативных документов, регламентирующих деятельность электромеханика
	1/0
	26 - 29, 31, 32

	Знания по охране труда электромеханика
	1/0
	30, 33 – 37

	Знания порядка эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта и требований безопасности при выполнении данной работы
	1/0
	38 - 40


[bookmark: _Toc317462901][bookmark: _Toc332622680][bookmark: _Toc332623358][bookmark: _Toc332624034][bookmark: _Toc332624372][bookmark: _Toc360378408][bookmark: _Toc360378642][bookmark: _Toc360434216]Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответа: 40
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 0
Количество заданий на установление последовательности: 0
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	- проведение осмотра лифта;
- определение внешних повреждений;
- проверка уровня рабочих жидкостей;
- очистка оборудования с помощью приспособлений;
- смазка оборудования;
- ведение документации (запись в журнале)
- проверка параметров механического и электрического оборудования;

- регулировка механического и электрического оборудования;

- проверка исправности работы механических и электрических устройств безопасности;

-  устранение неисправностей механического и электрического оборудования;

- восстановление функционирования лифта после проведения испытаний;

- инструктаж пассажиров о правилах проведения и порядке эвакуации их;

- освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта;

- проверка правильности функционирования лифта во всех режимах работы (нормальной, в режиме 
управления из машинного помещения, в режиме управления с крыши кабины, в иных режимах 
управления, предусмотренных руководством (инструкцией) по 
эксплуатации);

- визуальный контроль неисправностей работы лифтового оборудования;

- очистка блоков лифтового оборудования;

- информирование руководства о выявленных повреждениях.






	- соблюдение правильной последовательности действий, следование инструкции;
- подбор, проверка, использование инструментов и средств защиты; 
- соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по осмотру и обслуживанию лифтов; 
- правильное заполнение документации по итогам выполнения работ

	Практическое задание
Задания комплексного типа 
№№ 1-10




7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.


10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа


1. Задание. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В. По какой схеме следует соединить обмотки двигателя?

- звезда;
- треугольник;
- зигзаг.

2. Задание. Какой прибор используется для измерения электрической мощности?
-  амперметр;
-  вольтметр;
-  ваттметр;
-  счетчик.

3. Задание. Почему магнитопровод асинхронного двигателя набирают из тонких листов электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга?
- для уменьшения потерь на вихревые токи;
- для уменьшения потерь на гистерезис (перемагничивание);
- для упрощения конструкции магнитопровода.

4. Задание. Как измениться температура провода, нагреваемого током, при увеличении его длины, если сила тока остается неизменной?
- увеличится;
- не изменится;
- уменьшится.

5. Задание. Автоматические выключатели служат для отключения электроустановок от электрических сетей при:
- коротких замыканиях;
- пробое на землю;
- перегрузках;
- коротких замыканиях, пробое на землю или перегрузках.

6. Задание.  Для какой цели устанавливаются этажные реле в электросхемах лифта?
- для регистрации приказов или вызовов;
- для обеспечения точности остановки кабины на этаже;
- для подачи сигнала на открытие дверей при остановке кабины.

7. Задание. Чем регулируют выдержку времени в электромагнитных реле?
- выдержку времени можно регулировать пружиной, отталкивающей якорь
- регулированием растворов контактов
- регулированием провалом контактов.

8. Задание. Для какой из указанных электрических цепей должны быть предусмотрены отдельные выключатели?
- вентиляции кабины;
- двусторонней переговорной связи из кабины;
- аварийной сигнализации;
- вызова обслуживающего персонала из кабины;
- освещения помещений для размещения оборудования.

9. Задание. Каким должно быть напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации?
- не более 254 В;
- не более 660 В;
- не более 380 В;
- не более 440 В

10. Задание. Электрические   выключатели, контролирующие   запирание   дверей   шахты предназначены для:
- включения привода и открывания дверей шахты после прибытия кабины на этажную площадку;
- включение привода и закрывания дверей шахты до начала пуска и движения кабины по приказам и вызовам;
- включения и отключения привода автоматических дверей;
- исключения пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты.


11. Задание. При какой номинальной скорости лифта допускается применять барабанную лебедку или лебедку со звездочкой?
- не более 1,4 м/с;
- не более 1,0 м/с;
- не более 0,71 м/с;
- не более 0,63 м/с.

12. Задание. Какие элементы лебедки допускается не ограждать?
- вращающиеся шкивы, блоки, шестерни и звездочки;
-  выступающие валы двигателя, шкива (барабана) трения;
- ремни и цепи;
- штурвалы для ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические валы.

13. Задание. Для чего служат редукторы лифтовых лебедок

- для преобразования электрической энергии в механическую;
- для обеспечения нужной частоты вращения канатоведущего шкива;
- для обеспечения соединения канатоведущего шкива с электродвигателем;
- для плавности движения кабины лифта.

14. Задание. Назначение противовеса
- уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине;
- для предотвращения перехода кабиной крайних положений;
-  для удержания кабины на направляющих при срабатывании ловителей.

15. Задание. Количество устанавливаемых выключателей безопасности в приямке лифта при глубине приямка более 1550 мм:
-  один;
-  два;
-  три.

16. Задание. С какой скоростью должна двигаться кабина лифта в режиме «Ревизия», если номинальная скорость лифта более 0,63 м/с?
- с пониженной скоростью не более 0,35 м/с;
- с пониженной скоростью не более 0,4 м/с;
- с пониженной скоростью не более 0,55 м/с.

17. Задание. В режиме «нормальная работа» при поступлении вызова с других этажей на его выполнение отправляется кабина
- с пассажиром;
- свободная без пассажиров;
- при не полной загрузке;
- в «утреннем режиме»; 
- в «вечернем режиме».

18. Задание. При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по ограничителю скорости:
- при 15 дневном и месячном обслуживании;
- при месячном;
- при годовом обслуживании
  - не регламентируется, по мере необходимости.
19. Задание. При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по проверки износа червячной пары (расход в паре редуктора?)
- при 15 дневном обслуживании;
- при месячном обслуживании;
- при годовом обслуживании;
- не регламентируется, но не более двух лет эксплуатации;
-не регламентируется, по мере необходимости.

20. Задание. Ограничитель скорости должен сработать, если скорость движения кабины вниз превышает номинальную не менее, чем на:
- 5 %;
- 10%;
- 15% ;
- 25%.

21. Задание. Из-за чего в процессе движения может не всегда правильно производится определение текущего местоположения кабины?

-  зазор между шунтами и датчиками замедления и (или) точной остановки больше допустимого;
-  неисправен диод в одной из кнопок вызова или приказа;
-  неисправен стабилизатор напряжения в плате ПУ-1.

22. Задание. Какие параметры подвергаются проверке и регулировке при обслуживании дверей шахты и кабины с раздвижными дверями и автоматическим приводом?
 - зазоры между защелками замков и упорами кареток;
-  зазоры между роликами замка двери шахты и боковыми сторонами отводки;
-  глубина входа ролика в паз отводки;
-  зазоры между линейками и  контрроликами кареток. 

23. Задание. Допустимый зазор между соединительными полумуфтами асинхронного электродвигателя с подшипниками скольжения
-  1-2 мм;
-  3-8 мм;
-  10-15 мм;
-  15-20 мм.

24. Задание. Каковы сроки техосмотра ТО-1?
- проводится 1 раз в 15 дней;
- проводится 1 раз в 2 недели;
- проводится 1 раз в месяц;
- проводится 1 раз в 3 месяца.

25. Задание. Замена или установка устройств безопасности является основанием для:
- проведения визуального и измерительного контроля;
- проверки функционирования лифта во всех режимах в соответствии с паспортом лифта;
- проведения полного технического освидетельствования;
- проведения частичного технического освидетельствования.

26. Задание. Какие действия относятся к обязанностям электромеханика перед началом работ в шахте лифта?
- проверка наличия электросхемы в машинном помещении;
- проверка исправности освещения машинного помещения;
- проверка исправности освещения этажной площадки;
- проверка исправности действия контактов дверей шахты;
- проверка исправности действия контактов дверей кабины.

27. Задание. Работнику с какой группой по электробезопасности разрешается выполнять измерения мегаомметром в процессе технического обслуживания лифта?
- работнику с II группой;
- работнику с III группой;
- работнику с IV группой;
- работнику с V группой;
- независимо от группы.

28. Задание. Какие действия относятся к запрещенным при проведении работ на лифтах
- производить регулировку дверей шахты с крыши кабины;
- производить любую работу при нахождении на крыше движущейся кабины;
- производить покраску оборудования лифта;
- производить замену плат в станции управления;
- производить замену ламп освещения шахты.


29. Задание. Работнику с какой группой по электробезопасности разрешается выполнять измерения мегаомметром в процессе технического обслуживания лифта?
- работнику с II группой;
- работнику с III группой;
- работнику с IV группой;
- работнику с V группой;
- независимо от группы.

30. Задание. В каком объеме допускается производить работы на лифтах электромеханику единолично?
- в объеме текущих осмотров по графику работ;
- в объеме инструкции лифтера;
- по устранению неисправностей;
- по вызову пассажиров


31. Задание. Допускается ли сращивание тяговых элементов?
- допускается, если сращенный тяговый элемент имеет документ, подтверждающий его качество;
- допускается, если число тяговых элементов более двух;
- допускается, если используется полиспастная подвеска;
-	не допускается.


32. Задание. Какие помещения должны быть оборудованы двусторонней переговорной связью с местом нахождения обслуживающего персонала?
- шахта лифта;
- машинное помещение;
- блочное помещение;
- кабина и крыша кабины;
- приямок.

33. Задание. В каком случае нельзя продолжать использовать лифт по назначению?
- точность автоматической остановки кабины на одной из этажных площадок + 10 мм;
- не горит лампочка световой индикации на этажной площадке;
- дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этажной площадке без применения специального ключа.

34. Задание. Работа по замене тяговых канатов должна выполняться двумя электромеханиками по лифтом или специальной бригадой в присутствии:
- электромеханика, ответственного за исправное состояние лифта;
- ответственного за организацию производства работ;
- представителя владельца;
- представителя организации, изготовившей данный КВШ;
- лебёдчика.

35. Задание. В каком случае можно продолжать использовать пассажирский лифт с автоматическим приводом дверей по назначению
- не освещена кабина или площадка перед дверями шахты;
- при работе лифта появляется посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари;
- горизонтальное расстояние между порогами кабины и посадочных (погрузочных) площадок не превышает величину 20 мм.

36. Задание. О нештатной ситуации или несчастном случае на производстве электромеханик по лифтам должен немедленно сообщить:
- в службу скорой помощи;
- в МЧС;
- в отдел по охране труда предприятия;
- ответственному за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов;
- в инспекцию Ростехнадзора.

37. Задание. Какой знак относятся к предписывающим?
- «Не включать. Работают люди»;
- «Работать здесь»;
- «Не включать. Работа на линии»;
- «Осторожно. Электрическое напряжение»;
- «Не открывать. Работают люди».

38. Задание. В какое положение необходимо установить кабину лифта с автоматическим приводом дверей при эвакуации пассажиров?
-  на уровне посадочной площадки.
- ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм.
- выше уровня посадочной площадки на 200-300 мм.


39. Задание. Как производится перемещение кабины лифта при эвакуации?
- сразу на всю необходимую высоту;
- прерывисто по 50-100 мм;
- прерывисто по 300-400 мм.

40. Задание. При эвакуации пассажиров из кабины лифта с распашными дверями необходимо:
- установить кабину лифта выше уровня посадочной площадки на 200-300 мм;
-. установить кабину лифта ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм;
- установить кабину лифта в пределах точной остановки.
 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:
	№
задания
	Правильный № ответа и ответ
	№
задания
	Правильный № ответа и ответ

	1
	2 - треугольник
	21
	1 - зазор    между    шунтами    и    датчиками замедления   и   (или)   точной   остановки больше допустимого

	2
	3 - ваттметр
	22
	1. зазоры между защелками замков и упорами кареток;
2. зазоры между роликами замка двери шахты и боковыми сторонами отводки;
3. глубина входа ролика  в паз отводки;
4. зазоры между линейками и  контрроликами кареток. 


	3
	1 - для уменьшения потерь на вихревые токи
	23
	2 – (3-8 мм)

	4
	2 - не изменится
	24
	3 - проводится 1 раз в месяц

	5
	4 - коротких   замыканиях, пробое   на землю или перегрузках
	25
	4 - проведения частичного технического освидетельствования

	6
	1 - для    регистрации    приказов    или вызовов
	26
	4 - проверка исправности действия контактов дверей шахты

	7
	1 - выдержку времени можно регулировать пружиной, отталкивающей якорь

	27
	3 - на электромеханика, за которым закреплён лифт

	8
	5 - освещения помещений для размещения оборудования
	28
	2 - производить любую работу при нахождении на крыше движущейся кабины

	9
	1 - не более 254 В
	29
	3 - работнику с IV группой

	10
	4 - исключения пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты
	30
	1 - в объеме текущих осмотров по графику работ

	11
	4 – не более 0,63 м/с
	31
	4 - не допускается

	12
	4 - штурвалы для ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические валы
	32
	4 - кабина и крыша кабины

	13
	2 - для   обеспечения нужной частоты вращения канатоведущего шкива
	33
	3 - дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этажной площадке без применения специального ключа

	14
	1 - уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине
	34
	2 - ответственного за организацию производство работ

	15
	2 - два
	35
	3 - горизонтальное расстояние между порогами кабины и посадочных (погрузочных) площадок не превышает величину 20 мм

	16
	2 - с пониженной скоростью не более 0,4 м/с
	36
	4 – ответственному за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов

	17
	2 - свободная без пассажиров
	37
	2 - «Работать здесь»

	18
	2 - при месячном обслуживании
	38
	2 - когда уровень пола кабины находится ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм

	19
	3 - при годовом обслуживании
	39
	3 - прерывисто по 300-400 мм

	20
	3 - 15%
	40
	3 – установить кабину в пределах точной остановки



Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 10 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 8 тестовых заданий. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.
Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. У соискателя есть возможность однократной пересдачи теоретической части профессионального экзамена. 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1. Задание.

	1)  Проверка и регулировка замков дверей шахты (ДШ) лифта грузоподъемностью 400 кг.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов. 
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	
2) Проверка и регулировка натяжного устройства ограничителя скорости (ОС.)
Критерии оценки:
	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
3) Поиск и устранение неисправности при срабатывании охраны шахты (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	
40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	

	
2.Задание.

	1) Проверка и регулировка выключателей ВКО и ВКЗ лифта грузоподъемностью 400 кг.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	
2) Проверка и регулировка положения упоров, приводящих в действие выключатель конечный переспуска- переподъема  кабины.
Критерии оценки:
	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	
3) Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность цепи дверей шахты (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%



3.Задание. 



	1) Проверка и регулировка зазоров между контрроликами и линейками ДШ лифта грузоподъемностью 400 кг.
 Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2) Проверка и регулировка тормозного устройства лебедки главного привода Критерии оценки:
	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
3) Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность работы грузовзвешивающего устройства (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%






4. Задание. 
	
1) Проверка и регулировка натяжения ремня привода двери лифта грузоподъемностью 400 кг.
  Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	
2)  Проверка и регулировка механизма реверса привода двери лифта грузоподъемностью 400 кг.
Критерии оценки:
	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	
3) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием регистрации приказа (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%










5. Задание. 

	1) Проверка и регулировка глубины входа ролика замка в паз отводки лифта грузоподъемностью 400 кг.
 Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2)  Проверка износа фрикционных накладок тормозного устройства и замена накладок.
Критерии оценки:

	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
3) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием регистрации     вызова (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	
Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	




	

	
6.Задание.

	
	
	


	1) Проверка и регулировка грузовзвешивающего устройства кабины лифта.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2)  Проверка и регулировка воздушного зазора между якорем (диском) и электромагнитом тормоза (на макете лебедки).                                       
Критерии оценки:
	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
3) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения пускателя главного привода (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	
40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	





	
	
	
	

	

	7. Задание.
	
1) Проверка и регулировка блока контроля двери шахты (ДШ) лифта грузоподъемностью 400 кг.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	
2)  Проверка состояния противовеса (рама, грузы, башмаки, вкладыши) и устранение выявленных отклонений.
Критерии оценки:
	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения электромагнита тормоза (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	
40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	









8.Задание.
	
1) Проверка и регулировка зазоров в притворе створок дверей шахты (ДШ) (вертикальность створок) лифта грузоподъемностью 400 кг.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2)  Проверка состояния ограничителя скорости и скорости его срабатывания.
Критерии оценки:
	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
3) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения пускателя привода двери (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	






9. Задание.
	
1) Проверка и регулировка натяжного устройства ограничителя скорости (ОС.)
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2)  Проверка износа фрикционных накладок тормозного устройства и замена накладок.
Критерии оценки:
	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
3) Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность силовых цепей (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	






10. Задание. 
	
1) Проверка и регулировка тормозного устройства лебедки главного привода.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2)  Проверка и регулировка выключателей ВКО и ВКЗ лифта грузоподъемностью 400 кг.
Критерии оценки:
	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. 
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения электромагнита тормоза (станция управления MCS-300).
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	




	
	

	Практическая часть профессионального экзамена состоит из 3-х заданий. Задание считается невыполненным и экзамен прекращается в случае грубого нарушения правил безопасной работы, создавших аварийную обстановку.

Время на выполнения задания – не более 90 мин.
	
Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.




13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).
2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
8. ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
9. ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности
10. ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
11. ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
12. ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
13. ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
14. ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры
15. ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
16. СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров
17. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования
18. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
19. ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов
20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения
  21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания
  22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.
  23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования




