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1. Наименование квалификации и уровень квалификации Электромеханик поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров (5 уровень квалификации)
	
2. Номер квалификации:                                                     16.05000.01
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014 № 1160н, Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2015 N 35750, номер 361 в реестре профессиональных стандартов 

4. Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)
                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и № задания

	1. Знания устройства эскалатора
	0/1

	1-8

	2. Знания функционирование эскалатора по технической документации
	0/1


	9-13

	3. Знания инструкции по техническому обслуживанию
	0/1
	14-19

	4. Знания методы и способы устранения неисправностей
	0/1
	20-25

	5. Знания по охране труда и технике безопасности электромеханика
	0/1
	26-40
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Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответа: 30
Количество заданий с открытым ответом: 6
Количество заданий на установление соответствия: 2
Количество заданий на установление последовательности: 2
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	- Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля
- Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования
- Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля
	- Соблюдение правильной последовательности действий;
- Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования;

- Правильное заполнение документации

	Задания на выполнение практических заданий 
Задание № 1,
Задание № 2,
Задание № 3,
Задание № 4.




7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)
Устанавливаются в соответствии с:
· ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
· ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
· Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
· 
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

1. Знания устройства эскалатора


1. Задание. Что такое эскалатор?

1) наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;
2) горизонтальное непрерывно движущееся полотно с механическим приводом для перемещения пассажиров, с уклоном по отношению к горизонту не более 15;
3) установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения.

ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности 3.1.1

2. Задание. Как называется грузонесущий элемент пластинчатого пассажирского конвейера, состоящий из пластин, объединенных тяговыми цепями?

1) пластинчатое полотно конвейера;
2) лестничное полотно конвейера;
3) пластинчатая лента конвейера.


3.Задание.  Грузонесущий элемент ленточного пассажирского конвейера в виде бесконечной ленты с рифленой (в продольном направлении) наружной поверхностью, во впадины которой входят зубья гребенки входной площадки называется? 

1) лента;
2) полотно;
3) пластинчатое полотно.

4.Задание. Как называется устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза?

1) рабочий тормоз;
2) вспомогательный тормоз;
3) ручной тормоз;
4) дополнительный тормоз.

5.Задание. Грузонесущий элемент эскалатора, состоящий из ступеней, объединенных тяговыми цепями называется? 

1) ступенчатая лента;
2) лестничное полотно эскалатора;
3) пластинчатое полотно конвейера;
4) лестничная лента эскалатора.

6. Задание. Как называется деталь передней части ступени с рифленой поверхностью, во впадины которой входят зубья настила смежной ступени эскалатора?

1) подступенок ступени;
2) торец ступени;
3) балка ступени.

7. Задание.  Нижняя вертикальная часть балюстрады, расположенная вдоль трассы несущего полотна на уровне ступеней, пластин или ленты, предназначенная для регулирования зазора между ступенью и балюстрадой называется? 

1) плинтус балюстрады;
2) карниз балюстрады;
3) фартук балюстрады.

8.Задание. Запишите цифры, которые указывают на чертеже основные части эскалатора, в соответствии с названиями этих частей на чертеже.
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3. Знания функционирования эскалатора по технической документации
9.Задание. Назначение рабочего тормоза эскалатора/пассажирского конвейера.
1) для остановки несущего полотна при отключении электродвигателя;
2) для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза.


10. Задание. Определение термина "Балюстрада", назначение:

1) часть поручня, предназначенная для удержания поручня при его движении по рабочей ветви;
2) устройство, снижающее риск защемления предметов между ступенями и фартуком;
3) совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера.

ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности 3.1.4110.

11.Задание. Назначение привода эскалатора/конвейера:

1) для приведения в действие механизма аварийного тормоза;
2) для перемещения несущего полотна с номинальной скоростью;
3) для перемещения ленты поручня;
4) для перемещения несущего полотна вручную.

12. Задание. При каких событиях должен действовать рабочий тормоз (тормоза)? (Несколько правильных ответов)

1) при отключении главного привода;
2) при отключении вспомогательного привода;
3) при обесточивании цепи управления;
4) при увеличении скорости лестничного полотна на 30% номинальной скорости и более;
5) при самопроизвольном изменении направления движения лестничного полотна работающего на подъем эскалатора.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.2.312.

13. Задание. Главный привод эскалатора предназначен? 

1) для передвижения лестничного полотна эскалатора с эксплуатационной скоростью;
2) для передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью;
3) для передвижения лестничного полотна при монтажных и демонтажных работах, при техническом обслуживании.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.1.1.

14. Задание. В каких случаях аварийный тормоз должен останавливать эскалатор? (Несколько правильных ответов)

1) в случае увеличения скорости лестничного полотна, работающего на спуск;
2) в случае самопроизвольного изменения направления движения лестничного полотна, работающего на подъем;
3) в случае отказа рабочего тормоза;
4) в случае обесточивания главного привода;
5) в случае аварийной остановки эскалатора оператором/машинистом.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.2.614. 

15. Задание. Разрешается ли допускать в электроустановки работников, которые их не обслуживают?

1) разрешается только с напарником, либо работником, имеющим группу II по электробезопасности;
2) разрешается в одно лицо;
3) не разрешается;
4) разрешается только в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III по электробезопасности, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

16. Задание.  Какие действия необходимо произвести перед применением основных электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1000В?

1) визуально проверить исправность защитного средства;
2) убедиться в наличии инвентарного (идентификационного) номера;
3) убедиться в своевременности проведения периодических испытаний на основании поставленного срока годности на защитном средстве;
4) выполнить испытания на прочность защитного средства.

17. Задание.  Допускается ли применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек?

1) допускается только в защитных перчатках;
2) допускается при отсутствии подходящего размера;
3) не допускается.

Инструкция по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями 3.417.

18. Задание. Какие требования к выключателям для экстренной остановки эскалатора являются верными? (Несколько правильных ответов)

1) должны быть только самовозвратные;
2) должны быть установлены только в нижней части эскалатора;
3) должны быть несамовозвратные;
4) допускается устанавливать самовозвратные выключатели, но с устройством несамовозвратных блокировок;
5) должны быть снабжены надписью "Стоп";
6) должны быть установлены с двух сторон в верхних и нижних частях эскалатора.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.8.218.

19. Задание. С какой основной целью при выполнении работ на эскалаторе необходимо носить исправную спецодежду, застегнутую на все пуговицы?

1) для эстетичного вида работника;
2) для предотвращения загрязнения кожного покрова работника;
3) для исключения возможности ее захвата движущимися частями оборудования.
Инструкция по охране труда для Электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров 2.1


4. Знания методов и способов устранения неисправностей


20. Задание. Действия электромеханика, при выявлении неисправностей оборудования, инструмента, приспособлений, перед началом работы? 

1) при невозможности устранить неисправность - сообщить непосредственному руководителю. Использовать неисправные оборудование, инструмент или приспособления запрещено;
2) при выявлении неисправностей оборудования, инструмента, приспособлений, - сообщить непосредственному руководителю. Приступить к выполнению задания;
3) при выявлении неисправностей оборудования, инструмента, приспособлений -попытаться устранить неисправности и в случае не устранения неисправности, приступить к выполнению задания используя подручные средства.

Инструкция по охране труда для Электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров 2.16.

21. Задание. Какие материалы и приспособления используются для очистки оборудования? (Несколько правильных ответов)

1) ветошь;
2) щетка по металлу;
3) бензин;
4) растворитель;
5) щетка мягкая;
6) керосин, скипидар.

22.Задание. Методы очистки оборудования. (Несколько правильных ответов)

1) ручной;
2) механический;
3) электромагнитный;
4) инфракрасный.

23. Задание. Какие действия необходимо произвести в случае замены элементов тормозов (колодок, тяг, пружин и др.)? (Несколько правильных ответов)

1) проверку работоспособности тормоза в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
2) сделать об этом запись в паспорте эскалатора;
3) сделать об этом запись в журнал технического обслуживания;
4) выполнить испытания эскалатора с полной загрузкой.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.2.10 Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94)

24. Задание. Какие действия необходимо выполнить при проверке приводного вала поручней? (Несколько правильных ответов)

1) убедиться в отсутствии постороннего шума от приводного вала поручней;
2) смазать подшипник приводного вала поручней;
3) отрегулировать скорость вращения приводного вала поручней.

ЭСКАЛАТОР (ТИП KEC) Руководство по обслуживанию и эксплуатации 4.13.

25.Задание.Укажите возможную причину неисправности и метод её устранения при которой ступенька трется о панель боковой облицовки.

1) ступеньки сильно болтаются, отрегулируйте направляющий ролик и положение направляющей прокладки;
2) боковая облицовка немного сместилась, необходима регулировка положения панели боковой облицовки;
3) нажимная направляющая раскачивает прижимные ролики, необходима проверка целостности прижимных роликов.

Руководство по обслуживанию и эксплуатации 5.1.

5. Знания по охране труда и технике безопасности электромеханика

26. Задание. Когда проводится внеплановый инструктаж? (Несколько правильных ответов)

1) при введении в действие новых нормативных актов по охране труда;
2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и других факторов, влияющих на безопасность труда;
3)  при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли привести или привели к травме, аварии или пожару;
4) по требованию органа надзора, по обоснованному решению руководства предприятия;
5) при несчастном случае на производстве;
6) один раз в квартал;
7) два раза в год.

27.Задание. В каких случаях проводится целевой инструктаж? (Несколько правильных ответов)

1) в случае нарушения работником требований охраны труда;
2) при несчастном случае на производстве;
3) целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка и т.п.);
4) целевой инструктаж с работниками, проводящими работу по наряду-допуску, разрешению и т.п. фиксируют в наряд - допуске или другой документации, разрешающей производство таких работ.

28. Задание. Требования к диэлектрическим перчаткам. (Несколько правильных ответов)

1) диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в 6 месяцев в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания;
2) диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в год в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания;
3) диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в 2 года в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания;
4) перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев.

29. Задание. Выберите правильное определение понятия «Охрана труда».

1) охрана труда - комплекс мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
2) охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;
3) охрана труда - улучшение и оздоровление условий труда на рабочих местах в результате выполнения мероприятий, разработанных по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда.

30.Задание. О каких событиях работник обязан немедленно известить своего руководителя?

1) о возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
2) о каждом несчастном случае на производстве;
3) об ухудшении состояния своего здоровья;
4) обо всём перечисленном.

31. Задание. В каком случае работодатель обязан отстранить от работы работника?

1) работник не прошел в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
2)  работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического "опьянения";
3) работник не прошёл обучение и проверку знаний по охране труда;
4) во всех перечисленных случаях.

32.Задание. (Укажите точное значение) Освещенность входных площадок эскалатора/пассажирского конвейера должна быть не менее ______.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.4.5.

33. Задание. (Укажите точное значение) Скорость движения поручней не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на _____. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.7.2.

34. Задание. (Укажите точное значение) Зазор между нижней кромкой зуба гребенки входной площадки и дном впадины настила ступени должен быть не менее ___.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94). 

35. Задание. (Укажите точное значение). Зазор между нижней кромкой зуба гребенки входной площадки и дном впадины настила ступени должен быть не более____.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94). 

36. Задание. (Укажите точное значение). Какой должна быть номинальная скорость эскалатора с углом наклона более 30°___.

ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности 5.2.1.1.

37. Задание. (Укажите точное значение). Ремонтная скорость эскалатора должна быть не более _____. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94)

38. Задание. Определите последовательность необходимых действий перед выполнением работ по ремонту или обслуживанию эскалатора:

____Остановить эскалатор и отключить от электрической сети
____Выставить ограждение с предупредительными надписями: "Вход воспрещен"
____При необходимости подготовить эскалатор для работы от вспомогательного привода, проверить исправность переносного пульта управления вспомогательным приводом, подключить его и проверить в работе
____На пусковых устройствах вывесить плакаты "Не включать. Работают люди"
____Отключить ближайшее к месту работы блокировочное устройство.

Инструкция по охране труда для Электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров 2.13. Инструкция по охране труда для Электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров 2.14.

39.Задание. Определите последовательность оказания первой помощи при сотрясении головного мозга:

___ обеспечить абсолютный покой пострадавшему
___ на его голову наложить холод
___ срочно вызвать врача.

40. Задание. Соотнесите виды кровотечений с их характерными признаками:

	Виды кровотечений
	Характерные признаки

	1.Артериальное кровотечение
	А) возникает при мелких травмах, при этом кровоточит вся поверхность раны

	2.Венозное кровотечение  
	Б) кровь алая, яркая вытекает из раны пульсирующим фонтанчиком или тонкой струей

	3.Капиллярное кровотечение
	В) кровь темная, вытекает непрерывной струей



Ответ: 1.___, 2. ____, 3. ____.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

	№№ задания
	Правильный ответ
	№№ задания
	Правильный ответ

	1
	1
	21
	1, 2, 4, 6

	2
	1
	22
	1, 2

	3
	1
	23
	1, 2, 3

	4
	4
	24
	1, 2

	5
	2
	25
	2

	6
	1
	26
	1, 2, 3, 4, 5

	7
	3
	27
	3, 4

	8
	1. Натяжная звездочка; 2.Входная площадка; 3. Полотно; 4. Тяговая цепь;
5.Натяжной блок; 6. Поручень;
7.Отклоняющий блок; 8.Приводной блок;
9.Привод тяговых звездочек; 10.Тяговая звездочка; 11.Цепная передача; 12.Направляющая пластина; 
13. Направляющий путь
	28
	1, 4

	9
	1
	29
	2

	10
	3
	30
	4

	11
	2
	31
	4

	12
	1, 2, 3
	32
	50 лк

	13
	1
	33
	2%

	14
	1, 2, 3
	34
	2 мм

	15
	4
	35
	8 мм

	16
	1, 2, 3
	36
	0,75 м/с

	17
	3
	37
	0,04 м/с

	18
	4, 5, 6
	38
	1, 3, 5, 2, 4

	19
	3
	39
	2, 3, 1

	20
	1
	40
	1-Б, 2-В, 3-А





Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 15 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 12 тестовых заданий (80%). Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.
Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. 









12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1. Произвести осмотр, проверку и устранение незначительных неисправностей _____________________________эскалатора (пассажирского конвейера). Пояснить порядок работы по поиску неисправности и алгоритм восстановления работоспособности эскалатора.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	в) Необъективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор неоптимального способа ее устранения –5 баллов/ 10 баллов
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%



2.  Проверка и регулировка незначительных неисправностей _____________________________эскалатора (пассажирского конвейера). Пояснить алгоритм восстановления работоспособности эскалатора.
Критерии оценки:

	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. 
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	в) Необъективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор неоптимального способа ее устранения –5 баллов/ 10 баллов
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%



3. Продемонстрировать, как проводится чистка верхнего и нижнего машинного помещения эскалатора.

Критерии оценки:

	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	

40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	
Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%





	



УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:
1. Место (время) выполнения задания: площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
2.  Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3.  Вы можете воспользоваться
− набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи и т.д.);
− набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-1- 125-0,1, рулетка и т.д.); 
- индивидуальные средства защиты;
- руководство по обслуживанию и эксплуатации эскалатора;
- эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

Трудовая функция: пуск в работу и управление эскалатором (пассажирским конвейером) в штатном режиме.
Трудовые действия: пуск в работу, остановка, изменение направления движения эскалатора (пассажирского конвейера) 
Задание: 
1. Проведите поиск неисправности вида: «Эскалатор не включается», «При пуске на главном приводе эскалатор трогается, затем останавливается». 
2. Поясните порядок работы по поиску неисправности и алгоритм восстановления работоспособности эскалатора.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:
1. Место (время) выполнения задания: площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
2.  Максимальное время выполнения задания: 30мин.
[bookmark: _GoBack]3. Вы можете воспользоваться
− набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи и т.д.);
− набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-1- 125-0,1, рулетка и т.д.);
− индивидуальные средства защиты;
− руководство по обслуживанию и эксплуатации эскалатора;
− эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры;
- монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.


Критерии оценки.

задание в):	
- неуверенные и нечёткие действия при выполнении ежесменного технического обслуживания автомобильного крана грузоподъемностью свыше 60 т.
-  не соблюдение правильной последовательности выполнения работ;
-  не выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации;
-  не правильное использование инструментов;



Вы можете воспользоваться 
−набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи и т.д.);
−набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-1- 125-0,1, рулетка и т.д.);
−индивидуальные средства защиты;
−Руководство по обслуживанию и эксплуатации эскалатора;
−Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: Соблюдение последовательности действий по операциям технического обслуживании эскалатора, соответствующей «Руководству по обслуживанию и эксплуатации эскалатора» завода-изготовителя;

Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по техническому обслуживанию эскалатора и эвакуации пассажиров;
Подготовка и использование инструментов в соответствии «Руководству по обслуживанию и эксплуатации эскалатора» изготовителя;
Заполнение документации в соответствии производственной инструкцией электромеханика

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ:
1.Проверить положение входной площадки относительно лестничного полотна.
2.Перечислитерегламентируемые зазоры. 
3. При необходимости произведите регулировку входной площадки в соответствии с технической документации предприятия изготовителя. 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ:
1.Проверить тормозные пути эскалатора
2.Назовите причину срабатывания блокировки рабочего тормоза и метод устранения неисправности
3.Поясните алгоритм устранения неисправности: «Все элементы тормоза отрегулированы, но путь торможения больше нормы.



Задание: 1. Провести ежесменный осмотр эскалатора перед началом смены в соответствии с требованиями должностной/производственной инструкции оператора поэтажного эскалатора (исполнение обязанностей и объема работ при приёмке смены и пуске в работу эскалатора в эксплуатацию). 
2. Выполнение требований и мер по обеспечению безопасности в случае обнаружения нарушений, когда не допускается пуск эскалатора (например: отсутствие двух зубьев на гребенке и т.п.). 
3. Эвакуации пассажиров эскалатора/пассажирского конвейера при возникновении одного из следующих нештатных ситуаций: - при падении пассажиров на эскалаторе - при попадании одежды или частей тела пассажиров в элементы эскалатора - при остановке или обрыве одного из поручней - при соскакивании поручней с направляющих - при возникновении посторонних шумов (скрип, скрежет, стук) в эскалаторе  
 2. Время выполнения задания: не более 90 мин 
 3. Соискатель производит запись в журнале по выполнению каждого пункта практического задания. 
 
1. Допускается использовать ссылки на следующие документы: 
- Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных». 
- Производственная инструкция «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)». 
- Инструкция по охране труда «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)». 
- ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры Общие требования безопасности к устройству и установке» 
-  Журнал ежесменного осмотра эскалатора. 
13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).
2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
8. ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
9. ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности
10. ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
11. ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
12. ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
13. ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
14. ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры
15. ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
16. СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров
17. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования
18. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
19. ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов
20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения
  21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания
  22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.
  23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования
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