


	
	
	











КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (5 уровень квалификации)»











[bookmark: _GoBack]
[image: ]  		Национальное агентство развития квалификаций


- 2 -



СОСТАВ КОМПЛЕКТА


	1
	Паспорт комплекта оценочных средств
	3

	
	1.1. Область применения
	3

	
	1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена
	3

	
	1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
	4

	
	1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных 
       мероприятий
	4

	2
	Оценочные средства для профессионального экзамена
	5

	
	2.1. Оценочные средства для теоретического этапа 
       профессионального экзамена
	5

	
	2.2. Оценочные средства для практического этапа 
       профессионального экзамена
	16




1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (5 уровень квалификации)».
	
2. Номер квалификации:                                                    16.05100.01
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1123н
4. Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования диспетчерских систем, контролирующих работу лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений
                                     (по реестру профессиональных стандартов)                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

	Предмет оценки
	Критерии оценки 
	№ № задания

	1.Знания Профессионального стандарта «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля»
	0/1

	1-43

	2. Знания устройства и назначения оборудования диспетчерской системы и линий связи
	0/1


	44-94

	3.Знания методов безопасного производства работ при техническом обслуживании, производственной инструкции и инструкции по охране труда
	0/1



	95-100

	4.Знание правил пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений
	0/1

	101-104

	5.Порядок оформления произведенных работ по техническому обслуживанию
	0/1
	105-109


[bookmark: _Toc317462901][bookmark: _Toc332622680][bookmark: _Toc332623358][bookmark: _Toc332624034][bookmark: _Toc332624372][bookmark: _Toc360378408][bookmark: _Toc360378642][bookmark: _Toc360434216]Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 109
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 0
Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут


6.Инструменты для практического этапа экзамена
	Предмет оценки
	Критерии оценки 
	Тип и количество заданий

	- выявление причин неисправности оборудования;
- подбор   необходимых   материалов, деталей, узлов   и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования;
- слесарные и электромонтажные работы;
- разборка, сборка, монтаж, демонтаж оборудования;
-  применение необходимых для выполнения работ инструментов, приспособления, приборы   и   СИЗ;
- подбор необходимых материалов, компонентов, проводов.
	- Соблюдение правильной последовательности действий;
- Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров;
- Правильная подготовка и использование инструментов;
- Правильное заполнение документации

	Задания на выполнение практических заданий комплексного характера
Задание №№ 1 -6



7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
[bookmark: _Toc317462902][bookmark: _Toc332622681][bookmark: _Toc332623359][bookmark: _Toc332624035][bookmark: _Toc332624373][bookmark: _Toc360378409][bookmark: _Toc360378643][bookmark: _Toc360434217]а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

Задание 1.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при осмотре оборудования и линий связи диспетчерских систем:
а) 	Контроль сигналов о работе лифтов и инженерного оборудования, поступающих на диспетчерский пульт
б) 	Учет выявленных неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля
в) 	Проверка исправного состояния оборудования и линий связи
г) 	Прием и учет заявок о неисправностях лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений, поступающих от граждан и организаций
(Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/01.5)

Задание 2.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при осмотре оборудования и линий связи диспетчерских систем:
а) 	Производить работы по ремонту или по замене оборудования в соответствии с нормативной и технической документацией
б) 	Определять исправность линий связи, прохождение сигналов по каналам связи и проверять функционирование двухсторонней переговорной связи
в) 	Производить необходимые измерения
г) 	Визуально оценивать состояние и целостность элементов проводных линий связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/01.5)

Задание 3.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при осмотре оборудования и линий связи диспетчерских систем:
а) 	Определять исправность оборудования диспетчерской системы, периферийного оборудования, аварийного источника питания и проверять их функционирование
б) 	Осуществлять подбор необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования
в) 	Проверять крепеж элементов проводных линий связи
г) 	Производить работы по ремонту или по замене оборудования в соответствии с нормативной и технической документацией (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/01.5)

Задание 4.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при осмотре оборудования и линий связи диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Назначение, порядок использования и проверки пригодности необходимого для осмотра инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты
б) 	Назначение, порядок использования и проверки пригодности необходимых при ремонте или замене инструмента приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты
в) 	Устройство, назначение и параметры обслуживаемых жгутов проводов и кабелей линий связи
г) 	Порядок приема и учета заявок о неисправностях в работе лифтов и инженерного оборудования (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/01.5)

Задание 5.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при осмотре оборудования и линий связи диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Порядок использования системы диспетчерского контроля для передачи информации и контроля устранения неисправностей лифтов и инженерного оборудования
б) 	Порядок учета пуска в работу и фиксирования времени простоя лифтов (эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта), инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/01.5)
в) 	Способы связи и обмена информацией с экстренными (аварийными) службами и руководителями соответствующих организаций
г) 	Устройство и назначение оборудования диспетчерской системы 

Задание 6.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при осмотре оборудования и линий связи диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Порядок использования системы диспетчерского контроля для передачи информации и контроля устранения неисправностей лифтов и инженерного оборудования
б) 	Порядок и технология проведения осмотра оборудования и линий связи
в) 	Порядок приема и учета заявок о неисправностях в работе лифтов и инженерного оборудования
г) 	Порядок учета заявок и ведения отчетной документации (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/01.5)

Задание 7.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при осмотре оборудования и линий связи диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Способы связи и обмена информацией с экстренными (аварийными) службами и руководителями соответствующих организаций
б) 	Порядок учета пуска в работу и фиксирования времени простоя лифтов (эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта), инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля
в) 	Методы безопасного производства работ при осмотре оборудования и линий связи
(Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/01.5)
г) 	Порядок приема и учета заявок о неисправностях в работе лифтов и инженерного оборудования

Задание 8.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при обслуживании оборудования и линий связи диспетчерских систем:
а) 	Контроль исправности оборудования системы диспетчерского контроля (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/02.5)
б) 	Оповещение соответствующих аварийных служб, органов местного самоуправления и исполнительной власти, диспетчерских служб об аварийных ситуациях и несчастных случаях, вызов скорой медицинской помощи (при необходимости)
в) 	Проверка функционирования оборудования диспетчерской системы, периферийного оборудования, аварийного источника питания
г) 	Выдача заданий персоналу диспетчерской службы на выполнение работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля 

Задание 9.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при обслуживании оборудования и линий связи диспетчерских систем:
а) 	Проверка прохождения сигналов по каналам связи и проверка функционирования и устранения неисправностей двухсторонней переговорной связи
б) 	Оповещение соответствующих аварийных служб, органов местного самоуправления и исполнительной власти, диспетчерских служб об аварийных ситуациях и несчастных случаях, вызов скорой медицинской помощи (при необходимости)
в) 	Контроль сигналов о работе лифтов и инженерного оборудования, поступающих на диспетчерский пульт
г) 	Управление с диспетчерского пульта работой инженерного оборудования (кроме дистанционного включения лифтов) (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/02.5)

Задание 10. 	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при обслуживании оборудования и линий связи диспетчерских систем:
а) 	Вести переговоры с гражданами, находящимися в стрессовой ситуации
б) 	Осуществлять подбор необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/02.5)
в) 	Производить слесарные и электромонтажные работы
г) 	Определять исправность оборудования диспетчерской системы, периферийного оборудования, аварийного источника питания и проверять их функционирование

Задание 11.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при обслуживании оборудования и линий связи диспетчерских систем:
а) 	Осуществлять разборку, сборку, монтаж, демонтаж оборудования
б) 	Производить слесарные и электромонтажные работы (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/02.5)
в) 	Определять исправность линий связи, прохождение сигналов по каналам связи и проверять функционирование двухсторонней переговорной связи
г) 	Производить работы по ремонту или по замене оборудования в соответствии с нормативной и технической документацией 

Задание 12.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при обслуживании оборудования и линий связи диспетчерских систем:
а) 	Устранять выявленные неисправности оборудования диспетчерской системы, периферийного оборудования, аварийного источника питания и двухсторонней переговорной связи
б) 	Выявлять в процессе дефектовки причины неисправности линий связи с целью определения необходимости их ремонта или замены
в) 	Производить работы по ремонту или по замене кабелей и/или жгутов проводов линий связи в соответствии с нормативной и технической документацией
г) 	Производить необходимые измерения и устанавливать соответствие технической документации изготовителя параметров оборудования, жгутов проводов и кабелей линий связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/02.5)

Задание 13.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при обслуживании оборудования и линий связи диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Правила поведения в кабине остановившегося лифта, а также действия в аварийных ситуациях (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/02.5)
б) 	Порядок использования системы диспетчерского контроля для передачи информации и контроля устранения неисправностей лифтов и инженерного оборудования
в) 	Нормативную и техническую документация по техническому обслуживанию оборудования и линий связи
г) 	Порядок действий диспетчерской службы при возникновении чрезвычайных ситуаций

Задание 14.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при обслуживании оборудования и линий связи диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Назначение, порядок использования и проверки пригодности необходимых при ремонте или замене инструмента приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты
б) 	Виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию оборудования и линий связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/02.5)
в) 	Состав оборудования диспетчерского пульта и методы приема заявок и записи переговоров
г) 	Положение о диспетчерской службе, эксплуатирующей конкретный тип системы диспетчерского контроля

Задание 15.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при обслуживании оборудования и линий связи диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Порядок использования системы диспетчерского контроля для передачи информации и контроля устранения неисправностей лифтов и инженерного оборудования
б) 	Порядок действий диспетчерской службы при возникновении чрезвычайных ситуаций
в) 	Порядок и технологию проведения технического обслуживания
г) 	Порядок проверки функционирования оборудования в соответствии с технической документацией изготовителя после ремонта или замены линий связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/02.5)

Задание 16.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при обслуживании оборудования и линий связи диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Методы безопасного производства работ при наладке оборудования (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.1.1 код А/02.5)  
б) 	Методы безопасного производства работ при техническом обслуживании
в) 	Методы безопасного производства работ при ремонте или замене кабелей и жгутов линий связи
г) 	Методы безопасного производства работ при ремонте или замене оборудования

Задание 17.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем:
а) 	Подготовка подлежащих установке при модернизации/реконструкции оборудования, компонентов, жгутов проводов и кабелей линий связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5)
б) 	Проведение подготовительных мероприятий при монтаже оборудования диспетчерских систем
в) 	Проведение проверки работоспособности оборудования и его дефектовка с целью определения необходимости его ремонта или замены
г) 	Проведение подготовительных мероприятий для технического обслуживания оборудования и линий связи


Задание 18.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем:
а) 	Подготовка подлежащих установке при модернизации/реконструкции оборудования, компонентов, жгутов проводов и кабелей линий связи
б) 	Определение необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования
в) 	Измерение параметров установленного оборудования и проложенных жгутов проводов и кабелей линий связи и установление их соответствия технической документации изготовителя
г) 	Регулировка параметров оборудования диспетчерской системы в соответствии с технической документацией изготовителя (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5)

Задание 19.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем:
а) 	Подготовка подлежащих установке при модернизации/реконструкции оборудования, компонентов, жгутов проводов и кабелей линий связи
б) 	Установка оборудования в процессе монтажа, прокладка жгутов проводов и кабелей линий связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5)
в) 	Проведение сборки, разборки, демонтажа, монтажа узлов и компонентов оборудования диспетчерских систем
г) 	Демонтаж подлежащего модернизации/реконструкции оборудования, жгутов проводов и кабелей линий связи

Задание 20.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем:
а) 	Проведение работ по восстановлению эксплуатационных свойств оборудования диспетчерских систем
б) 	Установка оборудования в процессе монтажа, прокладка жгутов проводов и кабелей линий связи
в) 	Измерение параметров смонтированного оборудования и проложенных жгутов проводов и кабелей линий связи и установление их соответствия технической документации изготовителя
г) 	Проверка функционирования оборудования диспетчерской системы во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией изготовителя, проведение необходимой регулировки (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5)

Задание 21.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем:
а)	Определять исправность оборудования диспетчерской системы, периферийного оборудования, аварийного источника питания и проверять их функционирование
б) 	Определять исправность линий связи, прохождение сигналов по каналам связи и проверять функционирование двухсторонней переговорной связи
в) 	Проверять соответствие технической документации изготовителя функционирования оборудования после ремонта или замены линий связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5)
г) 	Осуществлять подбор необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования

Задание 22.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем:
а) 	Производить работы по ремонту или по замене кабелей и/или жгутов проводов линий связи в соответствии с нормативной и технической документацией
(Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5) 
б) 	Проверять режимы работы оборудования, осуществляющего контроль состояния инженерного оборудования
в) 	Выявлять в процессе дефектовки причины неисправности линий связи с целью определения необходимости их ремонта или замены
г) 	Производить слесарные и электромонтажные работы

Задание 23.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем:
а) 	Проверять режимы работы оборудования, осуществляющего контроль состояния инженерного оборудования
б) 	Выявлять в процессе дефектовки причины неисправности линий связи с целью определения необходимости их ремонта или замены
в) 	Осуществлять разборку, сборку, монтаж, демонтаж оборудования
г) 	Определять исправность линий связи, прохождение сигналов по каналам связи и проверять функционирование двухсторонней переговорной связи
(Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5)

Задание 24.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем:
а) 	Проверять соответствие выполненных работ требованиям проектной документации и проверять функционирование оборудования в рабочем режиме в соответствии с технической документацией изготовителя (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5) 
б) 	Проверять соответствие технической документации изготовителя функционирования оборудования после ремонта или замены линий связи
в) 	Проверять режимы работы оборудования, осуществляющего контроль состояния инженерного оборудования
г) 	Производить слесарные и электромонтажные работы

Задание 25.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Последовательность демонтажа оборудования и линий связи при модернизации/реконструкции
б) 	Последовательность разборки и сборки оборудования 
в) 	Порядок проверки функционирования оборудования в соответствии с технической документацией изготовителя после монтажа
г) 	Технология и последовательность разделки жгутов проводов и кабелей (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5)

Задание 26.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Порядок проверки функционирования оборудования в соответствии с технической документацией изготовителя после монтажа
б) 	Инструкция изготовителя по наладке оборудования диспетчерской системы, технология и способы производства наладочных работ
в) 	Нормативная и техническая документация, регламентирующая выполнение работ при ремонте или замене оборудования
г) 	Устройство и назначение оборудования диспетчерской системы, способы и методы регулировки оборудования (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5)

Задание 27.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Устройство и назначение оборудования диспетчерской системы, способы и методы регулировки оборудования
б) 	Правила поведения в кабине остановившегося лифта, а также действия в аварийных ситуациях (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5) 
в) 	Порядок проверки функционирования оборудования в соответствии с технической документацией изготовителя после его ремонта или замены
г) 	Инструкция изготовителя по наладке оборудования диспетчерской системы, технология и способы производства наладочных работ

Задание 28.	Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских систем необходимо знать:
а) 	Порядок и технология проведения технического обслуживания
б) 	Порядок проверки соответствия технической документации изготовителя параметров оборудования после проведения его ремонта или замены
в) 	Порядок проверки соответствия технической документации изготовителя параметров жгутов проводов и кабелей линий связи после проведения их ремонта или замены
г) 	Порядок проверки функционирования оборудования в соответствии с технической документацией изготовителя после модернизации/реконструкции (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.1 код В/01.5)

Задание 29.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Проведение работ по восстановлению эксплуатационных свойств оборудования диспетчерских систем (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)
б) 	Проверка работоспособности линий связи и их дефектовка с целью определения необходимости ремонта или замены
в) 	Определение необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования
г) 	Проведение проверки работоспособности оборудования и его дефектовка с целью определения необходимости его ремонта или замены

Задание 30.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Установка оборудования, прокладка жгутов проводов и кабелей линий связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)
б) 	Проверка функционирования двухсторонней переговорной связи
в) 	Определение необходимых материалов, деталей и компонентов для проведения ремонта или замены линий связи
г) 	Определение необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования

Задание 31.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Демонтаж подлежащего модернизации/реконструкции оборудования, жгутов проводов и кабелей линий связи
б) 	Проведение проверки работоспособности оборудования и его дефектовка с целью определения необходимости его ремонта или замены
в) 	Ремонт или замена жгутов проводов и/или кабелей линий связи, элементов их крепления и проверка исправности линии
г) 	Проверка функционирования и соответствия технической документации изготовителя параметров оборудования после проведения ремонта или замены
(Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)

Задание 32.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Проверка прохождения сигналов по каналам связи и проверка функционирования и устранения неисправностей двухсторонней переговорной связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)
б) 	Измерение параметров, отремонтированных или замененных жгутов проводов и/или кабелей линий связи и установление их соответствия технической документации изготовителя
в) 	Проверка соответствия проектной документации на модернизацию/реконструкцию установки оборудования и прокладки жгутов проводов и кабелей линий связи
г) 	Проведение работ по восстановлению эксплуатационных свойств оборудования диспетчерских систем

Задание 33.	Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Проверка функционирования двухсторонней переговорной связи
б) 	Проверка прохождения сигналов по каналам связи и проверка функционирования и устранения неисправностей двухсторонней переговорной связи
в) 	Проверка функционирования в рабочем режиме оборудования диспетчерской системы после проведения ремонта или замены линий связи
г) 	Проверка функционирования оборудования диспетчерской системы, периферийного оборудования, аварийного источника питания (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)

Задание 34.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Выявлять причины неисправности оборудования
б) 	Осуществлять подбор необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования
в) 	Выявлять в процессе дефектовки причины неисправности линий связи с целью определения необходимости их ремонта или замены (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)
г) 	Определять исправность линий связи, прохождение сигналов по каналам связи и проверять функционирование двухсторонней переговорной связи

Задание 35.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Осуществлять демонтаж и монтаж оборудования, жгутов проводов и кабелей линий связи
б) 	Осуществлять подбор необходимых материалов, компонентов, проводов и кабелей для проведения ремонта или замены линий связи, при необходимости формировать заявку на заказ недостающих
в) 	Осуществлять разборку, сборку, монтаж, демонтаж оборудования (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)
г) 	Осуществлять подбор необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования

Задание 36.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Осуществлять разборку, сборку, монтаж, демонтаж оборудования
б) 	Осуществлять подбор необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования
в) 	Осуществлять разделку кабелей и прозвонку кабелей и проводов
г) 	Определять исправность линий связи, прохождение сигналов по каналам связи и проверять функционирование двухсторонней переговорной связи (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)

Задание 37.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Производить работы по ремонту или по замене оборудования в соответствии с нормативной и технической документацией (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)
б) 	Устранять выявленные неисправности оборудования диспетчерской системы, периферийного оборудования, аварийного источника питания и двухсторонней переговорной связи
в) 	Производить работы по ремонту или по замене кабелей и/или жгутов проводов линий связи в соответствии с нормативной и технической документацией
г) 	Производить работы по модернизации/реконструкции оборудования в соответствии с нормативной и технической документацией

Задание 38.	Какими необходимыми умениями должен обладать электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики при проведении работ по ремонту/замене линий связи диспетчерских систем:
а) 	Осуществлять подбор необходимых материалов, деталей, узлов и компонентов для проведения ремонта или замены оборудования
б) 	Производить работы по ремонту или по замене оборудования в соответствии с нормативной и технической документацией
в) 	Производить необходимые измерения и устанавливать соответствие параметров жгутов проводов и кабелей линий связи технической документации изготовителя
г) 	Проверять соответствие технической документации изготовителя параметров функционирования оборудования после его ремонта или замены (Приказ № 1123н, Гл. III п. 3.2.2 код В/02.5)

Задание 39.	На кого распространяется профессиональный стандарт «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля»:
а) 	Техник-наладчик диспетчерского оборудования и телеавтоматики (Приказ № 1123н)
б) 	Оператор диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений
в) 	Техник-электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики
г) 	Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики

Задание 40.	Какие условия допуска к самостоятельной работе электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики:
а) 	Наличие документа об обучение в учебных центрах по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта и удостоверения о проведенной проверке знаний по электробезопасности
б) 	На все перечисленные требования (Приказ № 1123н, прим. ГОСТ 55964-2014 п. 11) 
в) 	Стажировка на рабочем месте не менее одного месяца
г) 	На основании локального акта по организации при наличии квалификационного удостоверения или сертификата, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций

Задание 41.	Какие условия допуска к самостоятельной работе техника-наладчика диспетчерского оборудования и телеавтоматики:
а) 	Наличие документа об обучение в учебных центрах по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта и удостоверения о проведенной проверке знаний по электробезопасности
б) 	На все перечисленные требования (Приказ № 1123н, прим. ГОСТ 55964-2014 п. 11)
в) 	Не менее одного года в должности электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики
г) 	На основании локального акта по организации при наличии квалификационного удостоверения или сертификата, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций

Задание 42.	Где проводится обучение электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики:
а) 	В учебных центрах по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта
б) 	На предприятии при наличии своей аттестационной комиссии
в) 	В организациях (подразделениях организаций), имеющих соответствующую аккредитацию и занимающихся подготовкой кадров 
г) 	В территориальных органах Ростехнадзора (Приказ № 1123н, прим. ГОСТ 55964-2014 п. 11)

Задание 43.	Где проводится обучение техника-наладчика диспетчерского оборудования и телеавтоматики:
а) 	В территориальных органах Ростехнадзора (Приказ № 1123н, прим. ГОСТ 55964-2014 п. 11)
б) 	На предприятии при наличии своей аттестационной комиссии
в) 	В организациях (подразделениях организаций), имеющих соответствующую аккредитацию и занимающихся подготовкой кадров 
г) 	В учебных центрах по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта

Задание 44. Какую группу допуска по электробезопасности должен иметь электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики:
1) II группу
2) Не ниже III группы
3) II или III группу
4) Не ниже IV группы
(Приказ № 1123н)

Задание 45. Какую группу допуска по электробезопасности техник-наладчика диспетчерского оборудования и телеавтоматики:
1) II группу
2) Не ниже III группы
3) II или III группу
4) Не ниже IV группы
(Приказ № 1123н)

Задание 46. На какое время должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля:
1) Не менее 30 минут
2) Время зависит от типа лифта и указывается в эксплуатационной документации
3) Не менее 1 часа
4) Не менее 1 суток
(ГОСТ 55963-2014 п .9.1)

Задание 47. Какая информация должна выводиться на диспетчерский пульт:
1) О срабатывании электрических цепей безопасности;
2) О несанкционированном открывании дверей шахты;
3) Об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения.
4) Все перечисленные (ТР ТС 011/2011 Приложение п. 4; ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.21)

Задание 48. Кем определяется необходимость оборудования лифта диспетчерским контролем:
1) Органами Ростехнадзора
2) Владельцем лифта
3) Органами местного самоуправления
4) Эксплуатирующей организацией 
(ГОСТ 55963-2014 п .4.1)

Задание 49. Какое помещение должно быть оборудовано двухсторонней переговорной связью с местом нахождения обслуживающего персонала лифта:
1) Шахта лифта
2) Машинное помещение
3) Блочное помещение
4) Кабина и крыша кабины 
 (ГОСТ 53780-2010  п. 5.5.3.16)
Задание 50.  Что называется, лифтом:
1) Устройство, позволяющее поднимать и опускать людей на выбранный этаж
2) Грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине 
3) Устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15 град.
4) Стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по прямолинейным направляющим
(ТР ТС 011/2011 Ст. 2)

Задание 51.  Срок службы лифта устанавливает Технический регламент:
1) 20 лет 
2) 25 лет 
3) 30 лет 
4) 35 лет
(ТР ТС 011/2011 Ст. 4 п. 3.5)

Задание 52.  Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта с момента поступления информации в аварийную службу специализированной организации не должно превышать
1) 1 час
2) 40 минут
3) 30 минут
4) 20 минут
(ГОСТ 55964-2014 п .7.4.3)

Задание 53.  В течение, какого времени должны быть устранены неисправности лифта, эксплуатирующегося в жилищном фонде 
1) В течение 3-х часов
2) Не более суток
3) В течении 3-х дней
4) Не более 1 недели
 (ГОСТ 55964-2014 п .7.4.3)

Задание 54.  Какая периодичность осмотра лифтов, подключенных к устройству диспетчерского контроля
1) 1 раз в неделю
2) 1 раз в 10 дней
3) 1 раз в месяц
4) 1 раз в 3 месяца
(ГОСТ 55963-2014 п .4.2)

Задание 55.  Какая периодичность автоматического тестирования исправности канала связи на диспетчерском пульте
1) Не реже одного раза в три дня
2) Посменно
3) Не реже одного раза в день
4) Не реже одного раза в неделю
(ГОСТ 55963-2014 п .4.9)

Задание 56.  Что называется устройством диспетчерского контроля:
1) техническое средство, предназначенное для работы в сетях связи, используемое приемопередатчик радиодиапазона для осуществления связи лифта с диспетчером (оператором)
2) техническое средство для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером (оператором)
3) техническое средство для передачи и приема звука и электрических сигналов от инженерного оборудования, а также для обеспечения связи с диспетчером (оператором)
4) техническое средство для передачи как графической, так и буквенно-цифровой информации от лифтового и инженерного оборудования, а также для связи с диспетчером (оператором)
(ТР ТС 011/2011 Ст. 2)

Задание 57.  Устройство диспетчерского контроля работы лифта должно обеспечивать двухстороннюю переговорную связь между:
1) диспетчерским пунктом и кабиной и крышей кабины
2) диспетчерским пунктом и машинным помещением
3) диспетчерским пунктом и основным посадочным этажом 
4) пунктом и кабиной и крышей кабины, диспетчерским пунктом и машинным помещением, диспетчерским пунктом и основным посадочным этажом
(ГОСТ 55964-2014 п. 9.4)

Задание 58.  Что указано не верно.
Устройство диспетчерского контроля работы лифта должно обеспечивать:
1) сигнализацию об открывании дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме нормальной работы
2) сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности
3) сигнализацию о срабатывании пожарных устройств безопасности
4) сигнализацию об открывании дверей, окон, люков машинного (блочного) помещения или шкафов управления, расположенных вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения)
(ГОСТ 55964-2014 п. 9.4)

Задание 59.  Каналы связи должны обеспечивать возможность установления … соединения между АСКУЭ и АСУД.	 Какое выражение необходимо подставить вместо пропуска?
1) прямого и непрерывного
2) прямого с прерываниями
3) энергозависимого
4) оптического
[bookmark: _Hlk500265329](СП 31-110-2003 п. 17.6.2)

Задание 60.  Можно ли использовать каналы связи АСКУЭ и АСУД в других целях?
1) Да
2) Нет
3) Да, если нет других кагалов связи
4) Да, если позволяют ресурсы
(СП 31-110-2003 п. 17.6.4)

Задание 61.  Сколько обязательных сигналов должно поступать с лифта на ДП:	
1) 4
2) 5
3) 6
4) 7
*(ТР ТС 011/2011 Приложение 1 п .1.14, п.4; ГОСТ Р 55963 п. 4.3, п. 4.4; ГОСТ 53780-2010 п. 5.5.3.16)

Задание 62.  Какой канал связи самый помехозащищенный?	
1) Проводной (кабельный)
2) Радиоканал выделенный
3) Радиоканал общего пользования (сотовая связь)
4) Не один из перечисленных
[bookmark: _Hlk500265365]* В. Олифер, Н. Олифер «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы» (5-е издание) Питер 2016 г. Часть 2 Глава 7 «Линии связи»

Задание 63.  Технология электросвязи, основанная на организации последовательности каналов передачи для доставки сообщений электросвязи, называется:	
1) коммутация каналов
2) группировка каналов
3) приоритезация данных
4) разделение данных
[bookmark: _Hlk500265378](ГОСТ Р 53801-2010 п. 2.6)

Задание 64.  Электросвязь, которая поддерживает подвижность пользователей посредством сотовой пространственной структуры сети электросвязи и эстафетной передачи обслуживания между сотами называется:	
1) подвижная электросвязь
2) статическая электросвязь
3) периодическая электросвязь
4) движущаяся электросвязь
(ГОСТ Р 53801-2010 п. 2.12)

Задание 65.  Канал передачи - это	
1) Комплекс технических средств и среды распространения, который обеспечивает передачу сигнала электросвязи в нормированной полосе частот или с нормированной скоростью передачи.
2) Комплекс технических средств и среды распространения для передачи пакетов информации между абонентами
3) Средства связи для объединения пользователей в группы и обмена между ними информации
4) Набор требований, обеспечивающий гарантийную доставку сообщений абоненту
(ГОСТ Р 53801-2010 п. 2.30)

Задание 66. Комплекс технических средств системы передачи, который обеспечивает передачу сигналов электросвязи в нормированной полосе частот или с нормированной скоростью называется:	
1) Линейный тракт
2) Нелинейный тракт
3) Периодический тракт
4) Иерархический тракт
(ГОСТ Р 53801-2010 п. 2.32)

Задание 67. Оконечное оборудование - это	
1) Технические средства для передачи и/или приема сигналов электросвязи, находящиеся в пользовании абонентов и/или пользователей.
2) Технические средства, находящиеся в пользовании абонентов и/или пользователей.
3) Технические средства для передачи и/или приема сигналов электросвязи.
4) Технические средства для передачи сигналов электросвязи, находящиеся в пользовании абонентов и/или пользователей.
(ГОСТ Р 53801-2010 п. 2.35)

Задание 68. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД) должна обеспечивать:
1) Централизованный мониторинг 
2) Диспетчеризацию и управление оборудованием инженерных систем комфорта среды обитания и безопасности эксплуатации зданий, включая эксплуатацию лифтов 
3) Удаленное управление оборудованием инженерных систем
4) Все перечисленные функции
[bookmark: _Hlk500265400] (ГОСТ Р 56037-2014 Р.5, Ст.5.6, п.5.6.1).

Задание 69. Особенности прямого канала связи:	
1) Используется для соединения абонентов, находящихся на одной прямой друг от друга
2) Используется для соединения только двух абонентов
3) не используются коммутационные устройства
4) используются только специализированные средства коммутации
[bookmark: _Hlk500265412](ГОСТ Р 50889-96 п. 3.5)

Задание 70. Оборудование АСУД должно обеспечивать:	
1) Самодиагностику системы
2) Восстановление системы
3) Резервирование системы
4) Защиту системы
[bookmark: _Hlk500265444](СП 134.13330.2012 п. 5.6.3)

Задание 71. Какие объекты необходимо контролировать для предотвращения ЧС:	
1) теплоснабжения
2) электроснабжения
3) лифтовое оборудование
4) все перечисленные
[bookmark: _Hlk500265456](ГОСТ Р 22.1.12-2005 п. 4.4)

Задание 72. Можно ли в системе «Кристалл» произвести проверку состояния оборудования диспетчерской связи?
1) Да
2) Нет
3) Да, но только в аварийных ситуациях
4) Да, при наличие специализированного диагностического оборудования

Задание 73. Можно ли в системе «Ресурс-М» произвести проверку состояния оборудования диспетчерской связи? 
1) Да
2) Нет
3) Да, но только в аварийных ситуациях
4) Да, при наличие специализированного диагностического оборудования

Задание 74. Можно ли в системе «Ресурс-СС» произвести проверку состояния оборудования диспетчерской связи?
1) Да
2) Нет
3) Да, но только в аварийных ситуациях
4) Да, при наличие специализированного диагностического оборудования

Задание 75. Можно ли в системе «Ресурс-Л» произвести проверку состояния оборудования диспетчерской связи? 
1) Да
2) Нет
3) Да, но только в аварийных ситуациях
4) Да, при наличие специализированного диагностического оборудования

Задание 76. Можно ли в системе «Ресурс-М» сделать вызов сразу на несколько объектов?
1) Да
2) Нет
3) Да, если это объекты одного КП
4) Да, но не более 2х объектов

Задание 77. Можно ли в системе «Ресурс-СС» сделать вызов сразу на несколько объектов?	
1) Да
2) Нет
3) Да, если это объекты одного КП
4) Да, но не более 2х объектов

*п. 74-79. Взято из Лекционных занятий.

Задание 78. Можно ли в системе «Ресурс-Л» сделать вызов сразу на несколько объектов?	
1) Да
2) Нет
3) Да, если это объекты одного КП
4) Да, но не более 2х объектов

Задание 79. Можно ли в системе «Кристалл» сделать вызов сразу на несколько объектов?	
1) Да
2) Нет
3) Да, если это объекты одного КП
4) Да, но не более 2х объектов

Задание 80. О чем сигнализирует запись в журнале «Переполнение очереди команд» в системе «Ресурс» и какие действия необходимо предпринять?	
1) Переполнение списка передаваемых/поступаемых команд. Необходимо перезагрузить устройство «АДК-3 Ресурс»
2) Большое количество вызовов с лифта. Необходимо перезагрузить компьютер
3) Переполнение памяти компьютера. Необходимо перезагрузить компьютер
4) Переполнение записей в журнале событий. Необходимо перезагрузить программу

Задание 81. О чем сигнализирует постоянный звуковой сигнал высокого тона из «АДК-3 Ресурс» в системе «Ресурс»?	
1) Программа не запущена в работу
2) Нет питания
3) Неисправность в работе оборудования
4) Оповещение о новом входящем вызове

Задание 82. Устройство диспетчерского контроля, подключенное к лифту, должно обеспечить передачу диспетчеру следующего минимального объема информации:
1) о срабатывании электрических цепей безопасности
2) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы и об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения
3) о срабатывании устройства инициации вызова диспетчера из кабины лифта.
4) все перечисленные пункты
[bookmark: _Hlk500253353](ГОСТ Р 55963-2014 п. 4.3)

Задание 83. Средства связи – это:
1) Технические средства доставки сообщений электросвязи
2) Технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи
3) Технические и программные средства, используемые для формирования почтовых отправлений
4) [bookmark: _Hlk500256288][bookmark: _Hlk500256215]Технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями
[bookmark: _Hlk500265489](№ 126-ФЗ «О связи». Гл.1, Ст.2, п.28).

Задание 84. Для кого предназначена Сеть связи общего пользования?	
1) [bookmark: _Hlk500256992]Юридическим лицам
2) Ограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации
3) Лицам, не проживающим на территории Российской Федерации
4) Для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Российской Федерации
(ГОСТ Р 53801-2010 п. 2.40, № 126-ФЗ «О связи».  Гл.1, Ст.13, п.1).

Задание 85. Для кого предназначена выделенная Сеть связи?
1) Юридическим лица
2) Ограниченному кругу пользователей или группам таких пользователей
3) Лицам, не проживающим на территории Российской Федерации
4) Для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Российской Федерации
(ГОСТ Р 53801-2010 п. 2.40, № 126-ФЗ «О связи».  Гл.1, Ст.14, п.1).

Задание 86. Для кого предназначена технологическая Сеть связи?
1) Для обеспечения производственной деятельности организаций, управления технологическими процессами в производстве
2) Ограниченному кругу пользователей или группам таких пользователей.
3) Лицам, не проживающим на территории Российской Федерации
4) Для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Российской Федерации
(ГОСТ Р 53801-2010 п. 2.40, № 126-ФЗ «О связи».  Гл.1, Ст.15, п.1).

Задание 87. Диспетчерский контроль (лифта) - это:
1) Система диспетчерского контроля лифта  
2) Система диспетчерского обслуживания лифта  
3) Система громкоговорящей связи лифта
4) Система, состоящая из совокупности устройства диспетчерского контроля и диспетчерского обслуживания лифта.
(ГОСТ Р 55963-2014 Ст.2, п.3.1).

Задание 88. Устройство диспетчерского контроля (лифта) - это: 
1) Техническое средство для дистанционного контроля за работой лифта.
2) Техническое средство для обеспечения связи пользователя с диспетчером.
3) Техническое средство для дистанционного контроля за работой инженерных сооружений зданий (лифта) и обеспечения связи пользователя с диспетчером, включающее в себя блок диспетчеризации, канал связи, пульт.
4) Техническое средство для дистанционного контроля за работой инженерных сооружений зданий (лифта) и обеспечения связи пользователя с диспетчером включающее в себя блок диспетчеризации, канал связи, пульт.
(ГОСТ Р 55963-2014 Ст.2, п.3.2).

Задание 89. Пульт устройства диспетчерского контроля (пульт) - это: 
1) Техническое средство, предназначенное для приема через канал связи информации от инженерных сооружений зданий (лифта)
2) [bookmark: _Hlk500261015]Техническое средство, предназначенное для приема через канал связи информации от инженерных сооружений зданий (лифта), ее отображения, обработки, хранения и осуществления двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером
3) Техническое средство для осуществления двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером
4) [bookmark: _Hlk500261402]Техническое средство, предназначенное для отображения, обработки, хранения информации от инженерных сооружений зданий (лифта) и осуществления двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером.
(ГОСТ Р 55963-2014 Ст.2, п.3.7).
Задание 90. Интерфейс инженерных сооружений (лифта) - это:
1) [bookmark: _Hlk500261217]Совокупность технических и программных средств, обеспечивающих обмен информацией между инженерными сооружениями (лифтом) и устройством диспетчерского контроля 
2) Совокупность программных средств устройства диспетчерского контроля
3) Совокупность технических устройства диспетчерского контроля 
4) Совокупность технических средств для двухсторонней переговорной связи пользователя с устройством диспетчерского контроля
(ГОСТ Р 55963-2014 Ст.2, п.3.3).

Задание 91. Канал связи - это: 
1) Линии связи, через которые осуществляются передача информации от блока диспетчеризации на пульт устройства диспетчерского контроля и двухсторонняя переговорная связь пользователя с диспетчером
2) Линии связи, через которые осуществляются передача информации от блока диспетчеризации на пульт устройства диспетчерского контроля 
3) Линии связи (проводные и (или) беспроводные), через которые осуществляются передача информации от блока диспетчеризации на пульт устройства диспетчерского контроля и двухсторонняя переговорная связь пользователя с диспетчером
4) Линии для двухсторонней переговорной связь пользователя с диспетчером
 (ГОСТ Р 55963-2014 Ст.2, п.3.4).

Задание 92. Блок диспетчеризации (лифта) - это: 
1) Техническое средство, предназначенное для получения сигналов с инженерных сооружений зданий (лифта) 
2) Техническое средство, предназначенное для установления двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером. 
3) Техническое средство, предназначенное для передачи сигналов с инженерных сооружений зданий на пульт устройства диспетчерского контроля
4) Техническое средство, предназначенное для получения сигналов с инженерных сооружений зданий (лифта) и передачи их через каналы связи на пульт устройства диспетчерского контроля, а также для установления двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером.
(ГОСТ Р 55963-2014 Ст.2, п.3.6).

Задание 93. Контролируемый пункт – это: 
1) [bookmark: _Hlk500262310]Комплект оборудования, установленный на удаленном объекте
2) Комплект оборудования, установленный на удаленном объекте, включающий в себя блок (блоки) диспетчеризации, линии связи и оконечные устройства, предназначенный для сбора информации, приема и передачи данных, команд управления, а также для обеспечения переговорной связи пользователя с диспетчером
3) Комплект оборудования, установленный на удаленном объекте и предназначенный для сбора информации
4) Комплект оборудования, установленный на удаленном объекте и предназначенный для приема и передачи данных, команд управления, а также для обеспечения переговорной связи пользователя с диспетчером
(ГОСТ Р 55963-2014 Ст.2).

Задание 94. Аварийно-диспетчерская служба - это:
1) Диспетчерской служба
2) Аварийно-ремонтная служба
3) Служба, в которой объединены функции аварийно-ремонтной и диспетчерской служб 
4) Служба управления оборудованием жилых и общественных зданий
(ГОСТ Р 56037-2014 Ст.3, п.3.1).

Задание 95. Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты человека от действия эл. тока без использования основных средств защиты? 
1) Диэлектрические боты или галоши
2) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
3) Изолирующие колпаки
4) Диэлектрические перчатки
(ИПИСЗ п.1.1.10)
Задание 96. Системы «Обь», «Ресурс», «Кристалл», «Мечта» назначение. 
1) Для обеспечения безопасности перемещения пассажиров. 
2) Для обеспечения двухсторонней переговорной связи с машинным отделением или кабиной лифта 
3) Для осуществления диспетчерского контроля за работой лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений 
4) Для диагностики неисправностей возникающих при работе лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемных платформ для инвалидов и других маломобильных групп населения  

Задание 97. Когда не проводится внеплановый инструктаж? 
1) При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и других факторов, влияющих на безопасность труда 
2) При нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли привести или привели к травме, аварии или пожару 
3) По требованию органа надзора, по обоснованному решению руководства предприятия
4) Более одного раза в год
(Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ N 1/29  п. 2.1.6)  

Задание 98. В каких случаях проводится целевой инструктаж? 
1) При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка и т.п.)
2) В случае нарушения работником требований охраны труда; 
3) При несчастном случае на производстве 
4) При несчастном случае при выполнении монтажных работ
(Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ N 1/29  п. 2.1.7) 

Задание 99. На какое время должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля? 
1) Не менее 30 мин. 
2) Не менее 1 часа. 
3) Время зависит от типа лифта и указывается в эксплуатационной документации. 
4) Время зависит от типа источника бесперебойного питания и нагрузки потребляемой оборудованием. 
     (ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. п. 9.5)

Задание 100. Какие обобщенные трудовые функции не входят в профессиональный стандарт «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля»? 
1) Техническое обслуживание оборудования диспетчерских систем 
2) Ремонт оборудования диспетчерских систем 
3) Монтаж и наладка оборудования диспетчерских систем 
4) Диспетчерский контроль оборудования диспетчерских систем
(Приказ № 1123н)

Задание 101. Назначение амперметра
 
1) Измерение тока в электрической цепи 
2) Измерение напряжения в электрической цепи 
3) Измерение электрического сопротивления
4) Измерение диапазона частот


Задание 102. Назначение вольтметра
 
1) Измерение тока в электрической цепи 
2) Измерение напряжения в электрической цепи 
3) Измерение электрического сопротивления
4) Измерение диапазона частот

Задание 103. При замере тока в электрической цепи электроизмерительный прибор следует подключать 
1) Последовательно
2) Параллельно
3) Смешанно
4) Все указанные варианты

Задание 104. При работе с электроизмерительными приборами необходимо соблюдать следующие правила: 
1) Использовать все приборы только с помощью средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, галоши, специальная роба). В случае проведения работ на строительстве следует дополнить рабочую форму каской. 
2) Перед использованием электроизмерительных приборов следует убедиться в отсутствии оголенных токоведущих частей. 
3) При поломках, неверных показателях прибора после включения необходимо остановить работу и проверить его с помощью специального оборудования. Запрещено работать с неисправными приборами. 
4) Все указанные варианты

Задание 105. Порядок оформления результата осмотра оборудования
1) По средствам сотовой связи сообщается центральному диспетчеру о проделанной работе 
2) Производится запись в журнал выдачи заданий с указанием даты и времени проведения осмотра, ФИО исполнителя, характер проведенных работ, выявленные замечания по работе системы. 
3) Написание служебной записки непосредственному руководителю о проведенном осмотре/ выполненной работе
4) Все указанные варианты
(Об утверждении Регламента и технологических карт выполнения работ по техническому обслуживанию систем диспетчерского контроля за работой лифтов и другого инженерного оборудования зданий и сооружений (объединенных диспетчерских систем, Гл. 9 п. 10.1. табл. 2)
Задание 106. Периодичность проведения работ по комплексному техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем 
1) Техническое обслуживание системы производится не реже 1 раза в год 
2) Техническое обслуживание системы производится не чаще 1 раза в год 
3) Техническое обслуживание системы производится 1 раза в квартал 
4) Техническое обслуживание системы производится 1 раза в месяц
(КТО ОДС СПБ 2002 Гл. 3.5, Приложение 2)
Задание 107. Допускается ли использование неисправного инструмента при выполнении электромонтажных работ? 
1) Допускается 
2) Допускается при незначительных неисправностях инструмента
3) Допускается при наличии необходимых защитных средств 
4) Не допускается 

Задание 108. Укажите работы, которые не проводятся при комплексном техническом обслуживании системы диспетчерского контроля
1) Проверка внешнего состояния и комплектности всего комплекса аппаратуры диспетчеризации. Проверка эргономических характеристик пульта
2) Проверка аккумуляторной батареи резервного питания в системах с энергонезависимыми источниками питания
3) Проверка функционирования системы управления лифтом
4) Проверка состояния и измерение основных параметров блоков питания
(КТО ОДС СПБ 2002 Гл. 3.5, Приложение 2)
Задание 109. Укажите работы, которые не проводятся при комплексном техническом обслуживании системы диспетчерского контроля
1) Проверка функционирования блоков индикации, переключающих, управляющих, базовых блоков, блоков сопряжения. 
2) Проверка системы АППЗ
3) Проверка функционирования блоков пульта диспетчеризации.
4) Проверка работоспособности радиостанции в системах с использованием радиосвязи
(КТО ОДС СПБ 2002 Гл. 3.5, Приложение 2)

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:
Теоретический этап экзамена включает 10 заданий, охватывающие в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном ответе на 8 заданий. 
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)

	1
	г
	29
	а
	57
	г
	85
	б

	2
	г
	30
	а
	58
	в
	86
	а

	3
	г
	31
	г
	59
	а
	87
	г

	4
	г
	32
	а
	60
	б
	88
	г

	5
	б
	33
	г
	61
	а
	89
	б

	6
	г
	34
	в
	62
	а
	90
	а

	7
	в
	35
	в
	63
	а
	91
	в

	8
	а
	36
	г
	64
	а
	92
	г

	9
	г
	37
	а
	65
	а
	93
	б

	10
	б
	38
	г
	66
	а
	94
	в

	11
	б
	39
	а
	67
	а
	95
	а

	12
	г
	40
	б
	68
	г
	96
	в

	13
	а
	41
	б
	69
	в
	97
	г

	14
	б
	42
	г
	70
	а
	98
	а

	15
	г
	43
	а
	71
	г
	99
	б

	16
	а
	44
	б
	72
	а
	100
	г

	17
	а
	45
	б
	73
	а
	101
	а

	18
	г
	46
	в
	74
	а
	102
	б

	19
	б
	47
	г
	75
	а
	103
	а

	20
	г
	48
	б
	76
	б
	104
	г

	21
	в
	49
	г
	77
	б
	105
	б

	22
	а
	50
	в
	78
	б
	106
	г

	23
	г
	51
	б
	79
	б
	107
	г

	24
	а
	52
	б
	80
	а
	108
	в

	25
	г
	53
	в
	81
	а
	109
	б

	26
	г
	54
	в
	82
	г
	110
	-

	27
	б
	55
	а
	83
	г
	111
	-

	28
	г
	56
	б
	84
	г
	112
	-



Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 10 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 8 тестовых заданий. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.
Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. У соискателя есть возможность однократной пересдачи теоретической части профессионального экзамена. 

























12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание: 
Сборка простейшего комплекса диспетчерской связи (ЛБ, линия связи, КЛШ, источник резервного питания), наладка, проверка работоспособности. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках.  
Условия выполнения задания  
Место (время) выполнения задания: Экзаменационная площадка ЭЦ/или при необходимости на действующем объекте            
Максимальное время выполнения задания: не более 1 часа  
Используемое оборудование и источники: комплект инструмента, комплект измерительного инструмента, комплект защитных и предохранительных средств,  
Критерии оценки: Выполнено/не выполнено  
 
Перечень заданий практического этапа экзамена 
Задание 1. 
Осмотр ЛБ, проверка ГГС, фиксация выполнения работ в журнале. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. 
Задание 2.
Осмотр ЛБ, проверка внутреннего блока питания от линии связи, проверка блока питания от сети 220В. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. 
Задание 3.
Осмотр и проверка работоспособности КЛШ. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. 
Задание 4.
Осмотр и проверка работоспособности линии связи. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. 
Задание 5.
Осмотр и проверка работоспособности дополнительного источника питания 60В. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. Задание 6.
Осмотр и проверка работоспособности резервного источника питания. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. 
Задание 7.
Проведение необходимых мероприятий для модернизации оборудования диспетчерской системы согласно тому заданию. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. 
Задание 8.
Демонтаж подлежащего модернизации оборудования, монтаж нового оборудования. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. Задание 9.
Сборка простейшего комплекса диспетчерской связи (ЛБ, линия связи, КЛШ, источник резервного питания), наладка, проверка работоспособности. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. 
Задание10.
Подключение узлового оборудования к ПК, настройка, проверка работоспособности. Документальное оформление результатов выполненных работ. Информирование в установленном порядке руководства о проделанной работе и о выявленных недостатках. 
 
Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости): проведение Инструктажа по безопасному ведению работ при проведении   профессионального экзамена, проведение обязательного инструктажа по охране труда на рабочем месте.
Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: Квалификационная (экспертная)  комиссия в составе экспертов ЦОК по оценке квалификаций и не менее одного технического  эксперта, аттестованных в установленном СПК порядке.
Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: При положительном прохождении теоретического и практического этапов профессионального экзамена экспертная комиссия заполняет итоговый протокол профессионального экзамена и принимает решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации   

13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).
2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
8. ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
9. ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности
10. ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
11. ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
12. ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
13. ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
14. ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры
15. ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
16. СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров
17. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования
18. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
19. ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов
20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения
  21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания
  22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.
  23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования
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