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1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Монтажник электрических подъёмников (4 уровень квалификации)»
	
2. Номер квалификации:                                                      16.05200.02
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» Приказ Минтруда России от 26 декабря 2014 года N 1178н, № 403 в реестре профессиональных стандартов
4. Вид профессиональной деятельности: Монтаж лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров).

                                                                                                                                 (по реестру профессиональных стандартов)                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и № задания

	1
	2
	3

	1.Знания основ электротехники
	1/0
	1 - 6

	2. Знания устройства лифтов, платформ подъёмных, эскалаторов.
	1/0
	7 - 34

	3.Знания об электрических схемах и электрических аппаратах лифтов, платформ подъёмных, эскалаторов.
	1/0
	35 - 48

	4. Знания о монтажных, пусконаладочных работах, 
регулировки механического и электрического оборудования 
лифтов поэтажных эскалаторов, платформ подъёмных для инвалидов.
	1/0
	49 - 90

	5.Знания положений нормативных документов, регламентирующих деятельность монтажника электрических подъемников.
	1/0
	91 - 125

	6.Знания приёмов и методов выполнения сварочных работ, способов строповки грузов. Порядок применения и проверки пригодности средств индивидуальной защиты
	1/0
	126 - 138
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Количество заданий с выбором ответа: 138
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 0
Количество заданий на установление последовательности: 0
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	- Чтение монтажных чертежей;
- Сборка металлического каркаса шахты;
- Электромонтажные работы и электроизмерения;
- Монтаж гидроцилиндра и силового оборудования гидропривода;
- Монтаж вспомогательного оборудования и аппаратуры управления
гидропривода;
- Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ,
так и по завершении этапов работ
	- соблюдение правильной последовательности действий, следование инструкции;
- подбор, проверка, использование инструментов и средств защиты; 
- соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по осмотру и обслуживанию лифтов; 
- правильное заполнение документации по итогам выполнения работ
	Практическое задание
Задания комплексного типа 
№№ 1-10




7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)
Устанавливаются в соответствии с:
· ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
· ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
· Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
· 
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

Знания основ электротехники
1.Задание. (1) Почему магнитопровод асинхронного двигателя набирают из тонких листов электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга?
а) для уменьшения потерь на вихревые токи;
б) для уменьшения потерь на гистерезис (перемагничивание);
в) для упрощения конструкции магнитопровода.

2. Задание (2)Какой прибор используется для измерения электрической мощности?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) ваттметр;

3. Задание. (4)Как изменится температура провода, нагреваемого током, если при прочих равных условиях увеличить его сечение?
а) температура провода уменьшится;
б) температура провода увеличится;
в) температура провода не изменится.

4. Задание (5)С какой целью мощные диоды изготовляют в массивных металлических корпусах?
а) для повышения прочности;
б) для лучшего отвода тепла;
в) для повышения пробивного напряжения.

5.Задание (6) Как изменится температура провода, нагреваемого током, если при прочих равных условиях увеличить его длину?
а) увеличится;
б) уменьшится;
в) не изменится.

6. Задание (7)Какую полезную мощность на валу можно получить от трёхфазного двигателя мощностью 1 кВт, включённого в однофазную сеть?
а) не более 200 Вт;
б) не более 700 Вт;
в) не менее 1000 Вт.


Знания устройства лифтов, платформ подъёмных, эскалаторов.
7.Задание (1) Угол наклона эскалатора при высотах транспортирования пассажиров, превышающих 6м должен быть:
а) не более 30 градусов;
б) не более 35 градусов;
в) не более 12 градусов.

8. Задание(1) Электрический выключатель, контролирующий закрытие двери кабины лифта предназначен для:
а) контроля запирания двери кабины до начала её пуска и движения;
б) включения и отключения привода автоматической двери кабины;
в) реверсирования двери кабины при её встрече с каким-либо препятствием.

9. Задание (1)После восстановления электроснабжения лифта с собирательным управлением  пуск кабины должен быть возможен:
а) по командам управления из кабины или с этажной площадки, поступившим в момент, когда кабина находилась от этой площадки на расстоянии, меньшем пути рабочего замедления;
б) у лифтов с одиночным управлением -  после подачи новой команды управления;
в) у лифтов с групповым управлением - после подачи новой команды управления или от ранее зарегистрированного вызова.

10.Задание (1) Назначение барьера в конструкции платформы подъёмной с вертикальным перемещением
а) исключительно для предотвращения падения пользователя в шахту через дверной проем на этажной площадке при отсутствии подъёмной платформы на этой этажной площадке:
б) только для ограждения любой стороны грузонесущего устройства;
в) для предотвращения падения пользователя в шахту через дверной проем на этажной площадке при отсутствии подъёмной платформы на этой этажной площадке и для ограждения любой стороны грузонесущего устройства.

11. Задание (2)Что из перечисленных функции не может быть отнесено к функциям кнопки «Отмена», установленной в посту управления кабины лифта?
а) открытие дверей кабины и шахты при неподвижно стоящей кабине в зоне точной остановки;
б) отмены при движении кабины всех ранее зарегистрированных вызовов и приказов и остановка кабины лифта на уровне нижней или верхней этажной площадки и открытие двери кабины и шахты;
в) отмены при движении кабины всех ранее зарегистрированных приказов и останов кабины лифта на ближайшем по пути этаже и открытие двери кабины и шахты.
  
12. Задание (2)Коэффициент запаса прочности тяговых канатов для лебёдки лифта с канатоведущим шкивом или барабаном трения и тремя и более канатами должен быть не менее:
а) 12; 
б) 16; 
в) 10.

13. Задание (2)Для эскалаторов с углом наклона более 30° номинальная скорость должна быть:
а) не более 0,5 м/с;
б) не более 0,75 м/с;  
в) не более 0,90 м/с.

14. Задание (2)Назначение упора в конструкции платформы подъёмной с вертикальным перемещением 
а) предотвращения падения пользователя в шахту через дверной проем на этажной площадке при отсутствии подъёмной платформы на этой этажной площадке:
б) исключать или минимизировать до приемлемого уровня риски путём защиты от следующих опасностей: затягивание, перерезание, раздавливание, захват, поражение электрическим током;
в) при установке в рабочее положение обеспечивает безопасное пространство под платформой подъёмной для выполнения технического обслуживания.

15. Задание (3)При какой номинальной скорости лифта допускается применять барабанную лебёдку или лебёдку со звёздочкой?
а) не более 1,0 м/с;
б) не более 0,71 м/с;
в) не более 0,63 м/с.

16. Задание (3)Укажите неверный вариант ответа. 
При наличии под приямком лифта, основание которого рассчитано на восприятие нагрузки не менее 5000 Н/м2, пространства (помещения), доступного для людей необходимо:
а) противовес или уравновешивающее устройство кабины оборудовать ловителями;
б) под буфером противовеса или под зоной движения уравновешивающего устройства должна быть установлена опора, которая доходит до монолитного основания и способна выдержать удар противовеса или уравновешивающего устройства, падающего с наибольшей возможной высоты;
в) использовать ловители кабины для торможения и/или остановки движущейся вверх кабины при превышении её скорости.

17. Задание (3)В каких из перечисленных случаев не требуется установка ловителей на платформе подъёмной с вертикальным перемещением?
а) при оборудовании платформы гидравлическим приводом непрямого действия;
б) при оборудовании платформы червячным самотормозящимся приводом;
в) при оборудовании платформы самотормозящимся винтовым приводом (аварийной гайкой).

18.Задание(3) При каком превышении максимальных тормозных путей происходит автоматическая остановка эскалатора/пассажирского конвейера вследствие срабатывания блокировочного устройства:
а) более чем на 20%;
б) более чем на 10% без нагрузки в установившемся режиме;
в) более чем на 5% с нагрузкой в установившемся режиме.

19. Задание (4)Укажите неверный вариант ответа. 
Дополнительный тормоз предназначен для остановки несущего полотна эскалатора при превышении:
а) им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения;
б) максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза;
в) им скорости движения поручня более чем на 2%.

20. Задание (4)Назначение  редуктора лифтовой лебёдки:
а) для преобразования электрической энергии в механическую;
б) для обеспечения нужной частоты вращения канатоведущего шкива;
в) для обеспечения соединения канатоведущего шкива с электродвигателем.

21. Задание (4)Платформы с вертикальным перемещением с самотормозящим винтовым приводом при условии установки под рабочей гайкой аварийной гайки допускается не оборудовать:
а) ограничителем скорости;
б) ловителем;
в) ловителем и ограничителем скорости, если коэффициент запаса прочности аварийной гайки не менее 6 от воздействия грузонесущего устройства с грузом, равным номинальной грузоподъёмности.

22. Задание (4)В конструкции лебёдка с автоматическим действующим механическим тормозом нормально-замкнутого типа не допускается применение:
а) тормозного диска;
б) ленточных тормозов;
в) пружин сжатия или груза для создания тормозного момента.

23. Задание (5)Что должно быть предусмотрено для ограничителя скорости, у которого усилие для приведения в действие ловителей создаётся только за счёт трения между канатом и рабочим шкивом?
а) возможность проверки достаточности силы трения между канатом и рабочим шкивом для приведения в действие ловителей;
б) возможность проверки срабатывания ограничителя скорости при частоте вращения, соответствующей скоростям движения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины;
в) возможность приведения в действие ловителей от ограничителя скорости.

24. Задание (5)Укажите неверный вариант ответа. 
Состоящее из пластин лестничное полотно пассажирского конвейера, соединяется с помощью:
а) не менее чем двух тяговых цепей, причём с каждой стороны пластины должна располагаться хотя бы одна цепь;
б) одной цепью, если параллельность движения пластин рабочей ветви обеспечивается другими механическими средствами;
в) не менее чем двух тяговых цепей со стороны рабочей ветви пластин.  

25. Задание (5)В каких случаях требуется устанавливать аварийные двери  в шахте лифта?
а) при расстоянии между порогами проёмов дверей по высоте шахты лифта на смежных этажных площадках более 11000мм;
б) при возможности перехода пассажиров из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта в шахте;
в) при запрещении транспортирования людей в кабине лифта.

26. Задание (5)Какие рабочие нагрузки должна выдерживать платформа подъёмная для инвалидов без остаточной деформации? 
Укажите все правильные варианты ответов.
Варианты ответа:
а) нагрузки, возникающие в режиме нормальной работы, при срабатывании устройств безопасности;
б) нагрузки, возникающие в режиме нормальной работы при взаимодействии с упорами и буферами при движении на номинальной скорости;
в) нагрузки, возникающие в условиях неправильного использования, которые изготовитель может обоснованно спрогнозировать.

27. Задание (6)Укажите неверный вариант ответа. 
Состоящее из пластин лестничное полотно пассажирского конвейера, соединяется с помощью:
а) не менее чем двух тяговых цепей со стороны рабочей ветви пластин;
б) не менее чем двух тяговых цепей, причём с каждой стороны пластины должна располагаться хотя бы одна цепь;
в) одной цепью, если параллельность движения пластин рабочей ветви обеспечивается другими механическими средствами.

28. Задание (6)Высота шахты малого грузового лифта должна быть такой, чтобы после остановки пустой кабины (противовеса) в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивалась возможность свободного хода кабины (противовеса) вверх на расстояние:
 а) не менее 100 мм;
б) не менее 150 мм;
в) не менее 200 мм  

29. Задание (6)Если платформа оборудована гидравлическим приводом, то установленный ручной аварийный клапан с автоматическим возвратом позволяет грузонесущему устройству перемещаться:
а) вверх за счёт создания давления до уровня, в 2,3 раза превышающего давление при номинальной нагрузке;
б) вниз со скоростью, не превышающей номинальную, в полуавтоматическом режиме;
в) вниз со скоростью, не превышающей номинальную, за счёт непрерывного нажатия на него рукой.

30. Задание (6)Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители противовеса или уравновешивающего устройства кабины, должен срабатывать, если скорость движения противовеса или уравновешивающего устройства кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 15%, и не более чем на значение:
а) 0,8м/с - для ловителей резкого торможения;
б) превышающее на 10% верхний предел скорости, установленный для срабатывания ограничителя скорости кабины;
в) 1,5м/с - для ловителей плавного торможения.

31. Задание (7)При какой номинальной скорости лифта допускается применять барабанную лебёдку или лебёдку со звёздочкой?
а) не более 1,0 м/с;
б) не более 0,71 м/с;
в) не более 0,63 м/с.

32. Задание (7)Состоящее из ступеней лестничное полотно эскалатора, соединяется с помощью:
а) не менее чем двух тяговых цепей, причём с каждой стороны ступени должна располагаться хотя бы одна цепь;
б) одной цепью, если параллельность движения ступеней рабочей ветви обеспечивается другими механическими средствами;
в)  не менее чем двух тяговых цепей.

33. Задание (7)Номинальная скорость это:
а) скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе без нагрузки в установившемся режиме.
б) скорость движения ступеней, пластин или ленты при максимальной эксплуатационной нагрузке в установившемся режиме;
в) скорость движения ступеней, пластин или ленты при средней провозной способности.

34. Задание (7)Укажите неверный вариант ответа. 
С помощью каких средств обеспечивается защита от сползания (перемещение) платформы подъёмной платформы вниз?
а) предохранительной заслонки;
б) электрической системы защиты от сползания;
в) упорного устройства.


Знания об электрических схемах и электрических аппаратах лифтов, платформ подъёмных, эскалаторов.


35. Задание (1)Укажите неверный вариант ответа.  
Порядок работы контакторов управления приводом (релейные аппараты управления этими контакторами при их наличии) должны работать следующим образом:
а) если один из «размыкающих» контактов (замкнутый) замкнут, все «замыкающие» контакты разомкнуты;
б) если один из «замыкающих» контактов (разомкнутый) замкнут, все «размыкающие» контакты разомкнуты;
в) если один из «размыкающих» контактов (замкнутый) замкнут, все «размыкающие» контакты замкнуты.

36. Задание (1)С какой из приведённых схем систем заземления рекомендуется выполнять питание электрооборудования лифта от  сети 380/220В, установленного в жилых или общественных зданиях.
а) по схеме на рисунке 1;
б) по схеме на рисунке 2;
в) ни по одной из приведённых схем.
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	Рисунок 1.
Система IT переменного тока

1 – сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется); 2 – заземлитель; 3 – открытые проводящие части; 4 – заземляющее устройство электрооборудования лифта
	Рисунок 2.
Система TN-S переменного тока

1 – заземлитель нейтрали источника переменного тока; 
2 – открытые проводящие части;



37. Задание (2)Главный выключатель платформы должен размыкать электрические цепи: 
а) освещения и вентиляции (при их наличии);
б) устройств вызова обслуживающего персонала;
в) управления.

38. Задание (2)Питание электрооборудования лифта от  сети 380/220 В выполнено в соответствии с системой заземления  TN-S, при этом допускается:
[bookmark: S31110]а) объединение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников различных групповых линий;
[bookmark: S31321][bookmark: S31311][bookmark: S41311][bookmark: S31301][bookmark: S31291][bookmark: S31251][bookmark: S31241]б) одинаковое сечение нулевых рабочих проводников и фазных проводников;
[bookmark: SI121][bookmark: S31381][bookmark: S31371][bookmark: S31361][bookmark: S31351][bookmark: S31341]в) подключение на общий контакт нулевого рабочего и нулевого защитного проводников.

39. Задание (3)В трёхфазную сеть с линейным напряжением 220В включают трёхфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 127В. 
Как следует соединить обмотки двигателя?
а) звездой;
б) треугольником;
в) двигатель нельзя включать в эту сеть.

40. Задание (3)Срабатывание контакта безопасности должно происходить за счёт его принудительного размыкания. Укажите неверный вариант ответа из ниже перечисленных.
а) допускается параллельно контактам выключателей безопасности включать элементы для искрогашения или улучшения коммутации;
б) допускается использовать контакты непринудительного размыкания при условии контроля их разрыва механическим и/или электрическим способом;
в) допускается использование гальванически связанных контактов.

41.Задание. (4)Для какой из указанных электрических цепей должны быть предусмотрены отдельные выключатели?
а) двусторонней переговорной связи из кабины;
б) вызова обслуживающего персонала из кабины;
в) освещения помещений для размещения оборудования.

42. Задание.  Питание электрооборудования лифта от сети 380/220В, установленного в многоэтажном жилом доме, выполнено в соответствии с системой заземления TN-С-S (см. рисунок). 
При этом допускается:
а) объединение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников различных групповых линий;
б) одинаковое сечение нулевых рабочих проводников и фазных проводников;
в) подключение на общий контакт нулевого рабочего и нулевого защитного проводников.
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43.Задание (5)Какому выпрямительному устройству с фильтром соответствует приведённая на рисунке зависимость выпрямленного напряжения от времени?


а) однополупериодной схеме с индуктивным фильтром;
б) однополупериодной схеме с ёмкостным фильтром;
в) мостовой схеме с ёмкостным фильтром.



44. Задание (5)Каким должно быть напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации?
а) не более 254В;
б) не более 380В;
в) не более 440В.

[image: ]45. Задание. Какому выпрямительному устройству с фильтром соответствует приведённая на рисунке зависимость выпрямленного напряжения от времени?
а) однополупериодной схеме с ёмкостным фильтром;
б) мостовой схеме с ёмкостным фильтром;
в) мостовой схеме с индуктивным фильтром. 


46. Задание (7)Для какой цели устанавливаются этажные реле в электрических схемах лифта?
а) для регистрации приказов или вызовов;
б) для обеспечения точности остановки кабины на этаже;
в) для подачи сигнала на открытие дверей при остановке кабины.



47. Задание (7)Какого типа блок-контакт контактора JI в схеме нереверсивного магнитного пускателя на рисунке?
а) замыкающий;
б) размыкающий;
в) переключающий.





48. Задание (7)Назначение электрического выключателя, контролирующего запирание дверей шахты:
а) включение привода и закрывания дверей шахты до начала пуска и движения кабины по приказам и вызовам;
б) включения и отключения привода автоматических дверей;
в) исключения пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты.







Знания о монтажных, пусконаладочных работах, 
регулировки механического и электрического оборудования 
лифтов поэтажных эскалаторов, платформ подъёмных для инвалидов

49.Задание (1) Отклонение фактических внутренних размеров шахты (в плане) от номинальных, указанных в рабочих чертежах, должно быть:
а) не более плюс 30мм. Разность длин диагоналей шахты (в плане) не более 25мм;
б) не более плюс 30мм;
в) не более плюс 25мм.

[bookmark: SG118][bookmark: SI15][bookmark: S3160][bookmark: S3159][bookmark: S3158][bookmark: S3157][bookmark: S3156][bookmark: S4121][bookmark: S3155][bookmark: S4120][bookmark: S3154][bookmark: SG117][bookmark: SC19][bookmark: S3153][bookmark: S4119][bookmark: S3150][bookmark: S3149][bookmark: S3148][bookmark: S3147][bookmark: S3146][bookmark: S3145][bookmark: S419][bookmark: S3144][bookmark: SG1201][bookmark: SI1131][bookmark: SG116][bookmark: SG17][bookmark: SG14][bookmark: SC16][bookmark: SG13][bookmark: SG12]50. Задание (1)Под верхним перекрытием шахты должно быть установлено устройство (устройства) для подвески грузоподъёмного средства, предназначенного для монтажных и ремонтных работ. Что должно быть указано на этом устройстве или рядом с ним?
а) не регламентировано;
[bookmark: S3193111]б) схема строповки и допустимая нагрузка;
[bookmark: S319311]в) грузоподъёмность или допустимая нагрузка.

51. Задание (1) Каковы требования безопасности, предъявляемые к ограждению дверных проёмов шахты?
 а) ограждение должно надёжно крепиться к стенам дверного проёма, иметь высоту не менее 1,5м.
б) ограждение должно надёжно крепиться к стенам дверного проёма: иметь высоту не менее 1,1м., а внизу — сплошное ограждение высотой не менее 0.15м.
в) ограждение должно надёжно крепиться к стенам дверного проёма и перекрывать всю его высоту.

[bookmark: S3137][bookmark: S3136][bookmark: S4133][bookmark: S3135][bookmark: S3134][bookmark: S3133][bookmark: S3132][bookmark: S3131][bookmark: S3130][bookmark: S3129][bookmark: S3128][bookmark: S3127][bookmark: S3126][bookmark: SC112][bookmark: SG111][bookmark: SG110][bookmark: SG19][bookmark: SI12][bookmark: S3125][bookmark: S3124][bookmark: S4122]52. Задание (1)Токоподвод к кабине, а также к противовесу в случае установки на нем выключателей безопасности или других аппаратов должен быть выполнен:
[bookmark: S3122][bookmark: S3121][bookmark: S3120][bookmark: S3119][bookmark: S3118][bookmark: S3117][bookmark: S4115][bookmark: S3116][bookmark: S3115][bookmark: S3114][bookmark: S3113][bookmark: S4111][bookmark: SG18][bookmark: SG16][bookmark: SG15][bookmark: SD1][bookmark: SI1][bookmark: S318][bookmark: S317][bookmark: S316][bookmark: S315][bookmark: S314][bookmark: S313][bookmark: S312][bookmark: S411][bookmark: S41][bookmark: S31][bookmark: SC15][bookmark: SC1]а) гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75мм2.  В токоподводе должно быть предусмотрено не менее 5% резервных жил от общего числа используемых;
[bookmark: S31221][bookmark: S31211][bookmark: S31201][bookmark: S31191][bookmark: S31181][bookmark: S31171][bookmark: S41151][bookmark: S31161][bookmark: S31151][bookmark: S31141][bookmark: S31131][bookmark: S41111][bookmark: SC191][bookmark: SG181][bookmark: SI111][bookmark: S31121][bookmark: S31111][bookmark: S31101][bookmark: S3191][bookmark: SG171][bookmark: SC171][bookmark: SG161][bookmark: SG151][bookmark: SD11][bookmark: SI13][bookmark: S3181][bookmark: S3171][bookmark: S3161][bookmark: S3151][bookmark: S3141][bookmark: S3139][bookmark: S31210][bookmark: S4112][bookmark: S412][bookmark: S311][bookmark: SC151][bookmark: SG141][bookmark: SG131][bookmark: SG121][bookmark: SG112][bookmark: SC111][bookmark: SG113]б) гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75мм2, заключёнными в общий резиновый или равноценный ему шланг. В токоподводе должно быть предусмотрено не менее 7% резервных жил от общего числа используемых, но не менее двух жил;
[bookmark: S31222][bookmark: S31212][bookmark: S31202][bookmark: S31192][bookmark: S31182][bookmark: S31172][bookmark: S41152][bookmark: S31162][bookmark: S31152][bookmark: S31142][bookmark: S31132][bookmark: S41112][bookmark: SC192][bookmark: SG182][bookmark: SI112][bookmark: S31122][bookmark: S31112][bookmark: S31102][bookmark: S3192][bookmark: SG172][bookmark: SC172][bookmark: SG162][bookmark: SG152][bookmark: SD12][bookmark: SI14][bookmark: S3182][bookmark: S3172][bookmark: S3162][bookmark: S3152][bookmark: S3142][bookmark: S31310][bookmark: S31213][bookmark: S4113][bookmark: S413][bookmark: S3140][bookmark: SC152][bookmark: SG142][bookmark: SG132][bookmark: SG122][bookmark: SG114][bookmark: SC113][bookmark: SG115]в) гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75мм2, заключёнными в общий резиновый или равноценный ему шланг. В токоподводе должно быть предусмотрено не менее 5% резервных жил от общего числа используемых, но не менее двух жил.

53. Задание (1)Что является измерительной базой для контроля положения дверей шахты?
а) направляющие кабины;
б) металлические закладные для крепления кронштейнов направляющих;
в) кронштейны направляющих.

54. Задание (1)Где в гидравлической системе устанавливается обратный клапан?
а) обратный клапан должен быть установлен в гидравлической цепи между насосом(ами) и запорным клапаном;
б) обратный клапан должен быть установлен в цепи, за запорным клапаном и клапаном движения вниз;
в) обратный клапан должен быть установлен в цепи, которая соединяет насос и предохранительный клапан.

55. Задание (2)Лебедка установлена так, что середина шкива и отводного блока совпала с метками на струнах. Укажите допустимое отклонение центров подвесок кабины и противовеса от середины образующих шкива и отводного блока. 
а) не более 15 мм;
б) не более 10 мм;
в) не более 5 мм. 
[image: ]
56. Задание (2)Что является измерительной базой для установки буферов, и натяжного устройства ограничителя скорости. 
а) направляющие кабины;
б) подрамник лебедки;
в) направляющие кабины и противовеса.

57. Задание (2)Каким одним из нижеперечисленных способов рекомендуется производить монтаж направляющих с помощью монтажной лебедки  небольшой грузоподъемности при небольшой высоте подъема в перекрытой шахте и машинном помещении?
а) способом наращивания;
б) способом сборки "ниткой;
в) комбинированным.

58. Задание (2)Укажите неверный вариант ответа. После пуска эскалатора в течение не менее одного полного оборота лестничного полотна эскалатора надлежит визуально убедиться:
а) в отсутствии проема в лестничном полотне и наличии всех гребней, настилов гребней на ступенях;
б) в нормальном перемещении поручня и свободном (без задевания) прохождении ступеней относительно фартуков и входных площадок;
в) в работоспособности выключателя «Стоп».

59. Задание (2)Какие ловители должны быть опломбированы изготовителем?
а) ловители с регулируемым усилием торможения; 
б) ловители резкого торможения с амортизирующим элементом;
в) ловители резкого торможения.  

60. Задание (2)Укажите  неверный вариант ответа. Шкив, канатный барабан, шестерня, червяк и червячное колесо или тормозной барабан платформы подъемной с вертикальным перемещением должны быть закреплены на валу или другом элементе узла привода одним из нижеперечисленных способов: 
 а) шлицевыми соединениям; 
б) сегментными шпонками;
в) болтовыми соединениями.

61. Задание (3) Отклонение фактических внутренних размеров шахты (в плане) от номинальных, указанных в рабочих чертежах, должно быть:
а) не более плюс 30мм. Разность длин диагоналей шахты (в плане) не более 25мм;
б) не более плюс 30мм;
в) не более плюс 25мм.

62. Задание (3) Временное освещение по шахте лифта должно иметь питание электроэнергией напряжением и обеспечивать освещённость:
а) не более 42В; не менее 50лк, Светильники должны размещаться над подмостями, в местах, не мешающих выполнению работ по монтажу;
б) не более 110В; не менее 50лк Светильники должны размещаться между подмостями, в местах, не мешающих выполнению работ по монтажу;
в) не более 110В; не менее 100лк.

63. Задание (3) Указанное на рисунке приспособление для крепления направляющих используется в случае: 
а) монтажа направляющих краном;
б) при установке монтажной лебёдки над шахтой;
[image: C:\Users\19D3~1\AppData\Local\Temp\lgajoealepjknina.png]в) при установке монтажной лебёдки на посадочной площадке верхнего этажа.















64. Задание (3) В чем заключается контрольная выверка лебёдки?
а) с верхней кромки торцевой плоскости канатоведущего шкива опустить отвес на небольшом расстоянии от шкива. При правильной установке лебёдки расстояния между шкивом и отвесом вверху и внизу должны быть равны;
б) проверить раму лебёдки по уровню;
в) отклонение рамы от горизонтальной плоскости не должно превышать 2 мм на длине рамы, допустимое отклонение - не более 1 мм на диаметре шкива. Регулировку производить болтами амортизаторов.
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65. Задание (3) Зазор между двумя следующими друг за другом ступенями эскалаторов или пластинами пассажирского конвейера в любом положении на рабочей ветви, измеренный у поверхности настила не должен превышать:
а) 8 мм;
б) 6 мм;
в) 10 мм.

66. Задание (3) Как следует рассматривать привод платформы с наклонным перемещением со звёздочкой и цепью, если цепь в указанном приводе неподвижна?
а) как поддерживающее устройство привода для её направляющих;
б) как привод с реечной передачей;
в) как привод со звёздочкой и цепью.

67. Задание (4).Отклонение от высотной отметки стальных закладных изделий, пред-
назначенных для крепления направляющих кабины и противовеса должно быть:
а) не более 50 мм;
б) не более 30 мм;
в) не более 80 мм.

68. Задание (4).Зазор между двумя следующими друг за другом ступенями эскалаторов или пластинами пассажирского конвейера в любом положении на рабочей ветви, измеренный у поверхности настила не должен превышать:
а) 6 мм;
б) 8 мм;
в) 10 мм.

69. Задание (4).Когда на объекте для доставки лифтового оборудования к месту монтажа используют монтажную лебёдку?
а) при перекрытой шахте лифта;
б) при отсутствии строительного крана;
в) при отсутствии строительного крана или нет невозможности его использования.

70. Задание (4).Какое количество устанавливаемых выключателей безопасности должно быть в приямке лифта при глубине приямка более 1550 мм:
а) один;
б) два;
в) не регламентируется.

71. Задание (4).Тормозной путь грузонесущего устройства платформы не должен превышать 20мм, если:
а) сработал концевой выключатель;
б) прекращена подача питания или прервался сигнал управления;
в) сработал выключатель цепи безопасности.

72. Задание (4).С какой целью используется указанное на рисунке и установленное на направляющих  приспособление?
а) для выверки лебёдки;
б) для проверки по штихмассу;
в) для проверки вертикальности установки направляющих.
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73. Задание (5)Отклонение открытой поверхности стальных изделий (для закладных) по отношению к базовой поверхности строительного элемента должно быть:
а) не более 1мм.
б) не более 2мм;
в) не более 3мм внутрь и наружу.

74. Задание (5)Укажите неверный вариант ответа. 
Тормозной путь платформы подъёмной для инвалидов не должен превышать 50мм, если:
а) сработал концевой выключатель;
б) прекращена подача питания или прервался сигнал управления;
в) сработал выключатель цепи безопасности.

75. Задание (5)При номинальных скоростях эскалатора горизонтальный участок из ступеней входных площадок составляет 0,80 м (передние края ступеней, выходящие из гребёнки, и задние края ступеней, входящие в гребёнку, двигаются горизонтально:
а) не более 0,50 м/с и при высоте транспортирования пассажиров не более 6 метров;
б) более 0,50 м/с или при высоте транспортирования пассажиров более 6 метров;
в) 0,65 м/с и более.

76. Задание (5)Как производится подъём краном направляющих кабины и противовеса, на площадку временного хранения верхнего этажа строящегося здания?
а) с помощью многоветьевого универсального стропа;
б) поднятие пакета направляющих не допускается;
в) с использованием траверсы.

77. Задание (5) Характеристики внешней питающей сети должны отвечать назначению лифта и быть:
а) не ниже 1-й категории электроснабжения;  
б) не ниже 2-й категории электроснабжения;
в) не ниже 3-й категории электроснабжения.

78. Задание (5)С какой целью установлены в шахте лифта осевые струны между направляющими кабины и противовеса?
а) в шахте лифта на расстоянии 700-800мм от её перекрытия для выверки лебёдки;
б) в середине шахты лифта для проверки по штихмассу;
в) в шахте лифта на расстоянии 700-800мм от её перекрытия для выверки отводного блока.
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79. Задание. Отклонение от параллельности открытой поверхности стальных закладных изделий относительно базовой поверхности строительного элемента должно быть:
а) не более 3мм;
б) не более 2мм;
в) не более 1мм.

80. Задание. Как следует проверять тормозной путь эскалатора?
а) проверку следует производить касанием мелом поручня в момент нажатия на кнопку «Стоп» на балюстраде и последующим замером длины меловой линии;
б) одновременным нажатием секундомера и кнопки «Стоп» на балюстраде с последующим остановкой секундомера при остановке эскалатора. При этом тормозной путь определяется как произведение времени на поправочный коэффициент;
в) тормозной путь эскалатора определяется по количеству общей длины ступеней, прошедших гребёнку с учётом суммарного зазора между ступенями после нажатия на кнопку «Стоп» на балюстраде.

81.Задание. Что можно определить при перемещении указанного приспособления вдоль направляющих (вверх и вниз)? 
Укажите все правильные варианты ответов.
а) зазор между кронштейнами и направляющими (оценка параллельности);
б) величину угла между измерительной линейкой и плоскостью направляющей (оценка угла разворота направляющей);
в) зазор в стыках направляющих.
[image: C:\Users\19D3~1\AppData\Local\Temp\bbfkmghaadbdojka.png]
1 – Кронштейн левый; 2 – Кронштейн правый; 3 – Телескопическая штанга;
4 – Линейка измерительная; 5 - Стопорный болт; 6 – Направляющие.

82. Координаты установки ограничителя скорости соответствуют размерам, указанным в установочном чертеже. При этом отклонение относительно осей кабины превышает 15мм.
Укажите правильный вариант ответа по выверке положения ограничителя скорости относительно осей кабины и допустимое отклонение.
 а) через контрольный шкив перекинуть двусторонний отвес, пропустить его в шахту через отверстия для прохода каната ограничителя скорости и выверить относительно осей кабины положение ограничителя скорости.  Отклонение не должно превышать 5мм.
б) через шкив большого диаметра перекинуть двусторонний отвес, пропустить его в шахту через отверстия для прохода каната ограничителя скорости и выверить относительно осей кабины положение ограничителя скорости.  Отклонение не должно превышать 10мм.
в) через шкив большого диаметра перекинуть двусторонний отвес, пропустить его в шахту через отверстия для прохода каната ограничителя скорости и выверить относительно осей кабины положение ограничителя скорости. Отклонение не должно превышать 5мм.

83. Задание. Укажите неверный вариант ответа. 
Электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или относительное перемещение (ослабление) тяговых элементов, должно размыкать цепь безопасности:
а) при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов;
б) при обрыве одного или всех тяговых элементов;
в) при срабатывании ловителей.

84. Задание. Укажите неверный вариант ответа. 
Приямки лифтов (за исключением грузовых малых) с глубиной до 2000 мм должны быть оборудованы:
а) скобами с шагом не менее 300мм;
б) скобами с шагом не более 400мм;
в) скобами, оси скоб должны совпадать с осями дверного проёма и выступать от стен шахты на 100мм для пассажирских лифтов и на 135мм для грузовых.

85. Задание. Отклонение размеров отверстий, выполненных в полу машинного и блочного помещений, от указанных в рабочих чертежах, должно быть:
а) не более плюс 10 мм;
б) не более плюс 15 мм;
в) не более плюс 5 мм.

86. Задание. Каким из нижеперечисленных способов допускается закрепление шкива, канатного барабана, шестерни, червяка и червячного колеса или тормозного барабана на валу или другом элементе узла привода платформы подъёмной с вертикальным перемещением?
 а) клиновыми шпонками;
б) сегментными шпонками;

в) призматическими шпонками.

87. Как устанавливается монтажная рама (балка) при монтаже направляющих кабины?
а) устанавливается на верхнем торце шахты;
б) устанавливается на верхнем торце шахты, и опирается на боковые стены шахты, так чтобы она находилась точно над поперечной осью кабины. Свободный проём шахты необходимо закрыть щитом;
в) устанавливается на верхнем торце шахты и ориентируется по осям кабины.

88. Задание. У входных площадок ступени эскалатора должны направляться таким образом, чтобы передние края ступеней, выходящие из гребёнки, и задние края ступеней, входящие в гребёнку, двигались горизонтально на участке от линии L1 (см. рисунок) не менее 1,20 м: 
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а) при номинальных скоростях не более 0,50 м/с и при высоте транспортирования пассажиров h13 не более 6 м;
б) при номинальных скоростях более 0,50 м/с или при высоте транспортирования пассажиров h13 более 6 м;
в) при номинальных скоростях более 0,65 м/с.

89. Задание. Укажите неверный вариант ответа. 
В режиме «управление из машинного помещения» должна быть предусмотрена возможность:
а) наблюдения за работой привода или получения информации о направлении движения кабины;
б) получения информации об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины.
в) получения информации о нахождении кабины в зоне отпирания дверей.  

90. Если фактические размеры от кабины до стен шахты уменьшены по сравнению с проектными и положение кабины, при котором требуемые размеры были бы соблюдены, не представляется возможным выполнить, то необходимо:
а) повторно на каждом этаже шахты замерить величины A, B, C, D, E, G, I, H, M, а также глубину приямка L и высоту последнего этажа K и вычислить фактические
минимальные размеры шахты;
б) попытаться переместить шаблон так, чтобы размеры от кабины до стен шахты были близко выдержаны к проектным;
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Знания положений нормативных документов, регламентирующих деятельность монтажника электрических подъемников.
91. Задание (1)Что должен содержать монтажный чертёж и что в нём должно указываться?
а) сведения и размеры, необходимые для проверки соответствия установки лифта и в нём должны указываться виды и разрезы (с размерами), в том числе шахты, машинного и блочного помещений, дающие представления о расположении и взаимной связи составных частей лифта, а также нагрузки от лифта на строительную часть здания (сооружения);    
б) сведения и размеры, необходимые для проверки соответствия установки лифта и в нём должны указываться виды и разрезы (с размерами), в том числе шахты, машинного и блочного помещений, дающие представления о расположении и взаимной связи составных частей лифта;
в) сведения и размеры, необходимые для проверки соответствия установки лифта, требованиям ТР ТС, и в нём должны указываться виды и разрезы (с размерами), в том числе шахты, машинного и блочного  помещений, а  также нагрузки от лифта на строительную часть здания (сооружения).

92.Задание (1) Сопротивление изоляции катушек тормозного магнита должно быть не менее 0,5МОм. При этом проверка осуществляется:
а) по отношению к земле;
б) между собой;
в) как по отношению к земле, так и между собой.

93. Задание (1)При каком превышении максимальных тормозных путей должна происходить автоматическая остановка эскалатора/пассажирского конвейера вследствие срабатывания блокировочного устройства:
а) более чем на 20%;
б) более чем на 10% без нагрузки в установившемся режиме;
в) более чем на 5%  с нагрузкой в установившемся режиме.

94. Задание (1)Что из перечисленного относится к дополнительным требованиям к фрикционному приводу платформы с наклонным перемещением. Движение платформы должно осуществляться по жёстким металлическим направляющим при этом:
 Варианты ответа:
а) направляющие, их крепления и соединения должны быть рассчитаны на нагрузки, возникающие при рабочем режиме платформы и при испытаниях;
б) для сохранения сцепления между ведущими колёсами и направляющей ведущие колеса должны регулироваться автоматически.
в) направляющие могут быть жёстко закреплёнными или складывающимися. Приведение складывающихся направляющих в рабочее состояние должно контролироваться электрическим устройством безопасности.

95. Задание (1)Как рассчитывается размер «В»? (см. рисунок)
а)  размер «В» равен расстоянию между направляющими  минус 50 мм;
б)  размер «В» равен расстоянию между направляющими  минус 150 мм;
в)  размер «В» равен расстоянию между направляющими  плюс 50 мм.
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96. Задание (2)Каким персоналом осуществляется монтаж  лифта и в соответствии с какой документацией?
а) квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта;
б) квалифицированным персоналом в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта;
в) квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке

97. Задание (2)Работнику с какой группой по электробезопасности разрешается выполнять измерения мегаомметром в процессе проверки и регулировки лифта?
а) работнику с II группой;
б) работнику с III группой;
в) работнику с IV группой.

98. Задание (2)Какие монтажные работы должны быть закончены до начала монтажа дверей шахты лифтов с помощью монтажной лебедки?
а) работы по монтажу оборудования приямка;
б) работы по установке и выверке направляющих кабины;
в) работы по монтажу кабины.

99. Задание (2)Монтаж уравновешивающих цепей производиться по установочному чертежу при этом:

а) место крепления компенсирующих цепей к кронштейнам направляющих противовеса должно находиться на середине высоты подъёма кабины плюс 0,5м. Петля цепи не должна доходить до пола приямка на расстояние 200 -300мм;
б) место крепления компенсирующих цепей к кронштейнам направляющих противовеса должно находиться на середине высоты подъёма кабины плюс 0,3м. Петля цепи не должна доходить до пола приямка на расстояние 100 - 200мм;
в) место крепления компенсирующих цепей к кронштейнам направляющих противовеса должно находиться на середине высоты подъёма кабины плюс 0,5м. Петля цепи не должна доходить до пола приямка на расстояние менее 100мм.

100. Задание (2)Укажите неверный вариант ответа. 
При посадке платформы с наклонным перемещением на ловители угол наклона грузонесущего устройства от горизонтальной плоскости не должен изменяться:
а) более, чем на 15°- для грузонесущего устройства, предназначенного для перемещения пользователей стоя;
б) более, чем на 5°- для грузонесущего устройства, предназначенного для перемещения пользователей стоя или в кресле - коляске;
в) более, чем на 10° - для грузонесущего устройства, предназначенного для перемещения пользователей в положении сидя.

101. Задание (3).Каким персоналом осуществляется монтаж  лифта и в соответствии с какой документацией?
а) квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта;
б) квалифицированным персоналом в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта;
в) квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке.

102. Задание (3)Подъем на крышу здания пакета направляющих кабины и противовеса необходимо производить с использованием:
а) монтажной лебёдки;
б) стыковой планки;
в) траверсы.

103. Задание (3)Что необходимо предусмотреть для предотвращения травмирования людей элементами оборудования платформы подъёмной для инвалидов.
а) платформа должна быть оборудована буферами или упорами, ограничивающими перемещение платформы за пределы крайних положений;
б) направляющие платформ, установленных в ограждённой шахте, должны обеспечивать при движении платформы нормируемый горизонтальный зазор между внутренней поверхностью ограждения шахты и платформой;
в) движущиеся части платформы (зубчатые, цепные передачи, звёздочки, блоки и т.п.), представляющие опасность для людей при случайном прикосновении, должны быть оборудованы ограждением, предотвращающим травмирование людей. Снятие ограждений должно быть возможным только с применением инструмента.

104. Задание (3)В соответствии с каким документом проводится расследование несчастных случаев, произошедших на лифтах с работниками, участвующими в производственной деятельности работодателя?
а) с Трудовым кодексом Российской Федерации;   
б) с ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
в) с Техническим регламентом «Безопасность лифтов (ТР ТС 011-2011.).

105.Задание (3) Определение «рабочая площадка» это:
а) рабочая площадка - устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой с целью выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования лифта;
б) рабочая площадка - устройство, предназначенное для размещения персонала, выполняющего работы по ремонту и обслуживанию оборудования лифта;
в) рабочая площадка - техническое средство для обеспечения безопасности лифта.

106. Задание (4)О чем информирует табличка (см. рисунок)?
а) действие на потолочное перекрытие внешних нагрузок не допускается;
б) о недопустимости вставать на съёмное потолочное перекрытие платформы подъёмной;
в) о недопустимости вставать на потолочное перекрытие малого грузового лифта.
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107. Задание (4)Работнику с какой группой по электробезопасности разрешается выполнять измерения мегомметром в процессе проверки и регулировки лифта?
а) работнику с II группой;
б) работнику с III группой;
в) работнику с IV группой.

108. Задание (4)Эксплуатация эскалатора или пассажирского конвейера в режиме ожидания предполагает:
а) режим, при котором эскалатор или пассажирский конвейер останавливается или замедляет движение при отсутствии пассажиров и автоматически запускается или ускоряется до номинальной скорости при подходе пассажира;
б) режим автоматического запуска эскалатора или пассажирского конвейера и ускорение до номинальной скорости при подходе пассажира и срабатывании электрических устройств безопасности;
в) режим, при котором плавное торможение и остановка эскалатора или пассажирского конвейера осуществляется при отключении питания.

109. Задание (4)При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном помещении, в это помещение должен быть осуществлён ввод не менее:
а) одной питающей линии;
б) двух питающих линий;
в) трёх питающих линий.

110. Задание (4)Укажите на дефект, выявленный при проверке регламентных зазоров на поэтажном эскалаторе.
а) зазор между зубом гребёнки и впадиной настила 3 мм;
б) зазор между поручнем и кромкой устья 6 мм;
в) зазор между линейками и вкладышами ступеней 1,0 мм.

111. Задание (5)Допускается ли сращивание тяговых элементов?
а) допускается, если число тяговых элементов более двух;
б) допускается, если используется полиспастная подвеска;
в) не допускается.

112. Задание (5)Что не рассматривается в качестве опасных факторов работы лифта?
а) шум и вибрация;
б) неконтролируемое проскальзывание тяговых элементов на канатоведущем шкиве;
[image: ]в) отказ одного из механических компонентов электромеханического тормоза, участвующего в приложении тормозного усилия на тормозной барабан или диск.


3. Задание (5)Какие из указанных на рисунке размеров относятся к размерам, определяемым монтажным (установочным) чертежом?

а)  А2, Г3, Г4;
б)  А, А1, Б, Б1,В
в)  В1,В,В2;



113. Задание (5)В конструкции лебедка с автоматическим действующим механическим тормозом нормально-замкнутого типа не допускается применение:
а) тормозного диска;
б) ленточных тормозов;
в) пружин сжатия или груза для создания тормозного момента.

114. Задание (5)Линейные размеры не следует контролировать:
а) металлической измерительной рулеткой по ГОСТ 7502;
б) линейкой по ГОСТ 427 или иными сертифицированными средствами измерений;
в) измерительной рулеткой и (или) линейкой, не прошедшими периодической поверки согласно нормативным документам.

115. Задание (5)Какие лифты, должны быть оборудованы устройством, размыкающим цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа».
а) грузовые лифты;
б) пассажирские лифты, установленные в жилищном фонде;
в) пассажирские лифты, установленные в административных зданиях.

116. Задание (5)Укажите неверный вариант ответа. 
Приямки лифтов (за исключением грузовых малых) с глубиной до 2000 мм должны быть оборудованы:
а) скобами с шагом не менее 300мм;
б) скобами с шагом не более 400мм;
в) скобами, оси скоб должны совпадать с осями дверного проёма и выступать от стен шахты на 100мм для пассажирских лифтов и на 135мм для грузовых.

[bookmark: OLE_LINK11]117. Задание (5)Точность автоматической остановки кабины лифта, допускающего транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы, должна быть в пределах:
а) ± 35мм;
б) ± 20мм;
в) ± 50мм.

118. Задание (5)Монтаж платформы должен выполняться:
а) квалифицированным и обученным персоналом организации, имеющей соответствующий допуск, в соответствии с инструкцией изготовителя по монтажу и проектной документацией на установку платформы;
б) квалифицированным и обученным персоналом организации, имеющей соответствующий допуск, в соответствии с инструкцией изготовителя по монтажу;
в) квалифицированным и обученным персоналом организации в соответствии с инструкцией изготовителя по монтажу и проектной документацией на установку платформы.

119. Задание (5)Контроль качества монтажа и наладки смонтированного в связи с заменой или модернизацией: лифта, эскалатора, платформы  подъёмной должен быть подтверждён актом в котором должно утверждаться. Укажите все верные варианты ответа.
а) объект смонтирован в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации, эксплуатационными документами входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов);
б) объект смонтирован в соответствии с техническим регламентом, требованиями Правил;
в) объект допущен (после завершения наладки) к постановке на учет и пуску в работу.

120. Задание (5)Какая  толщина закладных деталей, установленных в шахте лифта, считается достаточной для крепления кронштейнов, дверей шахты и буферов?
а) 4мм;
б) 6мм:
в) 8мм.

121.Задание (7) Каковы требования безопасности относительно размещения в шахте лифта оборудования, не относящегося к лифту?
а) в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожаротушения, охранной сигнализации и систем диспетчерского контроля.
б) в шахте лифта допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту.
в) в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться вне шахты лифта.

122. Задание (7)Что является измерительной базой для контроля положения ограничителя скорости ?
а) направляющие кабины;
б) подрамник лебёдки;
в) оси кабины.

123. Задание (7)Каковы требования безопасности, предъявляемые к сплошному ограждению шахты лифта?
а) сплошное ограждение шахты должно выдерживать нагрузку равную 200Н, равномерно распределённую по круглой или квадратной площадке величиной 5см2, и приложенную под прямым углом в любой её точке;
б) сплошное ограждение шахты должно выдерживать равномерно распределённую нагрузку величиной 200Н, при этом остаточная деформация не допускается;
в) сплошное ограждения шахты должно выдерживать нагрузку равную 300Н, равномерно распределённую по круглой или квадратной площадке величиной 5см2, и приложенную под прямым углом, в любой её точке с упругой деформацией не более 15мм.

124. Задание (7)Расстояние между порогами проёмов дверей шахты лифта на смежных этажных площадках более 11м.  
Какое количество дополнительных подмостей необходимо устанавливать и с каким расчётом?
а)  если расстояние между щитами по высоте  1,6м - 7 шт.;
б)  если расстояние между щитами по высоте  от 1,8м до 3м  от  4 до 6 шт.;
в) если расстояние между щитами по высоте 3,5м - 3 шт.  

125. Задание (7)Монтаж лифта производится строительным краном. Какие монтажные работы должны быть закончены до начала монтажа дверей шахты лифтов?
а) работы по монтажу оборудования приямка;
б) работы по установке и выверке направляющих кабины;
в) работы по монтажу кабины.



Знания приёмов и методов выполнения сварочных работ, способов строповки грузов.
Порядок применения и проверки пригодности средств индивидуальной защиты

126. Задание (1)Что означает сигнал стропальщика: 
«Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта»
а) «опустить груз»;
б) «опустить стрелу»;
в) «прекратить движение (СТОП)».









127.Задание (1) Какой линией условно изображают видимый сварной шов на чертеже?
а) сплошной основной;
б) штриховой;
в) штрих–пунктирной.

128. Задание (2)Указатели напряжения и изолированный инструмент испытываются:
а) 1 раз в 24 месяца;
б) 1 раз в 12 месяцев;
в) 1 раз в 6 месяцев.

129.Задание (2) Какой плакат и знак электробезопасности относятся к предупреждающим? 
а) «Не включать. Работают люди»; 
б) «Работать здесь»;
в) «Осторожно. Электрическое напряжение».


130.Задание (3)Что означает сигнал стропальщика: 
 «Движение ВВЕРХ вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения. Ладонь раскрыта» 
а) «поднять груз»;
б) «поднять стрелу»;
в) «прекратить движение (СТОП)».

131. Задание (4)Какой плакат и знак электробезопасности относятся к «предписывающим»?
а) «Не включать. Работают люди»;
б) «Работать здесь»;
в) «Осторожно. Электрическое напряжение».


132. Задание (4)Что означает сигнал стропальщика: 
«Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы»
а) «поднять стрелу»;
б) «повернуть стрелу»;
в) «не раскачивать груз».










133. Задание (5)Средства защиты от падения с высоты (пояс предохранительный, страховочная верёвка) должны испытываются не реже:
а) 1 раза в 24 месяца;
б) 1 раза в 12месяцев;
в) 1 раза в 6 месяцев.

134.Задание (5) Сварным соединением называется:
а) неразъёмное соединение, выполненное пайкой;
б) неразъёмное соединение;
в) неразъёмное соединение, выполненное сваркой.




135.Задание (6) Что означает сигнал стропальщика: 
«Прерывистое движение рукой ВНИЗ перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте»
а) «опустить груз»;
б) «опустить стрелу»;

в) «осторожно».







136. Задание (6)Какими параметрами режима определяется мощность сварочной дуги?
а) сопротивлением электрической цепи;
б) величиной напряжения дуги;
в) величиной сварочного тока и напряжения дуги.




137.Задание (1)Что означает сигнал стропальщика: 
«Прерывистое движение согнутой в локте рукой ВВЕРХ на уровне пояса. 
Ладонь руки обращена ВВЕРХ.»
а) «поднять груз»;
б) «поднять стрелу»;
в) «прекратить движение (СТОП)»



138.Задание (7) Указатели напряжения и изолированный инструмент испытываются:
а) 1 раз в 24 месяца;
б) 1 раз в 12месяцев;
в) 1 раз в 6 месяцев.

Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 20 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель даст не менее 80% правильных ответов. Результаты выполнения задания теоретического этапа профессионального экзамена считаются положительными при фактическом количестве набранных баллов не менее 16 (один правильный ответ = 1 балл). Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.
Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. У соискателя есть возможность однократной пересдачи теоретической части профессионального экзамена. 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)

	1
	а
	36
	б
	71
	в
	106
	б

	2
	в
	37
	в
	72
	в
	107
	в

	3
	а
	38
	в
	73
	в
	108
	а

	4
	в
	39
	а
	74
	в
	109
	б

	5
	в
	40
	в
	75
	а
	110
	б

	6
	б
	41
	в
	76
	в
	111
	в

	7
	а
	42
	б
	77
	б
	112
	а

	8
	а
	43
	б
	78
	а
	113
	б

	9
	в
	44
	а
	79
	а
	114
	в

	10
	в
	45
	б
	80
	а
	115
	б

	11
	б
	46
	а
	81
	а, б
	116
	а

	12
	а
	47
	а
	82
	в
	117
	а

	13
	а
	48
	в
	83
	в
	118
	а

	14
	в
	49
	а
	84
	а
	119
	а, б

	15
	в
	50
	в
	85
	а
	120
	в

	16
	в
	51
	б
	86
	в
	121
	в

	17
	а
	52
	в
	87
	б
	122
	а

	18
	а
	53
	а
	88
	б
	123
	в

	19
	в
	54
	а
	89
	б
	124
	б

	20
	б
	55
	в
	90
	в
	125
	б

	21
	в
	56
	в
	91
	в
	126
	б

	22
	б
	57
	а
	92
	в
	127
	а

	23
	а
	58
	в
	93
	а
	128
	б

	24
	в
	59
	а
	94
	б
	129
	в

	25
	а
	60
	б
	95
	а
	130
	б

	26
	а, б
	61
	а
	96
	а
	131
	б

	27
	а
	62
	а
	97
	в
	132
	б

	28
	в
	63
	а
	98
	б
	133
	в

	29
	в
	64
	в
	99
	б
	134
	в

	30
	б
	65
	б
	100
	а
	135
	а

	31
	в
	66
	б
	101
	а
	136
	а

	32
	а
	67
	в
	102
	в
	137
	а

	33
	а
	68
	а
	103
	в
	138
	в

	34
	а
	69
	в
	104
	а
	-
	-

	35
	в
	70
	б
	105
	б
	-
	-




12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1. Задание

 1. Установка заземляющей магистрали в машинном помещении.
 2. Порядок проведения динамических испытаний лифта.

2. Задание. 

1. Установка вводного устройства.
2. Порядок проведения статических испытаний лифта.

 
3. Задание.
                                            
1. Сборка кабины лифта в шахте.
2. Испытание тормозной системы.

4.Задание.

1. Порядок установки щитов-настилов.
2. Испытание буферов.


5.Задание.
 
1. Порядок монтажа направляющих.
2. Испытание ограничителя скорости.


6. Задание.

1. Монтаж дверей шахты. 
2. Испытание ловителей.

7.Задание. 
                                            
1. Монтаж ограничителя скорости.
2. Наладка двери шахты лифта г/п 630 кг. (проем 1200 мм.). 

    8.Задание.
                                     
    1. Чтение монтажного чертежа.
    2. Монтаж лебедки и отводных блоков, устанавливаемых на подлебедочных балках.

   9. Задание.

    1. Сборка противовеса в разобранном виде.
    2. Монтаж лифтовой лебедки на перекрытии шахты.


  10. Задание. 
                                         
     1. Порядок монтажа оборудования приямка.
     2. Проверка размеров лифтовой шахты.  

13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).
2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
8. ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
9. ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности
10. ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
11. ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
12. ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
13. ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
14. ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры
15. ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
16. СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров
17. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования
18. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
19. ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов
20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения
  21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания
  22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.
  23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования
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