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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений» (уровень квалификации – 4) на соответствие требованиям профессионального стандарта «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений» (утвержден приказом Минтруда России от 21.12.2015 года № 1056н, зарегистрирован в Минюсте России 21.01.2016 года № 40679).
Вид профессиональной деятельности: монтаж и наладка подъемных сооружений
1.2.Характеристика трудовой функции
Трудовая функция: монтаж, наладка, проверка параметров работы, обслуживание и ремонт гидравлического оборудования подъемных сооружений.
Код  трудовой функции: В /01.4

1.2.1 Трудовые действия
	Выполнение монтажа и демонтажа гидравлического оборудования подъемных сооружений в условиях эксплуатации, в связи с их транспортированием, ремонтом, реконструкцией и модернизацией.

	Настройка параметров и заданных режимов работы гидравлического оборудования подъемных сооружений в соответствии с технической документацией.

	Проверка параметров работы гидравлического оборудования подъемных сооружений в соответствии с технической документацией.

	Профилактические осмотры и оценка состояния гидравлического оборудования на основе контроля работы подъемных сооружений.

	Проведение ремонта, связанного с заменой агрегатов, механизмов и узлов гидравлического оборудования подъемных сооружений.

	Техническое обслуживание и текущий ремонт гидравлического оборудования подъемных сооружений согласно эксплуатационной документации.

	Чтение и понимание гидравлических схем подъемного сооружения.

	Чтение и понимание электрических схем обслуживаемых подъемных сооружений с гидравлическим оборудованием.




1.2.2 Необходимые умения

	Определять параметры работы гидравлического оборудования и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации

	Настраивать параметры гидравлического оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

	Осуществлять техническое обслуживание и ремонт гидравлического оборудования с оценкой его соответствия требованиям эксплуатационной документации 

	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений

	Выявлять неисправности, препятствующие работе гидравлического оборудования

	Использовать в работе нормативную, конструкторскую, эксплуатационную, технологическую и ремонтную документацию

	Применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже, осмотре и проверках параметров работы гидравлического оборудования подъемных сооружений

	Взаимодействовать с работниками, выполняющими работы по монтажу и эксплуатации подъемных сооружений

	Документально оформлять результаты своих действий



1.2.3 Необходимые знания

	Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых подъемных сооружений

	Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и компонентов гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений

	Комплектность гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений

	Правила эксплуатации гидравлического оборудования, допустимые режимы и параметры рабочего состояния гидравлического оборудования

	Методы и способы выполнения работ по монтажу и демонтажу, настройке, ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений, технологическая последовательность этих работ

	Порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию подъемных сооружений в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации

	Эксплуатационные документы обслуживаемых подъемных сооружений и их гидравлического оборудования

	Последовательность и приемы разборки и сборки узлов и компонентов гидравлического оборудования

	Методы и способы устранения неисправностей гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений

	Свойства и марки трубопроводов и рабочих жидкостей, применяемых в гидравлическом оборудовании обслуживаемых подъемных сооружений

	Правила использования специализированного контрольно-диагностического оборудования для оценки состояния узлов гидравлического оборудования и рабочей жидкости

	Правила использования слесарного и монтажного инструмента и приспособлений

	Правила и способы выполнения слесарных работ

	Устройство простых такелажных и монтажных средств и устройств и правила пользования ими

	Основы гидравлики и гидравлического оборудования

	Основы электротехники

	Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений

	Правила электробезопасности и пожарной безопасности

	Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов

	Требования охраны труда при выполнении работ на высоте

	Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве

	Инструкция по охране труда

	Производственная инструкция



1.3 Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Требования к квалификации
	Критерии оценки квалификации

	Номер задания

	Трудовые функции
	0/1
	1-45

	Необходимые умения
	0/1
	46- 90

	Необходимые знания
	0/1
	91- 150




1.3.1 Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
заданий с выбором ответа - 150;
заданий с открытым ответом - 0;
заданий на установление соответствия - 0;  
количество заданий на установление последовательности – 0.
1.3.2 Структура  содержания экзаменационных билетов следующая.
Экзаменационные билеты теоретического этапа профессионального экзамена должны содержать 10 заданий, из которых:
3 задания – на трудовые функции;
3 задания – на необходимые умения;
4 задания – на необходимые знания.
1.3.3 Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена по экзаменационному билету – 30 мин.
1.4 Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена
	Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях

	Критерии оценки 
квалификации

	Номер задания

	Проведение второго технического обслуживания  гидравлической системы подъемного средства включая замену рабочей жидкости, с  оформлением протокола

Проведение диагностиро-вания, восстановления рабо-тоспособностигидравличес-кой системы подъемного сооружения.

Проведение наладки и регулировки узлов гидрав-лической системы подъемного сооружения в соответствии с таблицей регулировок на схеме гидросистемы.
	- правильный выбор эксплуатационной и иной документации(0/1);

- соблюдение правильной последовательности выполнения работ(0/1);

- соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ(0/1);

- правильная подготовка и использование инструмента(0/1);

- оформление протокола (документации) по результатам выполнения задания(0/1)
	Задания с 1 по 24 на выполнение практических заданий комплексного характера 



1.4.1 Экзаменационный билет практического этапа профессионального экзамена содержит 1 задание. Всего формируется по разработанным заданиям  24 билета 
1.4.2 Время выполнения задания – от 30 до 45 мин.
Примечание.Время выполнения задания, в  зависимости от конкретных обстоятельств проведения практического этапа профессионального экзамена, техническим экспертом может быть увеличено.

1.5 Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
1.5.1 Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.
Кабинет и рабочие места для проведения теоретического этапа экзамена, оснащены компьютерной техникой, канцелярскими принадлежностями, видеоаппаратурой.
1.5.2 Материально- технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена.
Помещения для проведения практического этапа профессионального экзамена оснащены:
- стендовым оборудованием, в т.ч. с приборами безопасности, а также образцами узлов и компонентов подъемных сооружений (далее – ПС);
- ПС различных видов, нагрузочным и испытательным оборудованием для ПС;
- необходимой нормативной и эксплуатационной документацией  на ПС и приборы безопасности, комплектами слесарного и электромонтажного инструмента, наборами контрольно-испытательных и измерительных средств, контрольных грузов, а также бланками для оформления протоколов, канцелярскими принадлежностями, инструкциями и журналом по охране труда.
1.6 Кадровое обеспечение оценочных мероприятий
Эксперты, участвующие в оценочных мероприятиях, имеют квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве, и подтвержденную в порядке, установленном СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее – СПК).
Технические эксперты, принимающие участие в проведении профессионального экзамена и оценке профессиональных квалификаций конкретного соискателя, имеют квалификацию соответствующую «Перечню профессиональных квалификаций СПК», определенную оценочным средством, используемым при принятии конкретного профессионального экзамена, не ниже уровня квалификации, на которую претендует соискатель.
Материально-техническая база соответствует требованиям охраны труда, требованиям безопасности и Санитарным нормам и правилам.
1.7 Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий
Перед  проведением профессионального экзамена соискатели должны пройти инструктаж по безопасному ведению работ с обязательной регистрацией инструктажа в специальном журнале.
Экзаменационный центр обеспечивает безопасные условия проведения профессионального экзамена.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
2.1.1 Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
	Задание 1 
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен:
Ответ:
а) выполнять монтаж и демонтаж гидравлического оборудования подъемных сооружений в условиях эксплуатации, в связи с их транспортированием, ремонтом реконструкцией и модернизацией;
б)выполнять монтаж и демонтаж гидравлического оборудования подъемных сооружений;
в) выполнять демонтаж гидравлического оборудования подъемных сооружений в условиях эксплуатации, в связи с их транспортированием, ремонтом реконструкцией и модернизацией.

	Задание 2 
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен производить:
Ответ:
а) выполнять монтаж гидравлического оборудования подъемных сооружений;
б)настройку параметров и заданных режимов работы гидравлического оборудования подъемных сооружений в соответствии с технической документацией;
в) оба ответа верны.

	Задание 3
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен производить:
Ответ:
а) проверку параметров работы гидравлического оборудования подъемных сооружений в соответствии с технической документацией;
б) наладку параметров работы гидравлического оборудования подъемных сооружений;
в)выполнять монтаж гидравлического оборудования подъемных сооружений.

	Задание 4
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен производить:
Ответ:
а)оценку состояния гидравлического оборудования на основе контроля работы подъемных сооружений;
б) профилактические осмотры и оценку состояния гидравлического оборудования на основе контроля работы подъемных сооружений;
в) профилактические осмотры состояния гидравлического оборудования на основе контроля работы подъемных сооружений.

	Задание 5
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен производить:
Ответ:
а) оценку состояния гидравлического оборудования на основе контроля работы подъемных сооружений;
б) проведение ремонта, механизмов и узлов гидравлического оборудования подъемных сооружений;
в) проведение ремонта, связанного с заменой агрегатов, механизмов и узлов гидравлического оборудования подъемных сооружений.

	Задание 6
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен производить:
Ответ:
а) техническое обслуживание и текущий ремонт гидравлического оборудования подъемных сооружений согласно эксплуатационной документации;
б) текущий ремонт гидравлического оборудования подъемных сооружений согласно эксплуатационной документации;
в) техническое обслуживание или текущий ремонт гидравлического оборудования подъемных сооружений согласно эксплуатационной документации.

	Задание 7
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен:
Ответ:
а) читать и понимать гидравлические схемы подъемного сооружения;
б) читать или понимать гидравлические схемы подъемного сооружения;
в) понимать гидравлические схемы подъемного сооружения.

	Задание 8
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен:
Ответ:
а) читать и понимать электрические схемы обслуживаемых подъемных сооружений с гидравлическим оборудованием;
б) понимать электрические схемы обслуживаемых подъемных сооружений с гидравлическим оборудованием;
в) читать или понимать электрические схемы обслуживаемых подъемных сооружений с гидравлическим оборудованием;

	Задание 9
Какой тип самозапирающихся муфт резьбовой или штекерных больше соответствует названию «быстроразъемное соединение (БРС)»:
Ответ:
а) резьбовой;
б) штекерный;
в) оба типа одинаково соответствуют.

	Задание 10
В чем преимущество резьбовогоБРС по сравнению со штекерным:
Ответ:
а) более высокая надежность;
б) меньшее усилие для стыкования;
в) более высокая надежность и меньшее усилие для стыковки.

	Задание 11
В чем недостатки резьбового БРС по сравнению со штекерным:
Ответ:
а)меньшая скорость стыковки и расстыковки полумуфт;
б)большое гидравлическое сопротивление;
в)больше габариты и масса.

	Задание 12
С какой стороны от резинового кольца круглого сечения устанавливаются защитные кольца:
Ответ:
а) со стороны высокого давления;
б) со стороны низкого давления;
в) с двух сторон.

	Задание 13
Чем отличаются резьбы, дюймовая трубная ½ 14ниток и дюймовая не трубная ½ 20 ниток:
Ответ:
а) шагом резьбы;
б) наружным диаметром резьбы;
в)наружным диаметром, шагом и профилем резьбы.

	Задание 14
Чему в мм с точностью до 0,01 равен шаг трубной резьбы 1/2 20 ниток:
Ответ:
а) 1,27мм;
б) 2,54мм;
в) 1,5мм.

	Задание 15
Какая марка масла предпочтительнее для гидросистемы подъемного сооружения, если давление в системе может превышать 250кгс/см2 :
Ответ:
а) МГЕ-46-В;
б) И30А;
в) И40А.

	Задание 16
Какие рабочие жидкости экологически менее опасны при возникновении аварийных наружных утечек вподъемом сооружении:
Ответ:
а) на нефтяной основе;
б) синтетические;
в) биологически быстро разлагаемы.

	Задание 17
Какие свойства рабочих жидкостей более важны для гидросистемы подъемного сооружения, работающего под землей:
Ответ:
а) высокий индекс вязкости, т.е. относительно слабая зависимость вязкости от температуры;
б) стойкость к окислению;
в) негорючесть.

	Задание 18
Как соотносятся площади поперечных сечений резинового уплотнительного кольца и канавки под него:
Ответ:
а) площадь кольца равна площади канавки;
б) площадь кольца меньше площади канавки;
в) площадь кольца больше площади канавки.

	Задание 19
Какой тип армированной манжеты предпочтительнее для уплотнения вала самовсасывающего насоса без дренажа:
Ответ:
а) с пыльником;
б) без пыльника;
в) никой разницы.

	Задание 20
Почему в гидроприводе лебедки подъемного сооружения необходимо применение механического тормоза:
Ответ:
а) из-за неизбежных утечек в гидромоторе;
б) из-за утечек в тормозном клапане;
в) из-за утечек в распределителе. 

	Задание 21
Какие факторы принимаются во внимание при установки гидрозамка непосредственно на цилиндре опоры стрелового автомобильного крана:
Ответ:
а) удобство компоновки;
б)  минимальные гидромеханические потери в системе;
в) требования безопасности. 

	Задание 22
Что такое кавитация рабочей жидкости?
Ответ:
а) переход от ламинарного в турбулентный режим течения жидкости;
б) срыв потока рабочей жидкости на срезе трубопровода;
в) закипание и последующая конденсация паров рабочей жидкости.

	Задание 23
В каких единицах оценивается кинематическая вязкость гидравлического масла?
Ответ:
а) кг/мм;
б) см/с2;
в) мм2/с (или сСт)

	Задание 24
Что такое число Рейнольдса?
Ответ:
а) критерий, характеризующий изменение вязкости масла при изменении температуры внешней среды;
б) численная характеристика модуля упругости масла;
в) численный показатель, зависящий от вязкости рабочей жидкости, расхода и размеров сечения канала, соответствующий ламинарного и турбулентного потоку в канале.

	Задание 25
Как расшифровывается буква «З» в марке масла ВМГЗ?
Ответ:
а) зимнее;
б) загущенное;
в) заменитель (гидравлического масла)

	Задание 26
Каким величинам соответствует избыточное давление в кг/см2?
Ответ:
а) 10м. водяного столба;
б) 0,1МПа и 14,5PSI;
в) всем величинам по вариантам а) и б).

	Задание 27
Что такое вакуум?
Ответ:
а) отсутствие атмосферного давления;
б) давление ниже нуля;
в) разница между атмосферным и абсолютным давлением, когда абсолютное давление ниже атмосферного.

	Задание 28
Что такое облитерация в гидросистеме?
Ответ:
а) заращивание узких каналов гидросистемы плотными фрагментами рабочей жидкости;
б) скачок давления при резком закрытии клапана или канала распределителя;
в) местный перегрев рабочей жидкости при открывании и закрывании клапанов.

	Задание 29
Какие элементы гидропривода наиболее подвержены отрицательному воздействию кавитации?
Ответ:
а) стенки трубопроводов;
б) напорные фильтры;
в) клапан прямого действия.

	Задание 30
Как при замене масла удалить остатки отработавшего масла из штоковых полостей гидроцилиндров?
Ответ:
а) отвернуть маслопроводы к штоковым полостям гидроцилиндров и слить;
б) полного удаления остатков не требуется, так как в связи с незначительным объемом оставшейся отработки её перемешивание со свежим маслом ни на что не повлияет;
в) выполнить полное выдвижение штока гидроцилиндров свежим маслом, сливая отработку в отдельную ёмкость, и затем пополнить бак до требуемого уровня. 

	Задание 31
Какое масло можно добавлять в гидросистему при необходимости, если отсутствует требуемая техническая документация?
Ответ:
а) любое масло близкое;
б) любое минеральное масло;
в) смесь масел разных марок и производителей не допускается. 

	Задание 32
Кто несет ответственность за несвоевременное техническое обслуживание:
Ответ:
а) владелец подъемного сооружения;
б) организация, проводящая техническое обслуживание подъемного сооружения;
в) машинист-оператор подъемного сооружения.

	Задание 33
Кто несет ответственность за качество работ во время технического обслуживания гидравлической системы подъемного сооружения?
Ответ:
а) владелец подъемного сооружения;
б) аттестованный слесарь, выполняющий техническое обслуживание гидравлической системы;
в) организация, выполняющая техническое обслуживание.

	Задание 34
Каким образом оформляется завершение ремонта, элементов гидравлической системы подъемных сооружений:
Ответ:
а) записью в вахтенном журнале подъемного сооружения;
б) оформлением акта;
в) письменным уведомлением исполнителем работ, владельца подъемного сооружения.

	Задание 35
Чем завершается ремонт агрегата гидравлического оборудования подъемного сооружения?
Ответ:
а) испытанием на стенде для подтверждения технических характеристик;
б) испытанием и актом выполненных работ, заполненным специалистом, производившим ремонт;
в) оба ответа верны.

	Задание 36
Для проверки правильности настройки предохранительных клапанов в составе стрелового самоходного крана требуется использовать:
Ответ:
а) набор манометров и руководство по обслуживанию крановой установки;
б) гидравлическую схему крановой установки;
в) гидравлическую схему и руководство по обслуживанию крановой установки, набор манометров.

	Задание 37
Для чего необходима мобильная ремонтно-диагностическая гидравлическая станция, в случае неисправности насоса мобильной крановой установки?
Ответ:
а) для продолжения выполнения работ крановой установки;
б) для сборки крановой установки в транспортное положение;
в) для создания дополнительного давление в гидравлической системе, при износе насоса, и продолжения работы крановой установки.

	Задание 38
В соответствии, с какими документами должны выполнятся, работы по проверке и наладке предохранительной аппаратуры гидравлической системы подъемного сооружения?
Ответ:
а) в соответствии с эксплуатационными документами на гидравлическое оборудование, используемое на данном подъемном сооружении;
б) в соответствии с эксплуатационными документами на гидравлическое оборудование, аналогичное используемое на подъемном сооружении;
в) в соответствии с эксплуатационными документами на подъемное сооружение.

	Задание 39
Проверка правильности функционирования и настройки, предохранительных клапанов гидравлической системы подъемного сооружения, производится в соответствии:
Ответ:
а) с эксплуатационной документацией данного подъемного сооружения;
б) с сервисной документацией обслуживающей организацией;
в) письменного указания руководителя сервисной организации, обслуживающей данное подъемное сооружение.

	Задание 40
Специализированная организация, выполняющая работы с гидравлическим оборудованием, должна располагать:
Ответ:
а) измерительными приборами;
б) контрольно-диагностическим оборудованием;
в) измерительными приборами и контрольно-диагностическим оборудованием.

	Задание 41
Может ли организация, эксплуатирующая подъемное сооружение, допускать работу сооружения  с неисправными предохранительными клапанами?
Ответ:
а) может по письменному распоряжению её руководителя;
б) может с разрешения руководителясервисной организации;
в) не допускать работу такого подъемного сооружения.

	Задание 42
Укажите правильные действия при демонтаже главного  гидравлического распределителя:
Ответ:
а) убедиться в отсутствии давления в напорной магистрали, очистить от загрязнений места подсоединений труб или РВД шлангов к распределителю, отсоединить трубы, РВД шланги от распределителя и тщательно закрыть отверстия в распределителе и отсоединенных элементах, демонтировать распределитель;
б) произвести демонтаж рукавов высокого давления(установив на штуцерах защитные колпачки) демонтировать распределитель, закрыв все рабочие отводы грязезащитными колпачками;
в) убедиться в отсутствии давления в напорной магистрали, демонтировать распределитель, закрыв все рабочие отводы грязезащитными колпачками.

	Задание 43
[image: Описание: http://www.hydropart.ru/upload/photo/tnail/118.jpg]Для чего нужны защитные спирали SAFEPLAST на рукава высокого давления?
Ответ:
а) для защиты от механических воздействий;
б) для гашения импульсов давления в гидросистеме;
в) для охлаждения рукавов высокого давления.

	Задание 44
[image: Описание: http://www.hydropart.ru/upload/photo/tnail/241.jpg][image: Описание: http://www.hydropart.ru/upload/photo/tnail/orfs.jpg][image: Описание: http://www.hydropart.ru/upload/photo/tnail/3991.jpg]Что является основными факторами при выборе типа фитинга?
Ответ:
а) страна производитель фитингов;
б) максимальное давление на соответствующем участке гидравлической системы, условный проход и конструкция фитинга;
в) конструктивная особенность для облегчения  монтажа.

	[image: Описание: http://www.hydropart.ru/upload/photo/tnail/289hn1.jpg]Задание 45
Как называется данный элемент гидравлической системы?
Ответ:
а) быстроразъемное соединение штекерного типа;
б) обратный клапан в напорной линии; 
в) измерительный штуцер для измерения давления в системе.

	Задание 46
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:
Ответ:
а) определять параметры работы гидравлического оборудования и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации;
б) настраивать параметры гидравлического оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;
в) оба ответа верны.

	Задание 47
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:
Ответ:
а) осуществлять техническое обслуживание или ремонт гидравлического оборудования с оценкой его соответствия требованиям эксплуатационной документации;
б) осуществлять техническое обслуживание и ремонт гидравлического оборудования с оценкой его соответствия требованиям эксплуатационной документации;
в) оба ответа верны.

	Задание 48
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:
Ответ:
а) подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность;
б) подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность;
в) подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность.

	Задание 49
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:
Ответ:
а) выявлять неисправности, препятствующие работе гидравлического оборудования, документально оформлять результаты своих действий;
б) применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений;
в) оба ответа верны.

	Задание 50
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:
Ответ:
а) использовать в работе нормативную, конструкторскую, эксплуатационную, технологическую и ремонтную документацию;
б) оба ответа верны;
в) использовать только технологическую и ремонтную документацию.

	Задание 51
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:
Ответ:
а) применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже, осмотре и  проверках параметров работы гидравлического оборудования подъемных сооружений;
б) взаимодействовать с работниками, выполняющими работы по монтажу и эксплуатации подъемных сооружений;
в) оба ответа верны.

	Задание 52
Какое назначение данного элемента гидравлической системы?
[image: Описание: http://www.hydropart.ru/upload/photo/tnail/289hn1.jpg]Ответ:
а) при размыкании соединения избежать потери гидравлической жидкости и быстрого монтажа и демонтажа при ремонтных и диагностических работах.
б) возможность быстрого  подключения дополнительного и сменного оборудования;
в) оба ответа верны.

	Задание 53
[image: Описание: http://www.hydropart.ru/upload/photo/tnail/produktbilderquelleweb0726501.jpg]Какое соединение включает представленную деталь?
Ответ:
а) соединение с торцевым уплотнением;
б) соединение с уплотнительным конусом 60град.;
в) соединение с уплотнительным конусом 24град.

	[image: Описание: http://www.hydropart.ru/upload/photo/tnail/289hn1.jpg]Задание 54
Как называется данный элемент гидравлической системы?
Ответ:
а) быстроразъемное соединение штекерного типа;
б) обратный клапан в напорной линии; 
в) измерительный штуцер для измерения давления в системе.

	Задание 55
[image: Описание: http://www.hydropart.ru/upload/photo/tnail/12.jpg]Какое назначение компенсаторы  трубопроводов?
Ответ:
а) для надежного соединения нагнетающих и всасывающих магистралей гидравлической системы;
б) для гашения пульсаций давления возникающих в работе гидравлических системах;
в) для компенсирования вибраций и температурных удлинений.

	Задание 56
Что нужно учитывать при подборе данных уплотнений?
[image: Описание: 1-5][image: Описание: 1-3][image: Описание: o-ring-hydropart]
Ответ:
а) размер уплотнительной канавки;
б) чуствительность к гидравлическим жидкостям;
в) требования нормативно-технической документации на применение уплотнений.

	[image: Описание: VRFU-90°]Задание 57
Как называется данный элемент гидравлической системы?
Ответ:
а) кран шарового типа;
б) кран плунжерного типа;
в) дроссель с обратным клапаном. 

	Задание 58
Назначение дросселя с обратным клапаном в гидравлической  системе?
Ответ:
а) свободное пропускание потока через обратный клапан в прямом направлении и дросселирование потока в обратном;
б) предохраняет систему от скачков 
[image: Описание: VRFU-90°]избыточного давления;
в) регулирование давления в магистрали.

	Задание 59
[image: Описание: VRFU-90°][image: Описание: VRFB-90°]
А                                                                 Б
В чем отличие данных дросселей?
Ответ:
а) вариант А- дросселирует в двух направлениях, вариант Б- дросселирует в одном направлении;
б) отличие только в размерах;
в) вариант А- дросселирует в одном направлении, вариант Б- дросселирует в двух направлениях.

	Задание 60
Назначение монтажной плиты?
Ответ:
а)  для надежного соединения элементов гидравлической системы;
[image: Описание: http://www.hidrotech.ru/upload/iblock/21e/21ef242d463576aa90de35554b228555.png]б) объединение нескольких функциональных элементов гидросистемы в один блок с малыми габаритами без использования труб, фитингов, рвд;
в) для уменьшения сопротивления проходу жидкости в каналах гидросистемы и повышения кпд.

	Задание 61
[image: датчики штоковые и поршневые Sany]Какие процессы преобразования происходят в датчиках давления, во время работы гидравлической системы подъемного сооружения?
Ответ:
а)      преобразование электрического сигнала в гидравлический импульс;
б) преобразование давления гидравлической жидкости в электрический сигнал;
в) датчик не является преобразователем.

	Задание 62
[image: Описание: Гидравлическая схема регулируемого насоса]Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) регулируемый насос с нереверсивной подачей;
б) регулируемый мотор;
в) регулируемый редуктор.

	Задание 63
Какая марка масла предпочтительнее для летнего периуда эксплуатации подъемного сооружения в районах с умеренным климатом:
Ответ:
а) МГЕ46В;
б) И30А;
в) ВМГЗ.

	Задание 64
[image: Описание: Условное обозначение распределителя] Что обозначают буквы на данном распределителе?
Ответ:
а) А,В рабочие отводы и Р,Т напор и слив;
б) Р,Т рабочие отводы и А,В подача и обратка;
в) А, В, Р, Т рабочие отводы.

	Задание 65
[image: Описание: Двухпозиционный распределитель] Что изображено на даной схеме?
Ответ:
а) четырех линейный, двухпозиционый распределитель с электромагнитным управлением и пружиным возвратом;
б) четырех линейный, трехпозиционый распределитель с электромагнитным управлением и пружиным возвратом;
в) двух линейный, двухпозиционый распределитель с электромагнитным управлением и пружиным возвратом.

	Задание 66
[image: Описание: Клапан предохранительный условное обозначение] Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) регулируемый редуктор;
б) регулируемый дроссель;
в) регулируемый предохранительный клапан.

	Задание 67
[image: Описание: Пример обозначения редукционного клапана ] Что обозначают данным элементом?
Ответ:
а) предохранительный клапан;
б) редукционный, регулируемый клапан;
в) регулируемый дроссель.

	Задание 68
Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) однолинейный распределитель;
б) реле давления;
[image: Описание: Схема реле давления]в) регулируемый датчик давления.

	Задание 69	
Какая марка масла предпочтительнее для зимнего периода эксплуатации подъемного сооружения в районах с умеренным климатом:
Ответ:
а) МГЕ46В;
б) И30А;
в) ВМГЗ.

	Задание 70
[image: Описание: Цилиндр двустороннего действия]Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) гидроцилиндр двухстороннего действия;
б) плунжерный гидроцилиндр;
в) телескопический гидроцилиндр.

	Задание 71
[image: Описание: Телескопический гидроцилиндр]Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) плунжерный гидроцилиндр;
б) гидроцилиндр двухстороннего действия;
в) телескопический гидроцилиндр.

	Задание 72
[image: Описание: Регулируемый демпфер]Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) гидроцилиндр двухстороннего действия;
б) плунжерный гидроцилиндр;
в) гидроцилиндр двухстороннего действия с регулируемым торможением в конце хода.

	Задание 73
[image: Описание: обратный клапан управляемый]Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) обратный клапан;
б) обратный управляемый клапан;
в) редукционный клапан.

	Задание 74
[image: Описание: обратный клапан управляемый]Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) клапан «или»;
б) запорный клапан;
в) редукционный клапан.

	Задание 75
[image: Описание: Сервопривод]Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) электрогидравлический привод;
б) соленоид;
в) гидравлическое реле.

	Задание 76
[image: Описание: Пилотное управление]Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) пневмо-гидравлическое управление;
б) гидравлическое управление;
в) механическое управление.

	Задание 77
[image: Описание: Пилотное управление]Что обозначают данным символом?
Ответ:
а) пневмо-гидравлическое управление;
б) механическое управление;
в) пилотное управление внутренним давлением.

	Задание 78
[image: Описание: 3/4]Какой  распределитель указан на схеме?
Ответ:
а) 2-х позиционный, 4-х линейный;
б) 3-х позиционный, 2-х линейный;
в) 3-х позиционный, 4-х линейный.

	Задание 79
[image: Описание: 2/3]Схема какого распределителя указана на схеме?
Ответ:
а) 2-х позиционный, 3-х линейный;
б) 2-х позиционный, 2-х линейный;
в) 3-х позиционный, 2-х линейный.

	Задание 80
[image: Новый рисунок] Сколько регулируемых моторов указано на данной схеме?
Ответ:
а) ни одного;
б) один;
в) два.

	Задание 81
[image: Новый рисунок] Сколько  моторов указано на данной схеме?
Ответ:
а) три;  б) два;   в) один.

	Задание 82
[image: Новый рисунок]Сколько элементов предохранительной гидроаппаратуры используется в данной схеме?
Ответ:
а) три;
б) два
в) четыре.


	Задание 83
Сколько и какие насосы представлены в данной схеме?
Ответ:
а) два, нерегулируемый насос подпитки с нереверсивным потоком и регулируемый силовой насос с реверсивным потоком;
б) три, насос подпитки, два насоса силовых в замкнутом контуре, причем один с возможностью регулировки;
[image: Новый рисунок]в) один, регулируемый насос с возможностью реверсивного направления потока. 

	Задание 84
[image: Новый рисунок (1)]Сколько гидравлических моторов регулируемых с реверсивным потоком изображено на данной схеме?
Ответ:
а) один; 
б) три;
в) ни одного. 
	



	Задание 85
[image: Описание: http://baumanki.net/uploads/lectures/gidravlika-i-pnevmatika/pnevmoprivody/files/56-uslovnye-graficheskie-oboznacheniya.png]На данной схеме указан:
Ответ:
а) 6/2-распределитель;
б) 5/2-распределитель;
в) 8/2-распределитель.

	Задание 86
Как производится оценка работоспособности гидрооборудования (гидропривода) крана?
Ответ:
а) путем измерения скоростей рабочих движений под рабочей нагрузкой в период статических и динамических испытаний крана и сравнения их с паспортными значениями;
б) при полном техническом освидетельствовании крана;

в) внешним осмотром, ревизией гидромотора (насоса).


	Задание 87
В каком случае разрешается установка стрелового крана только на две или три выносные опоры?
Ответ:
а) Не разрешается, стреловой кран устанавливается на все выносные опоры;

б) Если подъем и перемещение груза будет выполняться только в одном положении стрелы;

в) Если отсутствует одна из инвентарных подкладок, устанавливаемых под опору.

	Задание 88
Ответственность крановщика за нарушение требований производственной инструкции:
Ответ:
а) административная;
б) уголовная;
в) в установленном законодательством порядке.

	Задание 89
Какое утверждение верно: «Чем больше индекс вязкости рабочей жидкости…»
Ответ:
а) тем больше изменится вязкость с изменением температуры;
б) тем меньше изменится вязкость с изменением температуры;
в) индекс вязкости не характеризует зависимость вязкости от температуры.

	Задание 90
Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?
Ответ:
а) Позвонить в скорую помощь;
б) Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший;
в) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.

	Задание 91
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:
Ответ:
а) принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых подъемных сооружений;
б) оба ответа верны;
в) правила и способы выполнения слесарных работ, инструкцию производственную и по охране труда.

	Задание 92
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:
Ответ:
а) устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и компонентов гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений;
б) комплектность гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений;
в) оба ответа верны.

	Задание 93
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:
Ответ:
а) основы гидравлики и гидравлического оборудования, основы электротехники;
б) оба ответа верны;
в) требования охраны труда при выполнении работ на высоте, перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

	Задание 94
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:
Ответ:
а) оба ответа верны;
б) меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов;
в) основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений, правила электробезопасности и пожарной безопасности.

	Задание 95
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:
Ответ:
а) правила эксплуатации гидравлического оборудования, допустимые режимы и параметры рабочего состояния гидравлического оборудования;
б) оба ответа верны;
в) методы и способы выполнения работ по монтажу и демонтажу, настройке, ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений, технологическая последовательность этих работ.

	Задание 96
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:
Ответ:
а) порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию подъемных сооружений в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации;
б) правила использования специализированного контрольно-диагностического оборудования для оценки состояния узлов гидравлического оборудования и рабочей жидкости;
в) оба ответа верны.

	Задание 97
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:
Ответ:
а) оба ответа верны;
б) эксплуатационные документы обслуживаемых подъемных сооружений и их гидравлического оборудования;
в) последовательность и приемы разборки и сборки узлов и компонентов гидравлического оборудования. Методы и способы устранения неисправностей гидравлического оборудования обслуживаемых подъемных сооружений.

	Задание 98
Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:
Ответ:
а) свойства и марки трубопроводов и рабочих жидкостей, применяемых в гидравлическом оборудовании обслуживаемых подъемных сооружений. Правила использования слесарного и монтажного инструмента и приспособлений;
б) оба ответа верны;
в) устройство простых такелажных и монтажных средств, устройств и правила пользования ими.

	Задание 99
В гидроприводе подъемного средства уровень рабочей жидкости должен контролировать при помощи:
Ответ:
а) щупа;
б) масломерного стекла;
в) поплавка с электрическим контактом.

	Задание 100
В шестеренных насосах, применяемых на подъемных средствах, используют:
Ответ:
а) косозубое зацепление шестерен;
б) прямозубое зацепление шестерен с эвольвентным профилем зуба ;
в) зацепление Новикова.

	Задание 101
Что означает цифра 50 в маркировке насоса НШ50В-3Л:
Ответ:
а) расход насоса в л/мин;
б) осевой размер шестерен в мм;
в) рабочий объем насоса в см3.

	Задание 102
Что означает буква Л в маркировке насоса НШ50В-3 Л:
Ответ:
а) знак завода-изготовителя;
б) латунные опорные гнезда под оси шестерен;
в) левое вращение ведущей шестерни.

	Задание 103
КПД насоса будет выше, если бак расположен:
Ответ:
а) ближе к насосу;
б) выше насоса;
в) ниже насоса.

	Задание 104
Максимальный КПД насоса, указанный в его характеристике, это КПД при:
Ответ:
а) максимальных оборотах;
б) минимально устойчивых оборотах;
в) номинальных оборотах.

	Задание 105
Если насос вращается с оборотами выше максимальных, его КПД:
Ответ:
а) не меняется;
б) падает;
в) повышается.

	Задание 106
Допустимые объемные потери (утечки)аксиально-поршневого насоса:
Ответ:
а) 5% от максимальной подачи насоса;
б) 15% от номинальной подачи насоса;
в) указаны в технической документации на насос.

	Задание 107
В гидроприводе давление настройки перепускного клапана сливного фильтра с бумажным фильтрующем элементом не должно превышать:
Ответ:
а) 0.1МПа;
б) 0,25МПа;
в) 0,4МПа.

	Задание 108
Одним из основных достоинств гидромоторовгероторного типа является:
Ответ:
а) простота конструкции;
б) высокие выходные моменты при небольших габаритах;
в) относительно низкая стоимость

	Задание 109
При каком перепаде давления на бумажном фильтрующем элементе, применяемом в гидроприводе подъемных сооружений (например, типа «Риготмас»), он разрушается:
Ответ:
а) 2атм;
б) 4атм;
в) 6атм.

	Задание 110
Перегородка в масляном баке подъемных сооружений между сливной полостью и полостью отбора масла способствует:
Ответ:
а) уменьшение пенообразования в баке, увеличения жесткости бака;
б) удаления воздуха и части осадков из рабочей жидкости;
в) оба ответа верны.

	Задание 111
Индикатор загрязненности фильтра срабатывает:
Ответ:
а) при определенном количестве загрязнителя, осевшего на фильтрующем элементе;
б) при определенном сокращении расхода рабочей жидкости через фильтр;
в) при определенном перепаде давления на фильтре.

	Задание 112
Бумажные фильтрующие элементы типа «Риготмас» в гидросистемах подъемных сооружений устанавливаются:
Ответ:
а) только в напорных гидролиниях;
б) как в напорных, так и в сливных гидролиниях;
в) только в сливных гидролиниях.

	Задание 113
Что означает цифра 3 в маркировке насоса НШ50В-3 Л:
Ответ:
а) конструктивный вариант завода изготовителя;
б) вариант с учетом экстремально низких температур наружного воздуха;
в) исполнение с ограничением по номинальному давлению на выходе.

	Задание 114
Что является критерием предельного состояния шестеренного насоса::
Ответ:
а) потеря герметичности (течи рабочей жидкости через уплотнения) насоса;
б) насос не обеспечивает режимы работы с высоким давлением;
в) снижение величины подачи рабочей жидкости на номинальных режимах на 20%.

	Задание 115
Через какой срок необходимо поменять масло на отечественном подъемном сооружении после замены на нем аксиально-поршневого насоса марки 310-56 или 310-112:
Ответ:
а) 1000 моточасов;
б) 750 моточасов;
в) 500 моточасов.

	Задание 116
Можно ли по величине объемных потерь (дренаж) аксиально-поршневой гидромашины определить место предполагаемого дефекта (распределительная шайба, вращающийся блок цилиндров и прочее):
Ответ:
а) да, сравнивая дренаж при различных расходах и одинаковых давлениях;
б) да, сравнивая дренаж при различных давлениях и одинаковых расходах;
в) нет, по дренажу оцениваются только общие объемные потери гидромашины.

	Задание 117
Допустима ли замена насоса(например, НШ32) на насос большего рабочего объема (например, НШ50) если у них совпадают установочные размеры и направление вращения:
Ответ:
а) да, если позволяют расходные характеристики других узлов и элементов гидросистемы, а возможная скорость исполнительных механизмов не превысит допустимую;
б) да, если для приводного двигателя это не станет чрезмерной нагрузкой; 
в) да, при выполнении пунктов а) и б).

	Задание 118
Какой ремонт приводного валика насоса возможен, если «задрана» поверхность под установку сальника:
Ответ:
а) наплавить поверхность, проточить и прошлифовать в размер;
б) проточить поверхность, установить по глухой или напряженной посадке втулку, проточить и прошлифовать в размер;
в) выполнить необходимую дообработку в зависимости от имеющегося технологического оборудования.

	Задание 119
Как диагностировать на стенде износ уплотнений поршня гидроцилиндра без его разборки:
Ответ:
а) при полностью задвинутом штоке и заглушенном выходе из поршневой полости, подать давление в штоковую полость;
б) при полностью выдвинутом штоке и открытом выходе из штоковой полости подать давление в поршневую полость;
в) допустимы оба варианта.

	Задание 120
Какой тип предохранительного клапана насоса использован в данной схеме:
Ответ:
а) однокаскадный;
б) двухкаскадный;
в) двухкаскадный нерегулируемый.
[image: Новый рисунок (1)]

	Задание 121
В гидросистеме подъемных сооружений элементы управления- рычаги, тумблеры и кнопки электропривода, кроме включенных постоянно, после прекращения воздействия на них должны:
Ответ:
а) оставаться в положении окончания воздействия;
б) возвращаться в исходное положение и фиксироваться;
в) оставаться в положении окончания воздействия и возвращаться в исходное положение после выключения насоса или электропитания.

	Задание 122
В гидросистеме подъемных сооружений должна быть предусмотрена возможность:
Ответ:
а) полного удаления воздуха;
б) замена масла на любую марку соответствующей вязкости;
в) реверсирование всех гидродвигателей.

	Задание 123
В гидросистеме подъемных сооружений причиной возникновения гидроударов чаще всего становится динамические нагрузки:
Ответ:
а) на насосе
б) на предохранительных клапанах;
в) на исполнительных узлах подъемного сооружения.

	Задание 124
При возникновении кавитации в гидросистеме подъемного сооружения наибольшему износу подвергается:
Ответ:
а) главный предохранительный клапан;
б) насос;
в) возвратная пружина золотника включенного гидрораспределителя.

	Задание 125
При включении ускоренного режима подъема груза лебедкой подъемного сооружения грузоподъемность::
Ответ:
а) увеличится;
б) уменьшится;
в) не изменится.


	Задание 126
При постоянной подаче насоса и увеличении угла блока цилиндров аксиально-поршневого гидроматора и той же передаче давлений, момент на валу гидромотора:
Ответ:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не меняется.

	Задание 127
При постоянной подаче насоса и уменьшении угла наклона блока цилиндров аксиально-поршневого гидромотора скорость вращения вала гидромотора:
Ответ:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не меняется.

	Задание 128
В гидроцилиндрах одностороннего действия в канавку для уплотнения вместе с резиновым уплотнительным кольцом на поршне устанавливается защитное кольцо(например из фторопласта):
Ответ:
а) со стороны поршневой полости;
б) со стороны штоковой полости;
в) с обеих сторон.

	Задание 129
Что обозначено цифрой 8 на чертеже?:

Ответ:
а) заливная горловина;
б) дренажное отверстие;
в) место установки сапуна.
[image: http://www.mrmz.ru/global/img/katalog/zapch/gidrooborudovanie/gidromotor_nasos_spravka/ris_1.jpg]

	Задание 130
Какой гидроагрегат представлен на чертеже:

Ответ:
а) винтовой насос;
б) героторный насос
[image: http://www.mrmz.ru/global/img/katalog/zapch/gidrooborudovanie/gidromotor_nasos_spravka/ris_8a.jpg]в) шестеренный насос с внутренним зацеплением.

	Задание 131
Какой гидроагрегат представлен на чертеже:
[image: http://www.mrmz.ru/global/img/katalog/zapch/gidrooborudovanie/gidromotor_nasos_spravka/ris_9.jpg]
Ответ:
а) пластинчатый насос;
б) героторный насос;
в) радиально-поршневой насос.


	Задание 132
Какой аппарат представлен на чертеже:
Ответ:
а) предохранительный клапан прямого действия;
б) дроссель;
[image: http://www.mrmz.ru/global/img/katalog/zapch/gidrooborudovanie/gidroklapan_spravka/ris_1.jpg]в) обратный клапан с регулируемой пружиной.

	Задание 133
Как диагностировать дефект гидроцилиндра без разборки, если у него в определенной части хода (например в середине) происходит перетекание рабочей жидкости из одной полости в другую:
Ответ:
а) оценить изменение скорости движения штока гидроцилиндра во всем диапазоне перемещения при постоянном расходе рабочей жидкости и постоянной нагрузке;
б) оценить изменение расхода рабочей жидкости из сливной полости при постоянной подаче в рабочую полость во всем диапазоне перемещения штока гидроцилиндра;
в) верны оба варианта а) и б).

	Задание 134
Какой гидроагрегат представлен на чертеже:
[image: http://www.mrmz.ru/global/img/katalog/zapch/gidrooborudovanie/gidromotor_nasos_spravka/ris_2.jpg]Ответ:
а) аксиально-плунжерный мотор;
б) регулируемая аксиально-поршневая гидромашина;
в) радиально-поршневой гидромотор.

	Задание 135
Для чего предназначен гидрораспределитель:
Ответ:
а) изменять направление потока жидкости и предохранять гидросистему от повышенного давления;
б) изменять направление потока жидкости, открывать и перекрывать его;
в) пропускать жидкость в одном направлении.

	Задание 136
Каким из гидроаппаратов можно изменять направление перемещения штока гидроцилиндра в гидроприводе возвратно-поступательного движения:
Ответ:
а) делителем потока с обратным клапаном;
б) гидрозамком;
в) гидрораспределителем.

	Задание 137
Какие гидроаппараты относятся к регулирующим:
Ответ:
а) дроссели;
б) направляющие гидрораспределители;
в) гидрозамки.

	Задание 138
Клапан «или» устанавливается в гидропривод для того, чтобы:
Ответ:
а) включать или не включать какой-либо механизм в зависимости от давления в гидроприводе; 
б) включать какой-либо механизм от одного или другого канала гидропривода;
в) открывать или закрывать канал в зависимости от расхода рабочей жидкости в нём.

	Задание 139
Точность регулирования давления предохранительным клапаном тем выше:
Ответ:
а) чем длиннее пружина клапана;
б) чем короче пружина клапана;
в) не зависит от характеристик пружины.

	Задание 140
Какое усилие должна обеспечить пружина предохранительного клапана прямого действия для его настройки на 20МПа, если диаметр седла клапана равен 20мм:
Ответ:
а) не менее 200кг;
б) не менее 400кг;
в) не менее 628кг.

	Задание 141
На поясках золотников распределителей гидропривода зачастую выполняют лыскидля:
Ответ:
а) плавного трогания с места и остановки исполнительного механизма;
б) для сохранности резиновых уплотнений при разборке и сборке распределителя;
в) снижения трения в золотниковой паре.

	Задание 142
В двухступенчатом предохранительном клапане давление регулируется пружиной клапана:
Ответ:
а) большого диаметра;
б) и малого и большого диаметра;
в) малого диаметра.

	Задание 143
В гидравлическом следящем приводе на поясках выполняют неглубокие кольцевые канавки с целью:
Ответ:
а) снизить величину трения в паре плунжер-втулка;
б) уменьшить вес плунжера;
в) сократить утечки по щелям между плунжером и втулкой.

	Задание 144
Двухступенчатый предохранительный клапан с дросселем позволяет:
Ответ:
а) уменьшить габариты клапана;
б) не реагировать на кратковременные пиковые скачки давления в гидросистеме;
в) снизить нагрузку на насос при запуске.

	Задание 145
Нужно ли перерегулировать предохранительный клапан при статических испытаниях во время полного технического освидетельствования подъемного сооружения(150%нагрузки на подъемниках или 125%на кранах), если клапан срабатывает при 110% нагрузки:
Ответ:
а) да, иначе не оторвать груз от земли;
б) нет, нужен иной способнагружения;
в) да, только грузить надо постепенно.

	Задание 146
Какие рабочие жидкости чаще используются в гидросистемах подъемных сооружений:
Ответ:
а) трансмиссионные или моторные масла;
б) любые рабочие жидкости, подходящие по вязкости и условиям применения;
в) гидравлические масла, на нефтяной основе.

	Задание 147
Что означает цифра 46 в марке гидравлического масла МГ-46-В(МГЕ-46В):
Ответ:
а) температура кипения масла;
б) индекс вязкости;
в) вязкость в сантистоксах при температуре +40

	Задание 148
Депрессаторные присадки (загустители) используются для:
Ответ:
а) улучшение смазывающих качеств масла;
б) повышения температуры застывания масла;
в) понижения температуры застывания масла.

	Задание 149
Что означает буква «В» в марке гидравлического масла МГ-46-В (МГЕ-46-В):
Ответ:
а) масло дополнительно очищено и добавлена противоизносная присадка;
б) добавлены антиокислительная и антикоррозионная присадки;
в) оба ответа верны.

	Задание 150
Что означает буква «Б» в марке гидравлического масла МГ-22-Б(АУ, АУП):
Ответ:
а) добавлена противоизносная и моющая присадка;
б) добавлена противозадирная присадка;
в) масло дополнительно очищено, добавлены антиокислительная и антикоррозионная присадки.



2.1.2 Ключи к заданиям теоретического этапа профессионального экзамена
	Номер задания
	Вариант правильного ответа
	Номер задания
	Вариант правильного ответа
	Номер задания
	Вариант правильного ответа

	1
	а
	51
	в
	101
	в

	2
	б
	52
	в
	102
	в

	3
	а
	53
	а
	103
	б

	4
	б	
	54
	а
	104
	в

	5
	в
	55
	в
	105
	б

	6
	а
	56
	в
	106
	в

	7
	а
	57
	В
	107
	б

	8
	а
	58
	а
	108
	б

	9
	б
	59
	в
	109
	б

	10
	в
	60
	б
	110
	в

	11
	а
	61
	б
	111
	в

	12
	б
	62
	а
	112
	в

	13
	в
	63
	а
	113
	в

	14
	а
	64
	а
	114
	в

	15
	а
	65
	а
	115
	в

	16
	в
	66
	в
	116
	в

	17
	в
	67
	б
	117
	в

	18
	б
	68
	б
	118
	в

	19
	а
	69
	в
	119
	в

	20
	а
	70
	а
	120
	в

	21
	в
	71
	в
	121
	б

	22
	в
	72
	в
	122
	а

	23
	в
	73
	б
	123
	в

	24
	в
	74
	а
	124
	б

	25
	б
	75
	а
	125
	б

	26
	в
	76
	б
	126
	б

	27
	в
	77
	в
	127
	а

	28
	а
	78
	в
	128
	б

	29
	в
	79
	а
	129
	б

	30
	в
	80
	а
	130
	в

	31
	в
	81
	в
	131
	а

	32
	а
	82
	а
	132
	а

	33
	в
	83
	а
	133
	а

	34
	б
	84
	в
	134
	б

	35
	б
	85
	б
	135
	б

	36
	в
	86
	а
	136
	в

	37
	б
	87
	а
	137
	а

	38
	а
	88
	в
	138
	б

	39
	а
	89
	б
	139
	а

	40
	в
	90
	б
	140
	в

	41
	в
	91
	б
	141
	а

	42
	а
	92
	в
	142
	в

	43
	а
	93
	б
	143
	а

	44
	б
	94
	а
	144
	б

	45
	а
	95
	б
	145
	б

	46
	в
	96
	в
	146
	в

	47
	б
	97
	а
	147
	в

	48
	а
	98
	б
	148
	в

	49
	в
	99
	б
	149
	в

	50
	а
	100
	б
	150
	в



2.1.3 Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена 
Максимальное количество баллов, набранных соискателем по результатам сдачи теоретического этапа профессионального экзамена  - 10 баллов.
Критерии сдачи теоретического этапа профессионального издания и допуска соискателя к практическому этапу профессионального экзамена: 
10-8 баллов – экзамен сдан, соискатель допущен к сдаче практического этапа профессионального экзамена; 
6 баллов и ниже – экзамен считается несданным. Соискатель не допускается  к сдаче практического этапа профессионального экзамена. 
7 баллов–экзамен считается несданным, но соискатель имеет единократное право на подготовку ответа  на другой  экзаменационный билет. Если при ответе на второй билет соискатель получает снова такое же количество баллов (7) – экзамен считается несданным. 
Если соискатель не сдал теоретический этап профессионального экзамена с первого раза, ему предоставляется возможность однократной пересдачи  экзамена в течение 1-2 дней. Время и день пересдачи согласовывается  с председателем квалификационной комиссии.

2.1.4 Экзаменационный лист выполнения теоретического этапа профессионального экзамена 
Перед началом теоретического этапа профессионального экзамена соискателю выдается экзаменационный лист под роспись в специальном журнале регистрации экзаменационных листов для выполнения теоретического и практического этапов профессионального экзамена.
Форма экзаменационного листа выполнения теоретического этапа профессионального экзамена с примером заполнения приведена ниже.
Экзаменационные листы подлежат архивному хранению в личном деле соискателя.

2.1.5 Экзаменационная ведомость по результатам прохождения теоретического этапа профессионального экзамена
По результатам прохождения группой соискателей теоретического этапа профессионального экзамена квалификационной комиссией составляется экзаменационная ведомость, форма которой приведена ниже. 
Экзаменационная ведомость  является неотъемлемой частью протокола проведения профессионального экзамена, который подписывается членами квалификационной комиссии и подлежит хранению в архиве ЦОК.

2.1.6 Пересдача теоретического этапа профессионального экзамена
Пересдача соискателем теоретического этапа профессионального экзамена осуществляется в порядке, указанном выше, с выдачей и заполнением экзаменационного листа и оформлением экзаменационной ведомости.








Экзаменационный лист №
выполнения теоретического этапа профессионального экзамена
по квалификации «Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений»

МО г. Ивантеевка                                                                          «____»_________2017 г.
	Ф.И.О. соискателя 
	Иванов  Иван Иванович

	Личное дело №
	000001

	Группа
	СГО-1-06/2017



Билет №______
	№ задания по
билету
	Варианты ответа:
(заполняются соискателем)
	Результаты ответа:
(заполняются экспертом)

	
	а
	б
	в
	обозначение правильного ответа
	кол-во баллов, набранных соискателем

	1
	v
	-
	-
	б
	0

	2
	v
	-
	-
	а
	1

	3
	-
	-
	v
	в
	1

	4
	-
	-
	v
	в
	1

	5
	v
	-
	-
	а
	1

	6
	-
	-
	v
	а
	0

	7
	-
	v
	-
	б
	1

	8
	-
	-
	v
	в
	1

	9
	v
	-
	-
	а
	1

	10
	-
	v
	-
	б
	1

	Максимальное количество баллов по заданиям – 10

	Количество  баллов, набранных соискателем 
	8

	Рекомендации эксперта: Иванов Иван Иванович ТЭПЭ сдал и рекомендуется  к прохождению практического этапа профессионального экзамена

	Эксперт: Петров Петр Петрович ________________________________________(подпись)
Ознакомлен и согласен: соискатель Иванов Иван Иванович  ________________(подпись)


Примечание.  Номер экзаменационного листа соискателя проставляется в соответствии с номером  его фамилии   согласно приказу формирования группы.

Экзаменационная ведомость
сдачи теоретического этапа профессионального экзамена по квалификации 
«Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений»

Группа__________________                                                                                 

Дата_____________________

Начало экзамена ___________

Окончание экзамена_________

Квалификационная комиссия:

Председатель комиссии  ___________________________________________

Члены комиссии       _______________________________________________

                                     _______________________________________________


	№
п/п
	ФИО
соискателя
	Номер экзаменационного листа
	Результат сдачи экзамена:
	Подпись эксперта

	
	
	
	сдан
	не сдан
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	



По результатам сдачи теоретического этапа профессионального экзамена:
- экзамен сдали и допущены к сдаче практического этапа  профессионального экзамена: ______чел.;
- экзамен не сдали и допущены к его пересдаче: ______чел;
- экзамен не сдали и не допущены к сдаче практического этапа профессиональ-ного экзамена:______ чел.

Председатель квалификационной комиссии _____________________________________
                                                                                                                           подпись                                                Ф. И.О.
_________
*- заполняется при повторной пересдаче соискателем теоретического этапа профессионального экзамена
2.2 Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

2.2.1 Задания для практического этапа профессионального экзамена
	Содержание задания
	Оборудование  для выполнения задания

	Время выполнения задания

	Задание 1 
Разобрать, оценить состояние деталей и собрать предохранительный клапан прямого действия. Произвести испытания клапана на функционирование, определить давление открытия клапана.  

	Гидравлический стенд
	40 мин

	Задание 2 
Разобрать, оценить состояние деталей и собрать предохранительный клапан не прямого действия. Произвести испытания клапана на функционирования, определить давление открытия клапана.  

	Гидравлический стенд
	40 мин

	Задание 3 
Оценить  состояние гидравлического замка одностороннего действия. Произвести испытания гидравлического замка на функционирование.
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 4 
Оценить техническое состояние насоса 310.12 в составе испытательного стенда по измерениям расхода с помощью дросселя. Расходомера ДР-160 и гидротестера  с турбинным преобразователем расхода ТПР9

	Испытательный  стенд, дроссель- расходомер, гидротестер
	30 мин

	Задание 5 
Провести проверку и регулировку первичного и вторичного предохранительного клапана стенда с обеспечением нормальной работы грузоподъемного механизма

	Гидравлический стенд
	40 мин

	Задание 6 
Определить среднюю скорость самопроизвольного опускания груза с высоты 300мм для трех случаев: с герметичными цилиндром и гидрозамком; с герметичным цилиндром и негерметичным гидрозамком; с негерметичным цилиндром и герметичным гидрозамком.


	Гидравлический стенд, секундомер, рулетка
	40 мин

	Задание 7 
Оценить техническое состояние шестеренного насоса в составе учебного стенда по измерениям расхода с помощью гидротестера с турбинным преобразователем расхода ТПР9
	Гидравлический стенд, гидротестер
	35 мин

	Задание 8 
Объяснить подобие и различие гидравлических схем учебного стенда и манипулятора
	Гидравлический стенд, схема стенда и манипулятора
	40 мин

	Задание 9 
Составить и объяснить функционирование гидравлической системы учебного стенда
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 10
Произвести подключения гидравлических элементов согласно гидравлической схеме данного гидравлического оборудования. Произвести проверку функционирования гидравлического стенда.

	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 11
По размерам установочного конца штуцера и резьбового гнезда в корпусной детали подобрать резиновое кольцо круглого сечения для соединения по гост 9833, соединить детали и проверить герметичность при давлении 50кгс/см2
	Гидравлический стенд, инструменты, детали штуцерного соединения, резиновые кольца 
	30 мин

	Задание 12
Произвести наладку гидравлической системы стенда для поднятия определенного груза
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 13
Объяснить на экспонатах, образцах принцип работы насосов: шестеренного, аксиально-поршневого и пластинчатого. Произвести дефектовку деталей.

	Экспонаты- образцы насосов
	30 мин

	Задание 14
Объяснить на экспонатах принцип работы: гидравлических замков, обратных клапанов, предохранительных клапанов и клапана «или»
Произвести проверку работоспособности гидравлического замка на учебном гидравлическом стенде

	Экспонаты- образцы, гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 15
Объяснить принцип действия контрольно-диагностических устройств: манометров, расходомеров, гидравлических тестеров. Способы подключения к гидравлической системе.Произвести проверку состояния насоса учебного гидравлического стенда
	Экспонаты-приборы, гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 16
Объяснить работу гидравлических распределителей, указать отличия схем и способы проверки технического состояния. Произвести испытание на герметичность распределителя в составе учебного гидравлического стенда

	Экспонаты- распределителей гидравлический стенд
	40 мин

	Задание 17
По размерам установочного конца штуцера и резьбового гнезда в корпусной детали подобрать резиновое кольцо круглого сечения для соединения по гост 25065, соединить детали и проверить герметичность при давлении 50кгс/см2
	Гидравлический стенд, инструменты, детали штуцерного соединения, резиновые кольца
	40 мин

	Задание 18
Произвести расчет максимального веса груза для данного гидравлического стенда (исходя из технических характеристик стенда)при настройке вторичного предохранительного клапана на давление 20кг/см² и первичного 40кг/см²

	Гидравлический стенд, паспорт стенда
	30 мин

	Задание 19
По размерам канавки в штуцере подобрать резиновое кольцо круглого сечения для трубопроводного соединения с торцевым уплотнением, соединить детали и проверить герметичность при давлении 50кгс/см2
	Гидравлический стенд, инструменты, детали соединения, резиновые кольца
	30 мин

	Задание 20
Подобрать парный элемент трубопроводного соединения с внутренним углом конуса на штуцере 37°, соединить детали и проверить на герметичность при давлении 50кгс/см2

	Гидравлический стенд, инструменты, детали соединения
	30 мин

	Задание 21
Произвести аварийное опускание груза двумя способами, с применением: ручного насоса и механического открытия замка

	Гидравлический стенд, ручной насос
	30 мин

	Задание 22
Подобрать парный элемент трубопроводного соединения с внутренним углом конуса на штуцере 60°, соединить детали и проверить на герметичность при давлении 50кгс/см2

	Гидравлический стенд, инструменты, детали соединения
	30 мин

	Задание 23
Собрать трубопроводного соединения с креплением штуцера к фланцу с помощью скоб и проверить на герметичность при давлении 50кгс/см2
	Гидравлический стенд, инструменты, детали трубного соединения, резиновые кольца
	30 мин

	Задание 24
По вязкостно-температурным характеристикам рабочих жидкостей определить допустимые пределы температуры жидкости для марок МГЕ-46В и ВМГЗ с учетом того, что минимальная вязкость составляет 10 сСТ и максимальная 1000сСТ. 
	Характеристики рабочих жидкостей
	30 мин



Примечание. Приведенный перечень оборудования для выполнения заданий включает также по каждой позиции:
а) комплект слесарного и электромонтажного инструмента, набор контрольно-испытательных и измерительных средств, контрольных грузов;
б) нормативные документы по подъемным сооружениям, эксплуатационные документы подъемных сооружений и их приборов безопасности, бланки для оформления протоколов, инструкции и журналы по охране труда.

2.2.2 Правила обработки результатов практического этапа профессионального экзамена 
Максимальное количество баллов, набранных соискателем по результатам сдачи практического этапа профессионального экзамена (ПЭПЭ)  - 5 баллов. 
Критерии сдачи практического этапа профессионального экзамена: 
5 баллов – экзамен сдан,
4 балла – экзамен сдан, при условии положительной оценки (1) за «Соблюдение правил охраны труда и  безопасных приемов выполнения работ";
4 балла – экзамен не сдан, при условии отрицательной оценки (0) за «Соблюдение правил охраны труда и  безопасных приемов выполнения работ";
3 балла и ниже – экзамен считается несданным. 

2.2.3 Экзаменационный лист выполнения практического этапа профессионального экзамена 
Перед началом практического этапа профессионального экзамена соискателю выдается экзаменационный лист под роспись в специальном журнале регистрации экзаменационных листов для выполнения теоретического и практического этапов профессионального экзамена.
Форма экзаменационного листа выполнения практического этапа профессионального экзамена  с примером заполнения приведена ниже.
Экзаменационные листы подлежат архивному хранению в личном деле соискателя.

2.2.4 Экзаменационная ведомость по результатам прохождения практического этапа профессионального экзамена
По результатам прохождения группой соискателей практического этапа профессионального экзамена квалификационной комиссией составляется экзаменационная ведомость, форма которой приведена ниже. 
Экзаменационная ведомость  является неотъемлемой частью протокола проведения профессионального экзамена, который подписывается членами квалификационной комиссии и подлежит хранению в архиве ЦОК. 
2.2.5 Протокол профессионального экзамена, проведенного ЦОК «ИТЦ «СМА» по профессиональной квалификации «Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений»
По окончанию сдачи группой соискателей теоретического и практического этапов профессионального экзамена квалификационной комиссией оформляется и подписывается  протокол, форма которого приведена ниже. Протокол с приложениями подлежит архивному хранению.
















Экзаменационный лист № 
выполнения практического этапа профессионального экзамена 
по квалификации «Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений»

МО г. Ивантеевка                                                                            «____»_________2017 г.
	Ф.И.О. соискателя 
	Иванов  Иван Иванович

	Личное дело №
	000001

	Группа
	НПБ-1-06/2017



Билет № 1
	Задание по билету

(заполняется соискателем)
	Критерии выполнения
(0/1)


	Оценка
(заполняется техническим экспертом)

	
	
	Удов. (1)
	Неудв. (0)


	Провести  (в режиме имитации) первое техническое обслуживание  системы безопасности стрелового самоходного крана с  оформлением протокола.
	- правильный выбор, эксплуатационной и иной документации

	-
	0

	
	- соблюдение правильной последовательности выполнения работ

	1
	-

	
	- соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ 

	1
	

	
	- правильная подготовка и использование инструмента 

	1
	

	
	- оформление протокола (документации) по результатам выполнения задания 

	1
	

	Максимальное количество баллов по заданиям – 5

	Количество  баллов, набранных соискателем 

	      4

	Рекомендации технического эксперта: Иванов Иван Иванович сдал практический этап профессионального экзамена


	Эксперт: Петров Петр Петрович ________________________________________(подпись)
Ознакомлен и согласен: соискатель Иванов Иван Иванович  ________________(подпись)


Примечания:   1. Номер экзаменационного листа соискателя проставляется в соответствии с номером  его фамилии   согласно приказу формирования группы с добавлением литера «П».
Экзаменационная ведомость
сдачи практического этапа профессионального экзамена по квалификации 
«Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений»

Группа__________________                                                                                 

Дата_____________________

Начало экзамена ___________

Окончание экзамена_________

Квалификационная комиссия:

Председатель комиссии     _________________________________________________
                                                                                                                 подпись                              Ф.И.О.
Члены комиссии                 _________________________________________________
                                                                                                                 подпись                              Ф.И.О.   
                                              _________________________________________________
                                                                                                                 подпись                              Ф.И.О.

	№
п/п
	ФИО
соискателя
	Номер экзаменационного листа
	Результат сдачи экзамена:
	Подпись эксперта

	
	
	
	сдан
	не сдан
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


По результатам сдачи практического этапа профессионального экзамена:
- практический этап  профессионального экзамена сдали: _________чел.;
- практический этап профессионального экзамена  не сдали: _______чел. 

Председатель квалификационной комиссии _____________________________________


На бланке ЦОК «НТЦ СМА»_
Лист ___ – ____

ПРОТОКОЛ №
профессионального экзамена, проведенного ЦОК «ИТЦ «СМА»
 по профессиональной квалификации
«Монтажник гидравлического оборудования подъемных сооружений»

Квалификационная комиссия в составе:
Председатель комиссии: _____________________________________________________
                                                                    должность                        Название предприятия                               Ф. И.О.
Члены комиссии: ____________________________________________________________  
                                                                    должность                        Название предприятия                               Ф. И.О.
                               ____________________________________________________________ 
                                                                     должность                         Название предприятия                              Ф. И.О.

	№
	Ф.И.О.
	Экзамен
Отметка о результате проверки знаний


	
	
	Теоретический этап
	Практический этап

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



Заключение комиссии: ________________________________________________________

Приложения: 1. Экзаменационная ведомость теоретического этапа профессионального экзамен на __л
                          2. Экзаменационная ведомость практического этапа профессионального экзамена на _л



Председатель квалификационной  комиссии ______________ _________________
                                                                                                                 подпись                              Ф.И.О.
Члены комиссии:                                                _______________ ________________
                                                                                                                  подпись                             Ф.И.О.
                                                                              _______________ ________________
                                                                                                                  подпись                              Ф.И.О.
Руководитель                                                    _______________  _________________
                                                                                       подпись                             Ф.И.О.


М.П.
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