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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений» (уровень квалификации – 4) на соответствие требованиям профессионального стандарта «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений»     (утвержден приказом Минтруда России от 21.12.2015 года    № 1056н, зарегистрирован в Минюсте России 21.01.2016года № 40679). 
Номер квалификации  в Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации - __________. 
Вид профессиональной деятельности: монтаж и наладка подъемных сооружений

1.2. Характеристика трудовой функции

Трудовая функция: проверка параметров работы, наладка, обслуживание и текущий ремонт приборов безопасности подъемных сооружений.
Код  трудовой функции: D /01.4

1.2.1 Трудовые действия

	Проверка правильности функционирования приборов и систем безопасности подъемных сооружений в соответствии с их эксплуатационной документацией

	Проведение всех видов технического обслуживания, наладки и текущего ремонта приборов и систем безопасности не микропроцессорного типа, а также выполнение их монтажа с оформлением документов, отражающих выполнение работ (эти приборы и системы безопасности должны быть отражены в документе об образовании наладчика)

	Проведение первого технического обслуживания микропроцессорных приборов и систем безопасности подъемных сооружений в соответствии с их эксплуатационной документацией с оформлением документов, отражающих результаты работ (эти приборы и системы безопасности должны быть отражены в документе об образовании наладчика)

	Подбор и использование контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ по проверке исправности и правильности настройки приборов и систем безопасности

	Участие в монтаже, демонтаже, техническом обслуживании и текущем ремонте микропроцессорных приборов и систем безопасности



1.2.2 Необходимые умения

	Определять параметры работы приборов и систем безопасности и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации

	Осуществлять монтаж, проверку и наладку параметров, техническое обслуживание и ремонт не микропроцессорных приборов и систем безопасности обслуживаемых подъемных сооружений

	Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения

	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	Выявлять неисправности, препятствующие работе приборов безопасности

	Использовать в работе нормативную и эксплуатационную документацию

	Применять методы безопасного производства работ с приборами безопасности подъемных сооружений

	Читать электрические схемы и техническую документацию подъемных сооружений

	Взаимодействовать с работниками, выполняющими работы по эксплуатации подъемных сооружений

	Выполнять электромонтажные и слесарные работы

	Документально оформлять результаты своих действий



1.2.3 Необходимые знания

	Назначение, принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности узлов и механизмов обслуживаемых подъемных сооружений

	Назначение и устройство, принципы функционирования, конструктивные особенности приборов и систем безопасности обслуживаемых подъемных сооружений

	Эксплуатационная документация обслуживаемых подъемных сооружений, их приборов и систем безопасности

	Правила эксплуатации и технического обслуживания, допускаемые режимы рабочего состояния приборов и систем безопасности обслуживаемых подъемных сооружений

	Электрические схемы обслуживаемых подъемных сооружений с отраженными в них электрическими цепями приборов и систем безопасности

	Методы оценки состояния обслуживаемых приборов и систем безопасности, причины возникновения неисправного и неработоспособного состояния, а также способы восстановления их работоспособности

	Правила использования контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ с приборами и системами безопасности

	Правила выполнения электромонтажных и слесарных работ

	Основы электротехники, электроники и микропроцессорной техники

	Инструкция по охране труда

	Производственная инструкция





1.3 Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Требования к квалификации
	Критерии оценки 
квалификации

	Номер задания

	Трудовые действия
	0/1
	1-45

	Необходимые умения
	0/1
	46- 90

	Необходимые знания
	0/1
	91- 150




1.3.1 Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
заданий с выбором ответа - 150;
заданий с открытым ответом - 0;
заданий на установление соответствия - 0;  
количество заданий на установление последовательности – 0.

1.3.2 Структура  содержания экзаменационных билетов следующая.
Экзаменационные билеты теоретического этапа профессионального экзамена должны содержать 10 заданий, из которых:
3 задания – на трудовые действия;
3 задания – на необходимые умения;
4 задания – на необходимые знания.
Всего  формируется  15 экзаменационных билетов, утвержденных руководителем ЦОК.

1.3.3 Время выполнения заданий  теоретического этапа экзамена по экзаменационному билету – 30 мин. 

1.3.4  Экзамен может быть проведен как  по билетам на бумажном носителе, так и  методом компьютерного тестирования. При этом, периодически, по мере необходимости,  состав вопросов в билетах на бумажном носителе может быть изменен. Экзаменационные билеты теоретического этапа профессионального экзамена (на бумажном носителе)  и ключи к ним  (с пометкой о начале и окончании их срока действия) должны храниться в деле «Экзаменационные билеты», подлежащем архивному хранению.




1.4 Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условия

	Критерии оценки 
квалификации  
 
	Номер задания

	Проведение первого технического обслуживания  системы безопасности подъемных сооружений (ПС) с  оформлением протокола


Проведение второго технического обслуживания  системы безопасности (ПС) с  оформлением протокола


Проведение диагно-стирования  и восстановления работоспособности многофунк-циональной подсистемы безопасности на примере с приборами различных типов


Проведение   диагно-стирования  и восстановления  работоспособности  подсистемы ограничения высоты подъема груза ПС

 Проведение проверки и восстановления работоспо-собности  сигнализатора  ветровой нагрузки ПС

	- правильный выбор эксплуатационной и иной документации (0/1);

- соблюдение правильной последовательности выполнения работ (0/1);

- соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ (0/1);

- правильная подготовка и использование инструмента (0/1);

- оформление протокола (документации) по результатам выполнения задания (0/1) 
	Задания с 1 по 22  на выполнение практических заданий комплексного характера 



1.4.1 Экзаменационный билет практического этапа профессионального экзамена содержит 1 задание. Всего формируется по разработанным заданиям  22 билета.

1.4.2 Время выполнения задания – от 30 до 45 мин. 
Примечание. Время выполнения задания, в  зависимости от конкретных обстоятельств проведения практического этапа профессионального экзамена,  техническим экспертом может быть увеличено.


1.4.3 Экзаменационные билеты практического этапа профессионального экзамена (на бумажном носителе) должны храниться в деле «Экзаменационные билеты», подлежащем архивному хранению.

1.5 Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
1.5.1 Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.
 Кабинет и рабочие места для проведения теоретического этапа экзамена, оснащены компьютерной техникой, канцелярскими принадлежностями, видеоаппаратурой.
1.5.2 Материально- технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена.
Помещения для проведения практического этапа профессионального экзамена оснащены:
-  стендовым оборудованием, в т.ч. с приборами безопасности, а также образцами узлов и компонентов подъемных сооружений (далее – ПС);
-  ПС различных видов, нагрузочным и испытательным оборудованием для ПС;
-  необходимой нормативной и эксплуатационной документацией  на ПС и приборы безопасности, комплектами слесарного и электромонтажного инструмента, наборами  контрольно-испытательных и измерительных средств, контрольных грузов, а также бланками для оформления протоколов, канцелярскими принадлежностями, инструкциями и журналом по охране труда.

1.6 Кадровое обеспечение оценочных мероприятий
Эксперты, участвующие в оценочных мероприятиях, имеют квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве, и подтвержденную в порядке, установленном  СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее – СПК).
Технические эксперты, принимающие участие в проведении профессионального экзамена и оценке профессиональных квалификаций конкретного соискателя, имеют квалификацию соответствующую «Перечню профессиональных квалификаций СПК», определенную  оценочным средством, используемым при принятии конкретного профессионального экзамена, не ниже уровня квалификации, на которую претендует соискатель. 
Материально-техническая база соответствует требованиям охраны труда, требованиям безопасности и Санитарным нормам и правилам.

1.7 Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий
Перед  проведением профессионального экзамена соискатели должны пройти инструктаж по безопасному ведению работ с обязательной регистрацией инструктажа в специальном журнале.
Экзаменационный центр обеспечивает безопасные условия проведения профессионального экзамена.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
2.1.1 Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
	Задание 1 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений  должен:
Ответ:
а) проверять правильность функционирования приборов и систем безопасности подъемных сооружений в соответствии с производственной инструкцией наладчика;
б) проверять правильность функционирования приборов и систем безопасности подъемных сооружений в соответствии с их эксплуатационной документацией;
в) проверять правильность функционирования приборов и систем безопасности подъемных сооружений в соответствии с их паспортами. 


	Задание 2 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений  должен:
Ответ:
а) проводить только техническое обслуживание, наладку и текущий ремонт приборов и систем безопасности любого типа;
б) проводить все виды технического обслуживания, наладки и текущего ремонта приборов и систем безопасности, а также выполнять их монтаж (эти приборы и системы безопасности должны быть отражены в документе об образовании наладчика);
 в) проводить все виды технического обслуживания, наладки и текущего ремонта приборов и систем безопасности не микропроцессорного типа, а также выполнять их монтаж (эти приборы и системы безопасности должны быть отражены в документе об образовании наладчика). 


	Задание 3 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений  должен выполнить одно из указанных условий:
Ответ:
а) оформить документы, отражающие результаты работ после проведения технического обслуживания, наладки, текущего ремонта и монтажа приборов и систем безопасности подъемного сооружения;

б) отразить в вахтенном журнале подъемного сооружения  результаты работ после проведения технического обслуживания, наладки, текущего ремонта и монтажа приборов и систем безопасности;

в) устно уведомить руководителя о завершении работ по техническому обслуживанию, наладке, текущему ремонту и монтажу приборов и систем безопасности подъемного сооружения. 


	Задание 4 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений  с приборами и системами безопасности микропроцессорного типа должен самостоятельно проводить:
Ответ:
а) все виды технического обслуживания;
б) первое техническое обслуживание; 
в) первое и второе  техническое обслуживание. 


	Задание 5 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений  при выполнении работ по проверке исправности и правильности настройки приборов и систем должен:
Ответ:
а) применять контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения только в соответствии с указаниями эксплуатационной документации приборов безопасности; 
б) применять контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения только в соответствии с указаниями руководителя; 
в) осуществлять подбор и использование контрольно-диагностического оборудования и средств измерения. 

	Задание 6 
Может ли наладчик приборов безопасности подъемных сооружений  участвовать в монтаже, демонтаже, техническом обслуживании и текущем ремонте микропроцессорных приборов и систем безопасности?
Ответ:
а) может участвовать во всех видах работ и самостоятельно проводить первое техническое обслуживание; 
б) не может; 
в) может, кроме монтажа и демонтажа микропроцессорных приборов и систем безопасности. 

	Задание 7 
Проверка работоспособности указателя (сигнализатора) предельной ветровой нагрузки (указателя скорости ветра, анемометра) выполняется:
Ответ:
а) не реже 1 раза в год;
б) согласно требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации;
в)  не реже 1 раза в 6 месяцев. 

	Задание 8 
Что должно быть проведено для продолжения эксплуатации подъемных сооружений (ПС), отработавших срок службы? 
Ответ:
а)  техническое освидетельствование ПС;
б)  профилактический осмотр и капитальный ремонт ПС;
в)  экспертиза промышленной безопасности и капитально – восстановительный или  полнокомплектный  ремонт ПС. 

	Задание 9 
Чем определяется перечень требований к специализированной организации, занимающейся  монтажом, наладкой, ремонтом, реконструкцией или модернизацией подъемных сооружений (ПС)?
Ответ:
а) номенклатурой ПС, наличием оборудования и аттестованных специалистов;
б)  номенклатурой ПС и технологическими процессами,  заявленными для своей деятельности;
в)  номенклатурой ПС и технологией сварки, заявленной ею для своей деятельности. 

	Задание 10 
Кто может заниматься работами по монтажу и наладке приборов безопасности подъемных сооружений (ПС)?
Ответ:
а) любые организации, занимающиеся  обслуживанием и ремонтом ПС и оборудования;
б) разработчики и изготовители приборов безопасности, изготовители ПС, а также специализированные организации;
в) только разработчики и изготовители приборов безопасности, а также изготовители ПС. 

	Задание 11 
Кто может заниматься работами по реконструкции и модернизации  приборов безопасности подъемных сооружений (ПС)?
Ответ:
а) разработчики и изготовители приборов безопасности, изготовители ПС, а также специализированные организации;
б) любые организации, занимающиеся  обслуживанием и ремонтом ПС и оборудования;
в) только разработчики и изготовители приборов безопасности, а также изготовители ПС. 

	Задание 12 
Специализированная организация для работы с приборами безопасности подъемных сооружений (ПС) должна располагать:
Ответ:
а) контрольно-измерительными приборами и оборудованием для проведения технического обслуживания и текущего ремонта приборов безопасности ПС;
б) контрольно-измерительными приборами и оборудованием для проведения наладки, оценки работоспособности и выполнения  ремонта приборов безопасности ПС;
в) контрольно-измерительными приборами и запасными частями к ним  для проведения всех видов технического обслуживания и текущего ремонта приборов безопасности ПС. 

	Задание 13
В соответствии с какими документами должны производиться монтаж и наладка приборов безопасности подъемных сооружений (ПС)?
Ответ:
а) только в соответствии с эксплуатационными документами приборов безопасности;
б) в соответствии с эксплуатационными документами приборов безопасности и подъемных сооружений;
в) только в соответствии с эксплуатационными документами ПС. 

	Задание 14 
Кто имеет право разработать проект на монтаж прибора безопасности подъемного сооружения (ПС),  при отсутствии необходимых указаний в эксплуатационных документах?
Ответ:
а) только изготовитель приборов безопасности;
б) сервисная  организация при наличии аттестованных специалистов по приборам безопасности;
в) изготовитель ПС, изготовитель приборов безопасности, специализированная организация. 

	Задание 15 
Кому разрешается проводить техническое освидетельствование подъемных сооружений (ПС) и их приборов безопасности?
Ответ:
а) организациям, эксплуатирующим ПС;
б) экспертным организациям, а также специализированным организациям, занимающимся ремонтом и реконструкцией ПС и их приборов безопасности;
в) организациям, занимающимся обслуживанием ПС и их приборов безопасности.

	Задание 16
Кто дает разрешение на пуск в работу подъемного сооружения (ПС) после окончания ремонта, реконструкции или модернизации  прибора безопасности?
Ответ:
а) специалист, ответственный за безопасное производство работ с ПС;
б) работник, проводивший ремонт, реконструкцию или модернизацию  прибора безопасности;
в) специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии. 

	Задание 17
Кто несет ответственность за работоспособность установленного на подъемном      сооружении прибора безопасности после оформления акта о завершении  монтажа?
Ответ:
а) эксплуатирующая организация;
б) организация, выполнившая монтаж прибора безопасности;
в) изготовитель прибора безопасности. 

	Задание 18
Работы с  приборами безопасности  должны выполняться:
Ответ:
а) аттестованными наладчиками приборов безопасности  любой квалификации;
б)   работниками сервисной организации, занимающейся техническим обслуживанием приборов безопасности ПС;
в)   работниками специализированной организации, квалификация которых соответствует  требованиям установленным разработчиками или изготовителями приборов безопасности. 

	Задание 19
Кто должен руководить производством работ подъемника с рабочей платформой (подъемника, вышки) или крана вблизи ЛЭП?
Ответ:
а) специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (ПС); 
б)  специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;
в)  технический руководитель эксплуатирующей организации. 

	Задание 20
Кто обязан сделать запись в паспорте подъемного сооружения по завершению его ремонта?
Ответ:
а)  специалист эксплуатирующей организации;
б)  специализированная организация, выполнившая указанные работы;
в)  руководитель службы ОТК организации, выполнявшей работу. 

	Задание 21
На какую организацию   возлагается ответственность за нарушение требований по монтажу и наладке приборов безопасности подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а)  на организацию, эксплуатирующую ПС;
б)  на организацию, проводящую техническое обслуживание приборов безопасности ПС;
в)  на организацию, проводившую монтаж и наладку приборов безопасности ПС.

	Задание 22
Техническое обслуживание  приборов безопасности подъемного сооружения (ПС)  должно осуществляться согласно:
Ответ:
а)  результатов освидетельствования приборов безопасности;
б)  эксплуатационных документов ПС и приборов безопасности;
в)  возможностей владельца ПС.

	Задание 23
Кто несет  ответственность за нарушение требований по техническому обслуживанию и текущему ремонту приборов безопасности подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а)  организация, эксплуатирующая ПС;
б)  организация, проводящая техническое обслуживание приборов безопасности ПС;
в)  организация, проводившая монтаж и наладку приборов безопасности ПС. 

	Задание 24
Кем должны быть опломбированы  приборы безопасности подъемного сооружения (ПС) после их монтажа, наладки, ремонта или реконструкции? 
Ответ:
а)  представителем организации, эксплуатирующей ПС;
б)  наладчиком, который будет отвечать за работу данного прибора безопасности;
в) представителем организацией,  выполнившей данные работы. 

	Задание 25
Кто должен выполнять  установку нового программного обеспечения в приборах безопасности подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а)  работники изготовителя данных приборов безопасности;
б)  любой аттестованный наладчиком приборов безопасности;
в)   работники изготовителя данных приборов безопасности  и работники специализированных организаций. 

	Задание 26
Каким образом оформляется завершение монтажа или реконструкции прибора безопасности в составе подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а)  записью в вахтенном журнале ПС;
б)  оформлением акта; 
в)  письменным уведомлением исполнителем работ владельца ПС.

	Задание 27
Чем  завершается  монтаж или реконструкция прибора безопасности в составе подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а)  наладкой и проверкой работоспособности прибора безопасности в составе ПС  с подтверждением его характеристик данным руководства по эксплуатации;
б)  наладкой и проверкой работоспособности прибора безопасности в составе ПС  с подтверждением его характеристик паспортным данным;
в)  проведением технического обслуживания прибора безопасности в составе ПС. 

	Задание 28
Ответственность за работоспособность приборов безопасности в процессе их эксплуатации на подъемных сооружениях (ПС) несет (после оформлении акта о завершении монтажа):
Ответ:
а)  эксплуатирующая ПС организация;
б)  организация, смонтировавшая приборы безопасности;
в)  изготовители приборов безопасности.

	Задание 29
Квалификация наладчика приборов безопасности подъемных сооружений должна быть подтверждена:
Ответ:
а) свидетельством, выданным учебной организацией;
б) удостоверением, выданным учебной организацией;
в)  свидетельством, выданным аттестованным центром оценки квалификации.

	Задание 30
Кто отвечает за качество выполненных работ с приборами безопасности?
Ответ:
а) разработчики эксплуатационной документации приборов безопасности;
б) работник, ответственный за безопасное проведение работ;
в) наладчики, выполнявшие работы. 

	Задание 31
Кто должен осуществлять ремонт приборов безопасности подъемных сооружений (ПС)?
Ответ:
а) аттестованные наладчики приборов безопасности;
б) любые изготовители ПС, приборов безопасности и их сервисные центры, а также специализированные организации; 
в) изготовители ПС, приборов безопасности и их сервисные центры, а также специализированные организации при наличии у них обученных специалистов и персонала на данные виды работ. 

	Задание 32
Какие виды работ с не микропроцессорными приборами безопасности  может проводить наладчик 4-го уровня квалификации?
 Ответ:
а) все виды технического обслуживания, наладки и текущего ремонта;    
б) только техническое обслуживание;    
в) техническое обслуживание и наладку.
с эксплуатационной документацией приборов безопасности, входящих в состав ПС. 

	Задание 33
Какие виды работ с приборами безопасности микропроцессорного типа может проводить наладчик 4-го уровня квалификации?
 Ответ:
а) все виды технического обслуживания, наладки и текущего ремонта;    
б) первое техническое обслуживание, участие в других видах технического обслуживания, монтаже, демонтаже и текущем ремонте;    
в) все виды технического обслуживания. 



	Задание 34
Подбор и использование контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ по проверке исправности и правильности настройки приборов безопасности подъемных сооружений (ПС) зависит:
Ответ:
а) от типа ПС и приборов безопасности, квалификации наладчика;
б) от типа  приборов безопасности; 
в) от типа ПС. 


	Задание 35
Для проверки правильности настройки ограничителя грузоподъемности в составе стрелового самоходного крана требуется использовать:
Ответ:
а) только контрольные грузы; 
б) контрольные грузы, рулетку;
в) только рулетку. 


	Задание 36
Прибор  безопасности, предназначенный для защиты от опасного приближения к ЛЭП, перед направлением в зону ЛЭП подлежит проверке:
Ответ:
а) с использованием электроизмерительных приборов; 
б) на макете ЛЭП;
в) путем визуального осмотра.


	Задание 37
Кем осуществляется подбор и использование набора инструментов, специализированного контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ  с  приборами безопасности подъемных сооружений (ПС)?
 Ответ:
а) руководители организаций, выполняющих эти работы;
б) работники организаций, выполняющие эти работы, с учетом указаний эксплуатационных документов;
в) владельцы ПС. 


	Задание 38
Кто должен подбирать необходимые для выполнения работ с приборами безопасности расходные материалы, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты и проверять их пригодность? 
Ответ:
а) руководители организаций, выполняющих эти работы;
б) владельцы ПС;
в) работники организаций, выполняющие эти работы, с учетом указаний эксплуатационных документов.



	Задание 39 
Кто определяет состав набора инструментов и оборудования, необходимых для монтажа приборов безопасности подъемных сооружений, находящихся в эксплуатации? 
Ответ:
а) руководитель организации;
б)  работники, выполняющие монтаж приборов безопасности;
в)  специалист, ответственный за безопасное производство работ. 

	Задание 40 
Какая периодичность частичного технического освидетельствования установлена для подъемного сооружения в течение всего срока службы?
Ответ:
а) не реже одного раза в 12 месяцев;
б) не реже одного раза в 18 месяцев;
в) не реже одного раза в 3 года. 

	Задание 41 
Какая периодичность полного технического освидетельствования установлена для подъемного сооружения в течение всего срока службы?
Ответ:
а) не реже одного раза в 2 года;
б) не реже одного раза в 3 года;
в) не реже одного раза в 5 лет. 


	Задание 42
В соответствии с какими документами должны выполняться работы по монтажу и наладке приборов безопасности в составе подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) только в соответствии с эксплуатационными документами приборов безопасности;
б) только в соответствии с эксплуатационными документами ПС;
в) в соответствии с эксплуатационными документами приборов безопасности, эксплуатационными документами ПС, либо по проекту специализированной организации. 

	Задание 43
Проверка правильности функционирования приборов безопасности  подъемного сооружения (ПС)  производится в соответствии: 
Ответ:
а) с паспортом ПС;    
б) с эксплуатационной документацией ПС и входящих в его состав приборов безопасности;    
в) с эксплуатационной документацией приборов безопасности, входящих в состав ПС.


	Задание 44
Специализированная  организация, выполняющая работы с приборами безопасности,
должна располагать:
Ответ:
а)  измерительными приборами;
б) контрольно-диагностическим оборудованием;
в) измерительными приборами и контрольно-диагностическим оборудованием. 

	Задание 45
Может ли организация, эксплуатирующая подъемное сооружение (ПС), допускать ПС к работе с  неработоспособными приборами безопасности?
Ответ:
а) может по письменному распоряжению ее руководителя;
б) может с разрешения руководителя сервисной организации;
в) не должна допускать к работе такое ПС. 

	Задание 46 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений (ПС)   должен уметь:
Ответ:
а) определять параметры ПС и устанавливать их соответствие  требованиям руководства (инструкции) ПС и приборов безопасности;
б) определять параметры работы приборов безопасности и электрооборудования и устанавливать их соответствие  требованиям эксплуатационной документации;
в) определять параметры работы приборов и систем безопасности и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации.

	Задание 47 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений (ПС) должен уметь:
Ответ:
а) осуществлять монтаж, проверку и наладку, техническое обслуживание и ремонт не микропроцессорных приборов и систем безопасности обслуживаемых ПС; 
б) осуществлять монтаж, проверку и наладку, техническое обслуживание и ремонт не микропроцессорных приборов и электрооборудования обслуживаемых ПС; 
в) осуществлять монтаж, проверку и наладку, техническое обслуживание и ремонт микропроцессорных приборов и систем безопасности обслуживаемых ПС.

	Задание 48 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений  должен уметь:
Ответ:
а) применять любое контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения;  
б) применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения; 
в) применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование. 

	Задание 49 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений  должен уметь:
Ответ:
а) подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность;  
б) подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, проверять их пригодность;  
в) подбирать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность. 

	Задание 50 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений (ПС) должен уметь:
Ответ:
а) использовать в работе нормативную и эксплуатационную документацию приборов и систем безопасности,  ПС;  
б) использовать в работе конструкторскую и эксплуатационную документацию приборов и систем безопасности, ПС;  
в) использовать в работе нормативную и эксплуатационную документацию приборов и систем безопасности. 

	Задание 51 
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений  должен уметь:
Ответ:
а) выполнять электромонтажные и такелажные работы;  
б) выполнять электромонтажные и слесарные работы;  
в) выполнять электромонтажные и сварочные работы.


	Задание 52 
Какие материалы и изделия  должна использовать специализированная организация при  работе с подъемными сооружениями (ПС) и оборудованием согласно ФНП ПС*?
 Ответ:
а) достаточно соответствия перечню, указанному в спецификациях ПС и оборудования;
б) допустимо использованием материалов и изделий при отсутствии сертификатов, паспортов и других документов, подтверждающих их качество;
в)  на которые имеются сертификаты и другие документы, подтверждающие их качество. 

	Задание 53 
Перед направлением крана в опасную зону ЛЭП ограничитель или указатель опасного приближения к ЛЭП должен быть проверен:
Ответ:
а) переносным  имитатором  ЛЭП;
б) на макете ЛЭП;
в) путем приближения крана (стрелы крана) к проводам действующей ЛЭП. 

	Задание 54 
Средства измерений, используемые в процессе испытаний подъемных сооружений (ПС) и их приборов безопасности, должны:  
Ответ:
а) пройти поверку в установленном порядке;
б)  допускаться к использованию  на основании распоряжения лица, ответственного за безопасное проведение работ;
в)  допускаться к работе на основании распоряжения руководителя организации. 

	Задание 55 
На основании каких данных оценивается работоспособность приборов безопасности подъемных сооружений (ПС) при их техническом освидетельствовании?
Ответ:
а) на основании данных паспорта ПС, на котором  установлены приборы безопасности;
б) на основании данных руководства (инструкции) по эксплуатации  ПС или руководства (инструкции) по эксплуатации  соответствующего прибора безопасности;
в) на основании данных паспорта соответствующего прибора безопасности.

	Задание 56
Чем завершается монтаж или реконструкция прибора безопасности подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) наладкой и проверкой работоспособности прибора безопасности с записью в вахтенном журнале ПС;
б) наладкой и проверкой работоспособности прибора безопасности с оформлением акта и записью в эксплуатационных документах ПС и прибора безопасности;
в) наладкой и проверкой работоспособности прибора безопасности с записью в эксплуатационных  документах ПС и прибора безопасности. 

	Задание 57
Проверка ограничителя грузоподъемности должна осуществляется с использованием грузов или аттестованного устройства нагружения иного типа, имеющего погрешность не более:
Ответ:
а) 1,5%;
б) 3,0%;
в) 5,0 %. 

	Задание 58
Автоматическое отключение механизмов для стреловых самоходных кранов должно происходить при достижении допустимой перегрузки, указанной в паспорте подъемного сооружения, но не превышающей:
Ответ:
а)  10%;
б)  15%;
в)  20%. 

	Задание 59
Отключение механизмов кранов-манипуляторов должно происходить при достижении допустимой перегрузки, указанной в паспорте подъемного сооружения, но не более:
Ответ:
а)  10%;
б)  15%;
в)  20%. 

	Задание 60
Автоматическое отключение механизмов для подъемников с рабочими платформами (подъемников, вышек) должно происходить при достижении допустимой перегрузки, указанной в паспорте подъемного сооружения, но не превышающей:
Ответ:
а)  10%;
б)  15%;
в)  20%. 


	Задание 61
Автоматическое отключение механизмов для кранов-трубоукладчиков должно происходить при достижении допустимой перегрузки, указанной в паспорте подъемного сооружения, но не превышающей:
Ответ:
а)  10%;
б)  15%;
в)  20%. 


	Задание 62
Автоматическое отключение механизмов для портальных кранов должно происходить при достижении допустимой перегрузки, указанной в паспорте подъемного сооружения, но не превышающей:
Ответ:
а)  10%;
б)  15%;
в)  20%. 


	Задание 63
Автоматическое отключение механизмов для башенных кранов (с грузовым моментом до 20 тоннометров включительно) должно происходить при достижении допустимой перегрузки, указанной в паспорте подъемного сооружения, но не превышающей:
Ответ:
а)  10%;
б)  15%;
в)  20%. 


	Задание 64
Автоматическое отключение механизмов для кранов-манипуляторов должно происходить при достижении допустимой перегрузки, указанной в паспорте подъемного сооружения), но не превышающей:
Ответ:
а)  10%;
б)  15%;
в)  20%. 


	Задание 64
Автоматическое отключение механизмов для башенных кранов (с грузовым моментом свыше 20 тоннометров) должно происходить при достижении допустимой перегрузки, указанной в паспорте подъемного сооружения, но не превышающей:
Ответ:
а)  10%;
б)  15%;
в)  20%. 


	Задание 65
Автоматическое отключение механизмов для  кранов мостового типа  должно происходить при достижении допустимой перегрузки, указанной в паспорте подъемного сооружения, но не превышающей:
Ответ:
а)  15%;
б)  25%;
в)  35%. 


	Задание 66
После срабатывания ограничителя грузоподъемности подъемного сооружения (ПС) проверяется:
Ответ:
а)  невозможность включения всех механизмов ПС;
б)  невозможность включения всех механизмов, кроме опускания груза или уменьшения грузового момента;
в)  невозможность включения всех механизмов, кроме передвижения ПС. 


	Задание 67
Проверка ограничителя предельного верхнего положения грузозахватного органа подъемного сооружения (ПС) проводится:
Ответ:
а)  с максимальным грузом для данного ПС;
б)  без груза;
в)  с грузом, не менее 10% от грузоподъемности ПС. 

	Задание 68
Проверка работоспособности ловителей (аварийных остановов) строительных подъемников проводится с перегрузкой:
Ответ:
а)  5%;
б)  10%; 
в) 15%. 


	Задание 69
Проверка работоспособности ловителей (аварийных остановов) для строительных подъемников, оснащенных  ограничителями скорости, производится:
Ответ:
а)  на срабатывание этих ограничителей;
б)  с визуальной оценкой процесса торможения; 
в) путем применения дополнительного оборудования. 


	Задание 70 
Проверка работоспособности ловителей (аварийных остановов) для строительных подъемников, не оснащенных  ограничителями скорости, производится:
Ответ:
а)  путем визуальной оценки состояния ловителей;
б)  при имитации обрыва подъемных канатов; 
в) путем применения дополнительного оборудования. 


	Задание 71
Проверка работоспособности ловителей (аварийных остановов) для реечных строительных подъемников  производится:
Ответ:
а)  путем визуальной оценки состояния ловителей;
б) путем применения дополнительного оборудования;
 в)  при включении кнопки растормаживания. 


	Задание 72
Испытания  ловителей и аварийных остановов на всех типах строительных подъемников должны    предусматривать остановку грузонесущего устройства:
Ответ:
а) без нахождения человека  в непосредственной близости от этого устройства; 
б)  с нахождением персонала  в непосредственной близости от этого устройства; 
в)  с полным отсутствием персонала в зоне остановки этого устройства. 
_____________________________________________________________________________
Задание 73
Для проверки правильности настройки ограничителя грузоподъемности в составе стрелового самоходного крана следует:
Ответ:
а) сравнивать результаты замера вылета контрольного груза с данными грузовых характеристик, содержащихся в руководстве по эксплуатации  ограничителя грузоподъемности; 
б) сравнивать результаты замера вылета контрольного груза с данными грузовых характеристик, содержащихся в руководстве по эксплуатации крана;
в) сравнивать результаты замера вылета контрольного груза с данными грузовых характеристик, содержащихся в паспорте крана. 

	Задание 74
При проверке правильности настройки ограничителя грузоподъемности подъемного сооружения  наладчик должен убедиться, что после срабатывания ограничителя:
Ответ:
а) блокируется работа всех механизмов крана; 
б) блокируется работа всех механизмов, кроме механизмов опускания груза (уменьшения грузового момента);
в) блокируется работа только механизма подъема груза. 

	Задание 75
При проверке координатной защиты стрелового самоходного крана устанавливается правильность ее срабатывания в режимах:
Ответ:
а) только «стена» и «потолок»; 
б) только «угол слева» и «угол справа»;
в) «стена», «потолок», «угол слева», «угол справа». 

	Задание 76
Приведены условные изображения: 


   
Ответ:
а) предохранителя и диода;
б) переменного активного сопротивления и подстроечного конденсатора;
в) реактивного сопротивления и триода. 


	Задание 77
Приведены условные изображения: 


    
Ответ:
а) реле и контактора;
б) вольтметра и предохранителя;
в) трансформатора напряжения и тензометрического моста. 


	Задание 78
Приведены условные изображения: 

 [image: http://1.jelektrik.by/images/reference_electrician/oboznachenie_jelementov_jelektrocepi.jpg]   
Ответ:
а) конденсатора и микросхемы;
б) предохранителя и двигателя;
в) диода и амперметра. 


	Задание 79
Приведены условные изображения: 
[image: http://1.jelektrik.by/images/reference_electrician/oboznachenie_jelementov_jelektrocepi.jpg][image: http://electricalschool.info/uploads/posts/2014-10/1413103402_11.jpg] 
Ответ:
а) аккумулятора и концевого выключателя;
б) триода и реле;
в) диода и переключателя. 


	Задание 80
Приведены условные изображения: 
   [image: Условные графические обозначения и размеры некоторых элементов принципиальных схем] [image: http://electricalschool.info/uploads/posts/2014-10/1413103402_11.jpg] 
Ответ:
а) электродвигателя постоянного тока и контакта реле;
б) асинхронного короткозамкнутого двигателя и катушки реле (контактора);
в) асинхронного электродвигателя с фазным ротором и катушки реле (контактора).


	Задание 81
Приведены условные изображения: 
    [image: http://1.jelektrik.by/images/reference_electrician/oboznachenie_jelementov_jelektrocepi.jpg][image: Условные графические обозначения и размеры магнитных пускателей, тепловых реле и электромагнитных реле] 
Ответ:
а) диода и триода;
б) вилки и розетки разъемного соединения;  переключателя;
в) амперметра и вольтметра. 


	Задание 82
Приведены условные изображения: 
[image: http://electricalschool.info/uploads/posts/2014-09/1410707710_4.jpg][image: Условные графические обозначения и размеры некоторых элементов принципиальных схем]
Ответ:
а) трансформатора тока  и автоматического выключателя;
б) сигнального устройства и контактора;
в) стабилизатора напряжения и реле. 



	Задание 83
Приведены условные изображения: 


 
Ответ:
а) микрофона и диода;
б) телефона и лампы накаливания;
в) динамика и тиристора. 


	Задание 84
Приведены условные изображения: 

    [image: http://seddy.sytes.net/wp-content/uploads/f7ec849a57/05/07/uslovnye_ed3.jpeg] 
Ответ:
а) трансформатора тока и диодного моста;
б) переговорного устройства;
в) лампы накаливания и светодиода. 


	Задание 85
Приведены условные изображения: 
[image: http://1.jelektrik.by/images/reference_electrician/oboznachenie_jelementov_jelektrocepi.jpg]  [image: http://1.jelektrik.by/images/reference_electrician/oboznachenie_jelementov_jelektrocepi.jpg] 
Ответ:
а) диода и вольтметра;
б) электрических клемм и амперметра;
в) конденсатора и реле. 

	Задание 86
Приведены условные изображения: 

  [image: http://1.jelektrik.by/images/reference_electrician/oboznachenie_jelementov_jelektrocepi.jpg]
Ответ:
а) триода и клемм;
б) аккумулятора и светодиода;
в) заземления и вольтметра. 

	Задание 87
Приведены условные изображения: 

  [image: http://1.jelektrik.by/images/reference_electrician/oboznachenie_jelementov_jelektrocepi.jpg] 
Ответ:
а) тиристора и резистора;
б) подстроечного конденсатора и контактов реле;
в) электролитического конденсатора и генератора. 

	Задание 88
Приведены условные изображения: 

   [image: http://cloudexia.com/data_images/56a447143e3bc.jpg]  
Ответ:
а) активного сопротивления  и диода;
б) реле и стабилитрона;
в) выключателя и предохранителя. 

	Задание 89
Приведены условные изображения: 

       [image: http://electricalschool.info/uploads/posts/2014-10/1413103402_11.jpg] 
Ответ:
а) транзистора и нормально-открытого контакта;
б) конденсатора и дросселя;
в) кнопки и конденсатора. 

	Задание 90
Приведены условные изображения: 

  [image: http://electricalschool.info/uploads/posts/2014-10/1413103402_11.jpg]   
Ответ:
а) трансформатора и катушки контактора;
б) нормально-закрытого блокконтакта контактора и замыкающей кнопки;
в) симистора и триода. 

	Задание 91 
Какие виды грузоподъемных машин могут обслуживать наладчики подъемных сооружений?
Ответ:
а) грузоподъемные краны всех типов, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы,  строительные подъемники, подъемники с рабочими платформами (подъемники, вышки);
б) грузоподъемные краны всех типов, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы,  строительные подъемники, подъемники с рабочими платформами (подъемники, вышки),  грузовые электрические тележки, электрические тали, краны-экскаваторы,  предназначенные для работы с крюком; 
в) грузоподъемные краны всех типов, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, строительные подъемники, подъемники с рабочими платформами (подъемники, вышки), грузовые электрические тележки, электрические тали, краны-экскаваторы,  предназначенные для работы с крюком, канатные дороги. 

	Задание 92 
Какой документ подтверждает соответствие подъемных сооружений (ПС) требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 « О безопасности машин и оборудования»?
Ответ:
а) паспорт ПС;
б) сертификат или декларация соответствия;
в) протокол испытаний, проведенный изготовителем ПС. 

	Задание 93 
Что понимается под термином «инцидент с подъемным сооружением (ПС)»?
Ответ:
а) опрокидывание ПС;
б) отказ ПС, приводящий его в неработоспособное состояние, требующее ремонта.
в) разрушение стрелы ПС. 

	Задание 94 
Что понимается под термином «эксплуатация» подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) работу, техническое обслуживание, монтаж, хранение, обслуживание и ремонт;
б) работу, обслуживание и утилизацию;
в) работу и транспортирование.

	Задание 95
Что понимается под термином «ремонт подъемного сооружения (ПС) или оборудования»?
Ответ:
а) комплекс операций, выполняемый по восстановлению исправности, либо работоспособности ПС или оборудования; 
б) комплекс операций, выполняемый по восстановлению исправности ПС или оборудования; 
в) комплекс операций, выполняемый по восстановлению работоспособности ПС или оборудования. 

	Задание 96 
Что понимается под термином «ремонт текущий»?
Ответ:
а) ремонт, выполняемый для обеспечения  исправного состояния подъемного сооружения или оборудования и состоящий в заменен и (или) восстановлении отдельных их частей; 
б) ремонт, выполняемый для обеспечения  работоспособности подъемного сооружения или оборудования и состоящий в заменен и (или) восстановлении отдельных их частей;
в) ремонт, выполняемый для обеспечения  работоспособности подъемного сооружения или оборудования и производимый с частичной или полной их разборкой.

	Задание 97 
Что понимается под термином «ремонт капитальный подъемного сооружения (ПС) или оборудования»?
Ответ:
а) ремонт, выполняемый для обеспечения  исправного состояния ПС или оборудования и выполняемый с полной их разборкой и заменой большинства частей; 
б) ремонт, выполняемый для восстановления исправности ПС или оборудования, с заменой или восстановлением любых их частей.
в) ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса ПС или оборудования, с заменой или восстановлением любых их частей.

	Задание 98 
Что понимается под термином «ремонт капитально-восстановительный подъемного сооружения (ПС)»?
Ответ:
а) ремонт, выполняемый для обеспечения  исправного состояния ПС или оборудования и выполняемый с полной их разборкой и заменой большинства частей; 
б) ремонт, выполняемый для восстановления исправности ПС или оборудования, с заменой или восстановлением любых их частей.
в) ремонт ПС с истекшим сроком службы, выполняемый для восстановления работоспособности и полного (близкого к полному) восстановления ресурса ПС, с заменой или восстановлением любых их частей.

	Задание 99 
Что понимается под термином «техническое обслуживание подъемного сооружения (ПС) или оборудования»?
Ответ:
а) комплекс операций, выполняемый по восстановлению исправности ПС или оборудования; 
б) комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности ПС или оборудования, при использовании по назначению, хранении и транспортировании; 
в) комплекс операций, выполняемый по восстановлению работоспособности ПС или оборудования. 

	Задание 100 
Что понимается под термином «техническое освидетельствование  подъемного сооружения (ПС) или оборудования»?
Ответ:
а)  комплекс мер по выявлению причин, которые могут привести к авариям и инцидентам ПС; 
б) комплекс мер по подтверждению работоспособности и промышленной безопасности ПС или  оборудования в эксплуатации;
в) операции по восстановлению работоспособности ПС или его оборудования (частей). 

	Задание 101 
Что понимается под термином «исправное состояние подъемного сооружения (ПС) или оборудования»?
Ответ:
а)  состояние ПС или оборудования, при котором они соответствуют содержанию эксплуатационной  документации;
б) состояние ПС или оборудования, при котором они могут выполнять функции, устанавливаемые после монтажа и наладки;
в) состояние ПС или оборудования, при котором они соответствуют всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 

	Задание 102 
Что понимается под термином «работоспособное состояние подъемного сооружения (ПС) или оборудования»?
Ответ:
а)  состояние ПС или оборудования, при котором они соответствуют содержанию эксплуатационной  документации;
б) состояние ПС или оборудования, при котором значения всех функциональных параметров работы соответствуют требованиям нормативно-технической и конструкторской (проектной) документации;
в) состояние ПС или оборудования, при котором они могут выполнять функции, устанавливаемые после технического обслуживания и ремонта. 

	Задание 103 
Что понимается под термином «отказ подъемного сооружения (ПС) или оборудования»?
Ответ:
а) поломка ПС или оборудования;
б) событие, заключающееся в возникновении неисправного состояния ПС или оборудования;
в) событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния ПС или оборудования.

	Задание 104 
Что понимается под термином «авария подъемного сооружения (ПС)»?
Ответ:
а) разрушение зданий (сооружений), на которых установлены ПС и (или) самих ПС, а также возникновение в ПС разрушений, не подлежащих ремонту (восстановлению);
б) поломка ПС, требующая ремонта;
в) потеря работоспособности ПС, приводящая к ее остановке. 

	Задание 105 
Что понимается под термином «цикл работы крана»?
Ответ:
а) время, затраченное на строповку груза, его подъем, перемещение  и освобождение от строповки;
б) одна рабочая смена крановщика (оператора);
в) совокупность операций от момента подъема груза до подъема следующего груза. 

	Задание 106 
Что понимается под термином «реконструкция подъемного сооружения (ПС) или его оборудования»?
Ответ:
а) любое изменение конструкции ПС или оборудования;
б) изменение конструкции ПС или его оборудования, либо их основных показателей назначения, вызывающее необходимость внесения изменений в паспорт;
в) изменение конструкции ПС или оборудования, выполненное с целью улучшения их технических характеристик. 

	Задание 107 
Что понимается под термином «модернизация подъемного сооружения (ПС) или его оборудования»?
Ответ:
а) изменение, усовершенствование ПС или его оборудования, отвечающее современным требованиям;
б) любое изменение конструкции,  либо технических характеристик ПС или оборудования;
в) любое изменение конструкции ПС или оборудования, выполненное с применением современных технических средств. 

	Задание 108
Состав и характеристики приборов безопасности подъемного сооружения (ПС) должны соответствовать: 
Ответ:
а)  руководству по эксплуатации ПС;
б) паспорту ПС;
в) паспорту ПС, а также требованиям обеспечения безопасности технологического процесса, обслуживаемого ПС.

	Задание 109
При отключенных или неработоспособных приборах безопасности работа подъемного сооружения: 
Ответ:
а) разрешается по указанию представителей руководства  организации;
б) запрещается;
в) разрешается по усмотрению специалиста организации, ответственного за безопасное производство работ. 

	Задание 110
Использование ограничителей механизмов в качестве рабочих органов для остановки 
механизмов подъемного сооружения (ПС): 
Ответ:
а) запрещается в любом случае;
б) запрещается, если это не предусмотрено руководством по эксплуатации ПС;
в) разрешается машинисту ПС по его усмотрению. 

	Задание 111
При статических испытаниях подъемного сооружения (ПС) ограничитель 
грузоподъемности: 
Ответ:
а) должен быть включен;
б) должен быть отключен;
в) должен быть включен, но настроен с учетом груза, с  которым проводятся статические испытания. 

	Задание 112
Башенные краны, грузоподъемные краны, установленные на автомобильные шасси, специальные шасси автомобильного типа, грузоподъемные краны на пневмоколесном ходу и гусеничном ходу, для работы в стесненных условиях применять не разрешается при отсутствии: 
Ответ:
а) регистратора параметров;
б) визуального контроля работы подъемного сооружения;
в) координатной защиты. 

	Задание 113
Приборы безопасности подъемных сооружений (ПС): 
Ответ:
а)  не должны использоваться  для учёта веса грузов (материалов), перемещаемых ПС; 
б)  могут использоваться  для учёта веса грузов (материалов), перемещаемых ПС;    
в)  могут использоваться  для учёта веса грузов (материалов), перемещаемых ПС, при условии периодической проверки с использованием контрольных грузов. 

	 Задание 114
Прибор безопасности для защиты от перегрузки  автокрана с гидравлическим приводом механизмов и  решетчатой стрелой содержит в своем составе:
 Ответ:
а) датчики угла наклона и длины стрелы, датчик давления в поршневой полости гидроцилиндра стрелы;
б) датчик усилия, устанавливаемый в растяжке стрелы, датчик угла наклона стрелы;
в)  датчики угла наклона и длины стрелы, датчик усилия, устанавливаемый в растяжке стрелы.

	Задание 115
Согласно Технического регламент таможенного союза – ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» подлежат обязательной сертификации:
Ответ:
а)  приборы безопасности подъемных сооружений;    
б)  подъемные сооружения;    
 в) электрооборудование подъемных сооружений. 

	Задание 116
Согласно Технического регламент таможенного союза – ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» не подлежат обязательной сертификации:
Ответ:
а)  приборы безопасности подъемных сооружений;    
б)  подъемные сооружения;    
в) оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные. 

	Задание 117
Сертификат соответствия  подъемного сооружения (ПС) должен быть указан: 
Ответ:
а) в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС;    
б)  в паспорте ПС;    
в) в паспорте и руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. 

	Задание 118
Какую группу по электробезопасности должен иметь наладчик приборов безопасности подъемных сооружений? 
Ответ:
а) вторую группу;
б) не ниже третьей;
в) четвертую группу. 

	Задание 119
Что обозначает термин «функция безопасности» подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) обозначает предназначение технического средства (прибора, устройства) или системы (подсистемы) по обеспечению безопасности при использовании ПС;
б) обозначает предназначение технического средства (прибора, устройства) или системы (подсистемы) по обеспечению безопасности в процессе использования ПС при работе с грузом;
в) обозначает предназначение прибора или системы (подсистемы) по обеспечению безопасности в процессе использования ПС при работе с предельным грузом. 

	Задание 120
Что обозначает термин «информационная функция  безопасности» подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) обозначает функцию безопасности в виде световых, звуковых сигналов или изображений;
б) обозначает функцию безопасности в виде световых или звуковых сигналов;
в) обозначает функцию безопасности в виде изображений. 

	Задание 121
Что обозначает термин «ограничительная функция  безопасности» подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) обозначает функцию безопасности в виде команд машинисту ПС;
б) обозначает функцию безопасности в форме воздействия только на грузоподъемный механизм ПС;
в) обозначает функцию безопасности в форме воздействия на различные механизмы ПС. 

	Задание 122
Какие  информационные  функции безопасности выполняет ограничитель грузоподъемности подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) аварийную световую и звуковую сигнализацию о достижении режима перегрузки ПС;
б) предупредительную световую и звуковую сигнализацию о приближении к режиму перегрузки и достижении режима перегрузки ПС;
в) предупредительную световую и звуковую сигнализацию приближения к режиму перегрузки ПС. 

	Задание 123
Какая информация отражается на индикаторах приборов безопасности подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) аварийная световая и звуковая о достижении режима перегрузки ПС;
б) текущие параметры нагрузки, режимов работы и состояние ПС, его механизмов и оборудования;
в) текущие параметры и состояние приборов безопасности. 

	Задание 124
Получение какой информации обеспечивают регистраторы параметров подъемных сооружений (ПС)?
Ответ:
а) ежесменные сведения о работе механизмов ПС;
б) сведения за длительный период времени о наработке ПС и  кратковременные сведения о текущих параметрах работы ПС;
в) сведения о текущих параметрах работы механизмов ПС и приборов безопасности. 

	Задание 125
Для чего применяются технические средства  визуального контроля работы подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) для контроля машинистом ПС положения грузозахватных средств и груза вне зоны прямой их видимости;
б) для контроля машинистом ПС положения грузозахватных средств, груза и рабочей территории действия ПС вне зоны прямой их видимости;
в) для контроля машинистом ПС положения грузозахватных средств, груза и рабочей территории строительной площадки вне зоны прямой их видимости. 


	Задание 126
Для чего применяются технические средства  дистанционного контроля параметров и условий работы подъемного сооружения (ПС)?
Ответ:
а) для получения по запросу и накопления данных о срабатывании приборов безопасности ПС;
б) для контроля действий машиниста ПС и местоположения ПС;
в) для дистанционного и оперативного установления фактических параметров работы и местоположения ПС. 


	Задание 127
Приборы безопасности с блокировочными функциями применяются в подъемных сооружениях (ПС) с целью:
Ответ:
а) предотвращения подъема и опускания груза при излишней перегрузке ПС;
б) предотвращения выполнения работ ПС при незакрытой двери кабины машиниста;
в) предотвращения передвижения ПС при  опасности столкновения с другим ПС.

	Задание 128
Приборы безопасности с функциями защиты от последствий  неисправностей и нарушений режимов  работы подъемных сооружениях (ПС) применяются:
Ответ:
а) для защиты от обрыва фаз в силовой цепи питания электропривода грузовой лебедки ПС; б) для защиты от обрыва фаз в силовой цепи питания электропривода механизма передвижения ПС;
в) для защиты от обрыва фаз в силовой цепи питания электропривода поворотного механизма ПС. 

	Задание 129
Что обозначает термин «система (подсистема) безопасности подъемного сооружения (ПС)»? 
Ответ:
а) комплекс приборов (прибора) безопасности и установочного оборудования в составе ПС, предназначенный для предотвращения аварийных ситуаций;
б)  комплекс приборов (прибора) безопасности в составе ПС, предназначенный для предотвращения аварийных ситуаций;
в) перечень приборов безопасности, указанный в паспорте ПС.

	Задание 130
Что обозначает термин «многофункциональный прибор  безопасности подъемного сооружения»? 
Ответ:
а) прибор безопасности, выполняющий любые две и более функции безопасности;
б) прибор безопасности, выполняющий более двух функций безопасности; 
в) прибор безопасности, выполняющий несколько ограничительных функций безопасности. 


	Задание 131
Ограничитель высоты подъема груза стрелового крана состоит: 
Ответ:
а) из источника питания , поворотного рычага с подвешенным грузом и возвратной пружиной;
б) из датчика нагрузки  и электропроводки,  поворотного рычага с подвешенным грузом и возвратной пружиной;
в) концевого выключателя и электропроводки, поворотного рычага с подвешенным грузом и возвратной пружиной. 

	Задание 132
Индикатор крена на кранах стрелового типа устанавливается:
Ответ:
а) на ходовой раме крана;
б) в кабине машиниста крана;
в) в кабине машиниста и на ходовой раме крана. 

	Задание 133
Ограничитель (сигнализатор) опасного приближения к ЛЭП срабатывает  вблизи линии электропередачи:
Ответ:
а) переменного тока;
б) постоянного тока;
в) переменного и постоянного тока. 

	Задание 134
Сигнализатор ветровой нагрузки (анемометр) подъемного сооружения) реагирует:
Ответ:
а) на скорость ветрового потока;
б) на порывы ветра;
в) на скорость ветрового потока и порывы ветра.. 

	Задание 135
К работам на высоте относятся работы, когда существующие риски, сявзанные с возможным падением работника с высоты более: 
Ответ:
а) 1.5 м;
б) 1.8 м;
в) 2.0 м.

	Задание 136
Разрешение на пуск подъемного сооружения (ПС)  в работу после окончания ремонта, реконструкции или модернизации установленных на ПС приборов безопасности дает:
Ответ:
а) специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;
б) руководитель организации, проводившей ремонт, реконструкцию или модернизацию установленных на ПС приборов безопасности;
в)  специалист, проводивший ремонт, реконструкцию или модернизации установленных на ПС приборов безопасности. 

	Задание 137
В соответствии с какими документами должен осуществляться ремонт    приборов безопасности подъемных сооружений?
Ответ:
а) в соответствии с эксплуатационными документами приборов безопасности, либо ремонтной документацией специализированной организации;
б) только в соответствии с  эксплуатационными документами приборов безопасности; 
в) в соответствии с производственной инструкцией наладчика приборов безопасности. 

	Задание 138
В каком случае допускается выполнять ремонт    прибора безопасности подъемных сооружений с использованием ремонтной документации специализированной организации?
Ответ:
а) если в паспорте прибора безопасности отсутствуют указания по его ремонту;
б) если в эксплуатационных документах прибора безопасности отсутствуют указания по его ремонту;
в) если в руководстве (инструкции) по эксплуатации прибора безопасности отсутствуют указания по его ремонту. 

	Задание 139
При проверке правильности настройки координатной защиты стрелового самоходного крана  наладчик должен убедиться, что после срабатывания защиты:
Ответ:
а) блокируется работа всех механизмов крана; 
б) запрещается перемещение стрелы и груза крана в опасном направлении и разрешается – в безопасном;
в) блокируется работа только механизмов опускания и выдвижения (телескопирования) стрелы крана. 

	Задание 140
Проверка работоспособности указателя (сигнализатора) скорости ветра подъемного сооружения (ПС) выполняется: 
Ответ:
а) согласно требований руководств (инструкций) по эксплуатации ПС и прибора безопасности;
б) в соответствии с указаниями паспорта ПС;
в) в соответствии с указаниями паспорта прибора безопасности. 

	Задание 141
Для чего предназначены коды неисправностей  микропроцессорных приборов  безопасности подъемных сооружений (ПС), где  они отображаются и описываются? 
Ответ:
а) коды неисправностей предназначены для диагностирования ПС, индицируются в приборах безопасности и описываются в их руководствах по эксплуатации;
б) коды неисправностей предназначены для диагностирования приборов безопасности, индицируются в приборах безопасности и описываются в их руководствах по эксплуатации;
в) коды неисправностей предназначены для диагностирования приборов безопасности, индицируются на пультах управления ПС и описываются в их руководствах по эксплуатации. 

	Задание 142
Для чего предназначено специализированное контрольно-диагностическое оборудование при работе с приборами безопасности?
Ответ:
а) для проверки и настройки приборов безопасности только в лабораторных условиях;
б) для проверки и настройки приборов безопасности в лабораторных условиях и на подъемных сооружениях;
в) для проверки и настройки приборов безопасности только на подъемных сооружениях. 

	Задание 143
Каким образом осуществляется контроль работоспособности специализированного контрольно-диагностического  оборудования, предназначенного для работы с  приборами  безопасности?
Ответ:
а) путем проверки в соответствии с указаниями эксплуатационной документации специализированного контрольно-диагностического оборудования;
б) путем поверки в центрах метрологии и стандартизации;
в) по усмотрению специалистов сервисной организации. 

	Задание 144
Каким образом осуществляется контроль работоспособности измерительных приборов, используемых при  работе с  приборами  безопасности?
Ответ:
а) измерительные приборы подлежат поверке в центах метрологии и стандартизации;
б) редко используемые измерительные приборы не подлежат обязательной поверке в центах метрологии и стандартизации;
в) измерительные приборы подлежат поверке по усмотрению специалистов сервисной организации. 

	Задание 145
Где указывается перечень неисправностей и способы устранения неисправностей приборов безопасности в составе подъемного сооружения (ПС)? 
Ответ:
а) в паспорте ПС  и  паспортах приборов безопасности, входящих в состав ПС;
б) в руководствах (инструкциях) по эксплуатации  ПС и  приборов безопасности, входящих в состав ПС;
в) в руководствах (инструкциях) по эксплуатации  приборов безопасности, входящих в состав ПС. 

	Задание 146
Однофункциональный ограничитель грузоподъемности  автокрана с гидравлическим приводом  и  телескопической стрелой содержит в своем составе:
 Ответ:
а) датчики угла наклона и длины стрелы, датчик давления в поршневой полости гидроцилиндра стрелы, датчик азимута;
б) датчик угла наклона стрелы, датчики давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра стрелы;
в) датчики угла наклона и длины стрелы, давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра стрелы. 

	Задание 147
Однофункциональный ограничитель грузоподъемности  автокрана с гидравлическим приводом и  решетчатой стрелой содержит в своем составе:
 Ответ:
а) датчики угла наклона и длины стрелы, датчик давления в поршневой полости гидроцилиндра стрелы;
б) датчик усилия, устанавливаемый в растяжке стрелы, датчик угла наклона стрелы;
в)  датчики угла наклона и длины стрелы, датчик усилия, устанавливаемый в растяжке стрелы. 

	Задание 148
Многофункциональный микропроцессорный прибор безопасности автокрана с гидравлическим приводом и  телескопической стрелой содержит в своем составе датчики, обеспечивающие его ограничительные функции безопасности:
 Ответ:
а) датчики угла наклона и длины стрелы, датчики давления в поршневой полости гидроцилиндра стрелы, датчик азимута,  датчик защиты от опасного приближения к ЛЭП;
б) датчики угла наклона и длины стрелы, датчики давления в поршневой и штоковой 
полостях гидроцилиндра стрелы, датчик защиты от опасного приближения к ЛЭП;
в) датчики угла наклона и длины стрелы, датчики давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра стрелы, датчики азимута и  защиты от опасного приближения к ЛЭП. 

	Задание 149
Какие ограничительные функции безопасности выполняет многофункциональный микропроцессорный прибор безопасности в составе автокрана с гидравлическим приводом механизмов и  телескопической стрелой?
 Ответ:
а) защиту от перегрузки, защиту от опасного приближения к ЛЭП, координатную защиту, защиту от превышения допустимой высоты подъема груза, защиту от перегрева рабочей жидкости в гидросистеме крана;

б) защиту от перегрузки, защиту от опасного приближения к ЛЭП, координатную защиту, защиту от превышения допустимой высоты подъема груза;

в) защиту от перегрузки, защиту от опасного приближения к ЛЭП, координатную защиту, защиту от превышения допустимой высоты подъема груза, защиту от коротких замыканий в системе электрооборудования крана. 


	Задание 150
Контроль каких параметров электрической цепи питания асинхронного электродвигателя привода грузовой лебедки крана обеспечивает прибор защиты от обрыва фаз?
 Ответ:
а) тока и напряжения;
б) тока;
в) напряжения. 




2.1.2 Ключи к заданиям теоретического этапа профессионального экзамена
	Номер задания
	Номер правильного ответа
	Номер задания
	Номер правильного ответа
	Номер задания
	Номер правильного ответа

	1
	б
	51
	б
	101
	в

	2
	в
	52
	в
	102
	б

	3
	а
	53
	б
	103
	в

	4
	б
	54
	а
	104
	а

	5
	в
	55
	б
	105
	в

	6
	а
	56
	б
	106
	б

	7
	б
	57
	б
	107
	а

	8
	в
	58
	а
	108
	в

	9
	б
	59
	а
	109
	б

	10
	б
	60
	а
	110
	б

	11
	а
	61
	а
	111
	б

	12
	б
	62
	б
	112
	в

	13
	б
	63
	б
	113
	а

	14
	в
	64
	а
	114
	б

	15
	б
	65
	а
	115
	б

	16
	в
	66
	б
	116
	а

	17
	а
	67
	б
	117
	б

	18
	в
	68
	б
	118
	б

	19
	а
	69
	а
	119
	а

	20
	б
	70
	б
	120
	а

	21
	в
	71
	в
	121
	в

	22
	б
	72
	а
	122
	б

	23
	б
	73
	в
	123
	б

	24
	в
	74
	б
	124
	б

	25
	в
	75
	в
	125
	б

	26
	б
	76
	в
	126
	в

	27
	б
	77
	в
	127
	б

	28
	а
	78
	б
	128
	а

	29
	в
	79
	в
	129
	а

	30
	в
	80
	б
	130
	в

	31
	в
	81
	б
	131
	в

	32
	а
	82
	а
	132
	в

	33
	б
	83
	в
	133
	а

	34
	а
	84
	в
	134
	в

	35
	б
	85
	б
	135
	б

	36
	б
	86
	в
	136
	а

	37
	б
	87
	в
	137
	а

	38
	в
	88
	б
	138
	б

	39
	б
	89
	а
	139
	б

	40
	а
	90
	б
	140
	б

	41
	б
	91
	б
	141
	б

	42
	в
	92
	б
	142
	б

	43
	б
	93
	б
	143
	а

	44
	в
	94
	а
	144
	а

	45
	в
	95
	а
	145
	б

	46
	в
	96
	б
	146
	в

	47
	а
	97
	в
	147
	б

	48
	б
	98
	в
	148
	в

	49
	а
	99
	а
	149
	б

	50
	а
	100
	б
	150
	а



2.1.3 Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена  
Максимальное количество баллов, набранных соискателем по результатам сдачи теоретического этапа профессионального экзамена  - 10 баллов.
Критерии сдачи теоретического этапа профессионального экзамена и допуска соискателя к практическому этапу профессионального экзамена: 
10-8 баллов – экзамен сдан, соискатель допущен к сдаче практического этапа профессионального экзамена; 
6 баллов и ниже – экзамен считается несданным. Соискатель не допускается  к сдаче практического этапа профессионального экзамена;
7 баллов – экзамен считается несданным, но соискатель имеет однократное право на подготовку ответа  на другой  экзаменационный билет. Если при ответе на второй билет соискатель получает снова такое же количество баллов (7) – экзамен считается несданным. 
Если соискатель не сдал теоретический этап профессионального экзамена  с первого раза, ему предоставляется возможность однократной пересдачи  экзамена в течение 1-2 дней. Время и день пересдачи согласовывается  с председателем квалификационной комиссии.

2.1.4 Экзаменационный лист выполнения теоретического этапа профессионального экзамена 
Перед началом теоретического этапа профессионального экзамена соискателю выдается экзаменационный лист под роспись в специальном журнале регистрации экзаменационных листов для выполнения теоретического и практического этапов профессионального экзамена.
Форма экзаменационного листа выполнения теоретического этапа профессионального экзамена  с примером заполнения приведена ниже.
Экзаменационные листы подлежат архивному хранению в «Личном деле соискателя».

2.1.5 Экзаменационная ведомость по результатам прохождения теоретического этапа профессионального экзамена
По результатам прохождения группой соискателей теоретического этапа профессионального экзамена квалификационной комиссией составляется экзаменационная ведомость, форма которой приведена ниже. 
Экзаменационная ведомость  является неотъемлемой частью протокола проведения профессионального экзамена, который подписывается членами квалификационной комиссии и подлежит хранению в архиве ЦОК. 
2.1.6 Пересдача теоретического этапа профессионального экзамена
Пересдача соискателем теоретического этапа профессионального экзамена осуществляется в порядке, указанном выше с выдачей и заполнением экзаменационного листа и оформлением экзаменационной ведомости. 













Экзаменационный лист № 
выполнения теоретического этапа профессионального экзамена 
по квалификации «Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений»

МО г. Ивантеевка                                                                                   «____»_________2018 г.

	Ф.И.О. соискателя 
	Иванов  Иван Иванович

	Личное дело №
	000001

	Группа
	1-01-02/2018


Начало экзамена__ _________
Окончание экзамена________

Билет №______                              Время на выполнение 30 мин.
	№ задания
 по
билету
	Варианты ответа:
(заполняются соискателем)
	Результаты ответа:
(заполняются экспертом)

	
	а
	б
	в
	обозначение правильного ответа
	кол-во
баллов, 
набранных
 соискателем

	1
	v
	-
	-
	б
	0

	2
	v
	-
	-
	а
	1

	3
	-
	-
	v
	в
	1

	4
	-
	-
	v
	в
	1

	5
	v
	-
	-
	а
	1

	6
	-
	-
	v
	а
	0

	7
	-
	v
	-
	б
	1

	8
	-
	-
	v
	в
	1

	9
	v
	-
	-
	а
	1

	10
	-
	v
	-
	б
	1

	Экзамен сдан - при наборе от 10 до 8 (вкл.) баллов
Экзамен не сдан -  при наборе 6 и менее баллов 
При наборе 7 баллов–экзамен считается несданным, но соискатель имеет однократное право на подготовку ответа  на другой  экзаменационный билет. Если при ответе на второй билет соискатель получает снова такое же количество баллов (7) – экзамен считается несданным.

	Количество  баллов, набранных соискателем 
	8

	Рекомендации эксперта: Иванов Иван Иванович теоретический этап профессионального экзамена сдал и рекомендуется  к прохождению практического этапа профессионального экзамена

	Эксперт: Петров Петр Петрович ________________________________________(подпись)
Ознакомлен и согласен: соискатель Иванов Иван Иванович  ________________(подпись)


Примечание.  Номер экзаменационного листа соискателя проставляется в соответствии с номером  его   фамилии   согласно приказу формирования группы.


Экзаменационная ведомость
сдачи теоретического этапа профессионального экзамена по квалификации 
«Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений»
(4-й уровень)

Группа__________________                                                                                 

Дата_____________________

Начало экзамена ___________

Окончание экзамена_________

Квалификационная комиссия:

Председатель комиссии  ________________________________________________________
                                                                                               подпись                                                            Ф.И.О.
Члены комиссии       ____________________________________________________________
                                                                                                подпись                                                            Ф.И.О.
                                     ___________________________________________________________
                                                                                                подпись                                                            Ф.И.О.

	№
п/п
	ФИО
соискателя
	Номер
 экзаменационного листа
	Результат сдачи
 экзамена:
	Подпись
 эксперта

	
	
	
	сдан
	не сдан
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


По результатам сдачи теоретического этапа профессионального экзамена:
-  экзамен сдали и допущены к сдаче практического этапа  профессионального экзамена: ______чел.;
-  экзамен не сдали и допущены к его пересдаче: ______чел.;
-  экзамен не сдали и не допущены к сдаче практического этапа  профессионального экзамена: ______чел.*




Председатель квалификационной  комиссии  ______________                 _______________
                                                                                                                                    подпись                                                            Ф.И.О.	



_______
* - заполняется при повторной пересдаче соискателем  теоретического этапа профессионального экзамена 



2.2 Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

2.2.1 Задания для практического этапа профессионального экзамена
	Содержание задания
	Оборудование  для выполнения задания
	Время выполнения задания


	Задание 1 
Провести  (в режиме имитации) первое техническое обслуживание  системы безопасности стрелового самоходного крана с  оформлением протокола.

	Кран стреловой самоходный с системой безопасности*
	40 мин

	Задание 2 
Провести  (в режиме имитации) второе техническое обслуживание  системы безопасности стрелового самоходного крана с  оформлением протокола.

	Кран стреловой самоходный с системой безопасности*
	45 мин

	Задание 3 
Провести  (в режиме имитации) первое техническое обслуживание   системы безопасности  крана мостового типа  с  оформлением протокола.
	Кран мостовой с системой безопасности*
	35 мин

	Задание 4 
Провести  (в режиме имитации) второе техническое обслуживание   системы безопасности  крана мостового типа  с  оформлением протокола.

	Кран мостовой с системой безопасности*
	40 мин

	Задание 5 
Провести  (в режиме имитации) первое техническое обслуживание системы безопасности  мобильного подъемника с рабочей платформой (автогидроподъемника)   с  оформлением протокола.
	Мобильный подъемник с рабочей платформой
(автогидроподъемник)  с системой 
безопасности

	35 мин

	Задание 6 
Провести  (в режиме имитации) второе  техническое обслуживание   системы безопасности  мобильного подъемника с рабочей платформой (автогидроподъемника) с  оформлением протокола.
	Мобильный подъемник с рабочей платформой
(автогидроподъемник)  с системой безопасности*

	40 мин

	Задание 7 
Провести  (в режиме имитации) первое техническое обслуживание  системы безопасности  крана- манипулятора с оформлением протокола.

	Кран-манипулятор  с системой безопасности*
	35 мин

	Задание 8 
Провести  (в режиме имитации) второе техническое обслуживание системы безопасности  крана-манипулятора с  оформлением протокола.
	Кран-манипулятор  с системой безопасности*
	40 мин

	Задание 9 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности многофункциональной подсистемы безопасности на примере с прибором  типа ОНК-140. 
	Стенд с прибором безопасности ОНК-140
	30 мин

	Задание 10 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности  многофункциональной подсистемы безопасности на примере с прибором типа ОНК-160С. 
	Стенд с прибором безопасности ОНК-160С
	30 мин

	Задание 11 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности многофункциональной подсистемы безопасности на примере с  прибором типа ОНК-160Б. 
	Стенд с прибором безопасности ОНК-160Б
	30 мин

	Задание 12 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности многофункциональной подсистемы безопасности на примере с  прибором типа ОНК-160М. 
	Стенд с прибором безопасности ОНК-160М
	30 мин

	Задание 13 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности  многофункциональной подсистемы безопасности на примере с  прибором типа ОГМ-240. 
	Стенд с прибором безопасности ОГМ-240
	30 мин

	Задание 14 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности  многофункциональной подсистемы безопасности на примере с  прибором типа АС АОГ-01М. 
	Стенд с прибором безопасности АС АОГ-01М
	30 мин

	Задание 15 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности  многофункциональной подсистемы безопасности на примере с    прибором типа ПБК-1. 
	Стенд с прибором безопасности ПБК-1
	30 мин

	Задание 16 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности подсистемы безопасности на примере с прибором типа ОГШ-2. 
	Стенд с прибором безопасности ОГШ-2
	30 мин

	Задание 17 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности  подсистемы безопасности на примере с прибором типа Альфа-М. 
	Стенд с прибором безопасности Альфа-М
	30 мин

	Задание 18 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности  подсистемы безопасности на примере с прибором типа ОКМ-1. 
	Стенд с прибором безопасности ОКМ-1
	30 мин

	Задание 19 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности  подсистемы безопасности на примере с прибором типа ОПГ ИП. 
	Стенд с прибором безопасности ОПГ ИП
	30 мин

	Задание 20 
Провести  диагностирование  и восстановление (при необходимости) работоспособности  подсистемы безопасности на примере с прибором типа ПБТ-1. 
	Стенд с прибором безопасности ПБТ-1
	30 мин

	Задание 21 
Провести  диагностирование  и восстановление  (при необходимости) работоспособности  подсистемы ограничения высоты подъема груза стрелового крана. 
	Стенд с ограничителем высоты подъема груза
	30 мин

	Задание 22 
Провести  проверку и восстановление (при необходимости) работоспособности  сигнализатора  ветровой нагрузки подъемного сооружения. 
	Стенд с сигнализатором ветровой нагрузки
	30 мин



Примечания. 1. Приведенный перечень оборудования для выполнения  заданий включает также по каждой позиции:
         а) комплект слесарного и электромонтажного инструмента, набор контрольно-испытательных и измерительных средств, контрольных грузов;
        б) нормативные документы по подъемным сооружениям, эксплуатационные документы подъемных сооружений и их приборов безопасности, бланки для оформления протоколов, инструкции и журналы по охране труда.
        2. Оборудование, отмеченное   в задании звездочкой (*), в случае его  отсутствия  в ЭЦ на момент сдачи практического этапа профессионального экзамена, может быть заменено техническим экспертом на имеющееся в ЭЦ оборудование аналогичного типа.       


2.2.2 Правила обработки результатов практического этапа профессионального экзамена 
Максимальное количество баллов, набранных соискателем по результатам сдачи практического этапа профессионального экзамена - 5 баллов. 
Критерии  сдачи практического этапа профессионального экзамена: 
5 баллов – экзамен сдан,
4 балла – экзамен сдан, при условии положительной оценки (1) за «Соблюдение правил охраны труда и  безопасных приемов выполнения работ";
4 балла – экзамен не сдан, при условии отрицательной оценки (0) за «Соблюдение правил охраны труда и  безопасных приемов выполнения работ";
3 балла и ниже – экзамен считается несданным. 

2.2.3 Экзаменационный лист выполнения практического этапа профессионального экзамена 
Перед началом практического этапа профессионального экзамена соискателю выдается экзаменационный лист под роспись в специальном журнале регистрации экзаменационных листов для выполнения теоретического и практического этапов профессионального экзамена.
Форма экзаменационного листа выполнения практического этапа профессионального экзамена  с примером заполнения приведена ниже.
Экзаменационные листы подлежат архивному хранению в «Личном деле соискателя».
 2.2.4 Экзаменационная ведомость по результатам прохождения практического этапа профессионального экзамена
По результатам прохождения группой соискателей практического этапа профессионального экзамена квалификационной комиссией составляется экзаменационная ведомость, форма которой приведена ниже. 
Экзаменационная ведомость  является неотъемлемой частью протокола проведения профессионального экзамена, который подписывается членами квалификационной комиссии и подлежит хранению в архиве ЦОК. 
2.2.5 Протокол профессионального экзамена, проведенного ЦОК «ИТЦ «СМА» по профессиональной квалификации «Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений»
По окончанию сдачи группой соискателей теоретического и практического этапов профессионального экзамена квалификационной комиссией оформляется и подписывается  протокол, форма которого приведена ниже. Протокол с приложениями подлежит архивному хранению.

















Экзаменационный лист № 
выполнения практического этапа профессионального экзамена 
по квалификации «Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений»
(4-й уровень)

МО г. Ивантеевка                                                                                   «____»_________2018 г.

	Ф.И.О. соискателя 
	Иванов  Иван Иванович

	Личное дело №
	000001

	Группа
	01-01.02/2018



Начало экзамена__ _________
Окончание экзамена________

Билет № 1
	Задание по билету

(заполняется соискателем)                               
	Критерии выполнения
(0/1)


	Оценка
(заполняется техническим экспертом)

	
	
	Удов. (1)
	Неудв. (0)


	Провести  (в режиме имитации) первое техническое обслуживание  системы безопасности стрелового самоходного крана с  оформлением протокола.
	- правильный выбор, эксплуатационной и иной документации
	-
	0

	
	- соблюдение правильной последовательности выполнения работ
	1
	-

	
	- соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ 
	1
	

	
	- правильная подготовка и использование инструмента 
	1
	

	
	- оформление протокола (документации) по результатам выполнения задания 

	1
	

	Экзамен сдан при наборе: 5 баллов или 4 баллов, при удовлетворительном ответе по охране труда и безопасности.
Экзамен не сдан при наборе: 4 баллов, при неудовлетворительном ответе по охране труда и безопасности или 3 баллов.


	Количество  баллов, набранных соискателем 

	      4

	Рекомендации технического эксперта: Иванов Иван Иванович сдал практический этап профессионального экзамена



	Эксперт: Петров Петр Петрович ________________________________________(подпись)
Ознакомлен и согласен: соискатель Иванов Иван Иванович  ________________(подпись)



Примечание.  Номер экзаменационного листа соискателя проставляется в соответствии с номером  его   фамилии   согласно приказу формирования группы с добавлением литера «П».




Экзаменационная ведомость
сдачи практического этапа профессионального экзамена по квалификации 
«Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений»
(4-й уровень)

Группа__________________                                                                                 

Дата_____________________

Начало экзамена ___________

Окончание экзамена_________


Квалификационная комиссия:

Председатель комиссии  ________________________________________________________
                                                                           подпись                                       Ф.И.О.
Члены комиссии       ____________________________________________________________
                                                                           подпись                                       Ф.И.О.
                                     ___________________________________________________________
                                                                           подпись                                        Ф.И.О.

	№
п/п
	ФИО
соискателя
	Номер
 экзаменационного листа
	Результат сдачи
 экзамена:
	Подпись
 эксперта

	
	
	
	сдан
	не сдан
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


По результатам сдачи практического этапа профессионального экзамена:
- практический этап  профессионального экзамена сдали: _________чел.;
- практический этап профессионального экзамена  не сдали: _______чел. 


Председатель квалификационной  комиссии  ______________                 _______________
                                                                                                                            подпись                                              Ф.И.О.




На бланке ЦОК «ИТЦ «СМА»
Лист ___ – ____
ПРОТОКОЛ №
профессионального экзамена, проведенного ЦОК «ИТЦ «СМА»
 по профессиональной квалификации
«Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений»
(4-й уровень)

г. Ивантеевка, МО                                 Группа №___________                    «____»_____20__г.

Квалификационная комиссия в составе:
Председатель комиссии:   _____________________________________________________
                                                                                            должность                      Название предприятия                              Ф.И.О.
Члены комиссии:         _________________________________________________________ 
                                                                                 должность                   Название предприятия                        Ф.И.О.
                                        _________________________________________________________ 
                                                                                            должность                       Название предприятия                             Ф.И.О.
Состав группы _________________чел.
На экзамене присутствовало ______чел.
На экзамене отсутствовало   ______чел.   _________________________________________
                                                                                                          Ф.И.О.
	№
	Ф.И.О.
соискателей группы
	Экзамен
 (результат проверки знаний: 
 сдан или не сдан) 

	Выводы 
квалификационной 
комиссии

	
	
	Теоретический этап
	Практический этап
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Заключение комиссии: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Приложения: 1. Экзаменационная ведомость теоретического этапа профессионального экзамен на __л.
                          2. Экзаменационная ведомость практического этапа профессионального экзамена на _л.



Председатель квалификационной  комиссии     ______________                 _______________
                                                                                                                           подпись                                              Ф.И.О.
Члены комиссии                                                    ______________                 _______________
                                                                                                                          подпись                                              Ф.И.О.
                                                                                   _______________             ______________
                                                                                                                          подпись                                               Ф.И.О.

Руководитель                                                           _____________               _______________
                                                                                              подпись                                              Ф.И.О.
М.П. 
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