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1. Наименование квалификации и уровень квалификации Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (3 уровень квалификации)
	
2. Номер квалификации:                                                     16.03700.03
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. №1082н, Зарегистрировано в Минюсте России19.01.2015 N 35563, номер 314 в реестре профессиональных стандартов 

4. Вид профессиональной деятельности: Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)
                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и № задания

	1. Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» 
	0/1

	1-3

	2. Знания общих сведений об устройстве эскалатора (пассажирского конвейера)
	0/1


	4-17

	3. Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером)
	0/1
	18-22

	4. Порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации
	0/1
	23,24

	5. Расположение и правила использования выключателя (кнопки) «Стоп»
	0/1
	25-28

	6. Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен 
	0/1
	29-31

	7. Знания о правилах оказания первой помощи пострадавшим
	0/1
	32-35

	8. Производственная инструкция и инструкция по охране труда подчинённого персонала
	0/1
	36-46
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Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответа: 20
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 0
Количество заданий на установление последовательности: 0
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	- Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля
- Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования
- Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля
	- Соблюдение правильной последовательности действий;
- Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования;

- Правильное заполнение документации

	Задания на выполнение практических заданий 
Задание № 1,
Задание № 2,
Задание № 3,
Задание № 4.




7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)
Устанавливаются в соответствии с:
· ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
· ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
· Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
· 
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

1. Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» 

1. Задание. Кто допускается к операторскому обслуживанию при эксплуатации эскалатора?

1) специально подготовленный персонал, подтвердивший свою компетентность требованиям профессионального стандарта;
2) диспетчер операторского пункта, имеющий высшее образование;
3) персонал, имеющий высшее или среднее - специальное образование
4) требования к персоналу не предъявляется.

2. Задание. Контроль за работой эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) должен осуществляться в соответствии с сопроводительной документацией объекта и руководством (инструкцией) по эксплуатации системы операторского контроля, которая должна обеспечивать: 
	
1) постоянное видеонаблюдение за подходами к эскалатору и пассажирскому конвейеру (движущейся пешеходной дорожке), а также за лицами, находящимися на лестничном полотне эскалатора и ленте пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки); 
2) сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности; 
3) возможность отключения эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) в экстренной ситуации и наличие средств оповещения пассажиров.
4) все перечисленное.

П. 22 Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743

3. Задание. Какая группа по электробезопасности должна быть у оператора эскалатора?

1)  не ниже I;
2) не ниже II;
3) не ниже III;
4) требований нет.

2.Знания общих сведений об устройстве эскалатора (пассажирского конвейера)

4. Задание: Эскалатор это:
1) наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;
2) движущаяся рывками лестница, с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;
3) движущаяся лестница с механическим приводом для подъема груза, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;
4) движущаяся лестница, с механическим приводом спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной.
5. Задание. Пассажирский конвейер это:

1) наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;
2) установка с механическим приводом для перемещения груза, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения;
3) установка с гидравлическим приводом для перемещения пассажиров;
4) установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения.

6. Задание. Чем включается эскалатор в работу?
1) ключом;
2) автоматом;
3) вводным устройством;
4) пусковым реле.
 7. Задание. Провозная способность эскалатора это:

1) наибольшее число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером в единицу времени;
2) наименьшее число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером в единицу времени;
3) время, за которое пассажир проедет с этажа на этаж;
4) наибольшая нагрузка от пассажиров на 1 м длины несущего полотна или поручня.
П. 3.1.10 ГОСТ Р 54765-2011 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ. Требования безопасности к устройству и установке.


8. Задание. Что называется «рабочим тормозом»?

1) устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости; 
2) устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при самопроизвольном изменении направления движения;
3) устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза.

9. Задание. Для чего служит дополнительный тормоз эскалатора?

1) для остановки двигателя;
2) для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза;
3) для остановки несущего полотна при отключении электродвигателя;
4) для торможения.

П. 3.1.20 ГОСТ Р 54765-2011 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ. Требования безопасности к устройству и установке.

10. Задание. Ручной привод это:

1) привод, предназначенный для перемещения несущего полотна с ремонтной скоростью;
2) привод, предназначенный для перемещения несущего полотна вручную;
3) привод, предназначенный для перемещения несущего полотна с номинальной скоростью;
4) привод, предназначенный для перемещения несущего полотна с скоростью больше номинальной.


11. Задание. Направление движения эскалатора, работающего в режиме ожидания, должно быть указано:

1) дежурным по эскалатору;
2) голосовой информацией; 
3) с помощью указателя или светофора;
4) световой дорожкой.

12. Задание. В местах перехода на эскалатор или схода с него должно быть обеспечено:

1) дополнительное вспомогательное устройство;
2) небольшое пространство;
3) оповещение;
4) достаточное пространство для пассажиров.

[image: 传动系统2]13. Задание: Какой цифрой обозначена цепь привода лестницы эскалатора:




1) 4;
2) 6;
3) 8;
4) 7.
[image: 传动系统2]14. Задание. Какой цифрой обозначен главный вал:



1) 6;
2) 4;
3) 7;
4) 2.






15.Задание: Какие требования предъявляются к входным площадкам эскалатора?

1) поверхность входных площадок должна быть горизонтальной и ровной;
2) входные площадки с наклонными гребенками должны выполняться монолитными;
3) конструкция входной площадки должна иметь устройство, обеспечивающее правильное направление настила ступени относительно зубьев гребенки;
4) освещенность входных площадок должна быть не менее 40 лк.

П. 5.5.7 ГОСТ 33966.1-2016 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке

16. Задание: Каков возможный максимальный перепад по высоте для двух смежных ступеней лестничного полотна на горизонтальном участке эскалатора?

1) не более 4 мм;
2) не более 5 мм;
3) не более 6 мм;
4) не более 7 мм.

17. Задание. Запишите цифры, которые указывают на чертеже узел эскалатора в соответствии с названиями этих узлов. Рис.1
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	Наименование
	Порядковый № на схеме
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	Порядковый № на схеме

	Парапет(балюстрада)
	
	Несущая конструкция
	

	Лестничное полотно
	
	Система транспортировки
	

	Трансмиссионная система
	
	Поручень
	

	Входная(выходная) площадка
	
	Узел привода
	










3.Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером)
18. Задание. Пассажир на эскалаторе должен:

1) стоять лицом вперед по направлению движения;
2) стоять лицом в любом направлении;
3) стоять лицом вперед по направлению движения и опираться на парапет;
4) стоять лицом вперед по направлению движения, обе ноги должны находиться на желтой полосе, а одна рука должна опираться на поручень.

19. Задание. Транспортировка маленьких детей должна производиться:
1) дежурным по эскалатору;
2) взрослыми людьми, которые должны держать маленьких детей за руки;
3) в присутствии взрослых людей;
4) не допускается.

20. Задание. Когда не разрешается вход на эскалатор?
1) на обуви без каблуков;
2) на обуви на высоких каблуках;
3) с сильно изношенной обувью;
4) без обуви.

21. Задание. Что запрещено транспортировать по эскалатору?
1) крупногабаритные и тяжелые предметы, складные стулья на колесиках;
2) огнеопасные вещества;
3) крупногабаритные предметы;
4) мебель.

 22. Задание. Что не запрещается при перевозке грузов на эскалаторе?

1) перевозки на эскалаторе горючих и взрывоопасных веществ, газовых баллонов;
2) груз размещался на эскалаторе ниже уровня лица, сопровождающего груз;
3) не допускать перегрузки ступени эскалатора свыше 120 кг;
4) все перечисленное.

4. Порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации
23. Задание: Куда должны быть занесены результаты осмотра эскалатора?

1) в журнал технического обслуживания;
2) в паспорт эскалатора, с подписью лица, выполнившего его;
3) в журнал осмотра эскалатора с подписью лица, выполнившего его;
4) в журнал выдачи ключей, с подписью лица, выполнившего его.

24.Задание. Какую документацию должен вести оператор эскалатора?
1) журнал приема-сдачи смен (вахтенный журнал);
2) журнал отказов;
3) журнал заявок;
4)  все перечисленное.
	
5. Расположение и правила использования выключателя (кнопки) «Стоп»
25. Задание. Экстренная остановка эскалатора может быть осуществлена:

1) выключением вводного устройства;
2) выключением прибора безопасности;
3) приведением в действие одного из выключателей «стоп»;
4) ключом.
26. Задание. Приведение в действие выключателей «стоп» должно вызывать:

1) отключение (разъединение) подачи питания к приводу и срабатывание рабочего тормоза для остановки эскалатора или пассажирского конвейера;
2) только срабатывание рабочего тормоза для остановки эскалатора или пассажирского конвейера;
3) только отключение (разъединение) подачи питания к приводу;
4) реверс эскалатора или пассажирского конвейера

27. Задание. Какого цвета должны быть кнопки «Стоп»?

1) не регламентируется;
2) белого; 
3) красного;
4) черного.

5.8.5 ГОСТР 55968-2014 (ЕН 115-2:2010) ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ
4.4.3 ГОСТ Р 51336-99 Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования



28. Задание. В чем отличие главного выключателя от выключателя «Стоп»?

1) они выполняют одинаковую функцию = отключают электропитание;
2) главный выключатель служит для включения и выключения эскалатора квалифицированным специалистом, а кнопка «Стоп» останавливает эскалатор в экстренных случаях, любым, кто заметит неисправность, угрожающую безопасности;
3)  главный выключатель устанавливается в машинном помещении, а стоп на балюстраде;
4)  главный выключатель может выключать только машинист эскалатора.


6. Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен
29. Задание. Дежурный (оператор) у эскалатора обязан останавливать эскалатор в случае:

1) требований пассажиров;
2) возникновения опасности травмирования пассажиров;
3) при отсутствии пассажиров.

30. Задание. В каком случае эскалатор должен быть остановлен?

1) появление постороннего стука, шума, скрежета, не свойственных нормальной работе эскалатора;
2) падение людей, попадания фаланг пальцев пассажиров в движущиеся части эскалатора;
3) самопроизвольного изменения направления движения эскалатора;
4) во всех перечисленных.

31. Задание. В каком случае эскалатор не надо останавливать?

1) обрыв поручня;
2) попадание посторонних предметов в элементы эскалатора;
3) груз размещается на эскалаторе ниже уровня лица, сопровождающего груз; 
4) при изломе одной рейки на ступени.

7. Знания о правилах оказания первой помощи пострадавшим
32. Задание. Первоочередные мероприятия первой помощи:

1) вызвать скорую помощь;
2) оценить ситуацию и состояние пострадавшего;
3) оценить ситуацию и состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, приступить к реанимации;
4) немедленно приступить к реанимации.

33. Задание. В каком случае должна вызываться скорая помощь?

1) травмы, представляющие угрозу жизни;
2) термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни и внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;
3)  нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни;
4) нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;
5) все перечисленное.

34. Задание: Степень поражения пострадавшего определяется по: (возможно несколько правильных ответов)

1) состоянию сознания;
2) по движению глазных яблок;
3) цвету кожи и губ;  
4) температуре;
5) характеру дыхания и пульса.

35. Задание: К доврачебной помощи НЕ относится:

1) временная остановка кровотечения;
2) использование поддерживающих сердечную деятельность препаратов;
3) устранение источников опасности;
4) фиксация информации о времени происшествия.

8.Производственная инструкция и инструкция по охране труда подчинённого персонала
36. Задание. В каких местах перед пуском в работу эскалатора проверяется отсутствие посторонних предметов?
1) в местах входа и выхода гребня (внизу и наверху)
2) перед посадочной площадкой эскалатора;
3) на поручнях;
4) на парапете.

37. Задание.  При какой нагрузке не должен включаться эскалатор в работу?
1) при максимальной (полной) нагрузке;
2) без нагрузки;
3) режим не регламентируется;
4) в половину нагрузки.
38. Задание.  Очистка поручня производится:                           
1) увлажненной ветошью моющим раствором для чистки         поручней и              протиранием   поверхности поручней, протирка сухой ветошью, пока поверхность поручней не будет блестеть. Затем мягкой ветошью полируются поручни;
2) протиранием   поверхности поручней сухой ветошью:
3) не производится;
4) увлажненной ветошью спиртовым раствором.

39. Задание. Что необходимо предпринять, если эскалатор не приходит в движение?
1) вызвать обслуживающий персонал;
2) проверить автомат питания;
3) убедиться в отсутствии посторонних предметов на эскалаторе;
4) проверить, включен ли автомат питания и находится ли главный выключатель и блокировка техобслуживания в положении работы.
40. Задание. Периодическая проверка знаний дежурного у эскалатора проводится:
1) один раз в квартал;
2) не реже одного раза в 12 месяцев;
3) один раз в 2 года;
4) не проводится.
41. Задание. Пуск с пассажирами на несущем полотне персоналом допускается:

1) в любых случаях;
2) если их количество составляет половину загрузки;
3) если обслуживающий персонал имеет возможность наблюдения за пассажирской зоной или имеется переговорная связь с персоналом, находящимся у эскалатора, или предусмотрены средства оповещения пассажиров о предстоящем пуске;
4) не допускается.

42. Задание. В случае необходимости осуществления остановки эскалатора с пассажирами:
1) пассажиры должны быть предупреждены о предстоящей остановке по громкоговорителю;
2) пассажиры об остановке не предупреждаются;
3) пассажиры информируются после остановки эскалатора;
4) остановка не допускается.

43.Задание. Преднамеренное изменение направления движения допускается:

1) когда возникла срочная потребность;
2) после остановки эскалатора с присутствием пассажиров;
3) после остановки эскалатора и удаления пассажиров с несущего полотна;
4) не допускается.
44.Задание. Дежурный у эскалатора должен знать:

1) устройство эскалатора;
2) инструкцию по эксплуатации эскалатора;
3) принцип работы и эксплуатации эскалатора, правила оказания первой помощи, правила приёма и сдачи смены, правила охраны труда и противопожарную безопасность;
4) инструкцию по монтажу эскалатора.

45. Задание. Дежурный у эскалатора обязан:

1) включать, и наблюдать за работой, и выключать эскалатор, осуществлять наблюдение и информирование пассажиров по выполнению ими правил пользования;
2) оказывать помощь престарелым, инвалидам и пассажирам с детьми;
3) останавливать эскалатор при аварии и несчастных случаям, оказание необходимой помощи пострадавшим, вызов обслуживающего персонала при неисправности эскалатора;
4) осуществлять все вышеперечисленные действия.

46. Задание. Дежурный у эскалатора несёт ответственность:

1) за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, за правонарушения, совершённые в процессе своей деятельности, за причинение материального ущерба;
2) за бесперебойную работу эскалатора;
3) за техническое состояние эскалатора;
4) за организацию безопасной эксплуатации эскалатора.



































11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

	№№ задания
	Правильный ответ
	№№ задания
	Правильный ответ

	1
	1
	24
	

	2
	4
	25
	3

	3
	2
	26
	1

	4
	1
	27
	

	5
	4
	28
	

	6
	1
	29
	2

	7
	1
	30
	4

	8
	2
	31
	3

	9
	2
	32
	

	10
	2
	33
	

	11
	3
	34
	5?

	12
	4
	35
	2

	13
	3
	36
	

	14
	4
	37
	

	15
	3
	38
	1

	16
	1
	39
	4

	17
	Парапет (балюстрада) - 2
Лестничное полотно - 4
Трансмиссионная система - 6
Входная(выходная) площадка – 8
Несущая конструкция – 1
Система транспортировки – 3
Поручень – 5
Узел привода - 7
	40
	2

	18
	4
	41
	4

	19
	2
	42
	1

	20
	4
	43
	3

	21
	1
	44
	3

	22
	
	45
	4

	23
	3
	46
	1





Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 10 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 8 тестовых заданий. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.
Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. У соискателя есть возможность однократной пересдачи теоретической части профессионального экзамена. 




































12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание: 1. Провести ежесменный осмотр эскалатора перед началом смены в соответствии с требованиями должностной/производственной инструкции оператора поэтажного эскалатора (исполнение обязанностей и объема работ при приёмке смены и пуске в работу эскалатора в эксплуатацию). 2. Выполнение требований и мер по обеспечению безопасности в случае обнаружения нарушений, когда не допускается пуск эскалатора (например: отсутствие двух зубьев на гребенке и т.п.). 3. Эвакуации пассажиров эскалатора/пассажирского конвейера при возникновении одного из следующих нештатных ситуаций: - при падении пассажиров на эскалаторе - при попадании одежды или частей тела пассажиров в элементы эскалатора - при остановке или обрыве одного из поручней - при соскакивании поручней с направляющих - при возникновении посторонних шумов (скрип, скрежет, стук) в эскалаторе  
 
 

 
 
Условия выполнения задания: 1. Место выполнения задания: Экзаменационная площадка ЦОК, имеющая соответствующую материально-техническую базу, включая наличие: - Средств индивидуальной защиты. 
 
2. Время выполнения задания: не более 90 мин 
 
3. Соискатель производит запись в журнале по выполнению каждого пункта практического задания. 
 
1. Допускается использовать ссылки на следующие документы: - Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных». - Производственная инструкция «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)». - Инструкция по охране труда «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)». - ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры Общие требования безопасности к устройству и установке» -  Журнал ежесменного осмотра эскалатора. 
2. Задание № 1
Обработать пришедший с лифта сигнал, правильно определить местоположение лифта, правильно поговорить с вызывавшим и оценить ситуацию. Аналогично обработать сигналы с 10 лифтов, за меньшее время. 

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 15 минут
Используемое оборудование и источники: 
· Компьютеризированный диспетчерский пульт связи с лифтами;
· Руководство изготовителя по эксплуатации диспетчерского оборудования;
· Производственная инструкция для Оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений


		Критерии оценки 

	Соблюдение правильной последовательности действий

	Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования

	Правильное заполнение документации

	



Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «А/01.4  «Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля», А/02.4 «Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования», А/03.4 «Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля» принимается при количество набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ»



Задание № 2
Определить неисправность лифта по поступившему сигналу с диспетчерского пульта используя инструменты программы.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 10 минут
Используемое оборудование и источники: 
· Компьютеризированный диспетчерский пульт связи с лифтами;
· Руководство изготовителя по эксплуатации диспетчерского оборудования;
· Производственная инструкция для Оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений;

		Критерии оценки 

	Соблюдение правильной последовательности действий

	Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования

	Правильное заполнение документации

	


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «А/01.4  «Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля», А/02.4 «Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования», А/03.4 «Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля» принимается при количество набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ».



Задание № 3
Сделать выписку из «протокола событий» программы по 1 конкретному адресу лифта, о простоях в течение прошедшего месяца.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 10 минут
Используемое оборудование и источники: 
· Компьютеризированный диспетчерский пульт связи с лифтами;
· Руководство изготовителя по эксплуатации диспетчерского оборудования;
· Производственная инструкция для Оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений;

		Критерии оценки 

	Соблюдение правильной последовательности действий

	Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования

	Правильное заполнение документации

	



Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «А/01.4  «Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля», А/02.4 «Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования», А/03.4 «Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля» принимается при количество набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ».



Задание № 4
Кратко рассказать о возможностях и работе обслуживаемого пульта диспетчерского контроля за работой лифтов.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 10 минут
Используемое оборудование и источники: 
· Компьютеризированный диспетчерский пульт связи с лифтами;
· Руководство изготовителя по эксплуатации диспетчерского оборудования;
· Производственная инструкция для Оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений




		Критерии оценки 

	Соблюдение правильной последовательности действий

	Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования

	Правильное заполнение документации

	



Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «А/01.4  «Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля», А/02.4 «Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования», А/03.4 «Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля» принимается при количество набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ».
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13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).
2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
8. ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
9. ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности
10. ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
11. ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
12. ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
13. ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
14. ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры
15. ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
16. СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров
17. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования
18. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
19. ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов
20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения
  21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания
  22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.
  23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования
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