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1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Помощник монтажника электрических подъемников (3 уровень квалификации)»
	
2. Номер квалификации:                                                      16.05200.01
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» Приказ Минтруда России от 26 декабря 2014 года N 1178н, № 403 в реестре профессиональных стандартов
4. Вид профессиональной деятельности: Монтаж лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров).

                                                                                                                                 (по реестру профессиональных стандартов)                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

	[bookmark: _GoBack]Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и № задания

	1
	2
	3

	1. Знание устройства лифтов
	1/0
	1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 26, 27, 33,  35, 36, 37, 40, 41

	2. Знание порядка и технологии проведения осмотра лифтов электромехаником по лифтам
	1/0
	2, 7, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 32

	3. Знание производственной инструкции и инструкции по охране труда электромеханика	по лифтам
	1/0
	15, 17, 25, 31

	4. Знание признаков износа и внешних повреждений оборудования лифта
	1/0
	9,13

	5. Знание методов и способов очистки и смазки узлов и оборудования лифта 
	1/0
	38, 39


[bookmark: _Toc317462901][bookmark: _Toc332622680][bookmark: _Toc332623358][bookmark: _Toc332624034][bookmark: _Toc332624372][bookmark: _Toc360378408][bookmark: _Toc360378642][bookmark: _Toc360434216]Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответа: 39
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 2
Количество заданий на установление последовательности: 0
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	-вскрытие упаковки с оборудованием и проверка соответствия оборудования;

- осмотр состояния и проверка целостности упаковки, ящиков (мест) и проверка отсутствия повреждений оборудования;

-монтаж (демонтаж) электропроводки открытым способом, в стальных и ПВХ-трубах, коробах;
- установка стыковых планок на направляющие, укрупнение кронштейнов крепления направляющих, шунтов, датчиков;

-укрупнение обрамлений дверей шахты, разукрупнение дверей шахты, кабины лифта и лебедки
	- правильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты;

- правильно произведенная оценка упаковок с оборудованием комплектности  в соответствии с технической документацией завода изготовителя;

- соблюдение правильной последовательности действий, следование инструкции;

- подбор, проверка, использование инструментов и средств защиты; 
- соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по осмотру и обслуживанию лифтов. 
	Практическое задание
Задания комплексного типа 
№№ 1-5




7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)
Устанавливаются в соответствии с:
· ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
· ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
· Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
· 
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа




12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание № 1. 
	1 Действия монтажника при приёмке упаковок с оборудованием.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Не правильно произведена оценка комплектности не             в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2.  Монтаж  электропроводки открытым способом, в стальных и  ПВХ-трубах, коробах
Критерии оценки:
	 Полнота и правильность выполнения  работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Проложенная проводка не соответствует требованиям ПУЭ – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	3. Устранение дефектов подмостей с использованием ручного инструмента
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное выявление  неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	
40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 10 баллов.
	

	б) Неправильное проведение работ при устранении  неисправности – минус 15 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей и способа их устранения
	0 баллов/%






Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 90 минут
Используемое оборудование и источники: 
- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;
- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;
- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- Технической документацией на лифты;
- Журналом ТО лифтов;
- Комплектом слесарного инструмента;
- Комплектом  электроизмерительных средств;
- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);
- Средствами индивидуальной защиты;

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).
Задание 2. 
	1. Действия монтажника перед вскрытием  упаковки с оборудованием.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Не правильно произведена оценка упаковок с оборудованием комплектности не в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения приемочных работ  или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	
2.  Укрупнение кронштейнов крепления направляющих, шунтов, датчиков

Критерии оценки:
	2 Полнота и правильность выполнения  работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Проложенная проводка не соответствует требованиям ПУЭ – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	
3. Изготовление подмостей из древесины с использованием ручного инструмента
Критерии оценки:

	3.Правильное выполнение работы по изготовлению подмостей
 (максимальный балл)
	40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов..
	

	б) Неправильные действия при проведении работ
 – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	







Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 90 минут
Используемое оборудование и источники: 
- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;
- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;
- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- Технической документацией на лифты;
- Журналом ТО лифтов;
- Комплектом слесарного инструмента;
- Комплектом  электроизмерительных средств;
- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);
- Средствами индивидуальной защиты.

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).
Задание 3. 
	1 Действие монтажника при обнаружении повреждений упаковки ящиков (мест), или повреждении оборудования.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Не правильно произведена оценка комплектности не             в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2.  Установка стыковых планок на направляющие.

 Критерии оценки:
	2. Полнота и правильность выполнения  работ (максимальный балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неправильные действия при проведении работ
 – минус 10 баллов..
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения работ  или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
3 Разукрупнение дверей шахты, кабины лифта и лебедки.
Критерии оценки:

	3. Правильное и наиболее полное проведение работ по разукрупнению 
 (максимальный балл)
	
40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неправильные действия при проведении работ
 – минус 10 баллов..
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения работ  или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	







Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 90 минут
Используемое оборудование и источники: 
- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;
- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;
- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- Технической документацией на лифты;
- Журналом ТО лифтов;
- Комплектом слесарного инструмента;
- Комплектом  электроизмерительных средств;
- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);
- Средствами индивидуальной защиты.

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).
Задание 4. 
	1 Действия монтажника при приёмке упаковок с оборудованием.

Критерии оценки:

	1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Не правильно произведена оценка комплектности не             в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%




	
2.   Укрупнение обрамлений дверей шахты. 

Критерии оценки:

	2 Полнота и правильность выполнения  работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б)  Неправильные действия при проведении работ
 – минус 10 баллов...
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения  работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%




	
3. Устранение дефектов подмостей с использованием ручного инструмента.
Критерии оценки:
	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	

40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное определение дефектов и неправильное их устранение  – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей и способов их устранения  или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	







Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 90 минут
Используемое оборудование и источники: 
- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;
- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;
- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- Технической документацией на лифты;
- Журналом ТО лифтов;
- Комплектом слесарного инструмента;
- Комплектом  электроизмерительных средств;
- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);
- Средствами индивидуальной защиты.

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).
Задание 5. 
	1 Действия монтажника перед вскрытием упаковки с оборудованием.

Критерии оценки:

	1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Не правильно произведена оценка упаковок с оборудованием комплектности не в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения приемочных работ  или нарушение требований по охране труда при выполнении задания 
	0 баллов/%




	
2.  Разукрупнение дверей шахты, кабины лифта и лебедки.

Критерии оценки:

	2 Полнота и правильность выполнения  работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б)  Неправильные действия при проведении работ
 – минус 10 баллов...
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения  работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания 
	0 баллов/%




	
3. Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения электромагнита тормоза (станция управления УКЛ).

Критерии оценки:

	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	

40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	
Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей и способов их устранения  или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%

	
	







Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 90 минут
Используемое оборудование и источники: 
- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;
- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;
- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- Технической документацией на лифты;
- Журналом ТО лифтов;
- Комплектом слесарного инструмента;
- Комплектом  электроизмерительных средств;
- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);
- Средствами индивидуальной защиты.

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).



