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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений» (уровень квалификации – 4) на соответствие требованиям профессионального стандарта «Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений»     (утвержден приказом Минтруда России от 21.12.2015 года    № 1062н, зарегистрирован в Минюсте России 25.01.2016 года  № 40743).

Вид профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт подъемного оборудования.
1.2.Характеристика трудовой функции

Трудовая функция: техническое обслуживание и ремонт гидравлического оборудования
Код  трудовой функции: А /02.4
1.2.1 Трудовые действия

	Техническое обслуживание и текущий ремонт гидравлического оборудования подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации

	Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания гидравлического оборудования подъемных сооружений

	Очистка, покраска, смазка быстро изнашиваемых деталей гидравлического оборудования, замена смазочных материалов

	Регулировка и наладка гидравлического оборудования

	Выполнение слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания подъемных сооружений

	Монтаж, демонтаж узлов, механизмов, агрегатов гидравлического оборудования подъемных сооружений


1.2.2 Необходимые умения

	Применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

	Выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту гидравлического оборудования при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно руководству по эксплуатации

	Применять технические средства диагностирования гидрооборудования

	Использовать в работе эксплуатационную документацию

	Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования

	Выявлять неисправность в процессе работ по техническому обслуживанию, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений


1.2.3 Необходимые знания

	Методы и способы выявления неисправностей гидравлического оборудования подъемного сооружения

	Основы гидравлики, устройство и принцип действия узлов гидравлического оборудования

	Чтение и знание гидравлических схем подъемного сооружения

	Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений

	Правила электро- и пожарной безопасности

	Требования охраны труда при выполнении работ на высоте

	Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов

	Мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве

	Производственная инструкция

	Инструкция по охране труда


1.3 Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Требования к квалификации
	Критерии оценки квалификации


	Номер задания

	Трудовые функции
	0/1
	1-45

	Необходимые умения
	0/1
	46- 90

	Необходимые знания
	0/1
	91- 150


1.3.1 Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

заданий с выбором ответа - 150;

заданий с открытым ответом - 0;

заданий на установление соответствия - 0;  

количество заданий на установление последовательности – 0.

1.3.2 Структура  содержания экзаменационных билетов следующая.

Экзаменационные билеты теоретического этапа профессионального экзамена должны содержать 10 заданий, из которых:

3 задания – на трудовые функции;

3 задания – на необходимые умения;

4 задания – на необходимые знания.

Всего  формируется  15 экзаменационных билетов, утвержденных руководителем ЦОК.

1.3.3 Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена по экзаменационному билету – 30 мин.

1.4 Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена
	Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях


	Критерии оценки 

квалификации


	Номер задания

	Проведение диагностиро-вания, восстановления рабо-тоспособности гидравличес-кой системы подъемного сооружения.
Производить наладку и регулировку узлов гидравли-ческой системы подъемного сооружения в соответствии с таблицей регулировок на схеме гидросистемы.
	- правильный выбор эксплуатационной и иной документации(0/1);

- соблюдение правильной последовательности выполнения работ(0/1);

- соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ(0/1);

- правильная подготовка и использование инструмента(0/1);

- оформление протокола (документации) по результатам выполнения задания(0/1)
	Задания с 1 по 23  на выполнение практических заданий комплексного характера 


1.4.1 Экзаменационный билет практического этапа профессионального экзамена содержит 1 задание. Всего формируется по разработанным заданиям  23 билета 

1.4.2 Время выполнения задания – от 30 до 45 мин.

Примечание.Время выполнения задания, в  зависимости от конкретных обстоятельств проведения практического этапа профессионального экзамена, техническим экспертом может быть увеличено.

1.5 Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

1.5.1 Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

Кабинет и рабочие места для проведения теоретического этапа экзамена, оснащены компьютерной техникой, канцелярскими принадлежностями, видеоаппаратурой.

1.5.2 Материально- технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена. 
Помещения для проведения практического этапа профессионального экзамена оснащены:

- стендовым оборудованием, в т.ч. с приборами безопасности, а также образцами узлов и компонентов подъемных сооружений (далее – ПС);

- ПС различных видов, нагрузочным и испытательным оборудованием для ПС;

-  необходимой нормативной и эксплуатационной документацией  на ПС и приборы безопасности, комплектами слесарного и электромонтажного инструмента, наборами контрольно-испытательных и измерительных средств, контрольных грузов, а также бланками для оформления протоколов, канцелярскими принадлежностями, инструкциями и журналом по охране труда.

1.6 Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Эксперты, участвующие в оценочных мероприятиях, имеют квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве, и подтвержденную в порядке, установленном  СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее –СПК).

Технические эксперты, принимающие участие в проведении профессионального экзамена и оценке профессиональных квалификаций конкретного соискателя, имеют квалификацию соответствующую «Перечню профессиональных квалификаций СПК», определенную оценочным средством, используемым при принятии конкретного профессионального экзамена, не ниже уровня квалификации, на которую претендует соискатель.

Материально-техническая база соответствует требованиям охраны труда, требованиям безопасности и Санитарным нормам и правилам.
1.7 Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Перед  проведением профессионального экзамена соискатели должны пройти инструктаж по безопасному ведению работ с обязательной регистрацией инструктажа в специальном журнале.

Экзаменационный центр обеспечивает безопасные условия проведения профессионального экзамена.
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
2.1.1 Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
	Задание 1 
 Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен:

Ответ:

а) производить регулировку или наладку гидравлического оборудования;
б) производить только регулировку гидравлического оборудования;
в) производить регулировку и наладку гидравлического оборудования.

	Задание 2 
 Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен:
Ответ:

а) производить монтаж, демонтаж узлов, механизмов, агрегатов гидравлического оборудования подъемных сооружений;

б) производить монтаж или демонтаж узлов и механизмов гидравлического оборудования подъемных сооружений;

в) производить демонтаж и ремонт гидравлического оборудования подъемных сооружений.

	Задание 3
 Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен:
Ответ:

а) производить техническое обслуживание или текущий ремонт гидравлического оборудования подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации;
б) производить только текущий ремонт гидравлического оборудования подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации;
в) производить обслуживание и текущий ремонт гидравлического оборудования подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации.

	Задание 4

Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен:

Ответ:

а) выявлять неисправность в ходе работы гидравлического оборудования подъемных сооружений;
б) выявлять неисправность в ходе технического обслуживания гидравлического оборудования подъемных сооружений;

в) выявлять неисправность исходя из таблицы, неисправностей, руководства эксплуатации завода изготовителя гидравлического оборудования подъемных сооружений.

	Задание 5
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен:

Ответ:

а) выполнять слесарные работы во время монтажа или демонтажа при выполнении технического обслуживания  гидравлического оборудования подъемных сооружений;
б) выполнять слесарные работы во время монтажа, демонтажа и наладки гидравлического оборудования подъемных сооружений;

в) выполнять слесарные работы во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания гидравлического оборудования подъемных сооружений.

	Задание 6

Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен:

Ответ:

а) производить очистку, покраску, смазку, замену быстро изнашиваемых и поврежденных деталей гидравлического оборудования, замену рабочей жидкости;

б) производить только замену смазочных материалов и быстро изнашиваемых деталей гидравлического оборудования;

в) производить очистку, покраску или смазку быстро изнашиваемых деталей гидравлического оборудования.

	Задание 7

Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен проверять герметичность гидравлической системы:
Ответ:

а) каждый раз перед началом работы;
б) не реже чем раз в месяц;

в) не реже чем указано в руководстве по эксплуатации с фиксацией в соответствующем журнале.

	Задание 8
Что должен сделать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений перед началом работы с гидравлической системой, которая не работала в течении года:
Ответ:

а) проверить уровень рабочей жидкости в баке и произвести запуск системы;

б) проверить: качество, уровень рабочей жидкости и произвести запуск системы;

в) согласно руководству по эксплуатации выполнить все требуемые работы и только после этого произвести запуск системы.

	Задание 9
Что должен сделать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений при техническом обслуживании:
Ответ:

а) оформить соответствующие документы, отражающие результаты работ после проведения технического обслуживания;

б) отразить в вахтенном журнале подъемного сооружения результаты работ после проведения технического обслуживания;

в) устно уведомить руководителя о результатах и завершении работ по техническому обслуживанию.

	Задание 10
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен самостоятельно проводить:

Ответ:

а) все виды технического обслуживания;

б) ремонт и восстановление элементов гидравлической системы;

в) диагностику и анализ состояния элементов гидравлической системы подъемного сооружения.

	Задание 11
Может ли слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений участвовать в монтаже, демонтаже, техническом обслуживании и текущем ремонте элементов гидравлической системы подъемного сооружения:
Ответ:

а) не может;

б) может, кроме монтажа и демонтажа;

в) может участвовать во всех работах по техническому обслуживанию и ремонту, кроме ремонта узлов гидравлической системы.

	Задание 12
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений может произвести:

Ответ:

а) замену гидравлической жидкости;

б) замену рукава высокого давления;

в) оба ответа верны.

	Задание 13
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений при проведении технического обслуживания должен руководствоваться:

Ответ:

а) устными распоряжениями руководителя сервисной службы;

б) собственным опытом проведения данных технических обслуживаний;

в) руководством по техническому обслуживанию завода изготовителя данного подъемного сооружения.

	Задание 14
Какими  документами слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования должен руководствоваться при выполнении демонтажных и монтажных работ?

Ответ:

а) технологическим документом ремонтной организации;

б) руководством по эксплуатации завода изготовителя;

в) воспользоваться интернет источником и произвести работы.

	Задание 15
Кто имеет право разработать технологическую карту по ремонту гидравлического оборудования?
Ответ:

а) слесарь по ремонту гидравлического оборудования;

б) руководитель сервисной службы по ремонту гидравлического оборудования;

в) завод изготовитель подъемного сооружения, специализированная организация. 

	Задание 16
Специализированная организация по ремонту гидравлического оборудования должна иметь:
Ответ:

а) контрольно-измерительные стенды, диагностические приборы, оборудование для проведения всех видов технического оборудования, инструмент и необходимую оснастку;
б) диагностические приборы, инструмент и необходимую оснастку или контрольно- измерительные стенды;
в) контрольно-измерительные стенды или диагностические приборы с оборудованием для проведения всех видов технического оборудования, инструмент и необходимую оснастку.

	Задание 17
Кто дает разрешение на пуск в работу подъемного сооружения после окончания ремонта гидравлического оборудования:

Ответ:

а) слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования;

б) специалист, ответственный за безопасное производство работ с подъемным сооружением;
в) специалист, ответственный за содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии.

	Задание 18
Техническое обслуживание гидравлической системы должно осуществляться согласно:
Ответ:

а) результатов визуального осмотра;

б) возможностей владельца подъемного сооружения;

в) эксплуатационных документов подъемного сооружения.

	Задание 19
Кто несет ответственность за несвоевременное техническое обслуживание:
Ответ:

а) владелец подъемного сооружения;

б) организация, проводящая техническое обслуживание подъемного сооружения;

в) машинист-оператор подъемного сооружения. 

	Задание 20
Кто несет ответственность за качество работ во время технического обслуживания гидравлической системы подъемного сооружения?

Ответ:

а) владелец подъемного сооружения;

б) аттестованный слесарь, выполняющий техническое обслуживание гидравлической системы;
в) организация, выполняющая техническое обслуживание. 

	Задание 21
Каким образом оформляется завершение ремонта, элементов гидравлической системы подъемных сооружений:

Ответ:

а) записью в вахтенном журнале подъемного сооружения;

б) оформлением акта;

в) письменным уведомлением исполнителем работ, владельца подъемного сооружения.

	Задание 22
Чем завершается ремонт агрегата гидравлического оборудования подъемного сооружения?

Ответ:

а) испытанием на стенде для подтверждения технических характеристик;
б) испытанием и актом выполненных работ, заполненным специалистом, производившим ремонт;
в) оба ответа верны.

	Задание 23
Кто может произвести замену гидравлической жидкости в системе подъемного сооружения?
Ответ:

а) любой слесарь ремонтной бригады сервисной организации;

б) ответственный слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений.

в) аттестованный слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений.

	Задание 24
Квалификация слесаря по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования и подъемных сооружений должна быть подтверждена:

Ответ:

а) свидетельством, выданным учебной организацией;
б) удостоверением, выданным учебной организацией;
в) свидетельство, выданным аттестованным центром оценки квалификации.

	Задание 25
Для проверки правильности настройки предохранительных клапанов в составе стрелового самоходного крана требуется использовать:

Ответ:

а) набор манометров и руководство по обслуживанию крановой установки;

б) гидравлическую схему крановой установки;
в) гидравлическую схему и руководство по обслуживанию крановой установки, набор манометров.

	Задание 26
Кто определяет состав набора инструментов и контрольно- диагностического оборудования при выполнение работ с гидравлическим оборудованием подъемных сооружений?
Ответ:

а) руководители организаций, выполняющих эти работы;

б) владельцы подъемных сооружений;

в) работники организаций, выполняющие эти работы, с учетом указаний эксплуатационных документов.

	Задание 27
Кто определяет состав набора инструментов и оборудования, необходимых для монтажа элементов гидравлического оборудования подъемных сооружений, находящихся в эксплуатации?

Ответ:

а) руководитель организации;

б) работник, выполняющий монтаж элементов гидравлического оборудования;

в) специалист, ответственный за безопасное производство работ.

	Задание 28
Для чего необходима мобильная ремонтно-диагностическая гидравлическая станция, в случае неисправности насоса мобильной крановой установки?
Ответ:

а) для продолжения выполнения работ крановой установки;

б) для сборки крановой установки в транспортное положение;

в) для создания дополнительного давление в гидравлической системе, при износе насоса, и продолжения работы крановой установки.

	Задание 29
В соответствии, с какими документами должны выполнятся, работы по проверке и наладке предохранительной аппаратуры гидравлической системы подъемного сооружения?

Ответ:

а) в соответствии с эксплуатационными документами на гидравлическое оборудование, используемое на данном подъемном сооружении;
б) в соответствии с эксплуатационными документами на гидравлическое оборудование, аналогичное используемое на подъемном сооружении;

в) в соответствии с эксплуатационными документами на подъемное сооружение.

	Задание 30
Проверка правильности функционирования и настройки, предохранительных клапанов гидравлической системы подъемного сооружения, производится в соответствии:
Ответ:

а) с эксплуатационной документацией данного подъемного сооружения;
б) с сервисной документацией обслуживающей организацией;
в) письменного указания руководителя сервисной организации, обслуживающей данное подъемное сооружение.

	Задание 31
Специализированная организация, выполняющая работы с гидравлическим оборудованием, должна располагать:

Ответ:

а) измерительными приборами;

б) контрольно-диагностическим оборудованием;
в) измерительными приборами и контрольно-диагностическим оборудованием.

	Задание 32
Может ли организация, эксплуатирующая подъемное сооружение, допускать работу сооружения  с неисправными предохранительными клапанами?

Ответ:

а) может по письменному распоряжению её руководителя;
б) может с разрешения руководителя сервисной организации;
в) не допускать работу такого подъемного сооружения.

	Задание 33
Кто отвечает, во время технического обслуживания гидравлической системы подъемного сооружения, за подбор расходных материалов(фильтр, масло, уплотнения)?
Ответ:

а) руководитель сервисной организации;

б) слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений, получивший соответствующий уровень подготовки и аттестат от центра оценки квалификации;
в) слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений.

	Задание 34
Что должен сделать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений во время технического обслуживания при обнаружении неисправности насоса гидравлической системы?
Ответ:

а) произвести техническое обслуживание, с заменой расходных материалов и зафиксировать в акте неисправности, выявленные при обслуживании;

б) произвести техническое обслуживание с заменой расходных материалов и произвести регулировку предохранительного клапана для увеличения давления в напорной магистрали;

в) прекратить обслуживание связанное с насосом и его расходных материалов( масло, фильтр, уплотнения ) составить акт с описанием неисправностей и указанием области диагностики и передать акт руководителю сервисной службы.

	Задание 35
Укажите правильные действия при демонтаже главного  гидравлического распределителя:

Ответ:

а) убедиться в отсутствии давления в напорной магистрали, очистить от загрязнений места подсоединений труб или РВД шлангов к распределителю, отсоединить трубы, РВД шланги от распределителя и тщательно закрыть отверстия в распределителе и отсоединенных элементах, демонтировать распределитель;
б) произвести демонтаж рукавов высокого давления(установив на штуцерах защитные колпачки) демонтировать распределитель, закрыв все рабочие отводы грязезащитными колпачками;
в) убедиться в отсутствии давления в напорной магистрали, демонтировать распределитель, закрыв все рабочие отводы грязезащитными колпачками.

	Задание 36
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений при попадании загрязнений под запорный элемент клапана?
Ответ:

а) проверить и локализовать места поступления воздуха;

б) долить гидравлическое масло до оптимального уровня;

в) очистить клапан, проверить состояние  фильтров.

	Задание 37
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений при неправильной настройке предохранительного клапана?
Ответ:

а) отрегулировать предохранительный клапан, если это не нарушает условий гарантии изготовителя подъемного сооружения;

б) отрегулировать предохранительный клапан, долить до оптимального уровня гидравлическое масло;

в) проверить уплотнения и локализовать места поступления воздуха.

	Задание 38
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений при низком уровне масла в баке?
Ответ:

а) уплотнить трубопроводы, долить гидравлическое масло до необходимого уровня;

б) долить до необходимого уровня гидравлическое масло;

в) выявить и устранить не герметичность гидравлической системы, если такая имеется, и долить масло до требуемого уровня.

	Задание 39
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений при появлении воздуха в системе?
Ответ:

а) отрегулировать предохранительные клапаны;

б) заменить фильтрующий элемент;
в) выявить места поступления воздуха и устранить не герметичность. 

	Задание 40
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений, если рабочая жидкость не соответствует требованиям по вязкости?
Ответ:

а) заменить рабочую жидкость;

б) если жидкость более вязкая разбавить керосином в пропорции 30-50% от общего объема рабочей жидкости;

в) если жидкость менее вязкая тогда можно добавить более вязкую гидравлическую жидкость, но не более 30% от общего объема. 

	Задание 41
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений, если фильтр чрезмерно загрязнен и открыт байпасный  клапан?
Ответ:

а) заменить фильтрующий элемент;

б) заменить гидравлическое масло на менее вязкое;

в) проверить уровень масла в баке и долить масло до требуемого уровня.

	Задание 42
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений при обнаружении наружных утечек?
Ответ:

а) заменить рабочую жидкость( на более вязкую);

б) локализовать места утечек, проверить затяжку соединений и при ослаблении подтянуть, заменить дефектные уплотнения, проверить уровень рабочей жидкости в баке и при низком уровне жидкости долить;
в) проверить и заменить поврежденные детали.

	Задание 43
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений,  если предохранительный  клапан загрязнен?
Ответ:

а) заменить клапан;

б) заменить гидравлическую жидкость в системе;

в) очистить клапан и проверить состояние фильтров системы, при необходимости заменить фильтрующие элементы.

	Задание 44
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений при обнаружении повышенной загрязнённости рабочей жидкости гидросистемы?
Ответ:

а) выяснить и устранить причину попадание загрязнений в гидросистему, заменить масляные фильтро-элементы, выполнить технологическую очистку гидросистемы;

б) заменить гидравлическое масло;

в) определить и устранить причину поступления загрязнений в систему. 

	Задание 45
Что должен делать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений при высокой влажности окружающей среды и попадание воды в гидравлическое масло системы?
Ответ:

а) заменить фильтры гидравлической системы;

б) заменить фильтры и масло в гидравлической системе;

в) дать отстояться маслу, слить воду, при недостаточной эффективности заменить масло, принять меры по устранению причины попадания воды в систему. 

	Задание 46
Какие документы должен применять в работе слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений?
Ответ:

а) нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

б) нормативные или технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ по техническому обслуживанию;

в) технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ по текущему ремонту.

	Задание 47
Какие действия должен выполнять слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений?

Ответ:

а) выполнять работы по текущему ремонту гидравлического оборудования при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно руководству по эксплуатации;
б) выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту гидравлического оборудования при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно руководству по эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

в) выполнять работы по техническому обслуживанию гидравлического оборудования при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно руководству по эксплуатации.

	Задание 48
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен применять при диагностике:

Ответ:

а) технические средства диагностирования гидрооборудования;
б) устные указания мастера, по ремонту гидравлического оборудования опираясь на его многолетний опыт;

в) любые технические средства диагностирования.

	Задание 49
Что должен использовать в работе слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений?
Ответ:

а) эксплуатационную документацию;
б) техническую документацию организации, обслуживающей гидравлическое оборудование;

в) нормативно-техническую документацию по гидравлическому оборудованию.

	Задание 50
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен применять средства индивидуальной защиты в случаях:

Ответ:
а) при возникновении нештатных или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования;

б) при выполнения работ по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования;

в) при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию гидравлического оборудования;

	Задание 51
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен выявлять:
Ответ:

а) неисправности, препятствующие нормальной работе гидравлического оборудования;

б) неисправности, препятствующие нормальной работе подъемного сооружения;

в) неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию и ремонту препятствующие нормальной работе подъемных сооружений.

	Задание 52
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:

Ответ:

а) подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность;

б) подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, приспособления;

в) подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы,   инструмент, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность;

	Задание 53
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:

Ответ:

а) производить замену всех типов РВД, выполнять монтаж и демонтаж силовых агрегатов гидравлической системы;
б) производить монтаж, демонтаж распределителей, предохранительной и запорной аппаратуры;
в) выполнять все изложенные действия в выше перечисленных вариантах.

	Задание 54
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:

Ответ:

а) читать гидравлические схемы и понимать функционирование гидравлических систем;

б) производить диагностику и оценку износа гидравлического оборудования;

в) производить ремонтно-восстановительные работы с агрегатами и аппаратами гидравлической системы.

	Задание 55
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:

Ответ:

а) диагностировать и оформлять заключение о состоянии гидравлического оборудования

б) выполнять техническое обслуживание и ремонт гидравлического оборудования;

в) производить испытание после капитального ремонта элементов гидравлического оборудования.

	Задание 56
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:

Ответ:

а) подбирать по техническим и климатическим требованиям гидравлическую жидкость;

б) подбирать при необходимости аналоги силовых установок (насосы, моторы) при ремонте гидравлической системы;
в) подбирать запчасти при ремонте насосов и моторов, гидравлической системы.

	Задание 57
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:

Ответ:

а) производить ремонт всех типов гидравлических насосов;

б) производить ремонт всех типов гидравлических моторов;
в) производить монтаж и демонтаж гидравлических насосов, моторов, распределительной аппаратуры.

	Задание 58
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:

Ответ:

а) определять причину выхода из строя элементов гидравлического оборудования подъемного сооружения;

б) производить техническое обслуживание гидравлического оборудования подъемного сооружения;

в) производить локализацию неисправностей в элементах гидравлической системы подъемного сооружения.

	Задание 59
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен уметь:

Ответ:

а) производить техническое обслуживание гидравлического оборудования подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации;
б) производить техническое обслуживание гидравлического оборудования подъемного сооружения согласно технической документации сервисной организации;
в) производить техническое обслуживание гидравлического оборудования подъемного сооружения, опираясь на личный опыт.

	Задание 60
Выберите правильные действия слесаря по обслуживанию гидравлического оборудования подъемных сооружений, при разрыве рукава высокого давления напорной линии:

Ответ:

а) отключить силовую установку, убедиться в отсутствии давления в системе, принять меры по устранению наружных утечек, произвести подбор необходимых запасных частей (оригинал или аналоги, отвечающие техническим требованиям) произвести замену; 
б) отключить силовую установку, убедиться в отсутствии давления в системе, выполнить  подбор запасных частей с соответствующими размерами и произвести замену дефектных деталей;
в) отключить силовую установку, произвести подбор необходимых запасных частей, произвести замену РВД.

	Задание 61
Что должен сделать, слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений, при обнаружении эмульсии в гидравлическом баке?

Ответ:

а) выяснить и устранить причину и образование эмульсии, дать отстоятся рабочей жидкости, слить воду, при недостаточной эффективности принятых мер, заменить рабочую жидкость;

б) произвести замену фильтра и добавить до 5% этилового спирта для извлечения влаги с дальнейшим её испарением из системы; 
в) произвести фильтрацию жидкости, выполнив несколько циклов замены фильтров.

	Задание 62
Должен ли, слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений, определить качество гидравлической жидкости и оформить акт о необходимой замене?

Ответ:

а) должен определять только уровень и смотреть по документации периодичность замены;

б) должен только определять необходимость замены, исходя из паспорта подъемного сооружения;

в) должен производить работу по определению качества рабочей жидкости, некондиционную жидкость заменить.

	Задание 63
Какие типы насосов может монтировать слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений?
Ответ:

а) шестеренные, аксиально-поршневые;

б) пластинчатые, плунжерные;

в) радиально-поршневые и выше перечисленные.
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Задание 64
Как называется данное устройство?
Ответ:

а) вакуумметр;

б) манометр;

в) расходомер.
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Задание 65
Для чего нужны защитные спирали SAFEPLAST на рукава высокого давления?

Ответ:

а) для защиты от механических воздействий;

б) для гашения импульсов давления в гидросистеме;

в) для охлаждения рукавов высокого давления.

	Задание 66
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 Что является основными факторами при выборе типа фитинга?

Ответ:

а) страна производитель фитингов;

б) максимальное давление на соответствующем участке гидравлической системы, условный проход и конструкция фитинга;

в) конструктивная особенность для облегчения  монтажа.

	Задание 67
Что должен слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений уметь делать?
Ответ:

а) подбирать уплотнения для любых элементов гидравлической системы;

б) подбирать рукава высокого давления в соответствии с техническим паспортом подъемного сооружения; 

в) оба ответа верны.

	Задание 68
Может ли слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений изменять типы и модернизировать элементы гидравлической системы?

Ответ:

а) может делать незначительные изменения в конструкции: менять типы рукавов высокого давления, типы фильтров(при отсутствии оригинала), марку гидравлической жидкости на более доступной и дешёвой, использовать герметики вместо уплотнений при их отсутствии; 

б) не может, кроме гидравлической жидкости и рукавов высокого давления;

в) не может, все элементы должны соответствовать спецификации подъемного сооружения.

	Задание 69
Как называется данный элемент гидравлической системы?
Ответ:
а) быстроразъемное соединение штекерного типа;
б) обратный клапан в напорной линии; 
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в) измерительный штуцер для измерения давления в системе.

	Задание 70
Какое назначение данного элемента гидравлической системы?

Ответ:

а) при размыкании соединения избежать потери гидравлической жидкости и быстрого монтажа и демонтажа при ремонтных и диагностических работах.
б) возможность быстрого  подключения дополнительного и сменного оборудования;
                                                 в) оба ответа верны.[image: image58.png]




	Задание 71
На каком изображении представлен силовой хомут?
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         А                                    Б                                  В                                             Г
Ответ:

а) вариант А, В;

б) вариант В, Г;

в) на всех вариантах.
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Задани 72
Как называется данный элемент гидравлической системы?

Ответ:
а) фильтр;

б) пневмогидроаккумулятор с эластичной камерой;

в) гидроаккумулятор поршневого типа.

	[image: image60.png]


Задание 73
Назначение пневмогидроаккумулятора в гидравлической системе?

Ответ:

а) фильтрация жидкости, проходящей черед гидроаккумулятор;

б) дополнительный запас гидравлической жидкости;

в) поглощение гидравлических ударов в системе и аккумулирование энергии жидкости под давлением сжатого      газа.

	Задание 74
На каком изображении предоставлен трехходовой гидравлический кран с наружной резьбой монтажа?
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                     А                                     Б                                  В                                       Г

Ответ:

а) вариант А, В;   б) вариант А, Г;  в) вариант В.
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Задание 75
Какое соединение включает представленную деталь?

Ответ:

а) соединение с торцевым уплотнением;

б) соединение с уплотнительным конусом 60град.;

в) соединение с уплотнительным конусом 24град.

	Задание 76
Какое назначение компенсаторы  трубопроводов?
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Ответ:

а) для надежного соединения нагнетающих и всасывающих магистралей гидравлической системы;
б) для гашения пульсаций давления возникающих в работе гидравлических системах;
в) для компенсирования вибраций и температурных              удлинений.

	Задание 77
Что нужно учитывать при подборе данных уплотнений?
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Ответ:

а) размер уплотнительной канавки;
б) чуствительность к гидравлическим жидкостям;
в) требования нормативно-технической документации на применение уплотнений.

	Задание 78
Как называется данный элемент гидравлической системы?

Ответ:

а) кран шарового типа;

б) кран плунжерного типа;

в) дроссель с обратным клапаном. 
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	Задание 79
Назначение дросселя с обратным клапаном в гидравлической  

системе?

Ответ:

а) свободное пропускание потока через обратный клапан в прямом направлении и дросселирование потока в обратном;

б) предохраняет систему от скачков 
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избыточного давления;

в) регулирование давления в магистрали.

	Задание 80
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                                     А                                                                 Б

В чем отличие данных дросселей?

Ответ:

а) вариант А- дросселирует в двух направлениях, вариант Б- дросселирует в одном направлении;
б) отличие только в размерах;

в) вариант А- дросселирует в одном направлении, вариант Б- дросселирует в двух направлениях.
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Задание 81
Как называется данный элемент гидравлической системы?
Ответ:

а) предохранительный клапан прямого действия; 

б) редукционный клапан;

в) дроссель.
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Задание 82
Может ли слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений производить разборку и вносить изменения в технические параметры данного клапана?
Ответ:

а) может производить любые работы, связанные с работой и модернизацией данного клапана;

б) может произвести только замену и далее настроить давления срабатывания с помощью регулировочного винта с контролем по манометру, если это не нарушает условий гарантии ;

в) не может, данная работа не в его компетенции.

	Задание 83
Какой  элемент представлен на изображении? 

Ответ:

а) плита монтажная;

б) распределитель;
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в) блок предохранительных клапанов.

	Задание 84
Назначение монтажной плиты?

Ответ:
а)  для надежного соединения элементов гидравлической системы;
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б) объединение нескольких функциональных элементов гидросистемы в один блок с малыми габаритами без использования труб, фитингов, рвд;
в) для уменьшения сопротивления проходу жидкости в каналах гидросистемы и повышения кпд.

	Задание 85
Нужно ли использовать заглушки при размыкании БРС гидравлической системы?

Ответ:

а) обязательно нужно использовать при каждом размыкании соединений гидравлической системы; 
б) не обязательно, так как возможные загрязнения будут незначительны;
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в) использовать на усмотрение слесаря по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования.

	Задание 86
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Как называются данные элементы?
Ответ:

а) фильтр;   б) предохранительный клапан;  в) редукционный клапан.

	Задание 87
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                А                         Б                              В

Выберите вариант фильтра, устанавливаемого в напорной линии в гидравлической системе?

Ответ:

а) вариант А;

б) вариант Б;

в) вариант В;

г) все варианты верны.

	Задание 88
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Как определить по номеру датчика поршневой он или штоковый?

ответ:
а) вариант А-поршневой, вариант Б- штоковый;

б) вариант А-штоковый, вариант Б- поршневой;

в) на датчиках указывается их назначение и место установки.


	Задание 89
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Может ли, слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений производить ремонт или регулировку гидравлических датчиков (поршневые, штоковые)?

Ответ:

а) может произвести только замену;

б) может, совершить замену и далее произвести регулировку датчика;

в) может, производить ремонт, совершать замену и производить регулировку.


	Задание 90
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Какие процессы преобразования происходят в датчиках давления, во время работы гидравлической системы подъемного сооружения?

Ответ:
а)      преобразование электрического сигнала в гидравлический импульс;
б) преобразование давления гидравлической жидкости в электрический сигнал;

в) датчик не является преобразователем. 

	Задание 91
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:

Ответ:

а) методы и способы выявления неисправностей оборудования подъемного сооружения;

б) методы или способы выявления неисправностей оборудования подъемного сооружения;

в) способы выявления неисправностей оборудования подъемного сооружения.

	Задание 92

Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:

Ответ:

а) основы гидравлики или устройство и принцип действия узлов гидравлического оборудования;
б) основы гидравлики, устройство и принцип действия узлов гидравлического оборудования;

в) устройство и принцип действия узлов гидравлического оборудования.

	Задание 93

Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:

Ответ:

а) принцип составления и функционирования гидравлических схем подъемного сооружения;

б) все элементы гидравлических схем подъемного сооружения;

в) оба ответа верны.

	Задание 94

Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:

Ответ:

а) общие требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений;

б) основные  требование по безопасной эксплуатации подъемных сооружений; 

в) общие требования по безопасной эксплуатации конкретного подъемного сооружения.

	Задание 95

Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:

Ответ:

а) правила пожарной безопасности;

б) правила электро-пожарной безопасности;

в) оба ответа верны

	Задание 96

Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:

Ответ:

а) требования охраны труда при выполнении работ;
б) общие требования безопасности выполнения работ на высоте;

в) основные требования охраны труда.

	Задание 97

Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать:

Ответ:

а) требования безопасности выполнения работ, а так же меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов;

б) общие требования безопасности выполнения работ;

в) основные требования охраны труда.

	Задание 98

При несчастном случае, травме на производстве слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений должен знать и уметь применять:

Ответ:

а) общие требования безопасности;

б) меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

в) основные требования охраны труда.

	Задание 99

Что обозначают данные линии на гидравлических схемах?
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Ответ:

а) соединяющиеся линии;

б) скрещивающиеся, непересекающиеся гидролинии;

в) напорные линии.

	Задание 100

Что обозначают данным символом?
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Ответ:

а) гидравлический насос;

б) гидравлический мотор;
в) фильтр.

	Задание 101
[image: image25.jpg]


 Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) мотор;

б) насос нерегулируемый с нереверсивной подачей;

в) редуктор

	Задание 102
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Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) мотор двухстороннего действия;

б) насос нерегулируемый с реверсивной подачей;

в) гидрораспрелелитель.

	Задание 103
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Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) регулируемый насос с нереверсивной подачей;

б) регулируемый мотор;

в) регулируемый редуктор.

	Задание 104

 Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) насос;

б) мотор нерегулируемый, нереверсивный;
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в) редуктор.

	Задание 105
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 Что обозначают данным элементом?

Ответ:

а) регулируемый насос;

б) регулируемый насос-мотор с любым направлением потока;

в) регулируемый мотор.

	Задание 106
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 Что обозначают буквы на данном распределителе?
Ответ:

а) А,В рабочие отводы и Р,Т напор и слив;

б) Р,Т рабочие отводы и А,В подача и обратка;

в) А, В, Р, Т рабочие отводы.

	Задание 107
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 Что изображено на даной схеме?
Ответ:

а) четырех линейный, двухпозиционый распределитель с электромагнитным управлением и пружиным возвратом;

б) четырех линейный, трехпозиционый распределитель с электромагнитным управлением и пружиным возвратом;

в) двух линейный, двухпозиционый распределитель с электромагнитным управлением и пружиным возвратом.

	Задание 108
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 Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) обратный клапан;
б) редукционный клапан;
в) предохранительный клапан.

	Задание 109
С какой стороны от резинового кольца круглого сечения устанавливаются защитные кольца?

Ответ:

а) с двух сторон;

б) со стороны высокого давления;
в) со стороны низкого давления.

	Задание 110
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 Что обозначают данным символом?
Ответ:

а) регулируемый редуктор;

б) регулируемый дроссель;

в) регулируемый предохранительный клапан.

	Задание 111
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 Что обозначают данным элементом?

Ответ:

а) предохранительный клапан;
б) редукционный, регулируемый клапан;
в) регулируемый дроссель.
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Задание 112
                               Укажите, что обозначено символами А, В, С?
                              Ответ:
                             а) манометр, указатель уровня, расходомер;

                             б) манометр, указатель уровня, дроссель;

                             в) указатель температуры, указатель уровня, дроссель.                        

	Задание 113
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                   Что обозначают данным символом?
Ответ:

а) однолинейный распределитель;

б) реле давления;

в) регулируемый датчик давления.

	Задание 114
Для чего в гидравлических манометрах используют глицерин? 

Ответ:
а) от запотевания стекла манометра;
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б) для гашения колебаний стрелки манометра; 

                               в) для охлаждения манометра во время измерения.

	Задание 115
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      Что обозначают данным символом?
Ответ:

а) проходной фильтр;

б) кран, вентиль;

в) дроссель.

	Задание 116
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   Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) охладитель, радиатор;

б) фильтр;

в) гидроаккамулятор.

	Задание 117
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    Что обозначают данным символом?
Ответ:

а) фильтр;

б) нагреватель;

в) охладитель.

	Задание 118
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                  Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) манометр;

б) термометр;

в) датчик давления.

	Задание 119
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  Что обозначают данным символом?
Ответ:

а) гидроцилиндр оностороннего действия;
б) гидроцилиндр двухстороннего действия;
в) плунжерный гидроцилиндр.

	Задание 120
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   Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) гидроцилиндр двухстороннего действия;
б) плунжерный гидроцилиндр;

в) телескопический гидроцилиндр.

	Задание 121
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  Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) плунжерный гидроцилиндр;
б) гидроцилиндр двухстороннего действия;
в) телескопический гидроцилиндр.

	Задание 122
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  Что обозначают данным символом?
Ответ:

а) гидроцилиндр двухстороннего действия;

б) плунжерный гидроцилиндр;

в) гидроцилиндр двухстороннего действия с регулируемым торможением в конце хода.

	Задание 123
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     Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) обратный клапан;

б) обратный управляемый клапан;

в) редукционный клапан.

	Задание124
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  Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) клапан «или»;

б) запорный клапан;
в) редукционный клапан.

	Задание 125
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  Что обозначают данным символом?
Ответ:

а) педаль;   б) рычаг;    в) кнопка.

	Задание 126
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    Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) электрогидравлический привод;

б) соленоид;

в) гидравлическое реле.

	Задание 127
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    Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) пневмо-гидравлическое управление;
б) гидравлическое управление;
в) механическое управление.

	Задание 128
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  Что обозначают данным символом?

Ответ:

а) пневмо-гидравлическое управление;

б) механическое управление;

в) пилотное управление внутренним давлением.

	Задание 129
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    Какой  распределитель указан на схеме?

Ответ:

а) 2-х позиционный, 4-х линейный;
б) 3-х позиционный, 2-х линейный;
в) 3-х позиционный, 4-х линейный.

	Задание 130
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    Схема какого распределителя указана на схеме?

Ответ:

а) 2-х позиционный, 3-х линейный;

б) 2-х позиционный, 2-х линейный;

в) 3-х позиционный, 2-х линейный.

	Задание 131
При уменьшении сечения всасывающей магистрали, идущей к насосу, могут происходить процессы:

Ответ:

а) турбулентность;

б) кавитация;
в) образование вихревых потоков в жидкости.

	Задание 132
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 Сколько регулируемых моторов указано на данной схеме?
Ответ:

а) ни одного;  б) один;   в) два.

	Задание133
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 Сколько  моторов указано на данной схеме?

Ответ:

а) три;    б) два;   в) один.

	Задание 134
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 Сколько  насосов указано на данной схеме?
Ответ:

а) один;

б) два;

в) три.

	Задание 135
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Выберите правильное утверждение о клапанах в данной схеме:

Ответ:

а) три предохранительных и два обратных клапана;
б) два редукционных клапана и один предохранительный;
в) один предохранительный клапан и два обратных клапана.

	Задание 136
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Сколько элементов предохранительной гидроаппаратуры используется в данной схеме?
Ответ:

а) три;
б) два
в) пять.

	Задание 137

Сколько и какие насосы представлены в данной схеме?

Ответ:

а) два, нерегулируемый насос подпитки с нереверсивным потоком и регулируемый силовой насос с реверсивным потоком;

б) три, насос подпитки, два насоса силовых в замкнутом контуре, причем один с возможностью регулировки;

в) один, регулируемый насос с возможностью реверсивного направления потока. 

	Задание 138

Сколько распределителей с ручным приводом в данной схеме?
Ответ:

а) пять;

б) два;

в) три.

	Задание 139

Сколько гидравлических моторов регулируемых с реверсивным потоком изображено на данной схеме?

Ответ:

а) один; 

б) три;

в) ни одного.   



	Задание 140

Какой тип насоса используется в данной гидравлической системе? 
Ответ:

а) шестеренный;
б) пластинчатый;
в) аксиально-поршневой.


	Задание 141

                                     В какую сторону будет двигаться поршень цилиндра при                                                                             

                                     данной гидравлической схеме?

                                     Ответ:

                                     а) влево;
                                     б) вправо;
                                     в) останется неподвижно.


	Задание 142

На каком варианте изображен обратный клапан?
Ответ:

а) только А;

б) только Б;

в) на обоих.

	Задание 143

На данной схеме указан:
Ответ:

а) нормально открытый 2/2 распределитель;

б) нормально закрытый 2/2 распределитель;

в) нормально закрытый 4/2 распределитель.

	Задание 144

На данной схеме указан:
Ответ:

а) 6/2-распределитель;

б) 5/2-распределитель;

в) 8/2-распределитель.

	Задание 145

Возможная неисправность: задержка при выполнении операции подъема  стрелы?

Ответ:

а) грязная гидравлическая жидкость;

б) наличие воздуха в полостях гидроцилиндров;

в) заедание золотников в распределителе.

	Задание 146

Как производится оценка работоспособности гидрооборудования (гидропривода) крана?

Ответ:

а) путем измерения скоростей рабочих движений под рабочей нагрузкой в период статических и динамических испытаний крана и сравнения их с паспортными значениями;

б) при полном техническом освидетельствовании крана;
в) внешним осмотром, ревизией гидромотора (насоса).



	Задание 147

В каком случае разрешается установка стрелового крана только на две или три выносные опоры?
Ответ:

а) Не разрешается, стреловой кран устанавливается на все выносные опоры;

б) Если подъем и перемещение груза будет выполняться только в одном положении стрелы;

в) Если отсутствует одна из инвентарных подкладок, устанавливаемых под опору.

	Задание 148

Ответственность крановщика за нарушение требований производственной инструкции:
Ответ:

а) административная;

б) уголовная;

в) в установленном законодательством порядке.

	Задание 149

Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

Ответ:

а) Позвонить в скорую помощь;

б) Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший;

в) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.

	Задание 150
Первоочередные мероприятия первой помощи.

Ответ:

а) вызвать скорою помощь;

б) Оценить ситуацию и состояние пострадавшего и немедленно приступить к реанимации;

в) Оценить ситуацию и состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, приступить к оказанию первой помощи.


2.1.2 Ключи к заданиям теоретического этапа профессионального экзамена

	Номер задания
	Вариант правильного ответа
	Номер задания
	Вариант правильного ответа
	Номер задания
	Вариант правильного ответа

	1
	в
	51
	в
	101
	б

	2
	а
	52
	а
	102
	б

	3
	в
	53
	в
	103
	а

	4
	б
	54
	а
	104
	б

	5
	в
	55
	б
	105
	б

	6
	а
	56
	а
	106
	а

	7
	в
	57
	в
	107
	а

	8
	в
	58
	б
	108
	а

	9
	а
	59
	а
	109
	в

	10
	а
	60
	а
	110
	в

	11
	в
	61
	а
	111
	б

	12
	в
	62
	в
	112
	а

	13
	в
	63
	в
	113
	б

	14
	б
	64
	б
	114
	б

	15
	в
	65
	а
	115
	б

	16
	а
	66
	б
	116
	а

	17
	в
	67
	в
	117
	б

	18
	в
	68
	в
	118
	а

	19
	а
	69
	а
	119
	а

	20
	в
	70
	в
	120
	а

	21
	б
	71
	б
	121
	в

	22
	б
	72
	в
	122
	в

	23
	в
	73
	в
	123
	б

	24
	в
	74
	в
	124
	а

	25
	в
	75
	а
	125
	б

	26
	в
	76
	в
	126
	а

	27
	б
	77
	в
	127
	б

	28
	б
	78
	в
	128
	в

	29
	а
	79
	а
	129
	в

	30
	а
	80
	в
	130
	а

	31
	в
	81
	а
	131
	б

	32
	в
	82
	б
	132
	а

	33
	б
	83
	а
	133
	в

	34
	в
	84
	б
	134
	б

	35
	а
	85
	а
	135
	а

	36
	в
	86
	а
	136
	в

	37
	а
	87
	а
	137
	а

	38
	в
	88
	а
	138
	в

	39
	в
	89
	а
	139
	в

	40
	а
	90
	б
	140
	а

	41
	а
	91
	а
	141
	а

	42
	б
	92
	б
	142
	в

	43
	в
	93
	а
	143
	а

	44
	а
	94
	б
	144
	б

	45
	в
	95
	б
	145
	б

	46
	а
	96
	а
	146
	а

	47
	б
	97
	а
	147
	а

	48
	а
	98
	б
	148
	в

	49
	а
	99
	б
	149
	б

	50
	б
	100
	в
	150
	в


2.1.3 Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена 

Максимальное количество баллов, набранных соискателем по результатам сдачи теоретического этапа профессионального экзамена  - 10 баллов.

Критерии сдачи теоретического этапа профессионального экзамена и допуска соискателя к практическому этапу профессионального экзамена: 

10-8 баллов – экзамен сдан, соискатель допущен к сдаче практического этапа профессионального экзамена; 

6 баллов и ниже – экзамен считается несданным. Соискатель не допускается  к сдаче практического этапа профессионального экзамена. 

7 баллов–экзамен считается несданным, но соискатель имеет единократное право на подготовку ответа  на другой  экзаменационный билет. Если при ответе на второй билет соискатель получает снова такое же количество баллов (7) – экзамен считается несданным. 

Если соискатель не сдал теоретический этап профессионального экзамена с первого раза, ему предоставляется возможность однократной пересдачи  экзамена в течение 1-2 дней. Время и день пересдачи согласовывается  с председателем квалификационной комиссии.

2.1.4 Экзаменационный лист выполнения теоретического этапа профессионального экзамена 

Перед началом теоретического этапа профессионального экзамена соискателю выдается экзаменационный лист под роспись в специальном журнале регистрации экзаменационных листов для выполнения теоретического и практического этапов профессионального экзамена.
Форма экзаменационного листа выполнения теоретического этапа профессионального экзамена с примером заполнения приведена ниже.

Экзаменационные листы подлежат архивному хранению в личном деле соискателя.

2.1.5 Экзаменационная ведомость по результатам прохождения теоретического этапа профессионального экзамена

По результатам прохождения группой соискателей теоретического этапа профессионального экзамена квалификационной комиссией составляется экзаменационная ведомость, форма которой приведена ниже. 

Экзаменационная ведомость  является неотъемлемой частью протокола проведения профессионального экзамена, который подписывается членами квалификационной комиссии и подлежит хранению в архиве ЦОК.
2.1.6 Пересдача теоретического этапа профессионального экзамена
Пересдача соискателем теоретического этапа профессионального экзамена осуществляется в порядке, указанном выше  с выдачей и заполнением экзаменационного листа и оформлением ведомости.
Экзаменационный лист № 

выполнения теоретического этапа профессионального экзамена

по квалификации «Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений»

МО г. Ивантеевка                                                          «____»_________2017 г.

	Ф.И.О. соискателя 
	Иванов  Иван Иванович

	Личное дело №
	000001

	Группа
	СГО-1-06/2017


Билет №______

	№ задания по

билету
	Варианты ответа:

(заполняются соискателем)
	Результаты ответа:

(заполняются экспертом)

	
	а
	б
	в
	обозначение правильного ответа
	кол-во баллов, набранных соискателем

	1
	v
	-
	-
	б
	0

	2
	v
	-
	-
	а
	1

	3
	-
	-
	v
	в
	1

	4
	-
	-
	v
	в
	1

	5
	v
	-
	-
	а
	1

	6
	-
	-
	v
	а
	0

	7
	-
	v
	-
	б
	1

	8
	-
	-
	v
	в
	1

	9
	v
	-
	-
	а
	1

	10
	-
	v
	-
	б
	1

	Максимальное количество баллов по заданиям – 10

	Количество  баллов, набранных соискателем 
	8

	Рекомендации эксперта: Иванов Иван Иванович ТЭПЭ сдал и рекомендуется  к прохождению практического этапа профессионального экзамена

	Эксперт: Петров Петр Петрович ________________________________________(подпись)
Ознакомлен и согласен: соискатель Иванов Иван Иванович  ________________(подпись)


Примечания:   1. Номер экзаменационного листа соискателя проставляется в соответствии с номером  его фамилии   согласно приказу формирования группы.

Экзаменационная ведомость

сдачи теоретического этапа профессионального экзамена по квалификации 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений»

Группа__________________                                                                               

Дата_____________________

Начало экзамена ___________

Окончание экзамена_________

Квалификационная комиссия:

Председатель комиссии  ___________________________________________

                                                                                                             подпись                                         Ф.И.О.

Члены комиссии             _______________________________________________

                                                                                                              подпись                                         Ф.И.О.

                                          _______________________________________________

                                                                                                              подпись                                         Ф.И.О.

	№

п/п
	ФИО

соискателя
	Номер экзаменационного листа
	Результат сдачи экзамена:
	Подпись эксперта

	
	
	
	сдан
	не сдан
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


По результатам сдачи теоретического этапа профессионального экзамена:

- экзамен сдали и допущены к сдаче практического этапа  профессионального экзамена: _____чел.;

- экзамен не сдали и допущены к  его пересдаче:_____чел.;
- экзамен не сдали и не допущены к сдаче практического этапа прфессионального экзамена:________чел.*
Председатель квалификационной комиссии_______________        ____________
                                                                                                     подпись                                      ФИО

______

* - заполняется при повторной пересдаче соискателем теоретического этапа профессионального экзамена
2.2 Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

2.2.1 Задания для практического этапа профессионального экзамена
	Содержание задания
	Оборудование  для выполнения задания

	Время выполнения задания

	Задание 1 

Разобрать, оценить состояние деталей и собрать предохранительный клапан прямого действия.
	Экспонаты- образцы
	40 мин

	Задание 2 

Разобрать, оценить состояние деталей и собрать предохранительный клапан не прямого действия. 
	Экспонаты- образцы
	40 мин

	Задание 3 

Объяснить принцип действия и оценить  состояние гидравлического замка одностороннего действия. 
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 4 

По размерам канавки подобрать резиновое кольцо круглого сечения для торцевого уплотнения, выполнить стыковку и проверить герметичность стыка при давлении 50кгс/см2
	Гидравлический стенд, инструмент, детали соединения, резиновые кольца
	40 мин

	Задание 5 

Провести проверку и регулировку вторичного предохранительного клапана стенда с обеспечением нормальной работы грузоподъемного механизма
	Гидравлический стенд
	40 мин

	Задание 6 
По размерам канавки подобрать резиновое кольцо круглого сечения для радиального уплотнения внутренней детали, соединить детали и проверить соединение на герметичность при давлении 50кгс/см2
	Гидравлический стенд, инструмент, детали соединения, резиновые кольца
	40 мин

	Задание 7

Объяснить  гидравлической  схеме привода стрелы назначение и функционирование
	Гидравлический стенд
	35 мин

	Задание 8 

Объяснить подобие и различие гидравлических схем учебного стенда и манипулятора
	Гидравлический стенд, схема стенда и манипулятора
	40 мин

	Задание 9 

Объяснить функционирование гидравлической системы учебного стенда
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 10

Произвести подключения гидравлических элементов согласно гидравлической схеме данного гидравлического оборудования
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 11

Произвести замер давлений настройки первичного и вторичного предохранительных клапанов стенда
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 12

Произвести подключение гидравлической системы стенда для поднятия определенного груза
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 13

Объяснить на экспонатах, образцах принцип работы насосов:
Шестеренного, аксиально-поршневого и пластинчатого
	Экспонаты- образцы насосов
	30 мин

	Задание 14

Объяснить на экспонатах принцип работы: гидравлических замков, обратных клапанов, предохранительных клапанов и клапана «или»
	Экспонаты- образцы
	30 мин

	Задание 15

Объяснить принцип действия контрольно-диагностических устройств: манометров, расходомеров, гидравлических тестеров. Способы подключения к гидравлической системе
	Экспонаты-приборы, гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 16
Объяснить работу гидравлических распределителей, указать отличия схем и способы проверки техни-ческого состояния
	Экспонаты- распределителей гидравлический стенд
	40 мин

	Задание 17

Объяснить работу: гидравлического цилиндра, особенности монтажа и демонтажа
	Экспонаты-гидроцилиндров  гидравлический стенд
	40 мин

	Задание 18
По размерам канавки подобрать  резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения и защитное фторопластовое кольцо для радиального уплотнения, выполнить стыковку и проверить герметичность стыка при давлении 50кгс/см2

	Гидравлический стенд, инструмен-ты, детали соедине-ния типа «поршень - гильза», резино-вые и фторопласто-вые кольца
	40 мин

	Задание 19

Произвести анализ качества гидравлического масла  на содержание: грязи и воды
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 20

Произвести оценку загрязнённости фильтрующего элемента гидросистемы стенда (не разбирая фильтр) 
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 21

Произвести аварийное опускание груза двумя способами, с применением: ручного насоса и механического открытия замка
	Гидравлический стенд, ручной насос, регулируемый гидрозамок
	30 мин

	Задание 22

Произвести оценку герметичности гидравлического цилиндра
	Гидравлический стенд
	30 мин

	Задание 23

Определить среднюю скорость самопроизвольного опускания груза с высоты 300мм для трех случаев: с герметичным цилиндром и гидрозамком; с герметичным цилиндром и негерметичным гидрозамком; с негерметичным цилиндром и герметичным гидрозамком.
	Гидравлический стенд, секундомер, рулетка
	40 мин


Примечание.  Приведенный перечень оборудования для выполнения заданий включает также по каждой позиции:
а) комплект слесарного и электромонтажного инструмента, набор контрольно-испытательных и измерительных средств, контрольных грузов;

б) нормативные документы по подъемным сооружениям, эксплуатационные документы подъемных сооружений и их приборов безопасности, бланки для оформления протоколов, инструкции и журналы по охране труда.

2.2.2 Правила обработки результатов практического этапа профессионального экзамена 
Максимальное количество баллов, набранных соискателем по результатам сдачи практического этапа профессионального экзамена  - 5 баллов. 

Критерии сдачи практического этапа профессионального экзамена: 

5 баллов – экзамен сдан,

4 балла – экзамен сдан, при условии положительной оценки (1) за «Соблюдение правил охраны труда и  безопасных приемов выполнения работ";

4 балла – экзамен не сдан, при условии отрицательной оценки (0) за «Соблюдение правил охраны труда и  безопасных приемов выполнения работ";

3 балла и ниже – экзамен считается несданным. 

2.2.3 Экзаменационный лист выполнения практического этапа профессионального экзамена 

Перед началом практического этапа профессионального экзамена соискателю выдается экзаменационный лист под роспись в специальном журнале регистрации экзаменационных листов для выполнения теоретического и практического этапов профессионального экзамена.
Форма экзаменационного листа выполнения практического этапа профессионального экзамена  с примером заполнения приведена ниже.

Экзаменационные листы подлежат архивному хранению в личном деле соискателя.

2.2.4 Экзаменационная ведомость по результатам прохождения практического этапа профессионального экзамена

По результатам прохождения группой соискателей практического этапа профессионального экзамена квалификационной комиссией составляется экзаменационная ведомость, форма которой приведена ниже. 

Экзаменационная ведомость  является неотъемлемой частью протокола проведения профессионального экзамена, который подписывается членами квалификационной комиссии и подлежит хранению в архиве ЦОК. 

2.2.5 Протокол профессионального экзамена, проведенного ЦОК «ИТЦ «СМА» по профессиональной квалификации «Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений»
По окончанию сдачи группой соискателей теоретического и практического этапов профессионального экзамена квалификационной комиссией оформляется и подписывается  протокол, форма которого приведена ниже. Протокол с приложениями подлежит архивному хранению.

Экзаменационный лист № 

выполнения практического этапа профессионального экзамена 

по квалификации «Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений»

МО г. Ивантеевка                                                          «____»_________2017 г.

	Ф.И.О. соискателя 
	Иванов  Иван Иванович

	Личное дело №
	000001

	Группа
	НПБ-1-06/2017


Билет № 1

	Задание по билету

(заполняется соискателем)
	Критерии выполнения

(0/1)


	Оценка

(заполняется техническим экспертом)

	
	
	Удов. (1)
	Неудв. (0)



	Провести  (в режиме имитации) первое техническое обслуживание  системы безопасности стрелового самоходного крана с  оформлением протокола.
	- правильный выбор, эксплуатационной и иной документации
	-
	0

	
	- соблюдение правильной последовательности выполнения работ
	1
	-

	
	- соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ 
	1
	

	
	- правильная подготовка и использование инструмента 
	1
	

	
	- оформление протокола (документации) по результатам выполнения задания 
	1
	

	Максимальное количество баллов по заданиям – 5



	Количество  баллов, набранных соискателем 


	      4

	Рекомендации технического эксперта: Иванов Иван Иванович сдал практический этап профессионального экзамена

	Эксперт: Петров Петр Петрович ________________________________________(подпись)
Ознакомлен и согласен: соискатель Иванов Иван Иванович  ________________(подпись)


Примечания:   1. Номер экзаменационного листа соискателя проставляется в соответствии с номером  его фамилии   согласно приказу формирования группы с добавлением литера «П».
Экзаменационная ведомость

сдачи практического этапа профессионального экзамена по квалификации 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений»
Группа__________________                                                                               
Дата_____________________

Начало экзамена ___________

Окончание экзамена_________

Квалификационная комиссия:

Председатель комиссии  ___________________________________________

                                                                                                             подпись                                         Ф.И.О.

Члены комиссии:       _______________________________________________
                                                                                                              подпись                                         Ф.И.О.

                                     _______________________________________________
                                                                                                              подпись                                         Ф.И.О.

	№

п/п
	ФИО

соискателя
	Номер экзаменационного листа
	Результат сдачи экзамена:
	Подпись эксперта

	
	
	
	сдан
	не сдан
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


По результатам сдачи практического этапа профессионального экзамена:

- практический этап  профессионального экзамена сдали: _________чел.;

- практический этап профессионального экзамена  не сдали: _______чел. 

Председатель квалификационной комиссии __________________     ____________
                                                                                                               Подпись                                ФИО

На бланке ЦОК «НТЦ СМА»____
Лист ___ – ____

ПРОТОКОЛ №
профессионального экзамена, проведенного ЦОК «ИТЦ «СМА»

 по профессиональной квалификации

«Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений»
Квалификационная комиссия в составе:
Председатель комиссии: _______________________________________________________
                                                                    должность                       Название предприятия                            Ф. И.О.
Члены комиссии:           _________________________________________________________ 

                                            должность                             Название предприятия                              Ф. И.О.

                                         _________________________________________________________ 

                                                                   должность                       Название предприятия                                Ф. И.О.

	№
	Ф.И.О.
	Экзамен
Отметка о результате проверки знаний


	
	
	Теоретический этап
	Практический этап

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Заключение комиссии: ________________________________________________________

Приложения: 1. Экзаменационная ведомость теоретического этапа профессионального экзамен на __л

                          2. Экзаменационная ведомость практического этапа профессионального экзамена на _л

Председатель квалификационной  комиссии ______________ _______________

                                                                                                             подпись                                         Ф.И.О.
Члены комиссии :    ______________            _______________

                                                       подпись                                             Ф.И.О.
                                    _______________         ____________

                                                        подпись                                          Ф.И.О.
Руководитель         _____________                ____________
                           подпись                                         Ф.И.О.
М.П.
