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Предисловие

Настоящий Комплект оценочных средств разработан в соответствии с «Положением о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций», утверждённым приказом Министерства труда и социальной политики Российской Федерации от 01.11.2016г. №601н.
Оценочные средства представляют собой комплект заданий и критериев их оценки, используемых Центром оценки квалификации при проведении теоретического и практического этапов профессионального экзамена.
   Оценочные средства разработаны по квалификации «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров», сведения о которой включены в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
При разработке комплекта оценочных средств учтены требования нормативных документов отраслевого Совета по профессиональным квалификациям (далее по тексту - СПК) в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта.
  Настоящий документ подлежит согласованию отраслевым СПК и внесению в реестр в установленном порядке.

Структура оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров»

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров», 6 (шесть) 

2. Номер квалификации: ……..

3. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов», №989 в реестре профессиональных стандартов

4. Вид профессиональной деятельности:
 организация эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 

4а. Описание квалификации:
а) Трудовые функции по профессиональному стандарту:
С.01/6 – Обеспечение безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 


С.02/6 – Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию эскалаторов и пассажирских конвейеров
б) Требования к образованию:
 среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
в) Требования к опыту практической работы:
     требования к опыту практической работы не регламентированы
г) Особые условия допуска к работе:
- условия допуска специалистов к выполнению обязанностей устанавливаются в соответствии 
  с требованиями законодательства;
- наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В 
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5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации

	
Критерии оценки квалификации
	
Тип и №№ заданий

	1
	2
	3

	1. Трудовая функция С /01.6:
Обеспечение безопасной эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий, содержащего 20 (двадцать) тестовых вопросов по знаниям, предусмотренным трудовой функцией С/01.6 из следующих документов:
	
Задания с выбором ответа

	1.1 Знание национальных, межгосударственных и отраслевых стандартов, технического регламента, стандарты организации, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

Межгосударственный стандарт 33966-1-2016 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке»

	Задания
№№1 - 4



Задания 
№№1 – 9

	1.2 Знание основных положений нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов («Правила…»)

 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов»
	Задания
№№1 - 22


Задания 
№№1 – 4

	1.3 Знание общих сведений об устройстве эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Межгосударственный стандарт 33966-1-2016
	Задания 
№№1 – 9

	1.4 Знание необходимых условий для обеспечения безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров, содержащихся в инструкции (руководстве) по эксплуатации изготовителей данного технического устройства
	Руководство (Инструкция) по эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Задания 
№№1 – 3

	1.5 Знание признаков отклонения условий эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров от номинальных
	Руководство (Инструкция) по эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 
Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Задания 
№№1 – 3
Задания 
№№1 – 6

	1.6 Знание требований к ведению документации по организации эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	(«Правила…»)
	Задания
№№9; 11; 13

	1.7 Знание основ организации труда и управления персоналом
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Задание 
№5

	2. Трудовая функция С/02.6:
Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию платформ подъёмных для инвалидов

	Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий, содержащего 20 (двадцать) тестовых вопросов по знаниям, предусмотренным трудовой функцией С/02.6 из следующих документов:
	Задания с выбором ответа


	2.1 Знание методов и правил безопасного ведения работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах
	Руководство (Инструкция) по эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 
	Задания 
№№1 – 3

	2.2 Знания порядка ведения документации по эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Задания 
№№1 – 6

	2.3 Знание требований охраны труда
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Задания 
№5

	
	  Для получения положительной оценки соискатель должен дать не менее 80% правильных ответов
	




Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответов: 55 (пятьдесят пять)  
Количество заданий с открытым ответом: не нашли применения           
Количество заданий на установление соответствия: не нашли применения           
Количество заданий на установление последовательности: не нашли применения           
Время выполнения теоретического этапа экзамена: не более 60 минут

Структура задания:
Каждый комплект тестовых заданий (экзаменационный билет) содержит 20 (двадцать) тестовых вопросов и не менее 3 (трёх) ответов на каждый тестовый вопрос, один из ответов правильный.
Выбор комплекта тестовых заданий (экзаменационного билета) осуществляется соискателем случайным способом – один комплект тестовых заданий (экзаменационный билет) из 10 (десяти) предложенных экспертной комиссией. 


6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	
Критерии оценки квалификации
	
Тип и №№ заданий

	1
	2
	3

	1. Трудовая функция С/01.6
Обеспечение безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией С/01.6:
	Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. 
Задания №№ 1-10

	1.1 Трудовые действия: 
Контроль соответствия условий эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров требованиям нормативных актов и руководству по эксплуатации 
Умения:
Осуществлять контроль условий эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
Анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Наиболее полное перечисление условий эксплуатации эскалаторов/пассажирских конвейеров,
регламентированных требований к данным условиям и изложение соответствия их требованиям нормативных актов и/или руководству (инструкции) по эксплуатации.
 Реализация знаний условий эксплуатации эскалаторов/ пассажирских конвейеров при осуществлении контроля соответствия данных условий эксплуатации регламентированным требованиям.
	

	1.2 Трудовые действия: 
Подготовка локального акта о прекращении работы эскалаторов и пассажирских конвейеров до устранения выявленных нарушений условий эксплуатации и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю
Умения:
Анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
Организовывать и планировать свою деятельность и деятельность работников
	    Наиболее полное перечисление условий эксплуатации эскалаторов/пассажирских конвейеров,
 регламентированных требований к данным условиям. 
На базе знаний условий эксплуатации эскалаторов/ пассажирских конвейеров Выявление нарушений и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю и соответствующее принятие мер, вплоть до прекращения работы данных технических устройств.

	

	2. Трудовая функция С/02.6
Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию эскалаторов и пассажирских конвейеров
	Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией С/02.6:
	Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. 
Задания №№ 1-10

	2.1 Трудовые действия: 
  Составление графика работы персонала и ведение учета выхода на работу (при необходимости - внесение корректив)
Умения:
Планировать деятельность подчиненных
	Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графиков работы операторов поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров). 
	

	2.2 Трудовые действия: 
Допуск работников к выполнению трудовых функций
Умения:
Организовывать работу, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты
	Правильное оформление допуска работников к выполнению трудовых функций.
	

	2.3 Трудовые действия: 
Контроль соблюдения работниками перечня и объема работ, предусмотренных при осмотре эскалаторов и пассажирских конвейеров.
Умения:
Анализировать результаты деятельности персонала и оценивать качество выполнения работ
	Полнота изложения перечня и объёма работ при ежесменном (периодическом) осмотре эскалаторов/ пассажирских конвейеров. 
На базе знаний перечня и объёма работ при ежесменном осмотре платформ подъёмных, Квалифицированная оценка   результатов контроля работы персонала при ежесменном осмотре эскалаторов/ пассажирских конвейеров, оценка её качества и объёма.
	

	2.4 Трудовые действия: 
Контроль оформления результатов осмотра эскалаторов и пассажирских конвейеров, необходимых записей (остановка эскалатора/пассажирского конвейера, …)
Умения:
Организовывать работу, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты
	Правильное оформление результатов осмотра эскалаторов/пассажирских конвейеров и полнота содержания необходимых записей. 
На базе знаний правильного оформления результатов ежесменного осмотра платформ подъёмных, Квалифицированная оценка оформления персоналом результатов осмотра эскалаторов/ пассажирских конвейеров, внесения других необходимых записей.
	

	2.5 Трудовые действия: 
Отстранение от работы в случае выявления действий работников, приводящих к поломке эскалатора/пассажирского конвейера, или созданию угрозы здоровью и/или жизни пользователя, а также при грубых нарушениях трудовой и/или производственной дисциплины
Умения:
Анализировать результаты деятельности персонала и оценивать качество выполнения работ
	Умение анализировать качество и объём выполняемых персоналом работ, контролировать соблюдение персоналом требований трудовой и производственной дисциплины и принимать необходимые меры при выявлении нарушений.
	

	
Коэффициенты значимости критериев


	
№ п/п
	
Критерии оценки выполнения задания 
	Мах. баллы/%
за хорошее выполнение
	Коэффициент значимости 
(весовой коэффициент) (баллы/%)

	
	
	
	хорошо
(100% от мах.)
	удовл.
(80% от мах.)
	неуд.
(0%)

	1.1
	Наиболее полное перечисление условий эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров, регламентированных требований к данным условиям и изложение соответствия их требованиям нормативных актов и/или руководству (инструкции) по эксплуатации.
 Реализация знаний условий эксплуатации эскалаторов/ пассажирских конвейеров при осуществлении контроля соответствия данных условий эксплуатации регламентированным требованиям.
	20*
	
	
	

	1.2
	Наиболее полное перечисление условий эксплуатации эскалаторов/пассажирских конвейеров, регламентированных требований к данным условиям. 
На базе знаний условий эксплуатации эскалаторов/ пассажирских конвейеров Выявление нарушений и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю и соответствующее принятие мер, вплоть до прекращения работы данных технических устройств
	20*
	
	
	

	2.1
	Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графиков работы операторов поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров).
	20
	
	
	

	2.2
	Правильное оформление допуска работников к выполнению трудовых функций.
	20**
	
	
	

	2.3
	Полнота изложения перечня и объёма работ при ежесменном (периодическом) осмотре эскалаторов/пассажирских конвейеров. 
На базе знаний перечня и объёма работ при ежесменном осмотре платформ подъёмных, Квалифицированная оценка   результатов контроля работы персонала при ежесменном осмотре эскалаторов/ пассажирских конвейеров, оценка её качества и объёма.
	20
	
	
	

	2.4
	Правильное оформление результатов осмотра эскалаторов/пассажирских конвейеров и полнота содержания необходимых записей. 
На базе знаний правильного оформления результатов ежесменного осмотра платформ подъёмных, Квалифицированная оценка оформления персоналом результатов осмотра эскалаторов/ пассажирских конвейеров, внесения других необходимых записей.
	20**
	
	
	

	2.5
	Умение анализировать качество и объём выполняемых персоналом работ, контролировать соблюдение персоналом требований трудовой и производственной дисциплины и принимать необходимые меры при выявлении нарушений.
	20**
	
	
	

	Итого:
	60
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	

	

Оценка результатов выполнения задания:
	Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 48 баллов из 60 (или не менее 80% правильных ответов)



* практические задания, оценённые данными критериями в 20 (двадцать) баллов, периодически чередуются в экзаменационных билетах (см. Приложения Б1 – Б10 - Задания для практического этапа профессионального экзамена)
** практические задания, оценённые данными критериями в 20 (двадцать) баллов, периодически чередуются в экзаменационных билетах (см. Приложения Б1 – Б10 - Задания для практического этапа профессионального экзамена)
Указанный способ (* и **) использования практических заданий не нарушает максимально установленное количество баллов для экзаменационных билетов – 60 баллов. 


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена - в соответствии с ресурсами, согласованными (утверждёнными) при аттестации Центра по оценке профессиональных квалификаций (ЦОК), экзаменационной площадки.
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена - в соответствии с ресурсами, согласованными (утверждёнными) при аттестации Центра по оценке профессиональных квалификаций (ЦОК). экзаменационной площадки.


8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 
Руководитель ЦОК, члены экспертной комиссии аттестованы в качестве экспертов ЦОК в соответствии с ВН.ДОК.НЛС-006-2016, имеют многолетний опыт работы в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта

Квалификация: 
высшее образование членов экспертной комиссии и технических экспертов 

Опыт работы: 
более 5 (пяти) лет в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта

Особые требования к членам экспертной комиссии:
 участие в разработке нормативных документов, стандартов, устанавливающих требования к оценке соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов, а также в разработке оценочных средств.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: Проведение обязательного инструктажа перед проведением практического этапа профессионального экзамена.



10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
(Квалификация: Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров) 

	Обобщённая трудовая функция: Организация эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров




	Раздел 1. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных
платформ для инвалидов»
(ОТФ C – «Организация эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров)


	1
	 1. Основная цель профессиональной деятельности, указанная в профессиональном стандарте:
Ответ:   I. Общие сведения
а) обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов;
б) обеспечение безопасной эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов;
в) обеспечение безопасного функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

	2
	2. Требования к образованию специалиста, ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
Ответ:      Р.III, п.п.3.3. Обобщённая ТФ  
а) среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена; 
б) среднее профессиональное образование; 
в) общее среднее образование

	3
	 3. Наименование вида профессиональной деятельности, указанного в профессиональном стандарте:
Ответ:  I. Общие сведения
а) эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов;
б) техническое обслуживание эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов
в) техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

	4
	4. Требования к опыту практической работы специалиста, ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров
Ответ:  Р.III, п.п.3.3. Обобщённая ТФ  
а) требования к опыту практической работы не регламентированы; 
б) не менее трёх месяцев практической работы по эксплуатации подъёмных сооружений;
в) не менее шести месяцев практической работы по эксплуатации подъёмных сооружений

	Раздел 2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»


	5
	1. Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» распространяется на:
Ответ:     Ст.1, п.1        
а) машины и(или) оборудование, эксплуатируемые на территории Таможенного союза;
б) машины и(или) оборудование, выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза; 
в) машины и(или) оборудование, выпускаемые на территории Таможенного союза и на процесс их эксплуатации.

	6
	2. Подтверждение соответствия машин и(или) оборудования (эскалаторов и пассажирских конвейеров) требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования» осуществляется в форме:
Ответ:      Приложение 3, п.15
а) декларирования соответствия;
б) сертификации; 
в) технического освидетельствования

	7
	3. Сведения о сертификате соответствия машины и(или) оборудования должны быть указаны в:
Ответ:  Ст.8, п.8
а) руководстве по эксплуатации;
б) паспорте; 
в) маркировке, нанесённой на машину и(или) оборудование.

	8
	4. Изменения конструкции машины и(или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с: 
Ответ: Ст.5, п.15
а) разработчиком (проектировщиком); ***
б) поставщиком (продавцом);
в) изготовителем и организацией, выполняющей ремонт

	Раздел 3. ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке»


	9
	1. Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к механическим опасностям не относится:
Ответ:  Р.4, табл.2
а) затягивание в устье поручня;
б) отсутствие остановки в случае опасных ситуаций; 
в) защемление между смежными ступенями;
г) защемление между полом и поручнем 

	10
	2. Термин «эскалатор» имеет следующее определение:
Ответ:    Р.3, п.п. 3.1.1
а) наклонная, движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или спуска пассажиров, у которой поверхность ступеней остаётся горизонтальной;
б) наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остаётся горизонтальной; 
в) наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или спуска пассажиров

	11
	3. Термин «дополнительный тормоз» имеет следующее определение:
Ответ:  Р.3, п.п. 3.1.20
а) устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения;
б) устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении номинальной скорости, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза; 
в) устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза

	12
	4. Термин «гребёнка входной площадки» имеет следующее определение:
Ответ:  Р.3, п.п. 3.1.35
а) зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины настила ступеней, пластин или ленты;
б) зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней, пластин; 
в) зубчатая секция выходной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней или ленты

	13
	5. Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к опасности отказа цепи управления не относится:
Ответ:  Р.4, табл.2
а) неожиданное изменение направления движения привода;
б) отсутствие остановки в случае опасных ситуаций; 
в) чрезмерно высокая скорость движения;
г) защемление между полом и поручнем 

	14
	6. Термин «пассажирский конвейер» имеет следующее определение:
Ответ:  Р.3, п.п. 3.1.2
а) установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остаётся параллельной направлению её движения; 
б) установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой несущая поверхность пластин или ленты остаётся горизонтальной;
в установка для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остаётся параллельной направлению её движения

	15
	7. Термин «номинальная скорость» имеет следующее определение:
Ответ:  Р.3, п.п. 3.1.8
а)  скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе без нагрузки;
б) скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе без нагрузки в установившемся режиме; 
в) скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе в установившемся режиме

	16
	8. Термин «поручневое устройство» имеет следующее определение:
Ответ:  Р.3, п.п. 3.1.37
а) совокупность блоков, направляющих и поддерживающих роликов, обеспечивающих движение поручня по трассе;
б) совокупность блоков, направляющих и привода, обеспечивающих движение поручня по трассе;
в) совокупность блоков, направляющих, привода и поддерживающих роликов, обеспечивающих движение поручня по трассе

	17
	9. Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к опасности поломки при эксплуатации не относится:
Ответ:  Р.4, табл.2
а) повреждение балюстрады;
б) разрыв тяговых цепей, ленты; 
в) чрезмерно высокая скорость движения; 
г) повреждение ступени/пластины

	18
	10. Термин «балюстрада» имеет следующее определение:
Ответ:   Р.3, п.п. 3.1.41
а) совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения безопасности;
б) совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения безопасности и служат для создания интерьера; 
в) совокупность щитов и карнизов, которые отделяют пассажиров от механизмов с целью обеспечения безопасности и служат для создания интерьера

	19
	11. Термин «выключатель безопасности» имеет следующее определение:
Ответ:   Р.3, п.п. 3.1.55
а) электромеханическое устройство, предназначенное для выключения цепи питания или управления; 
б) электромеханическое устройство, предназначенное для включения цепи питания или управления;
в) электромеханическое устройство, предназначенное для выключения цепи управления

	20
	12. Термин «машинное помещение/пространство» имеет следующее определение:
Ответ:   Р.3, п.п. 3.1.60
а) помещение снаружи или пространство внутри несущей конструкции эскалатора или пассажирского конвейера, в котором машинное оборудование размещается полностью или частично; 
б) помещение снаружи или пространство внутри несущей конструкции эскалатора или пассажирского конвейера, в котором машинное оборудование размещается полностью;
в) помещение снаружи или пространство внутри несущей конструкции эскалатора или пассажирского конвейера, в котором оборудование эскалатора размещается полностью или частично

	21
	13. Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к опасностям поскользнуться, споткнуться, упасть не относится:
Ответ:  Р.4, табл.2
а) падение, вызванное изменением скорости движения поручня (включая остановку);
б) защемление смежными ступенями или пластинами; 
в) падение, вызванное изменением направления движения;
г) спотыкание при входе/выходе на/с эскалатора/пассажирского конвейера

	22
	14. Термин «провозная способность» имеет следующее определение:
Ответ:  Р.3, п.п. 3.1.10
а) число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером в единицу времени;
б) наибольшее число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером за один час; 
в) наибольшее число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером в единицу времени 

	23
	15. Термин «гребёнка входной площадки» имеет следующее определение:
Ответ:  Р.3, п.п. 3.1.35
а) зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины настила ступеней, пластин или ленты; 
б) зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней, пластин; 
в) зубчатая секция выходной площадки, зубья которой входят во впадины ступеней или ленты

	24
	16. Термин «эксплуатация в режиме ожидания» имеет следующее определение:
Ответ:  Р.3, п.п. 3.1.12
а) режим, при котором эскалатор или пассажирский конвейер останавливается при отсутствии пассажиров и автоматически запускается при подходе пассажира;
б) режим, при котором эскалатор или пассажирский конвейер останавливается или замедляет движение при отсутствии пассажиров и автоматически запускается или ускоряется до номинальной скорости при подходе пассажира; 
в) режим, при котором эскалатор или пассажирский конвейер замедляет движение при отсутствии пассажиров и ускоряется до номинальной скорости при подходе пассажира

	25
	17. Из перечисленных ниже значительных опасностей и опасных ситуаций к особым опасностям не относится:
Ответ:  Р.4, табл.2
а) отсутствие ступеней или пластин;
б) защемление предметов или конечностей в устройстве ручного перемещения эскалатора или пассажирского конвейера; 
в) чрезмерно высокая скорость движения;
г) ненадлежащее использование техники для перевозки чего-либо помимо людей (например, покупательских или багажных тележек, …) 

	Раздел 4. Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов


	26
	1. Организация безопасного использования и содержания объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) обеспечивается:
Ответ:    п.4.
а) владельцем; 
б) квалифицированным персоналом;
в) специализированной организацией

	27
	2. В случае заключения договора на обслуживание эскалатора (пассажирского конвейера) владелец передаёт специализированной организации:
Ответ:  п.16.
а) всю сопроводительную документацию;
б) паспорт эскалатора (пассажирского конвейера);
в) руководство (инструкцию) по эксплуатации 

	28
	3. Допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ осуществляется на основании:
Ответ:  п.17в)
а) производственной (должностной) инструкции; 
б) распорядительного акта; 
в) руководства (инструкции) по эксплуатации

	29
	4. Техническое освидетельствование эскалатора (пассажирского конвейера) осуществляется не реже одного раза в:
Ответ: п.26
а) месяц;
б) 12 месяцев; 
в) 36 месяцев.

	30
	5. Для постановки эскалатора на учёт в реестре владелец эскалатора, введённого в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства, направляет в уполномоченный орган уведомление о вводе эскалатора в эксплуатацию в срок: 
Ответ:  п.10
а) 10-дневный; 
б) 5-дневный; 
в) 3-дневный

	31
	6. Лицо, ответственное за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров назначается из числа:
Ответ:    п. 4.с)
а) персонала администрации владельца;
б) квалифицированного персонала;
в) персонала специализированной организации

	32
	7. Приостановление использования эскалатора (пассажирского конвейера) более, чем на 24 часа, не связанное с аварийно-техническим обслуживанием оформляется:
Ответ:    п.24
а) распорядительным актом владельцем объекта (эскалатора, пассажирского конвейера); 
б) предписанием Ростехнадзора;
в) распорядительным актом специализированной организации

	33
	8. Решение о вводе в эксплуатацию объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) принимает уполномоченный орган и оформляет решение актом ввода объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) в эксплуатацию в течение:
Ответ:     п.8
а) 1 дня;
б) 5 дней; 
в) 10 дней.

	34
	9. В паспорт эскалатора (пассажирского конвейера) вносятся сведения о лице:
Ответ:   п.17	
а) ответственном за организацию эксплуатации объекта (эскалатора, пассажирского конвейера); 
б) ответственном за организацию обслуживания и ремонта объекта (эскалатора, пассажирского конвейера); ***
в) юридическом лице или индивидуальном предпринимателе – владельце эскалатора (пассажирского конвейера).

	35
	10. Порядок проведения работ по аварийно-техническому обслуживанию объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) регламентируется распорядительными документами:
Ответ:   п.19
а) лица, их проводящего;
б) специализированной организации;
в) владельцем объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) 

	36
	11.  Информация о выполнении осмотра объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) квалифицированным персоналом заносится в:
Ответ:   п.23
а) журнал технического обслуживания;
б) журнал выдачи задания;
в) журнал периодического осмотра объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) ***

	37
	12. Лица, осуществляющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию объектов (эскалаторов, пассажирских конвейеров) должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в качестве:
 Ответ:    п.17г)
а) владельца эскалатора (пассажирского конвейера);
б) юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
в) специализированной организации

	38
	13. Назначенный срок службы эскалатора (пассажирского конвейера) при отсутствии сведений о нём в его паспорте принимается равным: 
Ответ:    п.26
а) 15 лет; 
б) 20 лет; 
в) 25 лет

	39
	14. Что из ниже приведённого не вошло в регламентированный перечень операций, которые должны быть обеспечены системой операторского контроля:
Ответ:   п.22
а) постоянное видеонаблюдение за подходами к эскалатору (пассажирскому конвейеру), а также за лицами, находящимися на нём;
б) сигнализация о срабатывании устройств безопасности;
в) сигнализация об отключении энергоснабжения эскалатора (пассажирского конвейера) 
г) возможность отключения эскалатора (пассажирского конвейера) в экстренной ситуации…

	40
	15. Уведомление о выводе объекта (эскалатора/пассажирского конвейера) из эксплуатации направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество дней:
Ответ:    п.12.
а) пять 
б) десять; 
в) пятнадцать

	41
	16. Уровень квалификации персонала, выполняющего работы по монтажу (демонтажу), обслуживанию, ремонту объектов (эскалаторов, пассажирских конвейеров) должен соответствовать требованиям:
Ответ:   п.17а)
а) производственной инструкции; 
б) единого тарифно-квалификационного справочника;
в) профессиональных стандартов. 

	42
	17. Уведомление о смене владельца объекта (эскалатора, пассажирского конвейера) направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество рабочих дней:
Ответ:    п.15.
а) десять; 
б) пятнадцать;
в) двадцать		

	Раздел 6. Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах – лифтах, подъёмных платформах для инвалидов эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)


	43
	1. Расследование несчастных случаев, произошедших на эскалаторе (пассажирском конвейере) с работниками, участвующими в производственной деятельности работодателя, проводится в соответствии с:
Ответ:     п.2
а) Трудовым кодексом Российской Федерации;   
б) ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за  причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
в) Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

	44
	2. Решение о проведении технического расследования аварии на опасном объекте, в результате которой причинён вред только имуществу потерпевших, принимает:
Ответ:    п.9
а) специализированная организация, обслуживающая опасный объект;
б) орган Ростехнадзора;
в) владелец опасного объекта 

	45
	3. Владелец должен направить в орган Ростехнадзора извещение об аварии на опасном объекте в течение:
Ответ:    п.3
а) 24 часов;
б) 48 часов;
в) 72 часов

	46
	4. Техническое расследование причин аварии на опасном объекте должно проводиться в течение:
Ответ:    п.12
а) 15 рабочих дней;
б) 5 рабочих дней;
в) 3 рабочих дней

	Раздел 7. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»


	47
	1. Ответственность за состояние охраны труда в организации несёт:
Ответ:    п.1.5.
а) руководящий работник организации, наделённый в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора, …);
б) работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации, наделённому в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора, …);
в) работодатель

	48
	2. Минимальный стаж работы в электроустановках (в месяцах) персонала организаций, имеющего основное общее образование, претендующего на III группу по электробезопасности:
  Ответ:    Приложение 1
а) 2 (два) месяца в предыдущей группе; 
б) 3 (три) месяца в предыдущей группе; 
в) 4 (четыре) месяца в предыдущей группе



11.1. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

	№№ 
заданий
	Правильные варианты ответа 
	№№ заданий
	Правильные варианты ответа 
	№№ заданий
	Правильные варианты ответа 

	1
	А
	20
	А
	39
	В

	2
	А
	21
	Б
	40
	Б

	3
	В
	22
	В
	41
	В

	4
	А
	23
	А
	42
	А

	5
	Б
	24
	Б
	43
	А

	6
	Б
	25
	В
	44
	В

	7
	Б
	26
	А
	45
	А

	8
	А
	27
	В
	46
	А

	9
	Б
	28
	Б
	47
	Б

	10
	Б
	29
	Б
	48
	Б

	11
	В
	30
	А
	
	

	12
	А
	31
	Б
	
	

	13
	Г
	32
	А
	
	

	14
	А
	33
	Б
	
	

	15
	Б
	34
	Б
	
	

	16
	В
	35
	А
	
	

	17
	В
	36
	В
	
	

	18
	Б
	37
	Б
	
	

	19
	А
	38
	Б
	
	



Решение о допуске соискателя к практическому этапу профессионального экзамена принимается при наличии не менее 80% правильных ответов.
Результаты теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации оформляются протоколом экспертной комиссии, содержащем решение о допуске (отказе в допуске) соискателя к практическому этапу профессионального экзамена. 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
а) задание на выполнение трудовых функций (трудовых действий) в реальных или модельных условиях:
трудовые функции: 
3.2.1. Обеспечение безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 
3.3.2. Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию эскалаторов и пассажирских конвейеров

Задания: 
	№ п/п
	Практические задания


	1
	1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 

Условия и указания выполнения задания:
 Излагается в письменной форме с указанием регламентированных требований к условиям эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 


	2
	2. Составить график работы операторов поэтажного эскалатора и (пассажирского конвейера) на месяц (с 01 сентября 2017г.), обслуживающих 8 эскалаторов и пассажирских конвейеров в бизнес-центре «Солнечный».  

Условия и указания выполнения задания:
 С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество операторов и составляет график работы операторов при 12-и часовой смене, фамилии и инициалы операторов – условные, выбранные соискателем.
(В 12-и часовой смене 1 (один) час предусмотрен на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …)
 Графики составляются на макете – листе заготовке графика – Приложение 2. 


	3
	3. Составить график работы операторов поэтажного эскалатора и (пассажирского конвейера) на месяц (с 01 сентября 2017г.), обслуживающих 8 эскалаторов и пассажирских конвейеров в бизнес-центре «Солнечный».  

Условия и указания выполнения задания:
 С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество операторов и составляет график работы операторов при 24-й часовой смене, фамилии и инициалы операторов – условные, выбранные соискателем.
(В 24-й часовой смене 3 (три) часа предусмотрены на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …)
Выполнение задания соискателем производится в Приложении 2а к экзаменационному билету №4.
График составляется на макете – листе-заготовке графика – Приложение 2. 


	4
	4. Оформить правильно записи в «Журнале оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)» результатов осмотра эскалатора (пассажирского конвейера).

 Условия и указания выполнения задания:
Соискатель должен внести записи результатов осмотра эскалатора (пассажирского конвейера) в Журнале оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)» в следующих вариантах:
- вариант записи без замечаний;
- вариант записи с «выявленными замечаниями;
Замечания (неисправности) условные, выбранные соискателем.
Записи выполняются в Приложении 2 к экзаменационному билету №2 - в макете «Журнала…» 


	5
	5. Изложить перечень трудовых действий оператора при осмотре оборудования эскалатора (пассажирского конвейера) и действия оператора в процессе наблюдения за работой эскалатора (пассажирского конвейера) и перемещением пассажиров, находящихся на нём  

Условия и указания выполнения задания:
Перечень трудовых действий оператора при осмотре оборудования эскалатора (пассажирского конвейера) и действия оператора в процессе наблюдения (непосредственно или через видеоустройства) за работой эскалатора (пассажирского конвейера) и перемещением пассажиров, находящихся на нём, излагается письменно с учётом системы контроля (через видеоустройства или непосредственное наблюдение) данных технических устройств
Выполнение задания соискателем производится в Приложении 3 к экзаменационному билету №1.


	6
	6. Изложить, какой документацией специалист должен обеспечить операторов поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) перед допуском к выполнению трудовых функций, и при этом отметить, что эта документация должны находиться у них на рабочем месте 

Условия и указания выполнения задания:
В письменной форме излагается перечень документации, которой специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров, (как представитель владельца эскалаторов) должен обеспечить операторов, и при этом отметить, что эта документация должны находиться у них на рабочем месте
 Выполнение задания соискателем производится в Приложении 2 к экзаменационному билету №3.




условия выполнения задания: 
конкретные условия выполнения задания приведены в каждом задании 

место выполнения задания:
 ЦОК, экзаменационная площадка

максимальное время выполнения задания: 
не более 120 минут 

вы можете воспользоваться: 
макеты документов, литература и др. конкретно указываются в каждом экзаменационном билете  

критерии оценки:  
Приведены в разделе 6 настоящего Комплекта оценочных средств

б) задание для оформления и защиты портфолио: 
не предусмотрено
для квалификации «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров» данную форму оценки применить практически невозможно, поэтому при формировании комплекта оценочных средств портфолио не применили. 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:
положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров» принимается при положительных результатах теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):
1. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов», утверждён приказом Минтруда России от 22.05.2017г. №433н
2. Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 
3. Положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации», утверждённое приказом Минтруда РФ от 01.11.2016г. №601н
4. «Правила проведения центром оценки квалификации независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 №1204.
5. «Требования к центрам оценки квалификаций и порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации», утверждённые приказом Минтруда России от 19.12.2016 №759н. 
6. «Положение о требованиях к центру оценки квалификации», утверждено Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/2-2017
7. «Порядок подтверждения квалификации (аттестации) экспертов, экспертной комиссии центра оценки квалификации», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/3-2017
8. «Порядок отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/4-2017
9. «Регламент проведения профессионального экзамена центром оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 20.03.2017г., Документы СПК 009/6-2017
10. «Типовое положение о Центре по оценке квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта», утверждено Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/9-2017
11. Положение об информационной открытости деятельности Центра оценки квалификации в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта – ВН.ДОК.НЛС-013-2016
12. Перечень профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта





