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1. Наименование квалификации и уровень квалификации Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:                                                     16.11900.03
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.05.2017 № 443н, Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2017 N 47409, номер 989 в реестре профессиональных стандартов 

4. Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов
                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и № задания

	1. Знания устройства эскалатора
	0/1

	1-8

	2. Знания функционирование эскалатора по технической документации
	0/1


	9-13

	3. Знания инструкции по техническому обслуживанию
	0/1
	14-19

	4. Знания методы и способы устранения неисправностей
	0/1
	20-25

	5. Знания по охране труда и технике безопасности электромеханика
	0/1
	26-40
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Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответа: 30
Количество заданий с открытым ответом: 6
Количество заданий на установление соответствия: 2
Количество заданий на установление последовательности: 2
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	- Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля
- Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования
- Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля
	- Соблюдение правильной последовательности действий;
- Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования;

- Правильное заполнение документации
	Задания на выполнение практических заданий 
Задание № 1,
Задание № 2,
Задание № 3,
Задание № 4.




7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)
Устанавливаются в соответствии с:
· ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
· ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
· Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
· 
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.


1. Требования нормативно-технических документов, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации эскалаторов
1.Задание. На какие технические устройства не распространяются Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов?
а) подъемных платформ для инвалидов;
б) пассажирских конвейеров;
в) эскалаторов;
г) эскалаторов в метрополитенах.
Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743  п. 1

2. Что входит в определение эскалатор?

а) наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров;
б) устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой;
в) устройство для подъема или спуска пассажиров.
Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743  п. 3. 

3.Что входит в состав документации, поставляемой изготовителем эскалатора?
а) инструкция по эксплуатации;
б) рекомендуемая штатная расстановка обслуживающего персонала;
в) должностная инструкция лица по надзору за эскалатором;
г) производственные инструкции обслуживающего персонала.
ГОСТ 33966.1-2016 п.7.2.1 

4. Какое из приведенных определений соответствует термину «провозная способность эскалатора»?
а) наибольшая возможная нагрузка от пассажиров на 1 м длины лестничного полотна эскалатора;
б) количество пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором в единицу времени;
в) наибольшая возможная нагрузка от пассажиров на всю длину лестничного полотна эскалатора;
г) количество пассажиров, которое может быть размещено на 1 м длины лестничного полотна эскалатора.
ГОСТ 33966.1-2016 п.3.1.10.

5. Дайте определение «квалифицированный персонал».
а) лица, соответствующие квалификационным требованиям для осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении соответствующего вида (видов) работ в объеме знаний производственной инструкции;
б) обученный и аттестованный работник;
в) Соответствующий требованиям профстандарта;
г) Лица, соответствующие квалификационным требованиям для осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении работ.
Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 3. 
6. Кто назначается для надзора за эксплуатацией и обслуживания эскалатора?
а) лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта;
б) лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта;
в) электромеханик эскалатора;
г) оператор эскалатора;
д) все перечисленные лица.
Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 п. 17. 
7.Что указано неверно в требованиях к назначению специалиста, ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов?
а) наличие среднего профессионального образования;
б) наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В;
в) опыт практической работы на эскалаторах не менее 3х лет;
г) прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований).
Приказ Минтруда N 433н п. 3.3. Обобщенная трудовая функция.
8.За что отвечает специалист по организации безопасной работы эскалатора?
а) за техническое состояние эскалатора;
б) за ведение документального оформления всех мероприятий на эскалаторе;
в) за контроль работы операторов эскалаторов;
г) за ввод и вывод эскалатора из работы.
Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 п. 16. 
9.Может ли совмещать лицо ответственный за организацию эксплуатации объекта обязанности лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта?
а) нет не может;
б) может;
в) правилами запрещается;
г) только по согласованию с Ростехнадзором.
Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 п. 4.  Комментарий: (ответ РТН на вопрос

10.Кто должен организовать обучение и периодические проверки знаний персонала, осуществляющего обслуживание эскалатора?
а) лицо, ответственное за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию;
б) лицо по надзору за эскалатором;
в) владелец эскалатора;
г) мастер участка.
Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 п. 4. 
11. Дайте определение аварии на эскалаторе.
а) отказ или повреждение технических устройств и отклонение от режима технологического процесса, которые возникли при эксплуатации эскалатора и повлекли причинение вреда потерпевшим;
б) несчастный случай на эскалаторе;
в) не срабатывание блокировочных устройств;
г) разрушение лестничного полотна;
д) все перечисленное.
Постановление Правительства РФ от 23 августа 2014 г. N 848 "Об утверждении Правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах… п.1 

12.Какие действия должен предпринять владелец эскалатора при аварии?
а) в течение 24 часов направляет в Ростехнадзор и извещение об аварии;
б) если нет угрозы людям сохраняет обстановку неизменной;
в) сохраняет видеоматериалов с видеокамер;
г) все перечисленное.
Постановление Правительства РФ от 23 августа 2014 г. N 848 п 3. 

2. Методы и правила безопасного ведения работ на эскалаторе.
13. Какие требования должны быть выполнены при повторном пуске после каждой остановки эскалатора?
а) возможен только после определения и, при необходимости, устранения причины остановки, а также перевода сработавшей блокировки в исходное состояние;
б) возможен после 5 минут после остановки;
в) возможен только после определения, устранения причины остановки;
г) возможен после 10 минут после остановки - блокировка, сработавшая при отказе, должна оставаться включенной.
ГОСТ 33966.1-2016 п 5.12.6.8.1 

14. Какие требования должны быть выполнены при повторном пуске после остановки эскалатора кнопкой «СТОП»?
а) отсутствие пассажиров на участке между линиями пересечения гребенки плюс не менее 0,30 м за каждой гребенкой;
б) автоматическое восстановление включенного состояния допускается, если устройство контроля способно обнаруживать непрозрачный вертикально стоящий цилиндр диаметром 0,50 м и высотой 0,50 м в любом месте в пределах указанной зоны;
в) использовать для повторного пуска самоконтролирующиеся датчики;
г) пуск должен происходить только в том случае, если аппарат управления не обнаруживает по крайней мере в течение 20 с пассажиров.
ГОСТ 33966.1-2016 п 5.12.6.8.2 
15. Для чего применяется ключ управления эскалатором?
а) для включения рубильника;
б) для включения выключателя;
в) для включения главного выключателя;
г) для включения эскалатора только обслуживающем персоналом.
Инструкция по техническому обслуживанию эскалаторов п. 3.1 пп.6. 
16. Что такое дефлектор и для чего он применяется в устройстве фартука?
а) входит в состав фартука балюстрады;
б) состоят из жесткой и гибкой частей;
в) горизонтальное расстояние от края дефлектора до фартука должно быть от 33 до 50 мм;
г) устанавливается для защиты защемления обуви или багажа между фартуком и ступенями.
ГОСТ Р 55968-2014 п. 5.5.3, ГОСТ 33966.1-2016 п. 5.8.9 Дефлекторы (рисунок 9)

17. Где должны находиться кнопки «стоп»?
а) в хорошо видных и легкодоступных местах;
б) на балюстраде;
в) у каждой входной площадки эскалатора или рядом с ними;
г) в пультах управления.
ГОСТ Р 55968-2014 п. 5.12.1.1 
18. На каком расстоянии должны находиться кнопки стоп на балюстраде эскалатора?
а) на расстоянии не более 10 м;
б) на расстоянии не более 20 м;
в) на расстоянии не более 30 м;
г) на расстоянии не более 50 м.
ГОСТ Р 55968-2014 п. 5.12.1.1 
19. В чем отличие главного выключателя от выключателя «Стоп»?
а) они выполняют одинаковую функцию = отключают электропитание;
б) главный выключатель служит для включения и выключения эскалатора квалифицированным специалистом, а кнопка «Стоп» останавливает эскалатор в экстренных случаях, любым, кто заметит неисправность, угрожающую безопасности;
в) главный выключатель устанавливается в машинном помещении, а стоп на балюстраде.
ГОСТ 33966.1-2016 п. 5.11.6.
20. Для чего должно применяться видеонаблюдение за пассажирами на эскалаторе?
а) на правило пользования эскалатором пассажирами;
б) на перевозящий груз;
в) в случае аварийной обстановки, отключать эскалатор;
г) не допускать любых нарушений пользования эскалатором.
Правила пользования эскалаторами
21.Когда блокировочные устройства должны отключать работу эскалатора?
а) при защемлении инородных предметов в месте входа поручня в устье;
б) при сходе (снятии) поручня с направляющих на нижнем криволинейном участке;
в) при защемлении инородных предметов в месте входа ступеней, или ленты в гребенку или попадании инородных предметов под гребенку;
г) при не растормаживании тормозной системы после пуска эскалатора;
д) при опускании ступеней или пластин перед входными площадками;
е) во всех перечисленных случаях.
ГОСТ Р 54765-2011 п. 5.12.3 Блокировочные устройства
22. Когда допускается не устанавливать выключатель, отключающий привод при защемлении инородных предметов в устье поручня
а) доступ к устью поручня органичен предохранительным барьером;
б) зазор между поручнем и кромкой отверстия в устье поручня не превышает 6 мм;
в) зазор между поручнем и кромкой отверстия в устье поручня не превышает 8 мм. 
ГОСТ 33966.1-2016 п. 5.9.11 

23. Какое время должно быть обеспечение электрической энергией оборудования систем диспетчерского (операторского) контроля, видеонаблюдения, двусторонней переговорной связи после прекращения энергоснабжения объекта.

а) в течение не менее 20 мин;
б) в течение не менее 30 мин;
в) в течение не менее 1 часа;
г) в течение не менее 2 часа.
Постановление N 743 п.4 
24. При каком сроке остановки эскалатора требуется выполнить работы по подготовке к его дальнейшей эксплуатации?
а) на срок более суток;
б) на срок более трех суток;
в) на срок более 10 суток;
г) на срок более 15 суток.
Постановление N 743 п. 24 

25. Когда должен выключатель безопасности отключить эскалатор, если отсутствует ступень?

а) когда проем, образовавшийся в результате отсутствия ступени/пластины, появится из-под гребенки;
б) до того, как проем, образовавшийся в результате отсутствия ступени/пластины, появится из-под гребенки;
в) когда проем, образовавшийся в результате отсутствия ступени/пластины, подходит к гребенке на 1м. 
ГОСТ 33966.1-2016 п. 5.4.3.10 

26. Что предусматривается в машинных помещениях, где сводное место для нахождения людей меньше допустимого (30м2, а меньшая сторона менее 0,5м)?
а) машинное помещение не должно иметь доступа людей;
б) должна быть блокировка открытия дверей;
в) должна быть блокировка на обнаружение людей в запретной зоне;
г) не должно быть пространств с минимальной зоной для нахождения людей (30м2, а меньшая сторона менее 0,5м).
ГОСТ Р 55968-2014 п. 5.8.2 
27. Чем руководствуются при проведении осмотров эскалатора?
а) инструкцией оператора;
б) нормативно-технической документации;
в) инструкцией завода-изготовителя. 
Постановление N 743 п. 22. 
28. Какие средства контроля должны применяться при осмотрах оператором эскалатора?
а) постоянное видеонаблюдение за подходами к эскалатору;
б) постоянное видеонаблюдение за лицами, находящимися на лестничном полотне эскалатора;
в) сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности;
г) возможность отключения эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) в экстренной ситуации;
д) все перечисленное;
е) наличие средств оповещения пассажиров.
Постановление N 743 п.22. 
29. Куда записывают операторы результаты осмотров?
а) в журнал периодического осмотра эскалатора;
б) в журнал технического обслуживания и ремонта объекта эскалатора;
в) в вахтенный журнал;
г) в паспорт эскалатора.
Постановление N 743 п. 23. 

30. В каких местах перед пуском в работу эскалатора проверяется отсутствие посторонних предметов?

а) в местах входа и выхода гребня (внизу и наверху);
б) перед посадочной площадкой эскалатора;
в) на поручнях;
г) на парапете.
Инструкция по техническому обслуживанию эскалаторов п. 3.1 Безопасная работа и эксплуатация эскалатора 

31. Какие требования должны быть выполнены в случае остановки эскалатора с пассажирами?
а) пассажиры должны быть предупреждены о предстоящей остановке по Громкоговорителю;
б) пассажиры об остановке не предупреждаются;
в) пассажиры информируются после остановки эскалатора;
г) остановка не допускается.
ГОСТР 54765-2011 п.5.12.6.3 Остановка эскалатора или пассажирского конвейера персоналом

32. Что запрещается при пользовании эскалатором?
а) наступать на ограничительную линию на ступенях эскалатора;
б) прислоняться к неподвижным частям эскалатора;
в) ставить сумки и багаж на ступени и поручень эскалатора;
г) сидеть на ступенях эскалатора;
д) все перечисленное.
Правила пользования эскалаторами.

33. Какие работы по техническому обслуживанию эскалаторов должны проводить 1 раз в месяц
а) осмотр устройства защиты пластин гребенки;
б) проверка пульта управления и дисплея верхней входной площадки. Визуальный осмотр пульта управления и дисплея. Очистка от загрязнений;
в) ставить сумки и багаж на ступени и поручень эскалатора;
г) сидеть на ступенях эскалатора;
д) все перечисленное.
Регламент Техническое обслуживание – 1 (ТО-1) проводится 1 раз в месяц. 

3. Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию эскалаторов 
34.Чем должен быть обеспечен персонал, занятый обслуживанием и управлением эскалатора?
а) правилами по промышленной безопасности и охране труда;
б) методическими пособиями по эксплуатации;
в) руководящими указаниями по безопасной эксплуатации подъемников;
г) производственными инструкциями.
Постановление N 743 п. 17. 

35. Кто обязан контролировать обеспечение Правилами и производственными инструкциями обслуживающего персонала эскалатора и специалистов, а также их выполнение?
а) лицо ответственное по безопасной эксплуатации эскалатора;
б) владелец эскалатора;
в) руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности;
г) лицо, ответственное за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию.
Постановление N 743 п. 17. 

36. Как осуществляется допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ?

а) После стажировки;
б) После дублирования;
в) После распорядительного акта организации;
г) После распоряжения в структурном подразделении.
Постановление N 743 п. 17. 

37. Что учитывается при формировании штатного расписания обслуживающего персонала?
а) выполняемые квалифицированным персоналом трудовые функции;
б) требования Правил «Об организации безопасного использования и содержания эскалаторов»;
в) руководства (инструкции) по эксплуатации эскалатора, Руководства (инструкции) по монтажу объекта (при наличии);
г) техническое состояние и особенности использования эскалатора;
д) количество эскалаторов;
е) все перечисленные условия.
Постановление N 743 п. 17. 

38. Что не отражается в производственных (должностных) инструкциях квалифицированного персонала?
а) Объем специальных знаний, соответствующих занимаемой должности, а также Определяющих функции (с учетом требований профессионального стандарта);
б) Содержать меры по приведению эскалатора в положение, исключающее возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан, при нештатных ситуациях;
в) Структура подчиненности в организации;
г) Порядок оповещения о возникновении аварий и инцидентов;
д) Обязанности, права и ответственность.
Постановление N 743 п. 17

39. Если отсутствует информация о периодичности выполнения работ по эксплуатации и ремонту эскалатора в руководстве (инструкции) по эксплуатации, что должен выполнить специалист по организации безопасной эксплуатации эскалатора?
а) запросить эти данные у завода-изготовителя;
б) запросить эти данные у поставщика;
в) все перечисленное;
г) должен быть определен состав работ, подлежащих выполнению с определенной последовательностью.
Постановление N 743 п. 17. 
40. Что входит в понятие "аварийно-техническое обслуживание объекта?
а) мероприятия по эвакуации лиц, находящихся на эскалаторе и пуску остановившихся эскалатора;
б) устранение неисправностей, связанных с прекращением функционирования;
в) устранение неисправностей, двусторонней переговорной связи;
г) устранение неисправностей, диспетчерского (операторского) контроля за работой объекта;
д) все перечисленное.
Постановление N 743 п. 3. 
41. Что не является нарушением требований обеспечению безопасности эскалаторов, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии?
а) неисправность и нарушение правильной регулировки рабочего или дополнительного (аварийного) тормозов;
б) неисправность тяговых, приводных цепей, каркасов и настилов ступеней, пластин, бегунков и направляющих;
в) неисправность поручня и поручневого устройства, разность скоростей лестничного полотна и поручней, превышающая допустимую разность, указанную заводом-изготовителем в паспорте технического устройства;
г) неисправность балюстрады, представляющая опасность для пользователя;
д) несоответствие зазоров и размеров по лестничному полотну требованиям изготовителя;
е) квалификация обслуживающего персонала.
Постановление N 743 п. 23-28. 
42. Как оформляется остановка эскалатора, не связанное с проведением аварийно-технического обслуживания объекта, на срок, превышающий 24 часа?
а) приказом;
б) распоряжением;
в) актом;
г) нет требований.
Постановление N 743 п. 24. 

43. Где отражаются результаты контрольного осмотра эскалатора в случае обнаружения нарушений инспектором Ростехнадзора?

а) в предписании и в журнале учета проверок;
б) в предписании и журнале осмотра эскалатора;
в) в официальном письме Ростехнадзора и предписании;
г) в протоколе контрольного осмотра эскалатора и предписании. 
Пособие для инспектора Ростехнадзора п. 52. 

44. С какой периодичностью эскалатор должен подвергаться техническому освидетельствованию после ввода его в эксплуатацию?
а) не реже одного раза в квартал;
б) не реже одного раза в 6 месяцев;
в) не реже одного раза в 12 месяцев;
г) не реже одного раза в два года. 
Приказ Ростехнадзора N 170 п. 7. 
45. Может ли персонал организации, владеющей эскалаторами на правах собственности, проводить их техническое освидетельствование и обследования?
а) нет не может;
б) может с разрешения Ростехнадзора;
в) только экспертной организацией;
г) если имеет лицензию.
Постановление N 743 п. 25. 

46. Кто производит управление, переключения и иные операции, необходимые для проведения проверок, испытаний и измерений при выполнении технического освидетельствования на эскалаторе?
а) квалифицированным персоналом специализированной организации, выполняющей работы по обслуживанию, ремонту эскалатора;
б) квалифицированным персоналом выполняющей работы по обслуживанию, ремонту эскалатора;
в) персоналом владельца эскалатора;
г) только специализированной организацией, проводящей техническое освидетельствование.
Приказ Ростехнадзора N 170 п. 13. 
62-14. Что проверяется при проведении полного технического освидетельствования вновь смонтированного эскалатора?
	Наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности

	Руководства (инструкции) по эксплуатации

	Выполнение предписаний государственного инспектора труда

	Наличие утвержденного штатного расписания организации


Приказ Ростехнадзора N 170 п. 35. В отношении вновь установленного, модернизированного пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора (далее - эскалатор), а также эскалатора после капитального ремонта до ввода в эксплуатацию должно быть проведено полное техническое освидетельствование. 
42. При проверке организации использования и содержания эскалатора экспертной организацией должно быть проконтролировано наличие:
а) паспорта эскалатора и записи в нем о постановке на учет эскалатора в реестре объектов соответствующего уполномоченного органа <4>, а также подписи лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта эскалатора, номера и даты приказа о его назначении;
--------------------------------
<4> Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 N 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" и пункт 10 Правил.
б) руководства (инструкции) по эксплуатации.

63-15. Что должен предпринять ответственное лицо по безопасной эксплуатации эскалатора, если выявлены неисправности, которые могут привести к аварии?
	Устранение неисправностей в сроки, указанных в предписании контролирующих органов 

	Приостановление использования эскалатора

	Наказать виновных

	Доложить руководителю


Постановление N 743 п. 4. Организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается владельцем объекта и включает в зависимости от вида объекта реализацию следующих мер: 
ж) выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей, выявленных при проведении технического освидетельствования и обследования объекта в сроки, указанные в акте технического освидетельствования объекта и заключении по результатам его обследования;
 п) приостановление использования объекта в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу граждан и организаций при наличии нарушений по перечню согласно приложению N 1, до устранения такой угрозы;

64-16. Что должен предпринять ответственное лицо по безопасной эксплуатации эскалатора, если работник не явился на работу в соответствии с графиком работы?
	Уволить сотрудника

	Найти замену из числа обслуживающего персонала

	Оставить работника на вторую смену

	Замещать может только персонал, имеющий допуск на данные работы


Инструкция машиниста эскалатора 
п.1.7. Персонал принимает смену в установленное время согласно графику, утвержденному начальником службы.
1.8. Лицо, принимающее смену, обязано ознакомиться с распоряжениями мастера по эксплуатации эскалаторов и записями в журналах, нарядами на выполняемую работу, а при производстве работ на эскалаторах поставить в известность производителя ремонтных работ о приемке смены.
1.9. Машинист, сдающий смену, обязан сообщить принимающему ее о состоянии оборудования эскалаторов, случаях нарушения нормальной работы эскалаторов в течение смены, о выполненных или выполняемых ремонтных работах, совместно произвести осмотр оборудования эскалаторов и принадлежностей эскалаторной станции, подсобных помещений, произвести проверку связи и передать заступающей смене документацию по перечню, инструмент, запасные части и защитные средства.
1.10. Принимавший смену машинист докладывает диспетчеру службы о принятии смены с указанием режима работы эскалаторов, составе смены, о неисправностях, обнаруженных при приемке смены, и проводимых на эскалаторах работах.
До момента сообщения диспетчеру заступающим машинистом о принятии смены машинист, сдающий смену, продолжает работать и не имеет права уходить с объекта.
Запрещается передача смены во время аварии или каких-либо нарушений нормальной работы оборудования. В этом случае закончившая работу смена имеет право покинуть машинное помещение только с разрешения диспетчера.
1.11. Приемка (сдача) смены подтверждается в суточном журнале подписями машиниста, сдающего и принимающего смену, и передачей комплектов ключей от пультов управления и всех помещений эскалаторной станции.
1.12. Машинист непосредственно подчиняется мастеру по эксплуатации эскалаторной станции, а в оперативном отношении диспетчеру службы.
1.13. Машинист с момента доклада диспетчеру о принятии смены является ответственным лицом, которому подчиняется в оперативном отношении весь обслуживающий персонал, находящийся на эскалаторной станции.
При наличии в смене двух и более лиц, имеющих право управления эскалаторами, ответственным за смену является лицо, получившее разрешение диспетчера на принятие смены.
1.14. Машинист, принявший смену, осуществляя управление эскалаторами, обязан обеспечить:
бесперебойную работу и технически исправное состояние эскалаторов;
Комментарий:  время сдачи смены входит в рабочее время, а время приема смены - нет.

65-17. При составлении графика сменности работы, как учитывается время, затраченное на приемо-сдаточные работы?
	Время сдачи смены входит в рабочее время, а время приема смены - нет.

	Это отражается в трудовом договоре

	Это отражается в коллективном договоре

	Время сдачи смены не входит в рабочее время, 

	Время приема смены входит в рабочее время.


"Налоговый вестник", 2004, N 6: время сдачи смены входит в рабочее время, а время приема смены - нет.

66-18. Кто обязан контролировать выполнение в установленные сроки предписаний органов Ростехнадзора и представителей специализированной организации (инженерного центра)?
	Лицо, ответственное за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию

	Владелец эскалатора

	Лицо ответственное за исправное состояние эскалатора

	Мастер участка


Комментарий Лицо ответственное за исправное состояние эскалатора отвечает за механизмы и оборудование, поэтому он отвечает за эти работы и должен контролировать исправление несоответствия с нормативно-технической документации.

67-19. Что является грубейшим нарушением при работе эскалатор?
	Отсутствие квалифицированного обслуживающего персонала

	Неисправность эскалатора

	Отсутствие руководства (инструкции) по эксплуатации объекта;

	Несоответствие зазоров и размеров по лестничному полотну требованиям изготовителя.

	Все перечисленное


Постановление N 743 Приложение N 1 I. Общий перечень нарушений требований к обеспечению
безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)
и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах
2. Отсутствие квалифицированного персонала, выполняющего работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию объекта, включая аварийно-техническое обслуживание объекта, обслуживанию, ремонту систем диспетчерского (операторского) контроля объекта, а также по ремонту объекта.
3. Отсутствие лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта и (или) эксплуатации объекта.
4. Отсутствие:
паспорта объекта;
руководства (инструкции) по эксплуатации объекта;
для лифтов, введенных в эксплуатацию после 15 февраля 2013 г., - сертификата соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов";
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.12.2018 N 1639)
(см. текст в предыдущей редакции)
для подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов, введенных в эксплуатацию после 19 июня 2015 г., - сертификата соответствия подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования";
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.12.2018 N 1639)
(см. текст в предыдущей редакции)
в отношении лифтов - декларации соответствия лифта;
в отношении подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов - акта технического освидетельствования.
5. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 22.12.2018 N 1639.
6. Несоответствие конструкции, элементов и составных частей объекта требованиям паспорта объекта, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта, проектной документации по установке объекта, а также установочным и монтажным чертежам.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.12.2018 N 1639)
7. Нарушение установленных паспортом и (или) руководством по эксплуатации объекта требований в отношении электрических, механических и гидравлических устройств безопасности.
8. Неисправность цепи безопасности при срабатывании электрических устройств безопасности, указанных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации объекта, при которой не исключен пуск или не обеспечивается остановка электродвигателя главного привода.
 п. III. Дополнительный перечень нарушений требований
к обеспечению безопасности в отношении пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов,
за исключением эскалаторов в метрополитенах
23. Неисправность и нарушение правильной регулировки рабочего или дополнительного (аварийного) тормозов.
24. Неисправность тяговых, приводных цепей, каркасов и настилов ступеней, пластин, бегунков и направляющих.
25. Неисправность поручня и поручневого устройства, разность скоростей лестничного полотна и поручней, превышающая допустимую разность, указанную заводом-изготовителем в паспорте технического устройства.
26. Наличие трещин, отрывов, изломов несущих расчетных металлоконструкций, конструктивных элементов, конструкций основного и вспомогательного приводов, блоков, зубчатых колес.
27. Неисправность балюстрады, представляющая опасность для пользователя.
28. Несоответствие зазоров и размеров по лестничному полотну требованиям изготовителя.

68-20. Кто производит осмотр эскалатора перед работой?
	Электромеханик

	Оператор и машинист эскалатора

	Специально назначенное лицо

	Ответственный за организацию эксплуатации эскалатора


Постановление N 743 п. 23. Информация о выполнении осмотров объекта, об обслуживании и о ремонте объекта заносится квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы, в журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта объекта. Отметки, внесенные в журнал технического обслуживания и ремонта объекта, заверяются подписью лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта.

69-21. Куда заносятся результаты осмотра?
	В журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта объекта. 

	В журнал периодического осмотра объекта 

	В журнал технического обслуживания и ремонта объекта. 

	В вахтенный журнал


Постановление N 743 п. 23. Информация о выполнении осмотров объекта, об обслуживании и о ремонте объекта заносится квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы, в журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта объекта. Отметки, внесенные в журнал технического обслуживания и ремонта объекта, заверяются подписью лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта.

Тема 5 Охрана труда.

70-1. Что может быть причиной пожара на эскалаторах?
	Скопление консистентной смазки, масла, пыли, бумаги

	Применение открытого огня

	Использование пожароопасных иатериалов

	Все перечисленное


ГОСТ Р 55968-2014 п. 5.2.2.1 Скопление материалов (например, консистентной смазки, масла, пыли, бумаги) создает опасность пожара, поэтому необходимо обеспечить возможность чистки внутренней части эскалатора/пассажирского конвейера.

БИЛЕТ 8

71-2. Что должно входить в организацию противопожарной безопасности при обслуживании при обслуживании эскалаторов?
	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности

	Проведение противопожарного инструктажа 

	Прохождения пожарно-технического минимума.

	Назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность

	Все перечисленное


ППР РФ №390 п. I. Общие положения
3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.

72-3. Какие меры по электробезопасности должны соблюдаться на эскалаторах?
	Защита от прямого прикосновения к токоведущим цепям

	Безопасное напряжение

	Заземление

	У обслуживающего персонала наличие группы допуска

	Все перечисленное


Постановление N 743 п. 24 обеспечение электробезопасности пользователей, иных лиц и квалифицированного персонала при их воздействии на аппараты управления объектом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям объекта;
ГОСТ Р 55968-2014 п. 5.11.1.2 Защита от непосредственного контакта
5.13.3 Электроснабжение
Монтаж электрооборудования эскалатора и пассажирского конвейера, электроснабжение и заземление должны соответствовать ПУЭ [2].

73-4. Должен ли владелец эскалатора производить обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте?
	Нет, так как эскалатор н относится к опасным объектам.

	Должен только на случаи аварий на эскалаторе

	Должен в соответствии ФЗ № 225 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте


N 225-ФЗ Статья 5. Опасные объекты
4) лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах), пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки).
(в ред. Федерального закона от 09.03.2016 N 56-ФЗ)

74-5. Для чего работники, обслуживающие эскалатор должны проходить обязательные медосмотры при поступлении на работу и периодические во время работы?
	Для профилактики и лечения заболеваний

	Для определения соответствия работника 

	Предупреждения несчастных случаев на производстве

	Для выявления инфекционных заболеваний


 Статья 213 Трудового кодекса  п. 2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.
3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические осмотры) проводятся в целях:
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;
2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний;
3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;
4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
5) предупреждения несчастных случаев на производстве.

75-6. Когда должен проводить повторный инструктаж у оператора эскалатора ответственный по безопасной эксплуатации?
	Не реже 1 раза в 3 месяца;

	Ежедневно

	Не реже 1 раза в год;

	Не реже 1 раза в полгода;


Инструкция оператора эскалаторов п. 1.3. Оператор должен проходить:
	повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 3 месяца;
	внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности – 30 календарных дней);
	периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством РФ;
	очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год.


1. Общие сведения об устройстве эскалаторов и пассажирских конвейеров
2. 

1. Задание. Что такое эскалатор?

1) наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;
2) горизонтальное непрерывно движущееся полотно с механическим приводом для перемещения пассажиров, с уклоном по отношению к горизонту не более 15;
3) установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения.

ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности 3.1.1

2. Задание. Как называется грузонесущий элемент пластинчатого пассажирского конвейера, состоящий из пластин, объединенных тяговыми цепями?

1) пластинчатое полотно конвейера;
2) лестничное полотно конвейера;
3) пластинчатая лента конвейера.


3. Задание.  Грузонесущий элемент ленточного пассажирского конвейера в виде бесконечной ленты с рифленой (в продольном направлении) наружной поверхностью, во впадины которой входят зубья гребенки входной площадки называется? 

1) лента;
2) полотно;
3) пластинчатое полотно.

4. Задание. Как называется устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза?

1) рабочий тормоз;
2) вспомогательный тормоз;
3) ручной тормоз;
4) дополнительный тормоз.

5. Задание. Грузонесущий элемент эскалатора, состоящий из ступеней, объединенных тяговыми цепями называется? 

1) ступенчатая лента;
2) лестничное полотно эскалатора;
3) пластинчатое полотно конвейера;
4) лестничная лента эскалатора.

6. Задание. Как называется деталь передней части ступени с рифленой поверхностью, во впадины которой входят зубья настила смежной ступени эскалатора?

1) подступенок ступени;
2) торец ступени;
3) балка ступени.

7. Задание.  Нижняя вертикальная часть балюстрады, расположенная вдоль трассы несущего полотна на уровне ступеней, пластин или ленты, предназначенная для регулирования зазора между ступенью и балюстрадой называется? 

1) плинтус балюстрады;
2) карниз балюстрады;
3) фартук балюстрады.

8.Задание. Запишите цифры, которые указывают на чертеже основные части эскалатора, в соответствии с названиями этих частей на чертеже.
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6. Знания функционирования эскалатора по технической документации
9.Задание. Назначение рабочего тормоза эскалатора/пассажирского конвейера.
1) для остановки несущего полотна при отключении электродвигателя;
2) для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза.


10. Задание. Определение термина "Балюстрада", назначение:

1) часть поручня, предназначенная для удержания поручня при его движении по рабочей ветви;
2) устройство, снижающее риск защемления предметов между ступенями и фартуком;
3) совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера.

ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности 3.1.4110.

11.Задание. Назначение привода эскалатора/конвейера:

1) для приведения в действие механизма аварийного тормоза;
2) для перемещения несущего полотна с номинальной скоростью;
3) для перемещения ленты поручня;
4) для перемещения несущего полотна вручную.

12. Задание. При каких событиях должен действовать рабочий тормоз (тормоза)? (Несколько правильных ответов)

1) при отключении главного привода;
2) при отключении вспомогательного привода;
3) при обесточивании цепи управления;
4) при увеличении скорости лестничного полотна на 30% номинальной скорости и более;
5) при самопроизвольном изменении направления движения лестничного полотна работающего на подъем эскалатора.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.2.312.

13. Задание. Главный привод эскалатора предназначен? 

1) для передвижения лестничного полотна эскалатора с эксплуатационной скоростью;
2) для передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью;
3) для передвижения лестничного полотна при монтажных и демонтажных работах, при техническом обслуживании.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.1.1.

14. Задание. В каких случаях аварийный тормоз должен останавливать эскалатор? (Несколько правильных ответов)

1) в случае увеличения скорости лестничного полотна, работающего на спуск;
2) в случае самопроизвольного изменения направления движения лестничного полотна, работающего на подъем;
3) в случае отказа рабочего тормоза;
4) в случае обесточивания главного привода;
5) в случае аварийной остановки эскалатора оператором/машинистом.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.2.614. 

15. Задание. Разрешается ли допускать в электроустановки работников, которые их не обслуживают?

1) разрешается только с напарником, либо работником, имеющим группу II по электробезопасности;
2) разрешается в одно лицо;
3) не разрешается;
4) разрешается только в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III по электробезопасности, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

16. Задание.  Какие действия необходимо произвести перед применением основных электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1000В?

1) визуально проверить исправность защитного средства;
2) убедиться в наличии инвентарного (идентификационного) номера;
3) убедиться в своевременности проведения периодических испытаний на основании поставленного срока годности на защитном средстве;
4) выполнить испытания на прочность защитного средства.

17. Задание.  Допускается ли применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек?

1) допускается только в защитных перчатках;
2) допускается при отсутствии подходящего размера;
3) не допускается.

Инструкция по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями 3.417.

18. Задание. Какие требования к выключателям для экстренной остановки эскалатора являются верными? (Несколько правильных ответов)

1) должны быть только самовозвратные;
2) должны быть установлены только в нижней части эскалатора;
3) должны быть несамовозвратные;
4) допускается устанавливать самовозвратные выключатели, но с устройством несамовозвратных блокировок;
5) должны быть снабжены надписью "Стоп";
6) должны быть установлены с двух сторон в верхних и нижних частях эскалатора.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.8.218.

19. Задание. С какой основной целью при выполнении работ на эскалаторе необходимо носить исправную спецодежду, застегнутую на все пуговицы?

1) для эстетичного вида работника;
2) для предотвращения загрязнения кожного покрова работника;
3) для исключения возможности ее захвата движущимися частями оборудования.
Инструкция по охране труда для Электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров 2.1


7. Знания методов и способов устранения неисправностей


20. Задание. Действия электромеханика, при выявлении неисправностей оборудования, инструмента, приспособлений, перед началом работы? 

1) при невозможности устранить неисправность - сообщить непосредственному руководителю. Использовать неисправные оборудование, инструмент или приспособления запрещено;
2) при выявлении неисправностей оборудования, инструмента, приспособлений, - сообщить непосредственному руководителю. Приступить к выполнению задания;
3) при выявлении неисправностей оборудования, инструмента, приспособлений -попытаться устранить неисправности и в случае не устранения неисправности, приступить к выполнению задания используя подручные средства.

Инструкция по охране труда для Электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров 2.16.

21. Задание. Какие материалы и приспособления используются для очистки оборудования? (Несколько правильных ответов)

1) ветошь;
2) щетка по металлу;
3) бензин;
4) растворитель;
5) щетка мягкая;
6) керосин, скипидар.

22.Задание. Методы очистки оборудования. (Несколько правильных ответов)

1) ручной;
2) механический;
3) электромагнитный;
4) инфракрасный.

23. Задание. Какие действия необходимо произвести в случае замены элементов тормозов (колодок, тяг, пружин и др.)? (Несколько правильных ответов)

1) проверку работоспособности тормоза в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
2) сделать об этом запись в паспорте эскалатора;
3) сделать об этом запись в журнал технического обслуживания;
4) выполнить испытания эскалатора с полной загрузкой.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.2.10 Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94)

24. Задание. Какие действия необходимо выполнить при проверке приводного вала поручней? (Несколько правильных ответов)

1) убедиться в отсутствии постороннего шума от приводного вала поручней;
2) смазать подшипник приводного вала поручней;
3) отрегулировать скорость вращения приводного вала поручней.

ЭСКАЛАТОР (ТИП KEC) Руководство по обслуживанию и эксплуатации 4.13.

25.Задание.Укажите возможную причину неисправности и метод её устранения при которой ступенька трется о панель боковой облицовки.

1) ступеньки сильно болтаются, отрегулируйте направляющий ролик и положение направляющей прокладки;
2) боковая облицовка немного сместилась, необходима регулировка положения панели боковой облицовки;
3) нажимная направляющая раскачивает прижимные ролики, необходима проверка целостности прижимных роликов.

Руководство по обслуживанию и эксплуатации 5.1.

8. Знания по охране труда и технике безопасности электромеханика

26. Задание. Когда проводится внеплановый инструктаж? (Несколько правильных ответов)

1) при введении в действие новых нормативных актов по охране труда;
2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и других факторов, влияющих на безопасность труда;
3)  при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли привести или привели к травме, аварии или пожару;
4) по требованию органа надзора, по обоснованному решению руководства предприятия;
5) при несчастном случае на производстве;
6) один раз в квартал;
7) два раза в год.

27.Задание. В каких случаях проводится целевой инструктаж? (Несколько правильных ответов)

1) в случае нарушения работником требований охраны труда;
2) при несчастном случае на производстве;
3) целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка и т.п.);
4) целевой инструктаж с работниками, проводящими работу по наряду-допуску, разрешению и т.п. фиксируют в наряд - допуске или другой документации, разрешающей производство таких работ.

28. Задание. Требования к диэлектрическим перчаткам. (Несколько правильных ответов)

1) диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в 6 месяцев в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания;
2) диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в год в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания;
3) диэлектрические перчатки проходят испытание 1 раз в 2 года в специализированных лабораториях с обязательной отметкой на них даты испытания;
4) перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев.

29. Задание. Выберите правильное определение понятия «Охрана труда».

1) охрана труда - комплекс мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
2) охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;
3) охрана труда - улучшение и оздоровление условий труда на рабочих местах в результате выполнения мероприятий, разработанных по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда.

30.Задание. О каких событиях работник обязан немедленно известить своего руководителя?

1) о возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
2) о каждом несчастном случае на производстве;
3) об ухудшении состояния своего здоровья;
4) обо всём перечисленном.

31. Задание. В каком случае работодатель обязан отстранить от работы работника?

1) работник не прошел в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
2)  работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического "опьянения";
3) работник не прошёл обучение и проверку знаний по охране труда;
4) во всех перечисленных случаях.

32.Задание. (Укажите точное значение) Освещенность входных площадок эскалатора/пассажирского конвейера должна быть не менее ______.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.4.5.

33. Задание. (Укажите точное значение) Скорость движения поручней не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на _____. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) 5.7.2.

34. Задание. (Укажите точное значение) Зазор между нижней кромкой зуба гребенки входной площадки и дном впадины настила ступени должен быть не менее ___.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94). 

35. Задание. (Укажите точное значение). Зазор между нижней кромкой зуба гребенки входной площадки и дном впадины настила ступени должен быть не более____.

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94). 

36. Задание. (Укажите точное значение). Какой должна быть номинальная скорость эскалатора с углом наклона более 30°___.

ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности 5.2.1.1.

37. Задание. (Укажите точное значение). Ремонтная скорость эскалатора должна быть не более _____. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94)

38. Задание. Определите последовательность необходимых действий перед выполнением работ по ремонту или обслуживанию эскалатора:

____Остановить эскалатор и отключить от электрической сети
____Выставить ограждение с предупредительными надписями: "Вход воспрещен"
____При необходимости подготовить эскалатор для работы от вспомогательного привода, проверить исправность переносного пульта управления вспомогательным приводом, подключить его и проверить в работе
____На пусковых устройствах вывесить плакаты "Не включать. Работают люди"
____Отключить ближайшее к месту работы блокировочное устройство.

Инструкция по охране труда для Электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров 2.13. Инструкция по охране труда для Электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров 2.14.

39.Задание. Определите последовательность оказания первой помощи при сотрясении головного мозга:

___ обеспечить абсолютный покой пострадавшему
___ на его голову наложить холод
___ срочно вызвать врача.

40. Задание. Соотнесите виды кровотечений с их характерными признаками:

	Виды кровотечений
	Характерные признаки

	1.Артериальное кровотечение
	А) возникает при мелких травмах, при этом кровоточит вся поверхность раны

	2.Венозное кровотечение  
	Б) кровь алая, яркая вытекает из раны пульсирующим фонтанчиком или тонкой струей

	3.Капиллярное кровотечение
	В) кровь темная, вытекает непрерывной струей



Ответ: 1.___, 2. ____, 3. ____.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

	№№ задания
	Правильный ответ
	№№ задания
	Правильный ответ

	1
	1
	21
	1, 2, 4, 6

	2
	1
	22
	1, 2

	3
	1
	23
	1, 2, 3

	4
	4
	24
	1, 2

	5
	2
	25
	2

	6
	1
	26
	1, 2, 3, 4, 5

	7
	3
	27
	3, 4

	8
	1. Натяжная звездочка; 2.Входная площадка; 3. Полотно; 4. Тяговая цепь;
5.Натяжной блок; 6. Поручень;
7.Отклоняющий блок; 8.Приводной блок;
9.Привод тяговых звездочек; 10.Тяговая звездочка; 11.Цепная передача; 12.Направляющая пластина; 
13. Направляющий путь
	28
	1, 4

	9
	1
	29
	2

	10
	3
	30
	4

	11
	2
	31
	4

	12
	1, 2, 3
	32
	50 лк

	13
	1
	33
	2%

	14
	1, 2, 3
	34
	2 мм

	15
	4
	35
	8 мм

	16
	1, 2, 3
	36
	0,75 м/с

	17
	3
	37
	0,04 м/с

	18
	4, 5, 6
	38
	1, 3, 5, 2, 4

	19
	3
	39
	2, 3, 1

	20
	1
	40
	1-Б, 2-В, 3-А





Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 15 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 12 тестовых заданий (80%). Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.
Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. 









12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1. Произвести осмотр, проверку и устранение незначительных неисправностей _____________________________эскалатора (пассажирского конвейера). Пояснить порядок работы по поиску неисправности и алгоритм восстановления работоспособности эскалатора.
Критерии оценки:
	1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	в) Необъективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор неоптимального способа ее устранения –5 баллов/ 10 баллов
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%



2.  Проверка и регулировка незначительных неисправностей _____________________________эскалатора (пассажирского конвейера). Пояснить алгоритм восстановления работоспособности эскалатора.
Критерии оценки:

	2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. 
	

	б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.
	

	в) Необъективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор неоптимального способа ее устранения –5 баллов/ 10 баллов
	

	Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания

	0 баллов/%



3. Продемонстрировать, как проводится чистка верхнего и нижнего машинного помещения эскалатора.

Критерии оценки:

	3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл)
	

40 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.
	

	б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.
	

	
Подсчёт результатов:
	

	Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания
	0 баллов/%





	



УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:
1. Место (время) выполнения задания: площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
2.  Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3.  Вы можете воспользоваться
− набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи и т.д.);
− набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-1- 125-0,1, рулетка и т.д.); 
- индивидуальные средства защиты;
- руководство по обслуживанию и эксплуатации эскалатора;
- эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

Трудовая функция: пуск в работу и управление эскалатором (пассажирским конвейером) в штатном режиме.
Трудовые действия: пуск в работу, остановка, изменение направления движения эскалатора (пассажирского конвейера) 
Задание: 
1. Проведите поиск неисправности вида: «Эскалатор не включается», «При пуске на главном приводе эскалатор трогается, затем останавливается». 
2. Поясните порядок работы по поиску неисправности и алгоритм восстановления работоспособности эскалатора.

[bookmark: _GoBack]УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:
1. Место (время) выполнения задания: площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
2.  Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться
− набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи и т.д.);
− набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-1- 125-0,1, рулетка и т.д.);
− индивидуальные средства защиты;
− руководство по обслуживанию и эксплуатации эскалатора;
− эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры;
- монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.


Критерии оценки.

задание в):	
- неуверенные и нечёткие действия при выполнении ежесменного технического обслуживания автомобильного крана грузоподъемностью свыше 60 т.
-  не соблюдение правильной последовательности выполнения работ;
-  не выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 60 т в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации;
-  не правильное использование инструментов;



Вы можете воспользоваться 
−набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи и т.д.);
−набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-1- 125-0,1, рулетка и т.д.);
−индивидуальные средства защиты;
−Руководство по обслуживанию и эксплуатации эскалатора;
−Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: Соблюдение последовательности действий по операциям технического обслуживании эскалатора, соответствующей «Руководству по обслуживанию и эксплуатации эскалатора» завода-изготовителя;

Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по техническому обслуживанию эскалатора и эвакуации пассажиров;
Подготовка и использование инструментов в соответствии «Руководству по обслуживанию и эксплуатации эскалатора» изготовителя;
Заполнение документации в соответствии производственной инструкцией электромеханика

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ:
1.Проверить положение входной площадки относительно лестничного полотна.
2.Перечислитерегламентируемые зазоры. 
3. При необходимости произведите регулировку входной площадки в соответствии с технической документации предприятия изготовителя. 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ:
1.Проверить тормозные пути эскалатора
2.Назовите причину срабатывания блокировки рабочего тормоза и метод устранения неисправности
3.Поясните алгоритм устранения неисправности: «Все элементы тормоза отрегулированы, но путь торможения больше нормы.



Задание: 1. Провести ежесменный осмотр эскалатора перед началом смены в соответствии с требованиями должностной/производственной инструкции оператора поэтажного эскалатора (исполнение обязанностей и объема работ при приёмке смены и пуске в работу эскалатора в эксплуатацию). 
2. Выполнение требований и мер по обеспечению безопасности в случае обнаружения нарушений, когда не допускается пуск эскалатора (например: отсутствие двух зубьев на гребенке и т.п.). 
3. Эвакуации пассажиров эскалатора/пассажирского конвейера при возникновении одного из следующих нештатных ситуаций: - при падении пассажиров на эскалаторе - при попадании одежды или частей тела пассажиров в элементы эскалатора - при остановке или обрыве одного из поручней - при соскакивании поручней с направляющих - при возникновении посторонних шумов (скрип, скрежет, стук) в эскалаторе  
 2. Время выполнения задания: не более 90 мин 
 3. Соискатель производит запись в журнале по выполнению каждого пункта практического задания. 
 
1. Допускается использовать ссылки на следующие документы: 
- Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных». 
- Производственная инструкция «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)». 
- Инструкция по охране труда «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)». 
- ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры Общие требования безопасности к устройству и установке» 
-  Журнал ежесменного осмотра эскалатора. 
13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).
2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
8. ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
9. ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности
10. ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
11. ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
12. ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
13. ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
14. ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры
15. ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
16. СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров
17. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования
18. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
19. ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов
20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения
  21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания
  22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.
  23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования
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