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Предисловие

Настоящий Комплект оценочных средств разработан в соответствии с «Положением о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций», утверждённым приказом Министерства труда и социальной политики Российской Федерации от 01.11.2016г. №601н.
Оценочные средства представляют собой комплект заданий и критериев их оценки, используемых Центром оценки квалификации при проведении теоретического и практического этапов профессионального экзамена.
Оценочные средства разработаны по квалификации «Специалист, по организации технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов», сведения о которой включены в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
При разработке комплекта оценочных средств учтены требования нормативных документов отраслевого Совета по профессиональным квалификациям (далее по тексту - СПК) в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта.
  Настоящий документ подлежит согласованию отраслевым СПК и внесению в реестр в установленном порядке.



















Структура оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов»
1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 
квалификация «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов», уровень квалификации – 6 (шестой)
 
2. Номер квалификации: …….

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
 «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов», №989 в реестре профессиональных стандартов

4. Вид профессиональной деятельности: 
техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

4а. Описание квалификации:
а) Трудовые функции:
B.01/6 – Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт платформ подъёмных для инвалидов
B.02/6 – Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала
B.03/6 – Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования платформ подъёмных для инвалидов

б) Требования по образованию:
 среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

в) Требования к опыту практической работы:
опыт практической работы по техническому обслуживанию и ремонту подъёмных сооружений: лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, эскалаторов – не менее шести месяцев  
г) Особые условия допуска к работе:
- требования по охране труда – наличие не ниже III группы по электробезопасности;
- условия допуска специалистов к выполнению обязанностей, устанавливаются в соответствии 
  с требованиями законодательства 




5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

1

	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации

	
Критерии оценки квалификации
	
Тип и №№ заданий

	1
	2
	3

	1. Трудовая функция B/01.6:
Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт платформ подъёмных для инвалидов

	Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий по знаниям, предусмотренным трудовой функцией B/01.6 из следующих документов:
	
Задания с выбором ответа

	1.1 Знание основных положений Технического регламента Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» национальных, межгосударственных и отраслевых стандартов, стандартов организации, устанавливающих требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов

	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» Часть 1. Платформы подъёмные с вертикальным перемещением"
ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» Часть 2. Платформы подъёмные с наклонным перемещением
	Задания
№№1 - 8



Задания 
№№13-21

	1.2 Знание общих сведений об устройстве и принципе действия подъёмных платформ для инвалидов 
	ГОСТ Р 55555-2013
ГОСТ Р 55556-2013
	Задания 
№№13-21

	1.3 Знание порядка проверки устройств безопасности платформ подъемных для инвалидов
	ГОСТ Р 55555-2013
ГОСТ Р 55556-2013

	Задания 
№№15-20

	1.4 Знание документации, регламентирующая виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов
	Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов («Правила…»)
ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Общие требования безопасности при эксплуатации»
	Задания 
№№22-43


Задание
№70

	1.5 Знание порядка допуска подчиненного персонала к выполнению работ на платформах подъемных для инвалидов
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
«Правила…»
	Задания 
№№44-47

Задание
№30

	1.6 Знание Руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителей платформ подъемных для инвалидов, модели которых обслуживает зависимый персонал

	Руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителей платформ подъемных для инвалидов, модели которых обслуживает подчиненный персонал
	

	1.7 Знание основ организации охраны труда и управления персоналом
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов
	Задания 
№№44-48

	2. Трудовая функция B/02.6:
Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала
	Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий по знаниям, предусмотренным трудовой функцией B/02.6 из следующих документов:
	Задания с выбором ответа


	2.1 Знание номенклатуры запасных частей и расходных материалов для технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов
	ГОСТ Р 55555-2013
ГОСТ Р 55556-2013
	Задания 
№№13-21

	2.2 Знание видов и области применения инструмента и приспособлений для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов
	ГОСТ Р 55555-2013
ГОСТ Р 55556-2013
	Задания 
№№15-20

	2.3 Знание видов и средств коллективной и индивидуальной защиты, способов их применения и нормативы по обеспечению ими персонала
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Задания 
№№44-47


	2.4 Нормативы и порядок обеспечения работников инструментом, приспособлениями по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Задания 
№№44-47


	2.5 Знание порядка получения, хранения и выдачи запасных частей, материалов, средств индивидуальной защиты
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Задания 
№№46-47


	3. Трудовая функция B/03.6:
Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования платформ подъемных для инвалидов
	Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий по знаниям, предусмотренным трудовой функцией B/03.6 из следующих документов:
	Задания с выбором ответа


	3.1 Знание состава мероприятий при освидетельствовании платформ подъемных для инвалидов
	ГОСТ Р 55555-2013
ГОСТ Р 55556-2013
	Задания 
№№15-21

	3.2 Знание порядка проведения, состав участников освидетельствования платформ подъемных для инвалидов, их обязанности и полномочия
	ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Общие требования безопасности при эксплуатации»
	Задания 
№№70-73

	3.3 Знание состава работ, возложенных на электромеханика, по подготовке платформ подъемных для инвалидов к освидетельствованию
	ГОСТ Р 56421-2015

	Задания 
№71

	3.4 Знание национальных, межгосударственных, отраслевых стандартов, технического регламента, стандартов организации, устанавливающие требования и порядок проведения работ при освидетельствовании платформ подъемных для инвалидов
	ГОСТ Р 55555-2013
ГОСТ Р 55556-2013
ГОСТ Р 56421-2015

	Задания 
№№15-21
Задания 
№№70-74

	
	  Для получения положительной оценки соискатель должен дать не менее 80% правильных ответов
	



Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответов: 75(семьдесят пять)  
Количество заданий с открытым ответом: не нашли применения           
Количество заданий на установление соответствия: не нашли применения           
Количество заданий на установление последовательности: не нашли применения           
Время выполнения теоретического этапа экзамена: не более 90 минут

Структура задания:
Каждый комплект тестовых заданий (экзаменационный билет) содержит 35 (тридцать пять) тестовых вопросов и не менее 3 (трёх) ответов на каждый тестовый вопрос, один из ответов правильный.
Выбор комплекта тестовых заданий (экзаменационного билета) осуществляется соискателем случайным способом – одно задание из 10 (десяти) предложенных экспертной комиссией

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена


	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации 
	
Критерии оценки квалификации
	
Тип и №№ заданий

	1
	2
	3

	1. Трудовая функция B/01.6:
Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт платформ подъёмных для инвалидов
	Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией B/01.6:
	Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. 
Задания №№ 1-10

	1.1 Трудовые действия: 
   Выдача работникам задания на выполнение работ с фиксацией их в соответствующем журнале
  Внесение изменений и/или перераспределение заданий работникам
Умения:
   Организовывать работу, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты
   Планировать деятельность работников

	   Соответствие распределения объёма предстоящих работ наличию и квалификации, имеющегося персонала и соответствующая фиксация выдачи задания в рабочей документации               
       
   Умение организовать работу работников с учётом объёма предстоящих работ и квалификации персонала.          
   
	

	1.2	Трудовые действия:
   Инструктаж работников по безопасному выполнению работ на платформах подъемных для инвалидов и охране труда
Умения:
   Выявлять опасные производственные факторы при выполнении работ на платформах подъемных для инвалидов

	    Наиболее полное перечисление опасных производственных факторов при выполнении конкретного вида работ на платформе и отражение в целевом инструктаже электромехаников необходимых мер и средств по снижению и предотвращению их влияния

    Умение устанавливать опасные производственные факторы при выполнении конкретного вида работ и отразить в инструктаже электромехаников необходимые меры и средства по снижению и предотвращению их влияния.
	

	1.3 Трудовые действия: 
   Контроль соблюдения порядка допуска работников к выполнению трудовых функций
   Контроль выполнения задания и соблюдения требований охраны
Умения:
   Выявлять опасные производственные факторы при выполнении работ на платформах подъемных для инвалидов
   Анализировать техническое состояние платформ подъемных для инвалидов
   Оценивать качество выполнения работ подчиненным персоналом
\
	    Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля качества выполнения работ электромеханиками и фиксация результатов в рабочей документации, соответствующие требованиям технической документации    

Умение анализировать техническое состояние платформ подъемных и, как следствие, оценивать качество выполнения работ персоналом
	

	1.4 Трудовые действия:
  Рассмотрение и выявление причин нарушений при выполнении работ, оценка качества работы, определение и принятие мер, предусмотренных должностной инструкцией
Умения:
  Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение и предотвращение опасных производственных факторов при выполнении работ на платформах подъемных для инвалидов
	  Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля качества и безопасности выполнения работ электромеханиками и принятие действенных мер по исключению выявленных недостатков. 

  Умение разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение и предотвращение опасных производственных факторов при выполнении работ на платформах подъемных
	

	2. Трудовая функция B/02.6:
Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала
	Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией B/02.6:
	Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. 
Задания №№ 1-10

	2.1 Трудовые действия:
   Ведение учета выдаваемых: инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов работникам по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов
Умения:
   Оформлять документацию на запасные части, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов
   Использовать в работе нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов

	
   Ведение в соответствии с регламентированными требованиями учета выдаваемых работникам инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов

  Умение оформлять документацию на запасные части, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и ремонта платформ   
	

	2.2 Трудовые действия:
   Контроль расхода запасных частей и материалов
Умения:
   Определять необходимое количество и номенклатуру инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты для подчиненного персонала исходя из потребностей и объемов выполняемых работ
    Определять эффективность расходования материалов и запасных частей
	   Действенный контроль расхода запасных частей и материалов

   Умение определять необходимое для подчиненного персонала количество и номенклатуру инструмента, приспособлений, приборов, запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты    
	

	2.3 Трудовые действия:
   Контроль исправности и своевременности поверок (проверок) инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты
Умения:
  Оценивать состояние инструмента, приспособлений, приборов, средств индивидуальной защиты
	   Действенный и полнообъёмный контроль исправности и своевременности поверок (проверок) инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты

  Умения оценивать состояние инструмента, приспособлений, приборов, средств индивидуальной защиты

	

	3. Трудовая функция B/03.6:
Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования платформ подъемных для инвалидов
	Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией B/03.6:
	Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. 
Задания №№ 1-10

	3.1 Трудовые действия: 
  Составление графика работ по подготовке платформ подъемных для инвалидов к освидетельствованию с учетом сроков проведения данных работ
   Выдача заданий работникам на производство работ по подготовке платформ подъемных для инвалидов к освидетельствованию и контроль их выполнения
 Умения:
   Вырабатывать варианты решений организации работ по освидетельствованию платформ подъемных для инвалидов и оценивать риски, связанные с их реализацией

	
Рациональное составление графика работ по подготовке платформ подъемных к освидетельствованию и своевременная выдача заданий работникам на производство данных работ. 

Умение вырабатывать варианты решений по организации работы персонала по подготовке платформ подъёмных к освидетельствованию
	

	3.2 Трудовые действия: 
   Обеспечение выполнения работ при проведении освидетельствования платформ подъемных для инвалидов 
Умения:
   Вырабатывать варианты решений организации работ по освидетельствованию платформ подъемных для инвалидов и оценивать риски, связанные с их реализацией
	
Рациональное обеспечение выполнения работ персоналом при проведении освидетельствования платформ подъемных.

Умение вырабатывать варианты решений по организации работы по подготовке платформ подъёмных к освидетельствованию 
	

	3.3 Трудовые действия: 
   Контроль выполнения работниками рекомендаций, выданных по результатам освидетельствования 
Умения:
   Вырабатывать варианты решений организации работ по освидетельствованию платформ подъемных для инвалидов и оценивать риски, связанные с их реализацией
	  Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля выполнения рекомендаций, выданных по результатам освидетельствования 
 
Умение вырабатывать варианты решений по организации работы персонала по подготовке платформ подъёмных к освидетельствованию и оценивать риски, связанные с их реализацией
	




	
Оценочный лист 
с применением коэффициентов значимости критериев


	
	
	Коэффициенты значимости критериев


	№ п/п
	Критерии оценки выполнения задания
	Мах. баллы/%
за хорошее выполнение
	Коэффициент значимости (весовой коэффициент) (баллы/%)

	
	
	
	хорошо
(100% от мах.)
	удовл.
(80% от мах.)
	неуд.
(0%)

	1.1
	 Соответствие распределения объёма предстоящих работ наличию и квалификации, имеющегося персонала и соответствующая фиксация выдачи задания в рабочей документации               
       
Умение организовать работу работников с учётом объёма предстоящих работ и квалификации персонала.
	20
	
	
	

	1.2
	Наиболее полное перечисление опасных производственных факторов при выполнении конкретного вида работ на платформе и отражение в целевом инструктаже электромехаников необходимых мер и средств по снижению и предотвращению их влияния.

Умение устанавливать опасные производственные факторы при выполнении конкретного вида работ и отразить в инструктаже электромехаников необходимые меры и средства по снижению и предотвращению их влияния.
	20
	
	
	

	1.3
	   Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля качества выполнения работ электромеханиками и фиксация результатов в рабочей документации, соответствующие требованиям технической документации    

   Умение анализировать техническое состояние платформ подъемных и, как следствие, оценивать качество выполнения работ персоналом
	20*
	
	
	

	1.4
	  Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля качества и безопасности выполнения работ электромеханиками и принятие действенных мер по исключению выявленных недостатков. 

  Умение разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение и предотвращение опасных производственных факторов при выполнении работ на платформах подъемных
	20**
	
	
	

	3.1
	Рациональное составление графика работ по подготовке платформ подъемных к освидетельствованию и своевременная выдача заданий работникам на производство данных работ. 

Умение вырабатывать варианты решений по организации работы персонала по подготовке платформ подъёмных к освидетельствованию
	20*
	
	
	

	3.2
	Рациональное обеспечение выполнения работ персоналом при проведении освидетельствования платформ подъемных.

Умение вырабатывать варианты решений по организации работы по подготовке платформ подъёмных к освидетельствованию
	20**
	
	
	

	3.3
	  Полные и содержательные ответы по осуществлению выборочного контроля выполнения рекомендаций, выданных по результатам освидетельствования 
 
Умение вырабатывать варианты решений по организации работы персонала по подготовке платформ подъёмных к освидетельствованию и оценивать риски, связанные с их реализацией
	20**
	
	
	

	Итого:
	60
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	

	Оценка результатов выполнения задания:
	Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 48 баллов из 60 (или не менее 80% правильных ответов)



* практические задания, оценённые данными критериями в 20 (двадцать) баллов, периодически чередуются в экзаменационных билетах (см. Приложения Б1 – Б10 - Задания для практического этапа профессионального экзамена)
** практические задания, оценённые данными критериями в 20 (десять) баллов, периодически чередуются в экзаменационных билетах (см. Приложения Б1 – Б10 - Задания для практического этапа профессионального экзамена)
Указанный способ (* и **) использования практических заданий не нарушает максимально установленное количество баллов для экзаменационных билетов – 60 баллов. 



 


Общая информация по структуре заданий для практического этапа профессионального экзамена:
Общее количество практических заданий: 30 (тридцать)  
Время выполнения практического этапа экзамена: не более 120 минут

Структура задания:
Каждый комплект практических заданий (экзаменационный билет) содержит 3 (три) задания с соответствующими приложениями, темы которых выбраны из разных трудовых функций.  
Выбор комплекта практических заданий (экзаменационного билета) осуществляется соискателем случайным способом – одно задание (билет) из 10 (десяти) предложенных экспертной комиссией. 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена - в соответствии с ресурсами, согласованными (утверждёнными) при аттестации Центра по оценке профессиональных квалификаций (ЦОК), экзаменационной площадки.
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена - в соответствии с ресурсами, согласованными (утверждёнными) при аттестации Центра по оценке профессиональных квалификаций (ЦОК). экзаменационной площадки.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 
Руководитель ЦОК, члены экспертной комиссии аттестованы в качестве экспертов ЦОК в соответствии с ВН.ДОК.НЛС-006-2016, имеют многолетний опыт работы в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта

Квалификация: 
высшее образование членов экспертной комиссии и технических экспертов 

Опыт работы: 
более 5 (пяти) лет в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта

Особые требования к членам экспертной комиссии:
 участие в разработке нормативных документов, стандартов, устанавливающих требования к оценке соответствия лифтов (эскалаторов, платформ подъёмных для инвалидов), а также в разработке оценочных средств.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: проведение обязательного инструктажа перед проведением практического этапа профессионального экзамена.



10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
 (Квалификация: Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов) 

	
ОТФ B: Организация технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов


	
Раздел 1. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов»


	1
	1. Основная цель профессиональной деятельности, указанная в профессиональном стандарте:
Ответ:          Раздел I. Общие сведения
а) обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов;
б)  обеспечение безопасной эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов;
в) обеспечение безопасного функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

	2
	2. Наименование вида профессиональной деятельности, указанного в профессиональном стандарте:
Ответ:          Раздел I. Общие сведения
а) эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов;
б) техническое обслуживание эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов
в) техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов 

	3
	3. Требования к образованию специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов
Ответ: :          Раздел III. п.3.2.
а) среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена; 
б) среднее профессиональное образование; 
в) общее среднее образование

	4
	4. Требования к опыту практической работы специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов
Ответ:     Раздел III. п.3.2.
а) не менее трёх месяцев практической работы по техническому обслуживанию и ремонту подъёмных сооружений;
б) не менее шести месяцев практической работы по техническому обслуживанию и ремонту подъёмных сооружений: лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, эскалаторов; 
в) не менее двенадцати месяцев практической работы по техническому обслуживанию и ремонту подъёмных сооружений.

	
Раздел 2. Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)


	5
	1. Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» распространяется на:
Ответ:    Ст.1, п.1.
а) машины и(или) оборудование, эксплуатируемые на территории Таможенного союза;
б) машины и(или) оборудование, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза; 
в) машины и(или) оборудование, выпускаемые на территории Таможенного союза и на процесс их эксплуатации.

	6
	2. Изменения конструкции машины и(или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с: 
Ответ: Ст.5, п.15
а) разработчиком (проектировщиком); 
б) поставщиком (продавцом);
в) изготовителем и организацией, выполняющей ремонт

	7
	3. Подтверждение соответствия машин и(или) оборудования (платформ подъёмных для инвалидов) требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования» осуществляется в форме:
Ответ:   Приложение 3, п.15
а) декларирования соответствия;
б) сертификации; 
в) технического освидетельствования

	8
	4. Сведения о сертификате соответствия машины и(или) оборудования должны быть указаны в:
Ответ:   Ст.8, п.8	
а) руководстве по эксплуатации;
б) паспорте; 
в) маркировке, нанесённой на машину и(или) оборудование.

	9
	5. Назначенный срок службы:
Ответ:   Ст.2, п.1. 
а) календарная продолжительность эксплуатации машины и (или) оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от их технического состояния; 
б) продолжительность эксплуатации машины и (или) оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от их технического состояния
в) календарная продолжительность эксплуатации машины и (или) оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена.

	10
	6. Применение машины по назначению:
Ответ:   Ст.2, п.1. 
а) использование машины и (или) оборудования в соответствии с указаниями изготовителя;
б) использование машины и (или) оборудования в соответствии с назначением, указанным изготовителем в эксплуатационных документах; 
в) использование машины и (или) оборудования в соответствии с назначением, указанным изготовителем.

	11
	7. Опасность:
Ответ:   Ст.2, п.1. 
а) потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, окружающей среде;
б) потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу; 
в) потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде. 

	12
	8. Риск:
Ответ:   Ст.2, п.1. 
а) сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
б) сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды;
в) сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, жизни или здоровья животных и растений.

	
Раздел 3. ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» Часть 1. Платформы подъёмные с вертикальным перемещением
ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» Часть 2. Платформы подъёмные с наклонным перемещением


	13
	1. Национальный стандарт ГОСТ Р 55555-2013 распространяется на платформы (с вертикальным перемещением) со следующими характеристиками:
Ответ:     (Область применения)
а) платформы с номинальной скоростью не более 0,15 м/с;
    платформы, отклонение траектории движения которых от вертикали не превышает 150;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 500 кг.  
б) платформы с номинальной скоростью не более 0,10 м/с;
    платформы, отклонение траектории движения которых от вертикали не превышает 100;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 400 кг.
в) платформы с номинальной скоростью не более 0,20 м/с;
    платформы, отклонение траектории движения которых от вертикали не превышает 200;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 600 кг.

	14
	2. Национальный стандарт ГОСТ Р 55556-2013 распространяется на платформы (с наклонным перемещением) со следующими характеристиками:
Ответ:            (Область применения)
а) платформы с номинальной скоростью не более 0,10 м/с;
    платформы, перемещающиеся между фиксированными уровнями над лестницей или наклонной поверхностью;
    платформы, отклонение траектории движения которых от горизонтали не превышает 700;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 400 кг.  
б) платформы с номинальной скоростью не более 0,15 м/с;
    платформы, перемещающиеся между фиксированными уровнями над лестницей или наклонной поверхностью;
    платформы, отклонение траектории движения которых от горизонтали не превышает 750;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 500 кг.  
в) платформы с номинальной скоростью не более 0,20 м/с;
    платформы, перемещающиеся между фиксированными уровнями над лестницей или наклонной поверхностью;
    платформы, отклонение траектории движения которых от горизонтали не превышает 800;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 600 кг.  

	15
	3. Термин «грузонесущее устройство» имеет следующее определение:
Ответ:
а) часть платформы, предназначенная для размещения пользователей;
б) часть платформы, предназначенная для размещения пользователей при их перемещении с одного уровня на другой; 
в) часть платформы, предназначенная для перемещения пользователей

	16
	4. Термин «кромка/поверхность безопасности» имеет следующее определение:
Ответ:
а) устройство, обеспечивающее защиту от опасности сдавливания;
б) устройство, обеспечивающее защиту от опасности перерезания;
в) устройство, обеспечивающее защиту от опасности сдавливания и перерезания 

	17
	5. Термин «ограничитель скорости» имеет следующее определение:
Ответ:
а) устройство, предназначенное для приведения в действие ловителей платформы подъёмной;
б) устройство, предназначенное для приведения в действие ловителей при превышении установленного значения скорости движения грузовзвешивающего устройства;
в) устройство, предназначенное для приведения в действие ловителей при превышении установленного значения скорости движения вниз грузовзвешивающего устройства. 

	18
	6. Термин «фартук» имеет следующее определение:
Ответ:
а) гладкий вертикальный щит, устанавливаемый под порогом посадочной площадки;
б) гладкий вертикальный щит, устанавливаемый под порогом посадочной площадки или грузонесущего устройства;
в) гладкий вертикальный щит, устанавливаемый под порогом грузонесущего устройства

	19
	7. Точность остановки платформы с вертикальным перемещением должна быть обеспечена в пределах:
Ответ:        п.7.2.3
а) +-15 мм от уровня посадочной площадки; 
б) +-10 мм от уровня посадочной площадки;
в) +-20 мм от уровня посадочной площадки.

	20
	8. Освещённость посадочных площадок перед входом на платформу, на устройствах управления и на уровне пола грузонесущего устройства должна быть не менее:
Ответ:        п.8.2
а) 150 лк;
б) 100 лк;
в) 50 лк. 

	21
	9. Что из ниже приведённого не входит в комплект технической документации для электрической платформы:
Ответ:      п.11.3 (10.3)
а) паспорт платформы;
б) монтажный чертёж (установочный чертёж);
в) принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы;
г) инструкция по монтажу, пуску, регулировке и обкатке;
д) перечень ЗИП; 
е) руководство по эксплуатации

	
Раздел 4. «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов»


	22
	1. Организация безопасного использования и содержания объекта (подъёмной платформы) обеспечивается:
Ответ:       п.4.
а) владельцем; 
б) квалифицированным персоналом;
в) специализированной организацией

	23
	2. Изменения конструкции машины и(или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с: 
Ответ: Ст.5, п.15
а) разработчиком (проектировщиком); 
б) поставщиком (продавцом);
в) изготовителем и организацией, выполняющей ремонт

	24
	3. Учёт введённых в эксплуатацию подъёмных платформ осуществляет:
Ответ:       п.10.
а) владелец;
б) уполномоченный орган; 
в) специализированная организация 

	25
	4. Уведомление о выводе из эксплуатации подъёмной платформы направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество дней:
Ответ:           п.12.
а) пять 
б) десять; 
в) пятнадцать

	26
	5. Уведомление о смене владельца подъёмной платформы направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество дней:
Ответ:          п.15.
а) десять; 
б) пятнадцать;
в) двадцать

	27
	6. В случае заключения договора на обслуживание подъёмной платформы владелец передаёт специализированной организации:
Ответ:      п.16.
а) всю сопроводительную документацию;
б) паспорт платформы
в) руководство (инструкцию) по эксплуатации (копию). 

	28
	7. Уровень квалификации персонала, выполняющего работы по монтажу (демонтажу), обслуживанию, ремонту подъёмных платформ должен соответствовать требованиям:
Ответ: п.17а)
а) производственной инструкции; 
б) единого тарифно-квалификационного справочника;
в) профессиональных стандартов. 

	29
	8. Меры по приведению подъёмной платформы в положение, исключающее причинения вреда жизни и здоровью граждан в случае неисправного её состояния, должны содержаться в:
Ответ:     п.17б)
а) производственной (должностной) инструкции; 
б) инструкции по охране труда;
в) руководстве (инструкции) по эксплуатации

	30
	9. Допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ осуществляется на основании:
Ответ:       п.17в)
а) производственной (должностной) инструкции; 
б) распорядительного акта; 
в) руководства (инструкции) по эксплуатации

	31
	10. Лица, осуществляющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию подъёмных платформ должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в качестве:
 Ответ:     п.17г)
а) владельца подъёмной платформы;
б) юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
в) специализированной организации 

	32
	11. В паспорт подъёмной платформы вносятся сведения о лице:
Ответ:    п.17и)	
а) ответственном за организацию эксплуатации объекта (подъёмной платформы); 
б) ответственном за организацию обслуживания и ремонта объекта (подъёмной платформы); 
в) юридическом лице или индивидуальном предпринимателе – владельце подъёмной платформы.

	33
	12. Аварийно-техническое обслуживание подъёмных платформ должно осуществляться:
Ответ: п.18
а) в ночное время; 
б) в выходные (праздничные) дни;
в) круглосуточно. 

	34
	13. Формы журналов осмотров, обслуживания и ремонта подъёмных платформ утверждаются:
Ответ: п.23
а) владельцем объекта (подъёмной платформы);
б) Ростехнадзором;
в) специализированной организацией.

	35
	14. Приостановление использования подъёмной платформы более, чем на 24 часа, не связанное с аварийно-техническим обслуживанием оформляется:
Ответ: п.24
а) распорядительным актом владельцем объекта (подъёмной платформы); 
б) предписанием Ростехнадзора;
в) распорядительным актом специализированной организации.

	36
	15. Порядок проведения работ по аварийно-техническому обслуживанию подъёмных платформ НЕ предусматривает:
Ответ: п.19
а) устранение неисправностей функционирования двусторонней переговорной связи;
б) рассмотрение жалоб пользователей на работу объекта (подъёмной платформы); 
в) особенности организации функционирования аварийной службы в экстремальных условиях.

	37
	16. Техническое освидетельствование подъёмных платформ в течение назначенного срока службы осуществляется не реже одного раза в:
Ответ:   п.26
а) месяц;
б) 12 месяцев; 
в) 36 месяцев.

	38
	17. Назначенный срок службы подъёмной платформы при отсутствии сведений о нём в её паспорте принимается равным: 
Ответ:      п.26
а) 15 годам;
б) 20 годам; 
в) 25 годам.

	39
	18. Информация о выполнении осмотра подъёмной платформы квалифицированным персоналом заносится в:
Ответ:             п.23
а) журнал технического обслуживания;
б) журнал выдачи задания;
в) журнал периодического осмотра. 

	40
	19. Система операторского контроля за работой платформы подъёмной может НЕ обеспечивать:
Ответ:                 п.21
а) двустороннюю переговорную связь между платформой и пунктом оператора или местом нахождения квалифицированного персонала;
б) сигнализацию об отключении энергоснабжения платформы; 
в) сигнализацию о срабатывании устройств безопасности.

	41
	20. Эвакуация лиц, находящихся на подъёмной платформе, в случае её аварийной остановки должна осуществляться в течение:
 Ответ:        п.19 ж)
а) 20 минут;
б) 30 минут; 
в) 45 минут.

	42
	21. Решение о вводе в эксплуатацию подъёмной платформы принимает уполномоченный орган и оформляет решение актом ввода объекта (подъёмной платформы) в эксплуатацию в течение:
Ответ:       п.8
а) 1 дня;
б) 5 дней; 
в) 10 дней.

	43
	22. Отрицательное решение о вводе в эксплуатацию подъёмной платформы уполномоченный орган принимает в случае отсутствия:
Ответ:       п.8
а) операторского контроля за работой объекта (подъёмной платформы);
б) договора со специализированной организацией на обслуживание и ремонт; 
в) акта технического освидетельствования. 

	
Раздел 6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)


	44
	1. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) – напряжение, не превышающее:
Ответ:       п.1.7.43
а) 12 В переменного и 30 В постоянного тока;
б) 25 В переменного и 60 В постоянного тока;
в) 50 В переменного и 120 В постоянного тока   

	45
	2. В системе TN наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения питания при номинальном фазном напряжении (U0) в 380 В:
Ответ:      таблица 1.7.1
а) 0,2 с;  
б) 0,4 с;
в) 0,1 с

	46
	3. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает:
Ответ:     п.1.7.53
а) 50 В переменного и 120 В постоянного тока;
б) 25 В переменного и 60 В постоянного тока;
в) 12 В переменного и 30 В постоянного тока

	47
	4. Защита при косвенном прикосновении – защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям:
Ответ:     п.1.7.14
а) неожиданно оказавшимся под напряжением;
б) оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции;
в) оказавшимися под напряжением

	
	
Раздел 7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)


	48
	1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять персонал:
Ответ:                 гл.1.4, п.п. 1.4.1.
а) электротехнологический;
б) электротехнический;
в) оперативный

	49

	2. Очередная проверка знаний электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок проводится:
Ответ:                  гл.1.4, п.п. 1.4.20.
а) 1 раз в год; 
б) 1 раз в два года;
в) 1 раз в три года

	50
	3. Повторную проверку знаний работникам, получившим при очередной проверке неудовлетворительную оценку, комиссия назначает в срок:
Ответ:                    гл.1.4, п.п. 1.4.22.
а) не позднее 1 месяца; 
б) не позднее 2 месяцев; 
в) не позднее 3 месяцев

	51
	4. Численный состав комиссии по проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала:
Ответ:                    гл.1.4, п.п. 1.4.30.
а) 3 человека;
б) 4 человека; 
в) 5 человек  

	52
	5. Сколько членов комиссии должно присутствовать при проведении процедуры проверки знаний? 
Ответ:                   гл.1.4, п.п. 1.4.33.
а) не менее 3 человек; 
б) не менее 4 человек; 
в) не менее 5 человек  

	53
	6. Документы, оформляемые по результатам проверки знаний:
Ответ:                гл.1.4, п.п. 1.4.39.
а) результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии;
б) результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии, выдаётся удостоверение установленной формы; 
в) по результатам проверки знаний выдаётся удостоверение установленной формы.

	54
	7. Председателем комиссии, как правило, назначается:
Ответ:                        гл.1.4, п.п. 1.4.30                 .
а) руководитель организации; 
б) ответственный за электрохозяйство; 
в) технический руководитель организации  

	
	
Раздел 8. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»


	55
	1. Ответственность за состояние охраны труда в организации несёт:
Ответ:   п.1.5.
а) руководящий работник организации, наделённый в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора, …);
б) работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации, наделённому в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора, …);  
в) работодатель

	56
	2. Минимальный стаж работы в электроустановках (в месяцах) персонала организаций, имеющего основное общее образование, претендующего на III группу по электробезопасности:
  Ответ:         Приложение 1
а) 2 (два) месяца в предыдущей группе; 
б) 3 (три) месяца в предыдущей группе;
в) 4 (четыре) месяца в предыдущей группе

	57
	3. Минимальный стаж работы в электроустановках (в месяцах) персонала организаций, имеющего среднее полное образование, претендующего на III группу по электробезопасности:
  Ответ:         Приложение 1
а) 1 (один) месяц в предыдущей группе;
б) 2 (два) месяца в предыдущей группе; 
в) 3(три) месяца в предыдущей группе.

	58
	4. Какой характер имеет распоряжения и чем определяется срок его действия?
Ответ:        п.7.1.
а) распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей;
б) распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью работы исполнителей в электроустановке;
в) распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется производителем работ или допускающим   

	59

	5. Состав работ, которые должны содержаться в  перечне  работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации:
Ответ:        п.8.1.
а) небольшие по объёму ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешённые к производству в порядке текущей эксплуатации;
б) небольшие по объёму ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, разрешённые к производству в порядке текущей эксплуатации;
в) работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешённые к производству в порядке текущей эксплуатации 

	
Раздел 9.  Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах – лифтах, подъёмных платформах для инвалидов эскалаторах (за исключением эскалаторов  в метрополитенах)


	60
	1. Расследование несчастных случаев, произошедших на опасном объекте (подъёмной платформе для инвалидов) с работниками, участвующими в производственной деятельности работодателя, проводится в соответствии с:
Ответ:    п.2.
а) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
б) ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
в) Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

	61
	2. Решение  о проведении технического расследования аварии на опасном объекте, в результате которой причинён вред только имуществу потерпевших, принимает:
Ответ:       п.9.
а) специализированная организация, обслуживающая опасный объект;
б) орган Ростехнадзора;
в) владелец опасного объекта  

	62
	3. Расследование причин аварии на опасном объекте должно проводиться в течение:
Ответ:   п.12.  
а) 15 рабочих дней; 
б) 5 рабочих дней;
в) 3 рабочих дней

	63
	4. Владелец должен направить в орган Ростехнадзора извещение об аварии на опасном объекте в течение:
Ответ:     п.3.
а) 24 часов;
б) 48 часов;
в) 72 часов

	64
	5. В зависимости от характера аварии на опасном объекте, а также при возникновении обстоятельств, препятствующих завершению технического расследования аварии в установленные сроки по решению председателя комиссии срок расследования может быть продлён, но не более чем на:
 Ответ:     п.13.
а) 15 рабочих дней; 
б) 20 рабочих дней;
в) 30 рабочих дней

	
ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Общие требования безопасности при эксплуатации»


	65
	1. При отсутствии информации изготовителя о видах, составе и периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию платформ и оборудования систем операторского обслуживания платформ устанавливается следующая периодичность проведения работ:
Ответ:     п.7.3.2 
а) ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1)
    квартальное техническое обслуживание (ТО-3)
    полугодовое техническое обслуживание (ТО-6)
    годовое техническое обслуживание (ТО-12);  
б) ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1)
    полугодовое техническое обслуживание (ТО-6)
    годовое техническое обслуживание (ТО-12); 
в) ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1)
    квартальное техническое обслуживание (ТО-3)
    годовое техническое обслуживание (ТО-12).

	66
	2. В течение назначенного срока службы периодическое и частичное технические освидетельствования платформ, находящихся в эксплуатации, совместно со специализированной организацией, осуществляющей их техническое обслуживание, выполняет:
Ответ:    8.1
а) испытательная лаборатория (центр); 
б) испытательная лаборатория, аккредитованная в установленном порядке; 
в) орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке

	67
	3. Периодическое техническое освидетельствование платформ, находящихся в эксплуатации, предусматривает проверку:
- действия устройств безопасности, ловителей, кромок и поверхности безопасности;
- состояния привода платформы и тормоза, тяговых элементов (канатов и (или) цепей, башмаков грузонесущего устройства и направляющих, 
  рабочего и аварийного освещения;
- исправности запирающих устройств дверей, двухсторонней переговорной связи,
и проводится в течение назначенного срока службы не реже одного раза в:
Ответ:    п. 8.2
а) год; 
б) 12 месяцев; 
в) 18 месяцев

	68
	4. Периодическое техническое освидетельствование системы операторского обслуживания осуществляется не реже одного раза в 12 месяцев:
Ответ:    п. 8.5 
а) специализированной организацией, осуществляющей её техническое обслуживание; 
б) испытательной лабораторией, аккредитованной в установленном порядке;
в) органом по сертификации, аккредитованным установленном порядке

	69
	5. Необходимость оснащения платформ оборудованием системы операторского обслуживания с УАРМ определяется:
Ответ:   п. 9.1
а) владельцем платформы; 
б) специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание этой платформы;
в) владельцем платформы или специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание этой 

	
Руководство (инструкция) по эксплуатации (платформы подъёмной для инвалидов)


	70
	роваться, если освещенность пола грузонесущего устройства (ГУ) и пультов управления, всеми, штатно установленными в зоне работы платформы светильниками, обеспечивается интенсивностью не менее: 
Ответ:  
а) 100 лк; 
б) 75 лк;
в) 50 лк. 



11.1. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

	№№ 
заданий
	Правильные варианты ответа 
	№№ заданий
	Правильные варианты ответа 
	№№ заданий
	Правильные варианты ответа 

	1
	А
	27
	В
	53
	Б

	2
	В
	28
	В
	54
	Б

	3
	А
	29
	А
	55
	Б

	4
	Б
	30
	Б
	56
	Б

	5
	Б
	31
	Б
	57
	Б

	6
	А
	32
	Б
	58
	А

	7
	Б
	33
	В
	59
	А

	8
	Б
	34
	Б
	60
	А

	9
	А
	35
	А
	61
	В

	10
	Б
	36
	Б
	62
	А

	11
	В
	37
	Б
	63
	А

	12
	А
	38
	Б
	64
	А

	13
	А
	39
	В
	65
	А

	14
	Б
	40
	Б
	66
	Б

	15
	Б
	41
	Б
	67
	Б

	16
	В
	42
	Б
	68
	А

	17
	В
	43
	В
	69
	В

	18
	Б
	44
	В
	70
	В

	19
	А
	45
	А
	
	

	20
	В
	46
	А
	
	

	21
	Д
	47
	Б
	
	

	22
	А
	48
	Б
	
	

	23
	А
	49
	А
	
	

	24
	Б
	50
	А
	
	

	25
	Б
	51
	В
	
	

	26
	А
	52
	А
	
	



Решение о допуске соискателя к практическому этапу профессионального экзамена принимается при наличии не менее 80% правильных ответов.
Результаты теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации оформляются протоколом экспертной комиссии, содержащем решение о допуске (отказе в допуске) соискателя к практическому этапу профессионального экзамена. 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
а) задание на выполнение трудовых функций (трудовых действий) в реальных или модельных условиях:
трудовые функции: 
3.2.1 Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт платформ подъёмных для инвалидов (B.01/6)
3.2.2 Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала (B.02/6)
3.2.3 Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования платформ подъёмных для инвалидов (B.03/6)

Задания практического этапа профессионального экзамена

	№ п/п
	Практические задания


	1
	   Распределить, выдать задание электромеханикам на выполнение работ на текущий день и внести соответствующие записи в Приложение 1 «Журнал выдачи заданий электромеханикам …» (в макет – лист журнала).

Условия и указания выполнения задания:
а) плановые работы:
- техническое обслуживание -  двух (2) платформ; 
- участие в проведении технического освидетельствования – одной (1) платформы;
- подготовка к проведению технического освидетельствования – одной (1) платформы;
б) внеплановые работы:
- выполнение заявок по устранению неисправностей – одной (1) остановившейся платформы;
- замена тяговых канатов привода платформы – на одной (1) платформе.
Задание распределить с учётом следующего состава и квалификации электромехаников:
- техник-электромеханик (бригадир) – 1 человек
- электромеханик – 1 человек
- помощник электромеханика – 1 человек.
  Ф.И.О. электромехаников и адреса установки платформ – произвольные, выбранные соискателем.  
Прокомментировать принятые решения по распределению и выдаче заданий электромеханикам.


	2
	   Провести инструктаж электромехаников по безопасному выполнению работ и охране труда с учётом опасных производственных факторов на примере выполнения комплекса работ при замене электродвигателя лебёдки платформы.
Содержание инструктажа вписать в Приложение 2.

Условия и указания выполнения задания:
Выдать задание электромеханикам на замену электродвигателя лебёдки платформы с учётом сложности вида работ и квалификации членов бригады. 
С учётом опасных производственных факторов при производстве работ с крупногабаритным и тяжёлым оборудованием провести целевой инструктаж задействованных электромехаников по выполнению данного вида работ с акцентом на наиболее опасные элементы их выполнения.
 При проведении инструктажа учесть необходимые меры и средства для снижения и предотвращения влияния опасных производственных факторов, которые связаны с применением специальных тележек, приспособлений.   
   Состав бригады (звена) электромехаников: 
- техник-электромеханик (бригадир) – 1 человек
- электромеханик        – 1 человека
- помощник электромеханика – 1 человек.
  Ф.И.О. привлечённых электромехаников на замену электродвигателя и адрес установки платформы – произвольные, выбранные соискателем.  
Внести соответствующие записи в Приложение 1 «Журнал выдачи заданий электромеханикам …» (в макет – лист журнала)


	3
	   Провести инструктаж электромехаников по безопасному выполнению работ и охране труда с учётом опасных производственных факторов на примере выполнения комплекса работ при замене лебёдки платформы.
Содержание инструктажа вписать в Приложение 2.

Условия и указания выполнения задания:
Выдать задание электромеханикам на замену лебёдки платформы с учётом сложности вида работ и квалификации членов бригады. 
С учётом опасных производственных факторов при производстве работ с крупногабаритным и тяжёлым оборудованием провести целевой инструктаж задействованных электромехаников по выполнению данного вида работ с акцентом на наиболее опасные элементы их выполнения.
 При проведении инструктажа учесть необходимые меры и средства для снижения и предотвращения влияния опасных производственных факторов, которые связаны с применением специальных тележек, приспособлений.   
   Состав бригады (звена) электромехаников: 
- техник-электромеханик (бригадир) – 1 человек
- электромеханик        – 1 человека
- помощник электромеханика – 1 человек.
  Ф.И.О. привлечённых электромехаников на замену электродвигателя и адрес установки платформы – произвольные, выбранные соискателем.  
Внести соответствующие записи в Приложение 1 «Журнал выдачи заданий электромеханикам …» (в макет – лист журнала).


	4
	   Провести инструктаж электромехаников по безопасному выполнению работ и охране труда с учётом опасных производственных факторов на примере выполнения комплекса работ по укорачиванию тяговых канатов системы канатной подвески платформы подъёмной.
Прокомментировать (в устной форме) предлагаемые меры и средства для снижения и предотвращения влияния опасных производственных факторов при производстве работ по укорачиванию тяговых канатов.

Условия и указания выполнения задания:

С учётом опасных производственных факторов при производстве работ по укорачиванию тяговых канатов, в том числе работ связанных с разгрузкой КВШ, провести целевой инструктаж задействованных электромехаников по выполнению данного вида работ с акцентом на наиболее опасные элементы их выполнения.
 При проведении инструктажа учесть необходимые меры и средства для снижения и предотвращения влияния опасных производственных факторов при производстве работ по укорачиванию тяговых канатов, в том числе работ, которые связаны с разгрузкой КВШ.   
   Состав бригады (звена) электромехаников: 
- техник-электромеханик (бригадир) – 1 человек
- электромеханик – 1 человек
- помощник электромеханика – 1 человек.
  Ф.И.О. электромехаников, привлечённых на укорачивание тяговых канатов, и адрес установки платформы – условные, выбранные соискателем.  
Выдачу задания и проведённый целевой инструктаж зафиксировать в Приложение 1 «Журнале выдачи заданий электромеханикам …» (в макете – лист журнала).


	5
	   Изложить в Приложении 2 к заданию порядок осуществления специалистом… контроля качества выполнения электромеханиками работ по техническому обслуживанию платформ.
Внести необходимые записи в Приложение 1 «Журнал выдачи заданий электромеханикам…»  (в макет – лист журнала) и Приложение 3 «Журнал технического обслуживания и ремонта платформы…» (в макет – лист журнала), которые используются при контроле указанных работ.

Условия и указания выполнения задания:
Соискатель должен пояснить по какому принципу он выберет платформу(ы) для осуществления контроля выполнения работ электромеханиками, обозначить источник(и), из которых он почерпнёт информацию для выбора платформ(ы), общий принцип определения объектов контроля на платформе, а также изложить каким образом он поступит с результатами проведённого контроля (положительными и отрицательными).
Для выполнения задания использовать Приложение 1 «Журнал выдачи заданий электромеханикам…»  (макет – лист журнала) и Приложение 3 «Журнал технического обслуживания и ремонта платформы…» (макет – лист журнала).


	6
	   Изложить в Приложении 3 к заданию порядок осуществления специалистом… контроля выполнения электромеханиками работ по выполнению рекомендаций, выданных при техническом освидетельствовании платформ подъёмных для инвалидов.
Внести необходимые записи в Приложение 1 «Журнал выдачи заданий электромеханикам…»  (в макет – лист журнала) и Приложение 4 «Журнал технического обслуживания и ремонта платформы подъёмной…» (в макет – лист журнала), которые используются при контроле указанных работ.

Условия и указания выполнения задания:
Соискатель должен обозначить источник(и), из которых он почерпнёт информацию для выбора платформы подъёмной для осуществления контроля выполнения электромеханиками рекомендаций, выданных при техническом освидетельствовании платформы подъёмной, пояснить принцип выбора платформы подъёмной для осуществления контроля, общий принцип определения объектов контроля на платформе, а также изложить каким образом он поступит с результатами проведённого контроля (положительными и отрицательными).
Для выполнения задания использовать Приложение 1 «Журнал выдачи заданий электромеханикам…»  (макет – лист журнала) и Приложение 4 «Журнал технического обслуживания и ремонта платформы подъёмной» (макет – лист журнала)


	7
	   Изложить в Приложении 3 к заданию порядок осуществления специалистом… контроля качества выполнения электромеханиками работ по подготовке платформ подъёмных к техническому освидетельствованию.
Внести необходимые записи в Приложение 1 «Журнал выдачи заданий электромеханикам…»  (в макет – лист журнала) и Приложение 4 «Журнал технического обслуживания и ремонта платформы…» (в макет – лист журнала), которые используются при контроле указанных работ.

Условия и указания выполнения задания:
Соискатель должен пояснить по какому принципу он выберет платформу(ы) для осуществления контроля выполнения работ электромеханиками, обозначить источник(и), из которых он почерпнёт информацию для выбора платформ(ы), общий принцип определения объектов контроля на платформе (узлов, механизмов, регулировочных работ…), а также изложить каким образом он поступит с результатами проведённого контроля (положительными и отрицательными).
Для выполнения задания использовать Приложение 1 «Журнал выдачи заданий электромеханикам…»  (макет – лист журнала) и Приложение 3 «Журнал технического обслуживания и ремонта платформы…» (макет – лист журнала).




условия выполнения задания: 
конкретные условия выполнения задания приведены в каждом задании 

место выполнения задания:
 ЦОК, экзаменационная площадка

максимальное время выполнения задания: 
не более 120 минут 

вы можете воспользоваться: 
макеты документов, литература и др. конкретно указываются в каждом экзаменационном билете  

критерии оценки:  
Приведены в разделе 11 настоящего Комплекта оценочных средств

б) задание для оформления и защиты портфолио: 
не предусмотрено
для квалификации «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов» данную форму оценки применить практически невозможно, поэтому при формировании комплекта оценочных средств портфолио не применили. 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:
положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъёмных для инвалидов» принимается при положительных результатах теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):
1. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов», утверждённый приказом Минтруда России от 22.05.2017 №433н
2. Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 
3. Положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации», утверждённое приказом Минтруда РФ от 01.11.2016г. №601н
4. «Правила проведения центром оценки квалификации независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 №1204.
5. «Требования к центрам оценки квалификаций и порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации», утверждённые приказом Минтруда России от 19.12.2016 №759н. 
6. «Положение о требованиях к центру оценки квалификации», утверждено Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/2-2017
7. «Порядок подтверждения квалификации (аттестации) экспертов, экспертной комиссии центра оценки квалификации», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/3-2017
8. «Порядок отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/4-2017
9. «Регламент проведения профессионального экзамена центром оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 20.03.2017г., Документы СПК 009/6-2017
10. «Типовое положение о Центре по оценке квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта», утверждено Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/9-2017
11. Положение об информационной открытости деятельности Центра оценки квалификации в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта – ВН.ДОК.НЛС-013-2016
12. Перечень профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта


















