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Предисловие

Настоящий Комплект оценочных средств разработан в соответствии с «Положением о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций», утверждённым приказом Министерства труда и социальной политики Российской Федерации от 01.11.2016г. №601н.
Оценочные средства представляют собой комплект заданий и критериев их оценки, используемых Центром оценки квалификации при проведении теоретического и практического этапов профессионального экзамена.
   Оценочные средства разработаны по квалификации «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов», сведения о которой включены в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
При разработке комплекта оценочных средств учтены требования нормативных документов отраслевого Совета по профессиональным квалификациям (далее по тексту - СПК) в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта.
  Настоящий документ подлежит согласованию отраслевым СПК и внесению в реестр в установленном порядке.

Структура оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации «Специалист по организации эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов»
1. Наименование квалификации и уровень квалификации:
 «Специалист по организации эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов», 6 (шесть) 

2. Номер квалификации: ……..

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов», №989 в реестре профессиональных стандартов

4. Вид профессиональной деятельности:
 организация эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов

4а. Описание квалификации:
а) Трудовые функции по профессиональному стандарту:
А.01/6 – Обеспечение безопасной эксплуатации платформ для инвалидов 
А.02/6 – Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию платформ для инвалидов 
б) Требования к образованию:
 среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
в) Требования к опыту практической работы:
опыт практической работы по эксплуатации подъёмных сооружений не менее 6 (шести) месяцев 
г) Особые условия допуска к работе:
- условия допуска специалистов к выполнению обязанностей устанавливаются в соответствии 
  с требованиями законодательства;
- наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В 




25

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации

	
Критерии оценки квалификации
	
Тип и №№ заданий

	1
	2
	3

	1. Трудовая функция А /01.6:
Обеспечение безопасной эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий, содержащего 20 (двадцать) тестовых вопросов по знаниям, предусмотренным трудовой функцией А/01.6 из следующих документов:
	
Задания с выбором ответа

	1.1 Знание основных положений Технического регламента Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» национальных, межгосударственных и отраслевых стандартов, технического регламента, стандарты организации, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов
	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» Часть 1. Платформы подъёмные с вертикальным перемещением"
ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» Часть 2. Платформы подъёмные с наклонным перемещением
	Задания
№№1 - 4



Задания 
№№1 – 9

	1.2 Знание основных положений нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов
	Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов («Правила…»)
 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов»
	Задания
№№1 - 22


Задания 
№№1 – 4

	1.3 Знание общих сведений об устройстве платформ подъемных для инвалидов
	ГОСТ Р 55555-2013
ГОСТ Р 55556-2013
	Задания 
№№1 – 9

	1.4 Знание необходимых условий для обеспечения безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов, содержащихся в инструкции (руководстве) по эксплуатации изготовителей данного технического устройства
	Руководство (Инструкция) по эксплуатации платформы подъёмной для инвалидов
	Задания 
№№1 – 3

	1.5 Знание признаков отклонения условий эксплуатации платформ подъемных для инвалидов от номинальных
	Руководство (Инструкция) по эксплуатации платформы подъёмной для инвалидов
Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Задания 
№№1 – 3
Задания 
№№1 – 6

	1.6 Знание требований к ведению документации по организации эксплуатации платформ подъемных для инвалидов
	(«Правила…»)
	Задания
№№9; 11; 13

	1.7 Знание основ организации труда и управления персоналом
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Задание 
№5

	2. Трудовая функция А /02.6:
Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию платформ подъёмных для инвалидов

	Правильное/неправильное выполнение комплекта тестовых заданий, содержащего 20 (двадцать) тестовых вопросов по знаниям, предусмотренным трудовой функцией А/02.6 из следующих документов:
	Задания с выбором ответа


	2.1 Знание методов и правил безопасного ведения работ на платформах подъемных для инвалидов
	Руководство (Инструкция) по эксплуатации платформы подъёмной для инвалидов

	Задания 
№№1 – 3

	2.2 Знание порядка эвакуации инвалидов и других маломобильных групп граждан в случае аварийной остановки подъемных платформ для инвалидов
	Руководство (Инструкция) по эксплуатации платформы подъёмной для инвалидов
	Задания 
№№1 – 3

	2.3 Знания порядка ведения документации по эксплуатации платформ подъемных для инвалидов
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Задания 
№№1 – 6

	2.4 Знание требований охраны труда
	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Задания 
№5

	
	  Для получения положительной оценки соискатель должен дать не менее 80% правильных ответов
	




Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответов: 55 (пятьдесят пять)  
Количество заданий с открытым ответом: не нашли применения           
Количество заданий на установление соответствия: не нашли применения           
Количество заданий на установление последовательности: не нашли применения           
Время выполнения теоретического этапа экзамена: не более 60 минут

Структура задания:
Каждый комплект тестовых заданий (экзаменационный билет) содержит 20 (двадцать) тестовых вопросов и не менее 3 (трёх) ответов на каждый тестовый вопрос, один из ответов правильный.
Выбор комплекта тестовых заданий (экзаменационного билета) осуществляется соискателем случайным способом – один комплект тестовых заданий (экзаменационный билет) из 10 (десяти) предложенных экспертной комиссией. 


6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	
Критерии оценки квалификации
	
Тип и №№ заданий

	1
	2
	3

	1. Трудовая функция А/01.6
Обеспечение безопасной эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
	Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией А/01.6:
	Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. 
Задания №№ 1-10

	1.1 Трудовые действия: 
Контроль соответствия условий эксплуатации платформ подъемных для инвалидов требованиям нормативных актов и руководству по эксплуатации 
Умения:
Анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации платформ подъемных для инвалидов
	Наиболее полное перечисление условий эксплуатации платформ подъёмных, регламентированных требований к данным условиям и изложение соответствия их требованиям нормативных актов и/или руководству (инструкции) по эксплуатации.
 Реализация знаний условий эксплуатации платформ подъёмных при осуществлении контроля соответствия данных условий эксплуатации регламентированным требованиям.
	

	1.2 Трудовые действия: 
Прекращение работы платформы подъемной для инвалидов до устранения выявленных нарушений условий эксплуатации и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю
Умения:
Анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации платформ подъемных для инвалидов
	    Наиболее полное перечисление условий эксплуатации платформ подъёмных, регламентированных требований к данным условиям. 
На базе знаний условий эксплуатации платформ подъёмных выявление нарушений и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю и соответствующее принятие мер, вплоть до прекращения работы данных технических устройств.

	

	2. Трудовая функция А/02.6
Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию платформ подъёмных для инвалидов
	Правильное/неправильное выполнение комплекта практических заданий по умениям, предусмотренным трудовой функцией А/02.6:
	Задания на выполнение трудовых действий в реальных и модельных условиях. 
Задания №№ 1-10

	2.1 Трудовые действия: 
  Составление графика работы персонала и ведение учета выхода на работу (при необходимости - внесение корректив)
Умения:
Планировать деятельность подчиненных
	Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графиков работы операторов платформ подъёмных. 
	

	2.2 Трудовые действия: 
Допуск работников к выполнению трудовых функций
Умения:
Организовывать работу, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты
	Правильное оформление допуска работников к выполнению трудовых функций.
	

	2.3 Трудовые действия: 
Контроль соблюдения работниками перечня и объема работ, предусмотренных при осмотре платформы подъемной для инвалидов
Умения:
Анализировать результаты деятельности персонала и оценивать качество выполнения работ
	Полнота изложения перечня и объёма работ при ежесменном (периодическом) осмотре платформ подъёмных. 
На базе знаний перечня и объёма работ при ежесменном осмотре платформ подъёмных, квалифицированная оценка   результатов контроля работы персонала при ежесменном осмотре платформ подъёмных, оценка её качества и объёма.
	

	2.4 Трудовые действия: 
Контроль оформления результатов осмотра платформы подъемной для инвалидов, необходимых записей
Умения:
Организовывать работу, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты
	Правильное оформление результатов осмотра платформы подъёмной для инвалидов и полнота содержания других необходимых записей. 
На базе знаний правильного оформления результатов ежесменного осмотра платформ подъёмных, квалифицированная оценка оформления персоналом результатов осмотра платформ подъемных, внесения других необходимых записей.
	

	2.5 Трудовые действия: 
Проведение инструктажа подчиненного персонала по осуществлению мероприятий при оказании помощи инвалидам при их эвакуации в случае аварийной остановки подъемных платформ для инвалидов, в соответствии с руководством по эксплуатации
Умения:
Организовывать работу персонала по эвакуации инвалидов и других маломобильных групп граждан в случае аварийной остановки подъемных платформ для инвалидов
	Знание перечня и содержания документации, которой должны быть обеспечены операторы на их рабочем месте, и порядка контроля выполнения её требований, в том числе по проведению инструктажа по эвакуации инвалидов в случае аварийной остановки платформы подъёмной, умение проводить данный инструктаж. 
	

	2.6 Трудовые действия: 
Отстранение от работы в случае выявления действий работников, приводящих к поломке платформы подъемной для инвалидов или созданию угрозы здоровью и/или жизни пользователя, а также при грубых нарушениях трудовой и/или производственной дисциплины
Умения:
Анализировать результаты деятельности персонала и оценивать качество выполнения работ
	Умение анализировать качество и объём выполняемых персоналом работ, контролировать соблюдение персоналом требований трудовой и производственной дисциплины и принимать необходимые меры при выявлении нарушений.
	

	
Коэффициенты значимости критериев


	
№ п/п
	
Критерии оценки выполнения задания 
	Мах. баллы/%
за хорошее выполнение
	Коэффициент значимости 
(весовой коэффициент) (баллы/%)

	
	
	
	хорошо
(100% от мах.)
	удовл.
(80% от мах.)
	неуд.
(0%)

	1.1
	Наиболее полное перечисление условий эксплуатации платформ подъёмных, регламентированных требований к данным условиям и осуществление контроля соответствия их требованиям нормативных актов и руководству по эксплуатации
Реализация знаний условий эксплуатации платформ подъёмных при осуществлении контроля соответствия данных условий эксплуатации регламентированным требованиям.
	20*
	
	
	

	1.2
	Наиболее полное перечисление условий эксплуатации платформ подъёмных, регламентированных требований к данным условиям. 
На базе знаний условий эксплуатации платформ подъёмных выявление нарушений и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю и соответствующее принятие мер, вплоть до прекращения работы данных технических устройств.
	20*
	
	
	

	2.1
	Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графиков работы операторов платформ подъёмных.
	20
	
	
	

	2.2
	Правильное оформление допуска работников к выполнению трудовых функций.
	20**
	
	
	

	2.3
	Полнота изложения перечня и объёма работ при ежесменном (периодическом) осмотре платформ подъёмных. 
На базе знаний перечня и объёма работ при ежесменном осмотре платформ подъёмных, квалифицированная оценка   результатов контроля работы персонала при ежесменном осмотре платформ подъёмных, оценка её качества и объёма.
	20
	
	
	

	2.4
	Правильное оформление результатов осмотра платформы подъёмной для инвалидов и полнота содержания необходимых записей. 
На базе знаний правильного оформления результатов ежесменного осмотра платформ подъёмных, квалифицированная оценка оформления персоналом результатов осмотра платформ подъемных, внесения других необходимых записей.
	20**
	
	
	

	2.5
	Знание перечня и содержания документации, которой должны быть обеспечены операторы на их рабочем месте, и порядка контроля выполнения её требований, в том числе по проведению инструктажа по эвакуации инвалидов в случае аварийной остановки платформы подъёмной, умение проводить данный инструктаж.
	20**
	
	
	

	2.6
	Умение анализировать качество и объём выполняемых персоналом работ, контролировать соблюдение персоналом требований трудовой и производственной дисциплины и принимать необходимые меры при выявлении нарушений.
	20**
	
	
	

	Итого:
	60
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	

	

Оценка результатов выполнения задания:
	Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 48 балла из 60 (или не менее 80% правильных ответов)



* практические задания, оценённые данными критериями в 20 (двадцать) баллов, периодически чередуются в экзаменационных билетах (см. Приложения Б1 – Б10 - Задания для практического этапа профессионального экзамена)
** практические задания, оценённые данными критериями в 20 (десять) баллов, периодически чередуются в экзаменационных билетах (см. Приложения Б1 – Б10 - Задания для практического этапа профессионального экзамена)
Указанный способ (* и **) использования практических заданий не нарушает максимально установленное количество баллов для экзаменационных билетов – 60 баллов. 


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена - в соответствии с ресурсами, согласованными (утверждёнными) при аттестации Центра по оценке профессиональных квалификаций (ЦОК), экзаменационной площадки.
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена - в соответствии с ресурсами, согласованными (утверждёнными) при аттестации Центра по оценке профессиональных квалификаций (ЦОК). экзаменационной площадки.


8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 
Руководитель ЦОК, члены экспертной комиссии аттестованы в качестве экспертов ЦОК в соответствии с ВН.ДОК.НЛС-006-2016, имеют многолетний опыт работы в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта

Квалификация: 
высшее образование членов экспертной комиссии и технических экспертов 

Опыт работы: 
более 5 (пяти) лет в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта

Особые требования к членам экспертной комиссии:
 участие в разработке нормативных документов, стандартов, устанавливающих требования к оценке соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов, а также в разработке оценочных средств.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий:  проведение обязательного инструктажа перед проведением практического этапа профессионального экзамена.



10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
(Квалификация: Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов) 

	Обобщённая трудовая функция: Организация эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов


	Раздел 1. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов»

	1
	1. Основная цель профессиональной деятельности, указанная в профессиональном стандарте:
Ответ:
а) обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов; 
б) обеспечение безопасной эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов;
в) обеспечение безопасного функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

	2
	2. Наименование вида профессиональной деятельности, указанного в профессиональном стандарте:
Ответ:
а) эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов;
б) техническое обслуживание эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов
в) техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъёмных платформ для инвалидов

	3
	3. Требования к образованию специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов:
Ответ:
а) среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена; 
б) среднее профессиональное образование; 
в) общее среднее образование

	4
	4. Требования к опыту практической работы специалиста, ответственного за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов:
Ответ:
а) не менее трёх месяцев практической работы по эксплуатации подъёмных сооружений;
б) не менее шести месяцев практической работы по эксплуатации подъёмных сооружений; 
в) не менее двенадцати месяцев практической работы по эксплуатации подъёмных сооружений.

	
Раздел 2. Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)


	5
	1. Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» распространяется на:
Ответ:
а) машины и(или) оборудование, эксплуатируемые на территории Таможенного союза;
б) машины и(или) оборудование, выпускаемые на территории Таможенного союза; 
в) машины и(или) оборудование, выпускаемые на территории Таможенного союза и на процесс их эксплуатации.

	6
	2. Изменения конструкции машины и(или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с: 
Ответ:
а) разработчиком (проектировщиком); 
б) поставщиком (продавцом);
в) изготовителем и организацией, выполняющей ремонт

	7
	3. Подтверждение соответствия машин и(или) оборудования (платформ подъёмных для инвалидов) требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования» осуществляется в форме:
Ответ:
а) декларирования соответствия;
б) сертификации; 
в) технического освидетельствования

	8
	4. Сведения о сертификате соответствия машины и(или) оборудования должны быть указаны в:
Ответ:
а) руководстве по эксплуатации;
б) паспорте; 
в) маркировке, нанесённой на машину и(или) оборудование.

	
Раздел 3. ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» Часть 1. Платформы подъёмные с вертикальным перемещением
ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» Часть 2. Платформы подъёмные с наклонным перемещением


	9
	1. Национальный стандарт ГОСТ Р 55555-2013 распространяется на платформы (с вертикальным перемещением) со следующими характеристиками:
Ответ: (Область применения)
а) платформы с номинальной скоростью не более 0,15 м/с;
    платформы, отклонение траектории движения которых от вертикали не превышает 150;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 500 кг.  
б) платформы с номинальной скоростью не более 0,10 м/с;
    платформы, отклонение траектории движения которых от вертикали не превышает 100;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 400 кг.
в) платформы с номинальной скоростью не более 0,20 м/с;
    платформы, отклонение траектории движения которых от вертикали не превышает 200;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 600 кг.

	10
	2. Национальный стандарт ГОСТ Р 55556-2013 распространяется на платформы (с наклонным перемещением) со следующими характеристиками:
Ответ: (Область применения)
а) платформы с номинальной скоростью не более 0,10 м/с;
    платформы, перемещающиеся между фиксированными уровнями над лестницей или наклонной поверхностью;
    платформы, отклонение траектории движения которых от горизонтали не превышает 700;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 400 кг.  
б) платформы с номинальной скоростью не более 0,15 м/с;
    платформы, перемещающиеся между фиксированными уровнями над лестницей или наклонной поверхностью;
    платформы, отклонение траектории движения которых от горизонтали не превышает 750;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 500 кг.  
в) платформы с номинальной скоростью не более 0,20 м/с;
    платформы, перемещающиеся между фиксированными уровнями над лестницей или наклонной поверхностью;
    платформы, отклонение траектории движения которых от горизонтали не превышает 800;  
    платформы с номинальной грузоподъёмность не более 600 кг.  

	11
	3. Термины и определения. «Грузонесущее устройство» - часть платформы, предназначенная для размещения и перемещения с одного уровня на другой: 
Ответ:
а) груза;
б) пользователей; 
в) инвалидов

	12
	4. Термины и определения. «Кромка/поверхность безопасности» - устройство, обеспечивающее защиту от опасности:
Ответ:
а) ушибов и растяжения;
б) прикосновения к электрооборудованию;
в) сдавливания и перерезания 

	13
	5. Термины и определения. При превышении установленного значения скорости движения вниз грузовзвешивающего устройства «ограничитель скорости» должен привести в действие:
а) аварийную сигнализацию;
б) тормоза;
в) ловители

	14
	6. Термины и определения. «Фартук» - гладкий вертикальный щит, устанавливаемый под порогом:
Ответ:
а) посадочной площадки
б) посадочной площадки или грузонесущего устройства; 
в) грузонесущего устройства

	15
	7. От уровня посадочной площадки точность остановки платформы с вертикальным перемещением должна быть обеспечена в пределах:
Ответ: п.7.2.3
а) +-15 мм; 
б) +-10 мм;
в) +-20 мм.

	16
	8. Освещённость посадочных площадок перед входом на платформу, на устройствах управления и на уровне пола грузонесущего устройства должна быть не менее:
Ответ: п.8.2
а) 150 лк;
б) 100 лк;
в) 50 лк. 

	17
	9. Что из ниже приведённого не входит в комплект технической документации для платформы подъёмной:
Ответ: п.11.3 (10.3)
а) паспорт платформы;
б) монтажный чертёж (установочный чертёж);
в) принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы;
г) инструкция по монтажу, пуску, регулировке и обкатке;
д) перечень ЗИП; 
е) руководство по эксплуатации

	
Раздел 4. Руководство (Инструкция) по эксплуатации платформы подъёмной для инвалидов


	18
	1. Условия эксплуатации оборудования подъёмной платформы, предусмотренные руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя включают:
а) исключение попадания влаги, конденсата;
б) исключение излишнего подпора воздуха в шахте; 
в) исключение отклонений от номинальных значений частоты и напряжения;
г) соблюдение температурного режима, относительной влажности.
Что из приведённого выше не имеет отношения к условиям эксплуатации подъёмной платформы?

	19
	2. Для обеспечения условий безопасной эксплуатации подъёмной платформы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя, привлечена по договору подряда сторонняя организация, оказывающая соответствующие услуги.
Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией условий безопасной эксплуатации подъёмной платформы в этом случае возлагается на:
Ответ:
а) специализированную организацию, осуществляющую техническое обслуживание подъёмной платформы;
б) владельца; 
в) уполномоченный орган

	20
	3. Что из приведённого ниже не входит в требования к условиям для обеспечения безопасной эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов?
Ответ:
а) обеспечение содержания в чистоте подхода к грузонесущему устройству (купе кабины);
б) обеспечение хранения технической документации на платформы подъёмные для инвалидов, в том числе паспортов платформ и внесение в них необходимых записей (может быть делегировано специализированной организации);  
в) наличие на основной посадочной (этажной) площадке информации для связи с обслуживающим персоналом или диспетчерской службой, службой, осуществляющей эвакуацию пользователей с остановившегося грузонесущего устройства (из купе кабины);
г) обеспечение проведения периодического технического освидетельствования платформ подъёмных для инвалидов;  
д) обеспечение регламентированной освещённости посадочных площадок перед входом на платформу подъёмную для инвалидов

	
Раздел 5. «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов»


	21
	1. Организация безопасного использования и содержания объекта (подъёмной платформы) обеспечивается:
Ответ: п.4.
а) владельцем; 
б) квалифицированным персоналом;
в) специализированной организацией

	22
	2. Лицо, ответственное за организацию эксплуатации подъёмной платформы назначается из числа:
Ответ: п. 4.с)
а) персонала администрации владельца;
б) квалифицированного персонала; 
в) персонала специализированной организации

	23
	3. Учёт введённых в эксплуатацию подъёмных платформ осуществляет:
Ответ: п.10.
а) владелец;
б) уполномоченный орган; 
в) специализированная организация 

	24
	4. Уведомление о выводе из эксплуатации подъёмной платформы направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество дней:
Ответ: п.12.
а) пять 
б) десять; 
в) пятнадцать

	25
	5. Уведомление о смене владельца подъёмной платформы направляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий следующее количество дней:
Ответ: п.15.
а) десять; 
б) пятнадцать;
в) двадцать

	26
	6. В случае заключения договора на обслуживание подъёмной платформы владелец передаёт специализированной организации:
Ответ: п.16.
а) всю сопроводительную документацию;
б) паспорт платформы;
в) руководство (инструкцию) по эксплуатации (копию). 

	27
	7. Уровень квалификации персонала, выполняющего работы по монтажу (демонтажу), обслуживанию, ремонту подъёмных платформ должен соответствовать требованиям:
Ответ: п.17а)
а) производственной инструкции; 
б) единого тарифно-квалификационного справочника;
в) профессиональных стандартов. 

	28
	8. Меры по приведению подъёмной платформы в положение, исключающее причинения вреда жизни и здоровью граждан в случае неисправного её состояния, должны содержаться в:
Ответ: п.17б)
а) производственной (должностной) инструкции;
б) инструкции по охране труда;
в) руководстве (инструкции) по эксплуатации

	29
	9. Допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ осуществляется на основании:
Ответ: п.17в)
а) производственной (должностной) инструкции; 
б) распорядительного акта; 
в) руководства (инструкции) по эксплуатации

	30
	10. Лица, осуществляющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию подъёмных платформ должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в качестве:
 Ответ: п.17г)
а) владельца подъёмной платформы;
б) юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
в) специализированной организации 

	31
	11. В паспорт подъёмной платформы вносятся сведения о лице:
Ответ: п.17и)	
а) ответственном за организацию эксплуатации объекта (подъёмной платформы); 
б) ответственном за организацию обслуживания и ремонта объекта (подъёмной платформы); 
в) юридическом лице или индивидуальном предпринимателе – владельце подъёмной платформы.

	32
	12. Аварийно-техническое обслуживание подъёмных платформ должно осуществляться:
Ответ: п.18
а) в ночное время; 
б) в выходные (праздничные) дни;
в) круглосуточно. 

	33
	13. Формы журналов осмотров, обслуживания и ремонта подъёмных платформ утверждаются:
Ответ: п.23
а) владельцем объекта (подъёмной платформы);
б) Ростехнадзором; 
в) специализированной организацией.

	34
	14. Приостановление использования подъёмной платформы более, чем на 24 часа, не связанное с аварийно-техническим обслуживанием оформляется:
Ответ: п.24
а) распорядительным актом владельцем объекта (подъёмной платформы); 
б) предписанием Ростехнадзора;
в) распорядительным актом специализированной организации.

	35
	15. Порядок проведения работ по аварийно-техническому обслуживанию подъёмных платформ НЕ предусматривает:
Ответ: п.19
а) устранение неисправностей функционирования двусторонней переговорной связи;
б) рассмотрение жалоб пользователей на работу объекта (подъёмной платформы); 
в) особенности организации функционирования аварийной службы в экстремальных условиях.

	36
	16. Техническое освидетельствование подъёмных платформ в течение назначенного срока службы осуществляется не реже одного раза в:
Ответ: п.26
а) 24 месяца;
б) 12 месяцев; 
в) 36 месяцев.

	37
	17. Назначенный срок службы подъёмной платформы при отсутствии сведений о нём в её паспорте принимается равным: 
Ответ: п.26
а) 15 лет;
б) 20 лет; 
в) 25 лет.

	38
	18. Информация о выполнении осмотра подъёмной платформы квалифицированным персоналом заносится в:
Ответ: п.23
а) журнал технического обслуживания;
б) журнал выдачи задания;
в) журнал периодического осмотра. 

	39
	19. Система операторского контроля за работой платформы подъёмной может НЕ обеспечивать:
Ответ: п.21
а) двустороннюю переговорную связь между платформой и пунктом оператора или местом нахождения квалифицированного персонала;
б) сигнализацию об отключении энергоснабжения платформы; 
в) сигнализацию о срабатывании устройств безопасности.

	40
	20. Эвакуация лиц, находящихся на подъёмной платформе, в случае её аварийной остановки должна осуществляться в течение:
 Ответ: п.19 ж)
а) 20 минут;
б) 30 минут; 
в) 45 минут.

	41
	21. Решение о вводе в эксплуатацию подъёмной платформы принимает уполномоченный орган и оформляет решение актом ввода объекта (подъёмной платформы) в эксплуатацию в течение:
Ответ: п.8
а) 1 дня;
б) 5 дней; 
в) 10 дней.

	42
	22. Отрицательное решение о вводе в эксплуатацию подъёмной платформы уполномоченный орган принимает в случае отсутствия:
Ответ: п.8
а) операторского контроля за работой объекта (подъёмной платформы);
б) договора со специализированной организацией на обслуживание и ремонт; 
в) акта технического освидетельствования. 

	
Раздел 7.  Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах – лифтах, подъёмных платформах для инвалидов эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)


	43
	1. Расследование несчастных случаев, произошедших на подъёмной платформе с работниками, участвующими в производственной деятельности работодателя, проводится в соответствии с:
Ответ:
а) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
б) ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
в) Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

	44
	2. Решение о проведении технического расследования аварии на опасном объекте, в результате которой причинён вред только имуществу потерпевших, принимает:
Ответ:
а) специализированная организация, обслуживающая опасный объект;
б) орган Ростехнадзора;
в) владелец опасного объекта 

	45
	3. Расследование причин аварии на опасном объекте должно проводиться в течение:
Ответ:
а) 15 рабочих дней;  
б) 5 рабочих дней;
в) 3 рабочих дней

	46
	4. Владелец должен направить в орган Ростехнадзора извещение об аварии на опасном объекте в течение:
Ответ:
а) 24 часов; 
б) 48 часов;
в) 72 часов

	
Раздел 8. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»


	47
	1. Ответственность за состояние охраны труда в организации несёт:
Ответ: п.1.5.
а) руководящий работник организации, наделённый в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора, …);
б) работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации, наделённому в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора, …);  
в) работодатель

	48
	2. Минимальный стаж работы в электроустановках (в месяцах) персонала организаций, имеющего основное общее образование, претендующего на III группу по электробезопасности:
  Ответ: Приложение 1
а) 2 (два) месяца в предыдущей группе; 
б) 3 (три) месяца в предыдущей группе; 
в) 4 (четыре) месяца в предыдущей группе

	49
	3. Минимальный стаж работы в электроустановках (в месяцах) персонала организаций, имеющего среднее полное образование, претендующего на III группу по электробезопасности:
  Ответ: Приложение 1
а) 1 (один) месяц в предыдущей группе;
б) 2 (два) месяца в предыдущей группе; 
в) 3(три) месяца в предыдущей группе.




11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

	№№ 
заданий
	Правильные варианты ответа 
	№№ заданий
	Правильные варианты ответа 
	№№ заданий
	Правильные варианты ответа 

	1
	А
	20
	Г
	39
	Б

	2
	В
	21
	А
	40
	Б

	3
	А
	22
	Б
	41
	Б

	4
	Б
	23
	Б
	42
	В

	5
	Б
	24
	Б
	43
	А

	6
	А
	25
	А
	44
	В

	7
	Б
	26
	В
	45
	А

	8
	Б
	27
	В
	46
	А

	9
	А
	28
	А
	47
	Б

	10
	Б
	29
	Б
	48
	Б

	11
	Б
	30
	Б
	49
	Б

	12
	В
	31
	Б
	
	

	13
	В
	32
	В
	
	

	14
	Б
	33
	Б
	
	

	15
	А
	34
	А
	
	

	16
	В
	35
	Б
	
	

	17
	Д
	36
	Б
	
	

	18
	Б
	37
	Б
	
	

	19
	Б
	38
	В
	
	



Решение о допуске соискателя к практическому этапу профессионального экзамена принимается при наличии не менее 80% правильных ответов.
Результаты теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации оформляются протоколом экспертной комиссии, содержащем решение о допуске (отказе в допуске) соискателя к практическому этапу профессионального экзамена. 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
а) задание на выполнение трудовых функций (трудовых действий) в реальных или модельных условиях:
трудовые функции: 
3.1.1. Обеспечение безопасной эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов
3.1.2.Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию платформ подъёмных для инвалидов  

Задания: 






	№ п/п
	Практические задания


	1
	Изложить, что входит в мониторинг условий эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 

Условия и указания выполнения задания:
 Текущие условия эксплуатации платформ подъёмных, мониторинг которых должен проводиться, излагаются в письменной форме в Приложении 1 с указанием регламентированных требований к ним. 


	2
	Составить график работы операторов платформ подъёмных для инвалидов на месяц (с 01 июня 2017г.), обслуживающих 8 (восемь) платформ подъёмных для инвалидов в санаторных корпусах санатория «Солнечный».  

Условия и указания выполнения задания:
В Приложении 2а с учётом объёма работ по обслуживанию 8 (восьми) платформ подъёмных для инвалидов и с учётом законодательства о труде (сорокачасовая неделя и «Междусменный перерыв не может быть менее двойной продолжительности работы в предшествующей отдыху смене»), соискатель определяет необходимое количество операторов, а в Приложении 2 (макет – заготовка графика) составляет график работы операторов при 24-х часовой смене. Фамилии и инициалы операторов – условные, выбранные соискателем.
Лимит рабочих часов на июнь месяц 2017г. – 168 часов.
(В  24-х часовой   смене  3  (три)  часа предусмотрены на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …), поэтому количество рабочих часов в смену составит 21 час) 


	3
	Составить график работы операторов платформ подъёмных для инвалидов на месяц (с 01 сентября 2017г.), обслуживающих 8 (восемь) платформ подъёмных для инвалидов в санаторных корпусах санатория «Солнечный».  

Условия и указания выполнения задания:
В Приложении 2а с учётом объёма работ по обслуживанию 8 (восьми) платформ подъёмных для инвалидов и с учётом законодательства о труде (сорокачасовая неделя и «Междусменный перерыв не может быть менее двойной продолжительности работы в предшествующей отдыху смене»), соискатель определяет необходимое количество операторов, а в Приложении 2 (макет – заготовка графика) составляет график работы операторов при 12-и часовой смене. Фамилии и инициалы операторов – условные, выбранные соискателем.
Лимит рабочих часов на июнь месяц 2017г. – 168 часов.    
(В 12-и часовой смене 1 (один) час предусмотрен на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …) 


	4
	1. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре оператором платформы подъёмной для инвалидов (с наклонным перемещением) и объём этих работ.
2.  Изложить обязанности специалиста по контролю соблюдения операторами перечня и объёма работ при осмотре платформ подъёмных для инвалидов.

Условия и указания выполнения задания:
1. Перечень и объём работ при ежесменном осмотре оператором платформы подъёмной для инвалидов излагается письменно в Приложении 3 с учётом модели платформы.
2. Как продолжение излагаются обязанности специалиста по контролю соблюдения операторами указанных работ, способы данного контроля и анализ результатов контроля.


	5
	1. В Приложение 4 внести записи о ежесменном осмотре восьми (8) платформ подъёмных, установленных в санаторных корпусах, других записей, необходимых при их обслуживании оператором
2. Изложить обязанности специалиста по контролю оформления операторами результатов осмотра платформ подъёмных для инвалидов, других необходимых записей.

Условия и указания выполнения задания:
1. В Приложение 4 (макет листа «Журнала ежесменного (периодического) осмотра платформы подъёмной для инвалидов») внести записи о ежесменном осмотре восьми (8) платформ подъёмных, установленных в санаторных корпусах (адрес: Южная ул., д.1,          п.1- 8), других записей, необходимых при их обслуживании оператором, а именно запись:
- о проведении ежесменного осмотра платформ подъёмных (ПП);
- о нарушениях и недостатках:
   а) не связанную с оборудованием платформы (освещение, температура, …) – одна 
       платформа;
   б) связанную со связью… - одна платформа;
   в) связанную с оборудованием платформы… – одна платформа.
Нарушения и/или недостатки – условные, выбранные соискателем в соответствии с указанными выше рекомендациями.
В макете листа «Журнала…» следует оформлять записями все предусмотренные в нём колонки.  
Фамилии и инициалы операторов, других лиц, имеющих отношение к оформлению «Журнала…», условные, выбранные соискателем.
Дата – текущая дата дня экзамена, время – первая(ые) запись времени в начале смены.
При внесении записей в макет листа «Журнала…» следует учитывать необходимость их лаконизма и конкретности (в том числе по причине дефицита места для записей), а также уровень квалификации операторов (их техническую грамотность…).

2. В Приложение 4а излагаются обязанности специалиста по контролю оформления операторами результатов осмотра платформ подъёмных для инвалидов, других необходимых записей, способы данного контроля и анализ результатов контроля.


	6
	1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 
2. Изложить принимаемые специалистом меры при выявлении нарушении условий эксплуатации и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю

 Условия и указания выполнения задания:
1. Текущие условия эксплуатации платформ подъёмных, мониторинг которых должен проводиться, излагаются в письменной форме в Приложении 1 с указанием регламентированных требований к ним. 
2. В продолжении изложенного об мониторинге текущих условий эксплуатации платформ подъёмных, излагаются меры, которые должен принять специалист при выявлении нарушении условий эксплуатации и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю 


	7
	Изложить процедуру допуска операторов платформ подъёмных для инвалидов к выполнению трудовых функций. 

Условия и указания выполнения задания:
 Процедура допуска операторов платформ подъёмных для инвалидов к выполнению трудовых функций излагается в письменной форме в Приложении 4 с указанием регламентированных условий, соблюдение которых предшествует допуску. 


	8
	1. Изложить, какими инструкциями специалист должен обеспечить операторов, перед допуском к выполнению трудовых функций, которые должны находиться у них на рабочем месте вместе с необходимой документацией, а также изложить порядок контроля с его стороны выполнения операторами требований указанной документации.
2. Изложить в каких случаях специалист должен проводить дополнительный инструктаж операторам по проведению эвакуации пользователя с остановившейся платформы подъёмной 

Условия и указания выполнения задания:
1. В письменной форме в Приложении 4 излагается перечень документации и инструкций, которыми специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов (как представитель владельца платформ подъёмных) должен организовать обеспечение операторов, и которые должны находиться у них на рабочем месте, а также излагается порядок контроля с его стороны выполнения операторами требований указанной документации. 
2. В продолжении изложенного об организации специалистом обеспечения операторов необходимой документацией, излагается основание и порядок проведения дополнительного инструктажа операторов по эвакуации пользователя с остановившейся платформы подъёмной.


	9
	1. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре оператором платформы подъёмной для инвалидов с наклонным перемещением и объём этих работ.
2. Изложить обязанности специалиста по контролю соблюдения операторами требований производственной инструкции, трудовой и производственной дисциплины, а также изложить принимаемые меры при выявлении нарушений со стороны операторов.

Условия и указания выполнения задания:
1. Перечень и объём работ при ежесменном осмотре оператором платформы подъёмной для инвалидов излагается письменно в Приложении 4 с учётом модели платформы.
2. Как продолжение излагаются обязанности специалиста по контролю соблюдения операторами требований производственной инструкции при выполнении ежесменного осмотра платформ подъёмных, других работ, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, а также излагаются принимаемые меры при выявлении нарушений со стороны операторов




условия выполнения задания: 
конкретные условия выполнения задания приведены в каждом задании 

место выполнения задания:
 ЦОК, экзаменационная площадка

максимальное время выполнения задания: 
не более 120 минут 

вы можете воспользоваться: 
макеты документов, литература и др. конкретно указываются в каждом экзаменационном билете  

критерии оценки:  
Приведены в разделе 6 настоящего Комплекта оценочных средств

б) задание для оформления и защиты портфолио: 
не предусмотрено
для квалификации «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов» данную форму оценки применить практически невозможно, поэтому при формировании комплекта оценочных средств портфолио не применили. 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:
положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов» принимается при положительных результатах теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):
1. Профессиональный стандарт «Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности», утверждён приказом Минтруда России от 22.05.2017г. №433н
2. Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 
3. Положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации», утверждённое приказом Минтруда РФ от 01.11.2016г. №601н
4. «Правила проведения центром оценки квалификации независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 №1204.
5. «Требования к центрам оценки квалификаций и порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации», утверждённые приказом Минтруда России от 19.12.2016 №759н. 
6. «Положение о требованиях к центру оценки квалификации», утверждено Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/2-2017
7. «Порядок подтверждения квалификации (аттестации) экспертов, экспертной комиссии центра оценки квалификации», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/3-2017
8. «Порядок отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/4-2017
9. «Регламент проведения профессионального экзамена центром оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта», утверждён Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 20.03.2017г., Документы СПК 009/6-2017
10. «Типовое положение о Центре по оценке квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта», утверждено Председателем СПК в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта 14.02.2017г., Документы СПК 009/9-2017
11. Положение об информационной открытости деятельности Центра оценки квалификации в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта – ВН.ДОК.НЛС-013-2016
12. Перечень профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта



