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1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Техник-наладчик электрических подъемников (6 уровень квалификации)».
	
2. Номер квалификации:                                                     16.00300.04
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1178н
4. Вид профессиональной деятельности:Техническое обслуживание и ремонт лифтов                                                                                                                                 (по реестру профессиональных стандартов)                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

	Предмет оценки
	Критерии оценки 
	№ № задания

	1. Знания общих сведений об устройстве лифтов 
	0/1


	1-17, 40

	2. Знания состава работ при ежесменном осмотре лифта и порядка проверки его оборудования и аппаратов
	0/1
	18-31

	3. Знания правил управления лифтом несамостоятельного пользования (больничным, грузовым)

	0/1
	32, 33

	4. Знания порядка эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта и требований безопасности при выполнении данной работы 
	0/1
	34-37

	5. Знания о правилах оказания первой помощи пострадавшим
	0/1
	38,39


Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 39
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 2
Количество заданий на установление последовательности: 0
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут
1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
	Предмет оценки
	Критерии оценки 
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	- Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта 
- Освобождение пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности
- Документальное оформление результатов осмотра лифта, выявленных неисправностей, результатов эвакуации пассажиров, 
	- Соблюдение правильной последовательности действий;
- Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров;
- Правильная подготовка и использование инструментов;
- Правильное заполнение документации

	Задания на выполнение практических заданий комплексного характера
Задание №№ 1 -10



7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)
Устанавливаются в соответствии с:
· ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
· ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
· Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

1. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В. По какой схеме следует соединить обмотки двигателя? 
Выберите один правильный ответ
- звезда;
- треугольник;
- звезда-треугольник.
2. Какой прибор используется для измерения электрической мощности?
Выберите один правильный ответ
- амперметр;
- вольтметр;
- ваттметр;
- омметр.

3. Почему магнитопровод асинхронного двигателя набирают
из тонких листов электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга?
Выберите один правильный ответ
- для уменьшения потерь на вихревые токи;
- для уменьшения потерь на гистерезис (перемагничивание);
- для упрощения конструкции магнитопровода.

4. Как изменится температура провода, нагреваемого током, если при прочих равных условиях увеличить его сечение?
Выберите один правильный ответ
- увеличится;
- не изменится;
- уменьшится. 

5. Как изменится температура провода, нагреваемого током, если при прочих равных условиях увеличить его длину?
Выберите один правильный ответ
- Увеличится.
- Не изменится.
- Уменьшится.


6.  Какого типа блок-контакт контактора JI в схеме нереверсивного магнитного пускателя на рис.?
Выберите один правильный ответ
- Замыкающий.
- Размыкающий.
- Переключающий
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7. Какую полезную мощность на валу можно получить от трехфазного двигателя мощностью 1 кВт, включенного в однофазную сеть?
Выберите один правильный ответ
- Не более 200 Вт.
- Не более 700 Вт.
-  Не менее 1 кВт.

8. Какой из перечисленных способов электрического торможения асинхронного двигателя является экономичным?
Выберите один правильный ответ
- Динамическое торможение.
- Генераторное торможение с отдачей энергии в сеть.
- Торможение противовключением.

9. Как можно плавно регулировать в широких пределах частоту вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?
Выберите один правильный ответ
-Изменением числа пар полюсов вращающегося магнитного
поля статора.
- Изменением сопротивления обмотки ротора.
- Изменением частоты питающего напряжения.

10. Как изменится номинальная скорость вращения асинхронного двигателя при увеличении числа полюсов обмотки статора в два раза?
Выберите один правильный ответ
- Не изменится.
- Увеличится в два раза.
- Уменьшится в два раза.

11. Какое напряжение допустимо при работе в зонах с особо опасными условиями?
Выберите один правильный ответ
- 127 В   
- 36 В.    
- 12 В.   
- 380/220 В.

12.Как можно изменить направление вращения магнитного
поля трехфазного тока?
Выберите один правильный ответ
- Это невозможно.
- Нужно поменять местами две любые фазы.
- Нужно поменять местами все три фазы.

13.Какому выпрямительному устройству с фильтром соответствует приведенная на рис. зависимость выпрямленного напряжения от времени?
Выберите один правильный ответ
-  Однополупериодной схеме с емкостным фильтром.
- Мостовой схеме с емкостным фильтром.
- Мостовой схеме с индуктивным фильтром.
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14.Какому выпрямительному устройству с фильтром соответствует приведенная на рис. зависимость выпрямленного напряжения от времени?
Выберите один правильный ответ
-  Однополупериодной схеме с индуктивным фильтром.
-  Однополупериодной схеме с емкостным фильтром.
-  Мостовой схеме с емкостным фильтром
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15.  Какие микросхемы называют гибридными?
Выберите один правильный ответ
- В которых используются тонкие и толстые пленки.
- В которых используются пассивные и активные элементы.
- В которых используются пленочные и навесные элементы.

16. Какие из приведенных особенностей характерны для интегральных микросхем?
Выберите один правильный ответ
-  Миниатюрность.
- Минимум внутренних соединительных линий.
- Комплексная технология изготовления.
- Все перечисленные ранее.

17. Как перевести диодный тиристор (динистор) из закрытого состояния в открытое?
Выберите один правильный ответ
- Повысить анодное напряжение.
- Подать напряжение на управляющий электрод.
- Подать обратное анодное напряжение.

18. Как выбираются выпрямительные диоды?
Выберите один правильный ответ
- По прямому току.
- По обратному напряжению.
- По прямому току и обратному напряжению.

19. С какой целью мощные диоды изготовляют в массивных металлических корпусах?
Выберите один правильный ответ
-  Для повышения прочности.
- Для лучшего отвода теплоты.
- Для повышения пробивного напряжения.

20. Сколько стержней должен иметь магнитопровод трехфазного трансформатора?
Выберите один правильный ответ
- 0дин.	
- Два.	
- Три.

21. Как изменятся потери мощности в стали при увеличении нагрузки трансформатора?
Выберите один правильный ответ
-  Останутся без изменения.
-  Увеличатся.
- Уменьшатся.

22. Какой закон лежит в основе принципа действия трансформатора?
Выберите один правильный ответ
- Закон Ампера.
- Закон электромагнитной индукции.
- Принцип Ленца.

23. Какой прибор используется для измерения электрической мощности?
Выберите один правильный ответ
- Амперметр.
-  Вольтметр.
- Ваттметр.
- Счетчик.

24. Как включаются в электрическую цепь амперметр и вольтметр?
Выберите один правильный ответ
- Амперметр последовательно с нагрузкой; вольтметр параллельно нагрузке.
- Амперметр и вольтметр последовательно с нагрузкой.
- Амперметр и вольтметр параллельно нагрузке.

25. Каково назначение нейтрального провода?
Выберите один правильный ответ
- Выравнивать сопротивление фаз.
- Выравнивать мощности фаз.
- Выравнивать фазные напряжения.

26.Что произойдет с токами двух оставшихся фаз, если в соединении звездой с нейтральным проводом отключить одну фазу?
Выберите один правильный ответ
- Не изменятся.
-  Уменьшатся.
- Увеличатся.
- Один уменьшится, другой увеличится.

27.  В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя?
Выберите один правильный ответ
- Звездой.
- Треугольником.
- По схеме «зигзаг».

28. Трехфазный двигатель с напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В. Как следует соединить обмотки двигателя?
Выберите один правильный ответ
- Звездой.
- Треугольником.
- Двигатель нельзя включать в эту сеть.

29. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 127 В. Как следует соединить обмотки двигателя?
Выберите один правильный ответ
- Звездой.
- Треугольником.
- Двигатель нельзя включать в эту сеть.

30. Лампы накаливания с номинальным напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В. Какова при этом схема соединения ламп?
Выберите один правильный ответ
-  Звездой.
- Звездой с нейтральным проводом.
- Треугольником.
- Лампы нельзя включать в сеть с линейным напряжением 220 В.

31. Для чего служат редукторы лифтовых лебедок: (Выберите один правильный ответ) 
- для преобразования электрической энергии в механическую;
- для обеспечения нужной частоты вращения канатоведущего шкива; 
- для обеспечения соединения канатоведущего шкива с электродвигателем; 
- для плавности движения кабины лифта.

32. Назначение противовеса:
Выберите один правильный ответ
- уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине. 
- для предотвращения перехода кабиной крайних положений.
- для удержания кабины на направляющих при срабатывании ловителей.

33. Какой зазор допускается между дном ручья канатоведущего шкива и канатом? Выберете один правильный ответ
- не менее 1 мм;
- не менее 1,5 мм;
- не менее 2 мм; 
- не менее 3 мм.

34.    С какой  максимальной  скоростью допускается движение кабины лифта в режиме «Ревизия»? Выберете один правильный ответ
- 0,35 м/с;
- 0,4 м/с; 
- 0,55 м/с;
- 0,63 м/с.

35. При какой глубине приямка он оборудуется стационарным устройством (лестница, скобы и т.д.): Выберете один правильный ответ
- более 0,7 м; 
- более 0,9 м; 
- более 1,0 м; 
-  более 1,2 м; 
- более 1,4 м.
36.  Ограничитель скорости должен сработать, если скорость движения кабины превышает номинальную на: Выберете один правильный ответ
- 5 %;
- 10%;
- 15% ;
- 25%.

37. Каким способом осуществляется крепление каната к барабану, обеспечивающее достаточный уровень безопасности? Выберете один правильный ответ
- прижимной планкой;
- заплеткой;  
- коушем;  
- винтовым зажимом;  
- клиновым зажимом.

38. Допускается ли сращивание тяговых элементов? Выберете один правильный ответ
 - допускается, если сращенный тяговый элемент имеет документ, подтверждающий его качество;  
 - допускается, если число тяговых элементов более двух;  
 - допускается, если используется полиспастная подвеска;
-  не допускается.  

39. Ограничитель скорости предназначен для: (Выберите один правильный ответ)
- приведения в действие механизма ловителей при превышении установленной величины скорости движения кабины, противовеса;
-  снижения скорости движения кабины перед остановкой.
- регулировки скорости движения кабины лифта.

40. Ловители лифта предназначены для: (Выберите один правильный ответ)
- остановки и удержания кабины (противовеса) на направляющих при превышении установленной величины скорости и/или обрыве тяговых элементов;
- замедления движения кабины (противовеса) с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования.  
- остановки и удержания кабины на направляющих при переходе кабиной крайних рабочих положений

41.Электрические выключатели, контролирующие закрытие дверей шахты, предназначаются для: (Выберите один правильный ответ)
- контроля притвора запирания створок;
- фиксирования закрытых дверей шахты до начала пуска и движения кабины;
- исключения пуска и движения кабины с открытыми дверями шахты; 
- реверсирования дверей шахты при встрече c препятствием.

42. Электрический выключатель, контролирующий закрытие двери кабины предназначен для: (Выберите один правильный ответ)
- контроля запирания двери кабины до начала её пуска и движения;
- исключение пуска и движения кабины с открытой дверью;
- включение и отключение привода автоматической двери кабины;
- реверсирование двери кабины при её встрече с каким-либо препятствием.
 
43. Электрические выключатели, контролирующие запирание дверей шахты осуществляют: (Выберите один правильный ответ)
- включение привода и открывание дверей шахты после прибытия кабины на этажную площадку;
- включение привода и закрывания дверей шахты до начала пуска и движения кабины по приказам и вызовам;
- включение и отключение привода автоматических дверей;
- исключение пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты. 

44. Назначение подвижного пола кабина лифта с распашными дверями кабины.
(Выберите один правильный ответ)
- для амортизации кабины при остановки на этаже;
- для невозможности  вызова кабины лифта с пассажирами при закрытой двери кабины и шахты;
- для обеспечения контроля наличия загрузки кабины. 

45. Назначение противовеса:
(Выберите один правильный ответ)
- уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине. 
- для предотвращения перехода кабиной крайних положений.
- для удержания кабины на направляющих при срабатывании ловителей.

46. Назначение люка в крыше кабины лифта для пожарных:
(Выберите один правильный ответ)
- для высвобождения пожарных из застрявшей в шахте кабины; 
- для возможности перевозки длинномерных предметов в кабине лифта;
- для эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта

47. Назначение штурвала лебедки
(Выберите один правильный ответ)
- для перемещения кабины вручную;
- для обеспечения точной остановки кабины на этажах; 
- для изменения направления движения кабины лифта.

48.Что такое грузоподъёмность лифта:
(Выберите один правильный ответ)
- это наибольшая масса груза, для транспортировки которой предназначен лифт. - это суммарная масса кабины и груза, для перемещения которой предназначен лифт.
- это масса пассажиров (за исключением лифтера), для перемещения которой предназначен лифт

49. Назначение лебедки.
(Выберите один правильный ответ)
- лебедка предназначена для приведения в движение кабины и противовеса;  
- лебедка предназначена для приведения в действие ловителей;
- лебедка предназначена для приведения в действие ограничителя скорости;


50. Дать определение эскалатору:
(Выберите один правильный ответ)
- Подъемно - транспортное устройство с непрерывно движущимся замкнутым полотном ( состоящим, например, из пластин или сплошной ленты ) для транспортирования людей на одном уровне либо с одного уровня на другой.
- Подъемно-транспортное устройство с замкнутым контуром лестничного полотна для транспортирования людей с одного уровня на другой, с углом наклона 40-45 град.
- Подъемно - транспортное устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°.
- Подъемно-транспортное устройство с замкнутым контуром лестничного полотна для транспортирования людей с одного уровня на другой, с углом наклона 30-35 град.

51. Что такое  балюстрада:
(Выберите один правильный ответ)
- Балюстрада должна выдерживать без остаточной деформации, смещения деталей или разрушения вертикальное усилие 500 Н,  равномерно распределенное на участке поручня длиной 0,5 м.
- Балюстрада должна иметь части, на которые мог  бы стать пассажир.
-Совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера.
- Балюстрада предназначена для обеспечения безопасного входа пассажиров на лестничное полотно и схода с него.

52. Для чего предназначено поручневое устройство : (Выберите один правильный ответ)
- Порученевое устройство предназначено для обеспечения движения поручня с заданной скоростью.
- -Совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера.
- Порученевое устройство предназначено в качестве опоры для рук пассажиров для обеспечения безопасности и удобства пассажиров на лестничном полотне.
- Порученевое устройство предназначено для обеспечения правильного прохождения поручня на трассе .

53. Где расположено натяжное устройство поручня:
(Выберите один правильный ответ)
- Натяжное устройство расположено в нижней зоне эскалатора.
- Натяжное устройство расположено в верхней зоне эскалатора.
- Натяжное устройство расположено в средней зоне эскалатора.
- Натяжное устройство расположено в нижней и верней зоне эскалатора.

54. Где расположено натяжное устройство лестничного полотна:
(Выберите один правильный ответ)
- Натяжное устройство расположено в нижней зоне эскалатора.
- Натяжное устройство расположено в верхней зоне эскалатора.
- Натяжное устройство расположено в средней зоне эскалатора.
- Натяжное устройство расположено в нижней и верней зоне эскалатора.

55.  Для чего предназначена входная площадка:
(Выберите один правильный ответ)
- Входная площадка предназначена для обеспечения безопасного входа пассажиров на лестничное полотно и схода с него. Поверхность входных площадок должна быть рифленой.
- Входная площадка предназначена для обеспечения безопасного входа пассажиров на лестничное полотно и схода с него. Поверхность входных площадок должна быть гладкой и трудносгораемой.
- Входная площадка предназначена для обеспечения безопасного прохода пассажиров по эскалатору. Поверхность входных площадок должна быть рифленой.
- Конструкция входной площадки должна быть не подвижной.

56.  Номинальная скорость движения платформ подъёмных для инвалидов не должна превышать: (Выберите один правильный ответ)
- 0,10 м/с;
- 0,15 м/с;
- 0,25 м/с

57.  Автоматические выключатели служат для отключения электроустановок от электрических сетей при: (Выберите один правильный ответ)
- коротких замыканиях; 
- пробое на землю; 
- перегрузках;
- коротких замыканиях, пробое на землю или перегрузках; 
- необходимости обесточить вручную аппараты управления лифтов.

58. Для какой цели устанавливаются этажные реле в электросхемах лифта?
Выберите один правильный ответ
- для регистрации приказов или вызовов;
- для обеспечения точности остановки кабины на этаже;
-  для подачи сигнала на открытие дверей при остановке кабины.

59. Чем регулируют выдержку времени в электромагнитных реле времени?
Выберите один правильный ответ 
- пружиной, отталкивающей якорь; 
- раствором контактов, перемещая регулировочный винт;
- провалом контактов, перемещая упорный винт.

60. Для какой из указанных электрических цепей должны быть предусмотрены отдельные выключатели?
Выберите один правильный ответ
 - вентиляции кабины; 
 - двусторонней переговорной связи из кабины; 
 - аварийной сигнализации;  
 - вызова обслуживающего персонала из кабины;
- освещения помещений для размещения оборудования.

61. Каким должно быть напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации?
Выберите один правильный ответ
- не более 254 В;  
 - не более 660 В;  
 - не более 380 В; 
 - не более 440 В.

62. Электрические выключатели, контролирующие запирание дверей шахты предназначены для: (Выберите один правильный ответ)
- включения привода и открывания дверей шахты после прибытия кабины на этажную площадку;
- включение привода и закрывания дверей шахты до начала пуска и движения кабины по приказам и вызовам;
- включения и отключения привода автоматических дверей;
- исключения пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты. 

63. Как производится привязка фактических размеров шахты к габаритным размерам кабины в плане? (Выберите один правильный ответ)

- По шаблону с отвесами из стальной проволоки, запрещёнными по углам шаблона.
- С помощью рулетки или метра.
- С помощью измерителя штихмасса.
- Шаблоном, установленным в шахте.
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64.Какова максимально допустимая величина ускорения (замедления) движения кабины при эксплуатационных режимах работы?
(Выберите один правильный ответ)
- Величина 	среднего 	замедления	 кабины 	лифта при экстренном торможении должна быть не более 9,81 м/с2.
- Для пассажирских и грузовых лифтов, доступных для людей. - 2 м/с 2. Для пассажирских лифтов, работающих в лечебно-профилактических учреждениях. - / м/с2. Величина среднего замедления кабины лифта при экстренном торможении - 9.81 м/с2.
- 2 м/с? и 1 м/с? соответственно: для пассажирских и грузовых лифтов, доступных для людей, и для пассажирских лифтов, установленных в лечебно- профилактических учреждениях.

65. Как обеспечивается безопасный доступ обслуживающего персонала в приямок шахты лифта?
(Выберите один правильный ответ)
- Для входа в приямок он оборудуется металлической дверью.
- Для входа в приямок он оборудуется стационарным устройством (скобами, лестницей и т.д.) расположенным в пределах досягаемости из дверного проема дверей шахты.
- Для входа в приямок в зависимости от его глубины ( от 900 до 2500мм) оборудуется скобами, либо лестницей в пределах досягаемости из дверного проема, а при глубине более 2500мм - дверью

66.Как устанавливается монтажная рама (балка) при монтаже направляющих кабины?
(Выберите один правильный ответ)
- Устанавливается на верхнем торце шахты.
- Устанавливается на верхнем торце шахты, и опирается на боковые стены шахты, так чтобы она находилась точно над поперечной осью кабины. Свободный проём шахты закрыть щитами
- устанавливается на верхнем торце шахты и ориентируется по осям кабины.


67. Укажите на каких рисунках указан способ крепления кронштейна направляющих к закладной детали.
(Выберите один правильный ответ)
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  68.  Укажите варианты крепления подмостей в шахте при монтаже лифта.
(Выберите один правильный ответ)
   -  I, II и  III
   -  I  и  II
   -  только IV
   - любой  из перечисленных
   - ни один из перечисленных
   - I и IV
[image: ]

69. Как производится доставка дверей в шахту из пакета, расположенного на верхней площадке строящегося здания?
(Выберите один правильный ответ)
- Краном, который подает пакет дверей. (3-4) двери, на балки, закрепленные на уровне предпоследней остановки.
- Предварительно на торец шахты устанавливается монтажная лебёдка, а 2- строительным краном пакет из 3-4 дверей подаётся на предварительно установленные балки.
- Предварительно пакет дверей подаётся на специально подготовленные балки, закреплённые на уровне предпоследней остановки.

70.Как производится подъём краном направляющих кабины и противовеса, на площадку временного хранения верхнего этажа строящегося здания?
(Выберите один правильный ответ)
-  С помощью многоветьевого универсального стропа.
-  Поднятие пакета направляющих не допускается.
-  С использованием траверсы.

71.Когда на объекте для доставки лифтового оборудования к месту монтажа используют монтажную лебёдку?
(Выберите один правильный ответ)
- При перекрытой шахте лифта
- При	недостаточном количестве монтажников,
- При отсутствии строительного крана
- При	отсутствии строительного крана 	или нет невозможности его использования 

72. Какова технология монтажа направляющих монтажной лебёдкой?
(Выберите один правильный ответ)
-  Любым вышеперечисленным способом в зависимости от грузоподъемности лебёдки и высоты подъема лифта.
- Направляющие монтируются способом наращивания
-  Направляющие монтируются способом сборки "ниткой".
- Направляющие монтируются комбинированным способом.

73. Какие монтажные работы должны быть закончены до начала монтажа дверей шахты лифтов?
(Выберите один правильный ответ)
- Работы по монтажу оборудования приямка.
- Работы по монтажу направляющих кабины.
- Работы по установке и выверке направляющих кабины, шахтные двери доставлены на верхнюю этажную площадку или крышу здания.
- Работы по монтажу кабины.


74. Какой из сигналов должен быть исполнен крановщиком независимо от того, кто его подал?
(Выберите один правильный ответ)
- стоп   (немедленно остановить «тревога»)
- осторожно
- опустить груз
- опустить стрелу
- конец работы

75. Какой сигнал: руки перед грудью обращены ладонью друг к другу?
(Выберите один правильный ответ)
- опустить стрелу
- конец работы. 
- стоп
- осторожно
- передвинуть кран

76. Какой сигнал: прерывистое вертикальное движение рукой, согнутой в локте
ладонью вверх?
(Выберите один правильный ответ)
- осторожно
-  стоп
-  опустить груз
- поднять стрелу
- поднять груз

77. Какой сигнал: прерывистое вертикальное движение рукой, согнутой в локте, ладонью вниз?
(Выберите один правильный ответ)
-   стоп
- опустить стрелу
- перестропить груз
- осторожно
- опустить крюк

78. Какой сигнал: резкое движение рукой ладонью вниз вправо-влево- -быстро (Выберите один правильный ответ)
 - опустить груз
- быстро опустить стрелу
- прекратить движение (стоп)
- не раскачивать груз
- осторожно

79. Для чего сварщику нужна спецодежда?
(Выберите один правильный ответ)
- Для защиты сварщика от тепловых, световых, механических и других воздействий при сварке.
- Для защиты его от выделяющихся вредных аэрозолей и свечения дуги.
- Для защиты его от поражения электрическим током.

80. Какой линией условно изображают видимый сварной шов на чертеже?
(Выберите один правильный ответ)
-  Сплошной основной.
- Штриховой.
- Штрих – пунктирной.

81. Что может способствовать образованию прожога при сварке?
(Выберите один правильный ответ)
- Малая величина притупления кромок деталей с V — образной разделкой.
- Отсутствие зазора в собранном под сварку стыке.
-  Сварка длинной дугой.

82. Какими параметрами режима определяется мощность сварочной дуги?
(Выберите один правильный ответ)
- Сопротивлением электрической цепи.
- Величиной напряжения дуги.
- Величиной сварочного тока и напряжения дуги.
83. Сварным соединением называется:
(Выберите один правильный ответ)
- неразъемное соединение, выполненное пайкой;
- разъемное соединение, выполненное сваркой;
- неразъемное соединение;
- неразъемное соединение, выполненное сваркой

84. Каковы требования безопасности, предъявляемые к ограждению дверных проёмов шахты? (Выберите один правильный ответ)
- Ограждение	должно 	надёжно крепиться к	стенам дверного проёма, иметь
высоту не менее 1,5 м.
- Ограждение	должно надёжно крепиться	к стенам дверного проёма: иметь высоту не менее 1.1м. а внизу - сплошное ограждение высотой не менее 0.15 м.
- Ограждение должно 	надёжно крепиться к 	стенам дверного проёма и перекрывать всю его высоту.

85.В соответствии с каким документом устанавливаются в шахте типового лифта кронштейны для крепления направляющих?
(Выберите один правильный ответ)
- Технической документации завода-изготовителя.
- Заданию на проектирование строительной части лифтовой установки,
- Установочному чертежу.
- Технологической карты на монтаж данного лифта.
- В соответствии с проектной и технологической документацией, с соблюдением  требований строительных норм и правил и государственных стандартов.

86.Каковы требования безопасности, предъявляемые к сплошному ограждению шахты лифта?
(Выберите один правильный ответ)
- Сплошное ограждение шахты должно выдерживать нагрузку равную 200Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке величиной 5см2, и приложенную под прямым углом в любой ее точке.
- Сплошное 	ограждение 	шахты должно выдерживать равномерно распределенную нагрузку равную 250Н.
- Сплошное ограждение шахты должно выдерживать равномерно распределенную нагрузку величиной 200Н, при этом остаточная деформация не допускается.
- Сплошное ограждения шахты должно выдерживать нагрузку равную 300Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке величиной 5см2, и приложенную под прямым углом, в любой ее точке с упругой деформацией не более 15мм.

87.Как обеспечивается безопасный доступ обслуживающего персонала в приямок шахты лифта?
(Выберите один правильный ответ)
1. Для входа в приямок он оборудуется металлической дверью.
2. Для входа в приямок он оборудуется стационарным устройством (скобами, лестницей и т.д.) расположенным в пределах досягаемости из дверного проема дверей шахты.
- Для входа в приямок в зависимости от его глубины ( от 900 до 2500мм) оборудуется скобами, либо лестницей в пределах досягаемости из дверного проема, а при глубине более 2500мм - дверью.

[bookmark: bookmark4]88.Как обеспечивается безопасность обслуживающего персонала, находящегося в приямке?
(Выберите один правильный ответ)
- Для этих целей глубина приямка должна быть достаточной, чтобы при нахождении кабины на полностью сжатых буферах зазор от пола приямка до нижних частей кабины составлял не менее 500мм или под кабиной оставалось свободное пространство, достаточное для размещения параллелепипеда размером не менее 500x600x1000мм. лежащего на одной из своих граней.
- При	 нахождении 	кабины на	полностью 	сжатых буферах, зазор от пола приямка до нижних частей кабины - составляет не менее 500мм.
- Для этих целей глубина приямка должна быть достаточной, чтобы при нахождении кабины на полностью сжатых буферах зазор от пола приямка до нижних частей кабины составлял не менее 750мм или под кабиной оставалось свободное пространство.


[bookmark: bookmark5]89. Каковы требования безопасности относительно размещения в шахте лифта оборудования не относящегося к лифту?
(Выберите один правильный ответ)
- В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту.
- В шахте лифта допускается размещать коммуникации пожарной. охранной  и диспетчерского контроля лифта и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты.
- В 	шахте	 лифта	 допускается размещение коммуникация, не относящихся к лифту.

90. Отметьте требования безопасности, предъявляемые к размещению оборудования лифта в здании?
(Выберите один правильный ответ)
- Оборудование лифта должно размещаться в помещениях, запираемых механическими замками и закрытие которых контролируется электрическими устройствами безопасности.
- Размещение	 оборудования	 лифта	должно	соответствовать	требованию общедоступности.
- Оборудование лифта - лебедка, а также связанные с ней механические и электрические устройства и блоки, должны быть недоступны для пользователей и посторонних лиц. Может размещаться в специальном помещении, защищенном от воздействия внешних факторов

91. Отметьте все дополнительное оборудование, которое не допускается размещать в помещениях, с размещенным лифтовым оборудованием?
(Выберите один правильный ответ)
- Охранная и пожарная сигнализация.
- Оборудование пожаротушения.
- Оборудование для парового отопления этих помещений 
- Устройства	 для	подвески	грузоподъемных	средств.

[bookmark: bookmark1]92. Каковы требования безопасности, предъявляемые к шахте лифта?
(Выберите один правильный ответ)
-  Шахта лифта отделена от примыкающих к ней площадок  и   лестниц, стенами, полом и перекрытием.
- Шахта лифта должна быть отделена от примыкающих к ней площадок и лестниц, на которых могут находиться люди  или оборудование:а) стенами, полом и перекрытием или б) расстоянием, достаточным для обеспечения безопасности.
- Шахта	лифта	 должна	 быть отделена от примыкающих к ней площадок и лестниц, на которых могут находиться люди и оборудование.
            - Шахта лифта должна быть отделена от примыкающих к ней площадок и лестниц, на которых могут находиться люди.


93. Какие из представленных требований безопасности, относятся к устройству освещению шахты лифта?
(Выберите один правильный ответ)
- Освещение	шахты	лифта	должно	отвечать	требованиям п. 5.5.6.6. Освещение шахты лифта должно включаться автоматически при остановки кабины
- Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям п. 5.5.6.6.  Включение освещения шахты осуществляется из шахты и (или) машинного помещения.
[bookmark: bookmark7]- Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям п. 5.5.6.6. Освещение шахты лифта должно включаться только с пульта диспетчерского контроля Г ГЛ
-  Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям п. 5.5.6.6.Освещение 4- шахты лифта должно включаться автоматически при открытии любой двери шахты.

94. Что должен сделать бригадир перед началом работ по монтажу лифтов?
(Выберите один правильный ответ)
- Проверить укомплектованность бригады инструментом и приспособлениями согласно инструкции.
-  Ознакомиться с распоряжением на открытие объекта.
- Принять от генподрядчика готовность строительной части шахты и приямка лифта.
- Принять оборудование лифта согласно комплектовочной ведомости.


95. Что необходимо сделать при подготовке лифтового оборудования к подъёму краном?
(Выберите один правильный ответ)
- Определить очерёдность подъёма оборудования.
- Определить очерёдность подъёма оборудования и проверить места строповок и целостность тары и упаковки.
- Определить очерёдность подъёма оборудования и проверить исправность
подъёмного механизма и тормоза подъёмного крана.
- Проверить места строповок и целостность тары и упаковки.

96.Какое максимальное отклонение порогов и верхней балки дверей шахты от оси направляющих допускается
(Выберите один правильный ответ)
-  2мм
- 1,5мм
- 5 мм.
- 1мм

97. Местные зазоры между грузами противовеса допускаются не более
(Выберите один правильный ответ)
- 5.0 мм.
- 8,0 мм.
- 3,0 мм.

98. Какое расстояние должно быть от центра петли подвесного кабеля (кабина на 1 этаже) лифта до пола приямка.
(Выберите один правильный ответ)
1. 500-550 мм 
2. 200-250 мм
3. 400-450 мм 
4. 300-350 мм

99. При монтаже тюбингов шахты лифта, какое допускается максимальное отклонение ствола шахты от вертикали.
(Выберите один правильный ответ)
- не более ±50 мм
- не	 более ± 15 мм
[bookmark: bookmark14]- не допускается

100. От чего зависит технологическая последовательность производства монтажных работ.(Выберите один правильный ответ)
 
- от степени строительной готовности шахты
- от степени строительной готовности машинного помещения
- всего перечисленного
- от состояния поставок лифтового оборудования

101. Какая организация обязана выполнить работы по декларированию лифта, смонтированного на объекте эксплуатации.
(Выберите один правильный ответ)
- Генподрядная строительная организация 
- Испытательная лаборатория
- Организация - владелец лифта
Специализированная организация, смонтировавшая лифт
- Экспертная организация

102. Допускается ли до ввода в эксплуатацию использование лифта для транспортировки людей или грузов, не связанное с монтажом, наладкой и испытанием
(Выберите один правильный ответ)
- допускается
- не допускается

103. Указатели напряжения и изолированный инструмент испытываются:
Выберете один правильный ответ
- 1 раз в 24 месяца;
- 1 раз в 12месяцев;
- 1 раз в 6 месяцев.
104.. Средства защиты от падения с высоты (пояс предохранительный, страховочная верёвка) испытываются:
Выберете один правильный ответ
- 1 раз в 24 месяца;
-1 раз в 12 месяцев;
- 1 раз в 6 месяцев.

105. Какой знак относятся к предписывающим? Выберете один правильный ответ
 - «Не включать. Работают люди»; 
- «Работать здесь»;
- «Не включать. Работа на линии»; 
- «Осторожно. Электрическое напряжение»; 
- «Не открывать. Работают люди».

106. Кто принимает решение по модернизации платформы  подъёмной для инвалидов?
Выберете один правильный
- специализированная организация;
- Ростехнадзор;
- испытательная лаборатория;
- владелец;
- завод изготовитель.

107. С какой частой проводится периодическое техническое освидетельствование платформ подъёмных для инвалидов?
Выберете один правильный
- не реже одного раза в 12 месяцев;
-  не реже один раз в 24 месяца;
- по решению владельца.

108. Кто и с кем планирует срок капитального ремонта обслуживаемого оборудования? Выберете один правильный
- владелец  оборудования  совместно с заводом изготовителем;
- владелец  оборудования совместно с испытательной лабораторией;
- владелец  оборудования совместно со специализированной организацией осуществляющей техническое обслуживание;
- владелец  оборудования совместно с Ростехнадзором.

109. Какие работы не входят в аварийно- техническое обслуживание платформы  подъёмной для инвалидов ? Выберете один правильный
- эвакуация пользователей платформы  подъёмной для инвалидов ;
- капитальный ремонт оборудования;
- устранение неисправностей переговорной связи.

110.Время прибытия персонала для эвакуации пассажира из платформы подъёмной для инвалидов? Выберете один правильный
- не должно превышать  часа;
- не должно превышать15 мин.  
- не должно превышать  30 мин.

111. Срок устранения неисправностей оборудования платформы  подъёмной для инвалидов? Выберете один правильный
- не должен превышать 30 мин;
- не должен превышать 3 часов;
- не должен превышать 1сутки.

112. В каких случаях при капитальном ремонте не проводят электроизмерительные и пусконаладочные работы?
Выберете один правильный
- после замены системы управления платформы;
- после замены шкафа управления, жгутов электропроводки;
- после замены или ремонта оборудования;
- изменение электрической схемы электропривода и автоматики платформы.


Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:
Теоретический этап экзамена включает 105 задания, охватывающие в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном ответе на 84 задания. 


Ключ к тесту
	№№ задания
	Правильный ответ
	№№ задания
	Правильный ответ

	1
	треугольник
	21
	Останутся без изменения

	2
	ваттметр 
	22
	Закон электромагнитной индукции

	3
	для уменьшения потерь на вихревые токи
	23
	ваттметр

	4
	не изменится

	24
	Амперметр последовательно с нагрузкой; вольтметр параллельно нагрузке

	5
	не изменится
	25
	 Выравнивать фазные напряжения

	6
	размыкающий
	26
	Не изменится

	7
	не более 700 Вт
	27
	треугольником

	8
	генераторное торможение с отдачей энергии в сеть

	28
	Двигатель нельзя включать в эту сеть 

	9
	Изменением частоты питающего напряжения
	29
	звездой

	10
	Уменьшится в два раза
	30
	Звездой с нейтральным проводом

	11
	12 В
	31
	 для обеспечения соединения канатоведущего шкива с электродвигателем

	12
	Нужно поменять местами две любые фазы
	32
	уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине

	13
	Мостовой схеме с ёмкостными фильтрами
	33
	не менее 2 мм

	14
	Однополупериодной схеме с ёмкостным фильтром
	34
	0,63 м/с 

	15
	В которых используются пленочные и навесные элементы
	35
	более 0,9 м

	16
	Все перечисленные ранее 
	36
	концевой выключатель

	17
	Повысить анодное напряжение 
	37
	клиновым зажимом

	18
	По прямому току и обратному напряжению
	38
	Не допускается

	19
	Для лучшего отвода теплоты
	39
	Приведения в действие механизма ловителей при превышении установленной величины скорости движения кабины, противовеса 

	40
	Остановки и удержания кабины ( 
противовеса) на направляющих при превышении установленной величины скорости и/ил обрыве тяговых элементов
	53
	Натяжное устройство расположено в верхней зоне эскалатора.


	41
	контроля притвора запирания створок
	54
	Натяжное устройство расположено в нижней зоне эскалатора

	42
	контроля запирания двери кабины до начала её пуска и движения
	55
	Входная площадка предназначена для обеспечения безопасного входа пассажиров на лестничное полотно и схода с него. Поверхность входных площадок должна быть рифленой.

	43
	исключение пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты.
	56
	0,15 м/с;


	44
	для невозможности  вызова кабины лифта с пассажирами при закрытой двери кабины и шахты
	57
	коротких замыканиях, пробое на землю или перегрузках

	45
	уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине
	58
	для регистрации приказов или вызовов

	46
	для высвобождения пожарных из застрявшей в шахте кабины
	59
	 регулированием растворов контактов

	47
	для перемещения кабины вручную
	60
	освещения помещений для размещения оборудования

	48
	Это наибольшая часть груза, для транспортировки которой предназначен лифт
	61
	не более 254 В

	49
	Предназначена для приведения в движение кабины и противовеса
	62
	исключения пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты

	50
	Подъемно-транспортное устройство с замкнутым контуром лестничного полотна для транспортирования людей с одного уровня на другой, с углом наклона 30-35 град.
	63
	По шаблону с отвесами из стальной проволоки, запрещёнными по углам шаблона.

	51
	Совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера.

	64
	Для пассажирских и грузовых лифтов, доступных для людей. - 2 м/с 2. Для пассажирских лифтов, работающих в лечебно-профилактических учреждениях. - м/с2. Величина среднего замедления кабины лифта при экстренном торможении - 9.81 м/с2

	52
	Совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для создания интерьера.
	65
	Для входа в приямок в зависимости от его глубины ( от 900 до 2500мм) оборудуется скобами, либо лестницей в пределах досягаемости из дверного проема, а при глубине более 2500мм - дверью

	66
	Устанавливается на верхнем торце шахты, и опирается на боковые стены шахты, так чтобы она находилась точно над поперечной осью кабины. Свободный проём шахты закрыть щитами
	79
	Для защиты сварщика от тепловых, световых, механических и других воздействий при сварке

	67
	4. 5 и 7
	80
	 Сплошной основной

	68
	любой  из перечисленных
	81
	 Малая величина притупления кромок деталей с V — образной разделкой

	69
	Краном, который подает пакет дверей. (3-4) двери, на балки, закрепленные на уровне предпоследней остановки.
	82
	Величиной сварочного тока и напряжения дуги

	70
	С использованием траверсы.
	83
	неразъемное соединение, выполненное сваркой

	71
	При	отсутствии строительного крана 	или нет невозможности его использования
	84
	Ограждение	должно надёжно крепиться	к стенам дверного проёма: иметь высоту не менее 1.1м. а внизу - сплошное ограждение высотой не менее 0.15 м.

	72
	Любым вышеперечисленным способом в зависимости от грузоподъемности лебёдки и высоты подъема лифта.

	85
	В соответствии с проектной и технологической документацией, с соблюдением  требований строительных норм и правил и государственных стандартов.

	73
	Работы по установке и выверке направляющих кабины, шахтные двери доставлены на верхнюю этажную площадку или крышу здания.

	86
	Сплошное ограждения шахты должно выдерживать нагрузку равную 300Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке величиной 5см2, и приложенную под прямым углом, в любой ее точке с упругой деформацией не более 15мм.

	74
	стоп   (немедленно остановить «тревога»)
	87
	 Для входа в приямок в зависимости от его глубины ( от 900 до 2500мм) оборудуется скобами, либо лестницей в пределах досягаемости из дверного проема, а при глубине более 2500мм - дверью.

	75
	4.  осторожно

	88
	Для этих целей глубина приямка должна быть достаточной, чтобы при нахождении кабины на полностью сжатых буферах зазор от пола приямка до нижних частей кабины составлял не менее 500мм или под кабиной оставалось свободное пространство, достаточное для размещения параллелепипеда размером не менее 500x600x1000мм. лежащего на одной из своих граней.

	76
	поднять груз
	89
	В шахте лифта допускается размещать коммуникации пожарной. охранной  и диспетчерского контроля лифта и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты.

	77
	опустить крюк

	90
	Оборудование лифта должно размещаться в помещениях, запираемых механическими замками и закрытие которых контролируется электрическими устройствами безопасности.

	78
	прекратить движение (стоп)
	91
	Оборудование для парового отопления этих помещений 

	92
	Шахта лифта должна быть отделена от примыкающих к ней площадок и лестниц, на которых могут находиться люди  или оборудование:а) стенами, полом и перекрытием или б) расстоянием, достаточным для обеспечения безопасности
	93
	Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям п. 5.5.6.6.  Включение освещения шахты осуществляется из шахты и (или) машинного помещения.

	94
	Ознакомиться с распоряжением на открытие объекта.
	95
	Определить очерёдность подъёма оборудования и проверить места строповок и целостность тары и упаковки.

	96
	2мм
	97
	5.0 мм

	98
	300-350 мм
	99
	не	 более ± 15 мм

	100
	всего перечисленного
	101
	Специализированная организация, смонтировавшая лифт

	102
	не допускается
	103
	1 раз в 12месяцев

	104
	1 раз в 6 месяцев
	105
	«Работать здесь»

	106
	владелец
	107
	не реже одного раза в 12 месяцев

	108
	владелец  оборудования совместно со специализированной организацией осуществляющей техническое обслуживание
	109
	капитальный ремонт оборудования

	110
	не должно превышать15 мин
	111
	не должен превышать 1сутки

	112
	после замены или ремонта оборудования
	
	



	
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
Задание № 1
1. Провести изготовление шаблона для провески шахты лифта. Определить габариты строительной части с составлением исполнительной схемы выполненных измерений(карта провески). Привязать фактические размеры строительной части к габаритным размерам устанавливаемого оборудования. Прокомментировать свои действия
2. Установить подмостья в шахте. Требования к ним
3. Подобрать анкера согласно спецификации.
4. Информирование лица, ответственного за производство работ, в установленном порядке.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 90 минут
Используемое оборудование и источники: 
- модель шахты;
- модель настилов;
- индивидуальные средства защиты;
- набор инструментов (анкера, линейка, рулетка );
Руководство полифта;
Производственная инструкция  по монтажу лифта;

	
	Критерии оценки 

	Соблюдение последовательности действий по операциям монтажа лифтов, соответствующей «Руководству по монтажу» изготовителя лифтов

	Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по монтажу лифтов

	Подготовка и использование инструментов в соответствии «Инструкции по монтажу» 



Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции   
А/01.3 «Приемка комплекта подъемного оборудования, подлежащего монтажу, в рамках установленных полномочий»
А/02.3 «Подготовка к монтажу подъемного оборудования» 
А/03.4 «Монтаж, демонтаж подмостей в лифтовой шахте»



Задание № 2
1. Шахта лифта перекрыта. Провести монтаж балки с приводом дверей. Прокомментировать последовательность. Работу производить в последовательности согласно чертежам завода изготовителя..
2. Провести установку страховочной системы безопасности.
3 Подобрать анкера согласно спецификации.
4.Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 90 минут
Используемое оборудование и источники: 
- лебедка с тормозным устройством;
- модель кабины лифта с распашными дверями;
- индивидуальные средства защиты;
- электроизмерительные инструменты;
- набор инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка);
Техническая документация  изготовителя лифта;

	
	Критерии оценки 

	Соблюдение последовательности действий по операциям монтажа лифтов, соответствующей «Руководству по монтажу» изготовителя лифтов

	Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по монтажу лифтов

	Подготовка и использование инструментов в соответствии «Инструкции по монтажу»



Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции   
А/01.3 «Приемка комплекта подъемного оборудования, подлежащего монтажу, в рамках установленных полномочий»
А/02.3 «Подготовка к монтажу подъемного оборудования» 
А/03.4 «Монтаж, демонтаж подмостей в лифтовой шахте»
B/03.4 Монтаж механического оборудования лифтов, поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов; 
B/04.4 Монтаж электрического оборудования лифтов, поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов
B/06.5 Регулировка оборудования лифтов, поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов  после монтажа 




Задание № 3.
1. Провести наладку электроаппаратов установленных на панелях управления. Прокомментировать последовательность. Работу производить в последовательности согласно руководства  завода изготовителя..
2. Проверить величину сопротивлений изоляции проводов цепей управления лифтов и вторичных цепей.
3 Выбрать и показать электроизмерительные приборы применяемыеипри наладке лифта.
4.Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.
Время выполнения: 90 минут
Используемое оборудование и источники: 
- Станция управления;
- модель лифта на три остановки;
- электроизмерительные инструменты;
- набор инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи, линейка металлическая, рулетка);
Техническая документация  изготовителя лифта;

	
	Критерии оценки 

	Соблюдение последовательности действий по операциям монтажа лифтов, соответствующей «Руководству по монтажу» изготовителя лифтов

	Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по монтажу лифтов

	Подготовка и использование инструментов в соответствии «Инструкции по монтажу»



Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции   
B/06.5 Регулировка оборудования лифтов, поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов  после монтажа
B/07.5 Выполнение работ при проведении оценки соответствия/технического освидетельствования перед вводом в эксплуатацию лифтов, поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов
С/01.5 Наладка электронного оборудования лифтов, поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов
С/02.5 Проверка функционирования  смонтированного оборудования лифтов, поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов




Перечень тем для подготовки портфолио на объектах лифтовой отрасли, сферы подъемных сооружений и вертикального транспорта

1. Провести монтаж дверей шахты пассажирских лифтов
2. Провести регулировку дверей кабины.
3. Проверить состояние изоляции проводов друг относительно друга.

1. Продемонстрировать инструмент и оснастки монтажной бригады 
2. Провести монтаж обрамления дверных проёмов
3. Провести регулировку дверей шахты.

1. Провести монтаж оборудования приямка
2. Провести регулировку привода дверей
3. Проверка величин сопротивлений изоляции проводов цепей управления лифтов и вторичных цепей

1. Провести приёмку оборудования в монтаж и его расконсервирование
2. Провести монтаж  противовеса
3. Провести регулировку балансиров балансирной подвески

1. Установить подмостья в шахте
2. Провести монтаж кабин пассажирских лифтов в разобранном виде
3. Провести регулировку подвижного пола кабины.

1. Определить координаты установки оборудования в шахте лифта
2. Провести монтаж  устройства управления  (УЛ, ШУЛМ…..)
3. Провести регулировку вводного устройства.

1. Установить кронштейны крепления направляющих кабины и противовеса
2. Провести монтаж лифтовой лебедки на перекрытии шахты
3. Провести регулировку электроаппаратуры

1. Провести монтаж направляющих кабины и противовеса лебедкой
2. Провести монтаж ограничителя скорости
3. Провести регулировку натяжного устройства ОС и компенсирующих канатов

1. Провести монтаж тяговых канатов пассажирских лифтов
2. Провести монтаж электропроводки 
3. Провести регулировку дверей кабины.

1. Провести монтаж заземления лифтового оборудования
2. Провести монтаж подвесного кабеля
3. Провести регулировку дверей шахты.

1. Провести монтаж жгута освещения шахты
2. Провести  опробования лифта.  (Перечислить и  продемонстрировать что необходимо перед  опробованием лифта_
3. Провести регулировку электроаппаратуры





















Приложение 1
Лист экспертной оценки 
Квалификация «Техник- монтажник электрических подъемников»
Эксперт 
ФИО 
Личное дело № 
Практическое задание № 1
Дата 

	
	Критерии выполнения
	Коэффициент значимости критерия
	Оценка (оц)


	
	
	
	Хорошо 1

	Удов. 
0.5

	Неуд.  
 0

	
	Соблюдение правильной последовательности выполнения работ

	1
	х 

	

	

	
	Правильная подготовка и использование инструментов  

	1
	
	
	х

	
	Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ;

	1
	х
	
	

	
	Правильное заполнение актов, технических отчетов
	1
	х
	
	

	
	Пояснение своих действий
	1
	х
	
	

	
	Максимальный балл
	5
	
	
	

	
	Итог
	4
	
	
	



Количество набранных баллов: от 4 до 5 экзамен сдан (при условии отсутствия неудовлетворительных ответа).
При условии положительной оценки за «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ»;

Комментарий эксперта: ____________________________________________________
_________________________ _________________________________________________

Эксперт                                                                                                                                             Подпись


13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).
2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7.	ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
8.	ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
9.	ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности
10.	ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
11.	ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
12.	ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
13.	ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
14.	ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры
15.	ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
16.	СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров
17.	ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования
18.	ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
19.	ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов
20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения
  21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания
  22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.
  23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования
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