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[bookmark: _GoBack]1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Специалист по организации эксплуатации лифтов (5 уровень квалификации)»	
2. Номер квалификации:                                                       16.00400.01
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» января 2014 г. №18н
4. Вид профессиональной деятельности: Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт (модернизация) лифтов
                                                                                                                                 (по реестру профессиональных стандартов)                                                                                                                                                      
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и № задания

	1
	2
	3

	Знания организации эксплуатации лифтов
	1/0
	1 - 3

	Знания Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

	1/0
	4 - 53

	Знания ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»

	1/0
	54 - 103

	Знания Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах
	1/0
	104 - 146

	Знания «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
	1/0
	147 - 163

	Знания «Правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах – лифтах, подъёмных платформах для инвалидов эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)
	1/0
	164 – 172


[bookmark: _Toc317462901][bookmark: _Toc332622680][bookmark: _Toc332623358][bookmark: _Toc332624034][bookmark: _Toc332624372][bookmark: _Toc360378408][bookmark: _Toc360378642][bookmark: _Toc360434216]Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Количество заданий с выбором ответа: 172
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 0
Количество заданий на установление последовательности: 0
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 45 минут
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	- осуществление мониторинга текущих условий эксплуатации лифтов, и их соответствия требованиям нормативных актов и руководству по эксплуатации лифта;

- составление графика работы персонала и ведение учета выхода на работу 

- обеспечение персонала необходимой руководящей документацией;

- контроль соблюдения персоналом перечня и объема работ, предусмотренных при осмотре лифта;

-  контроль оформления персоналом результатов осмотра лифта, а также других необходимых записей (остановка лифта, освобождение пассажиров из кабины лифта, вызов аварийной службы и т.п.)
	
	Практическое задание
Задания комплексного типа 
№№ 1-7





7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при
необходимости):                                  -----____________________________________________                                                                                   
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:
- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;
- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;
- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.


10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.
Задания с выбором ответов:
ОТФ А – «Организация эксплуатации лифтов»)
1.Задание (1) Основная цель профессиональной деятельности специалиста по организации эксплуатации лифтового оборудования. 
а) обеспечение безопасной эксплуатации лифтов
б) обеспечение безопасной эксплуатации, технического обслуживания лифтов;
в) обеспечение безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта лифтов.
2. Задание (1)Требование по охране труда для специалиста по организации эксплуатации лифтов.
а) наличие не ниже II группы по электробезопасности;
б) наличие не ниже III группы по электробезопасности;
в) наличие не ниже IV группы по электробезопасности.
3.Задание (1) Требование к опыту практической работы специалиста по организации эксплуатации лифтов.
а) не менее полутора лет – при среднем техническом образовании, не менее одного года – при высшем техническом образовании;
б) не менее одного года – при среднем техническом образовании, не менее шести месяцев – при высшем техническом образовании;
в) опыт практической работы специалиста по организации эксплуатации лифтов профессиональным стандартом не регламентирован.  

Технический регламент Таможенного союза  «Безопасность лифтов»

4. Задание (1) Каким персоналом осуществляется монтаж лифта и в соответствии с какой документацией?
а) квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта;
б) квалифицированным персоналом в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта;
в) квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке
5. Задание (1)Определение термина «паспорт лифта»
а) паспорт лифта – документ, содержащий сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности, назначенном сроке службы, а также предназначенный для внесения сведений в период эксплуатации;
б) паспорт лифта – документ, содержащий сведения об изготовителе лифта и его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности, назначенном сроке службы;
в) паспорт лифта – документ, содержащий сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования
6. Задание (1).В какой форме проводится оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, какая организацией её проводит?
а) проводится в форме технического освидетельствования, организацией аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства-члена Таможенного союза;
б) проводится в форме обследования, организацией аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства-члена Таможенного союза;
в) проводится в форме обследования, организацией аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном Таможенным союзом
7. Задание (1)В какой срок должны быть приведены в соответствие с требованиями ТР ТС лифты, введённые в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС и отработавшие назначенный срок службы?
а) в срок не превышающий 5 лет с даты вступления в силу настоящего ТР;
б) в срок не превышающий 10 лет с даты вступления в силу настоящего ТР;
в) в срок не превышающий 7 лет с даты вступления в силу настоящего ТР   
8. Задание (1) Определение термина «применение по назначению»
а) применение по назначению – использование лифтов в соответствии с его назначением, указанным изготовителем лифтов в эксплуатационных документах;
б) применение по назначению – использование лифтов в порядке, указанном в «Правилах пользования лифтом»;
в) применение по назначению – использование лифтов в порядке, установленном владельцем лифтов.
9. Задание (1)Определение термина «лифт»
а) лифт – устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по направляющим, у которых угол наклона к вертикали не менее 150;
б) лифт – устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жёстким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 150;
в) лифт – устройство, предназначенное для перемещения людей и или грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жёстким направляющим, у которых угол наклона к вертикали 150
10. Задание (2)Какое количество схем подтверждения соответствия лифта установлено техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»?
а) три схемы;   
б) количество схем не регламентировано;
в) четыре схемы   
11. Задание (2) Что включает в себя сопроводительная документация на лифт?
а) сопроводительная документация включает в себя:
- руководство (инструкцию) по эксплуатации;
- паспорт;
- монтажный чертёж;
- принципиальную гидравлическую схему (для гидравлических лифтов);
- копию сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери (при наличии);
б) сопроводительная документация включает в себя:
- паспорт;
- монтажный чертёж;
- принципиальную электрическую схему с перечнем элементов;
- принципиальную гидравлическую схему (для гидравлических лифтов);
- копию сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери (при наличии);
в) сопроводительная документация включает в себя:
- руководство (инструкцию) по эксплуатации;
- паспорт;
- монтажный чертёж;
- принципиальную электрическую схему с перечнем элементов;
- принципиальную гидравлическую схему (для гидравлических лифтов);
- копию сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери (при наличии)    
12.  Задание (2) Информация, наносимая на устройство безопасности лифта и способы её нанесения
а) информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак. Нанесение любым способом, обеспечивающим чёткое и ясное изображение в течение всего срока службы;
б) информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак, идентификационный номер устройства. Нанесение любым способом, обеспечивающим чёткое и ясное изображение;
в) информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак, идентификационный номер устройства. Нанесение любым способом, обеспечивающим чёткое и ясное изображение в течение всего срока службы
13. Задание (2)Какое из указанных устройств безопасности не подлежит обязательной сертификации?
а) ловители;   
б) замок дверей шахты;
в) замок двери кабины.
14.Задание (3)  Определение термина «модернизация лифта»:
а) модернизация лифта – мероприятия по повышению технического уровня находящегося в эксплуатации лифта до уровня, установленного настоящим техническим регламентом;
б) модернизация лифта – мероприятия по замене устаревшего оборудования на современное;
в) модернизация лифта – мероприятия по повышению безопасности и технического уровня находящегося в эксплуатации лифта до уровня, установленного настоящим техническим регламентом
15.Задание (3)  Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» устанавливает требования:
а) к лифтам и устройствам безопасности лифтов;     
б) к процессам проектирования, монтажа, эксплуатации, оценки соответствия;
в) к лифтам
16.Задание (3) Какие требования технического регламента должны выполняться для обеспечения безопасности смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию
а) монтаж лифта квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии проектной документацией по установке лифта, подтверждение соответствия и ввод лифта в эксплуатацию в порядке согласно ст. 6 ТР ТС;   
б) монтаж лифта квалифицированным персоналом специализированной по лифтам организации в соответствии с документацией по монтажу, подтверждение соответствия и ввод лифта в эксплуатацию в порядке согласно ст. 6 ТР ТС;   
в) монтаж лифта персоналом специализированной по лифтам организации в соответствии с проектной документацией, подтверждение соответствия и ввод лифта в эксплуатацию в порядке согласно ст. 6 ТР ТС
17. Задание (3) В какой форме осуществляется оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы?
а) оценка соответствия лифта осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев;  
б) оценка соответствия лифта осуществляется в форме периодического технического освидетельствования;
в)оценка соответствия лифта осуществляется в форме частичного технического освидетельствования
18.Задание (3) К какому виду относится требование технического регламента: «Оборудование кабины, предназначенной для перемещения людей, средствами для подключения к системе двухсторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне»?
а) относится к специальным требованиям для обеспечения безопасности на лифте, обеспечивающем транспортирование пожарных…;
б) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта;
в) относится к дополнительным требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта.
19. Задание (4) Срок службы лифта, введённого в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС, и отсутствии сведений о назначенном сроке службы в паспорте лифта, назначенный срок службы лифта устанавливается равным:
а) 25 годам со дня его изготовления;  
б) 25 годам со дня его регистрации (учета);
в) 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию    
20. Задание (4) В какой форме проводится оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию?
а) оценка соответствия осуществляется в форме сертификации по схеме 1С;
б) оценка соответствия осуществляется в форме декларирования соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра);
в) оценка соответствия осуществляется в форме полного технического освидетельствования
21.Задание (4) Какое из указанных устройств безопасности не подлежит обязательной сертификации?
а) ловители;   
б) замок двери кабины;   
в) замок дверей шахты
22. Задание (4) Кем должен осуществляться монтаж лифта?
а) специализированной по лифтам организацией;
б) монтажной организацией;  
в) квалифицированным персоналом по монтажу лифтов.  
23. Задание (4) Кто обязан обеспечить хранение и поддержание в надлежащем состоянии технической документации на лифт?
а) специализированная лифтовая организация, занимающаяся техническим обслуживанием;
б) специализированная лифтовая организация, занимающаяся монтажом;
в) владелец лифта.
24. В какой форме проводится оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, какая организацией её проводит?
а) проводится в форме технического освидетельствования, организацией аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства-члена Таможенного союза;
б) проводится в форме обследования, организацией аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства-члена Таможенного союза;
в) проводится в форме обследования, организацией аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном Таможенным союзом
25.  В какой срок должны быть приведены в соответствие с требованиями ТР ТС лифты, введённые в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС и отработавшие назначенный срок службы?
а) в срок не превышающий 5 лет с даты вступления в силу ТР ТС 011/2011;
б) в срок не превышающий 10 лет с даты вступления в силу ТР ТС 011/2011;
в) в срок не превышающий 7 лет с даты вступления в силу ТР ТС 011/2011
26. Каким персоналом осуществляется монтаж лифта и в соответствии с какой документацией?
а) квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта;
б) квалифицированным персоналом в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта;  
в) квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке
27. К какому виду относится требование технического регламента: «Ограждающие конструкции купе кабины, а также отделка стен, потолка и пола должны выполняться из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения и поджигания»?
а) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта;
б) относится к дополнительным требованиям для обеспечения безопасности на лифте, предназначенном для установки в здании (сооружении), в котором возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования;
в) относится к специальным требованиям для обеспечения безопасности на лифте, предназначенном для установки в здании (сооружении), в котором возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования   
28. В какой форме проводится оценка соответствия модернизированного лифта?  
а) оценка соответствия лифта проводится в форме сертификации;
б) оценка соответствия лифта проводится в форме полного технического освидетельствования;
в) оценка соответствия лифта проводится в форме декларирования соответствия.
29. Задание (6) Что включает в себя сопроводительная документация на лифт?
а) сопроводительная документация включает в себя:
- руководство (инструкцию) по эксплуатации;
- паспорт;
- монтажный чертёж;
- принципиальную гидравлическую схему (для гидравлических лифтов);
- копию сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери (при наличии);
б) сопроводительная документация включает в себя:
- паспорт;
- монтажный чертёж;
- принципиальную электрическую схему с перечнем элементов;
- принципиальную гидравлическую схему (для гидравлических лифтов);
- копию сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери (при наличии);
в) сопроводительная документация включает в себя:
- руководство (инструкцию) по эксплуатации;
- паспорт;
- монтажный чертёж;
- принципиальную электрическую схему с перечнем элементов;
- принципиальную гидравлическую схему (для гидравлических лифтов);
- копию сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери (при наличии)
30. Задание (6)Какие требования ТР ТС должны выполняться для обеспечения безопасности смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию
а) монтаж лифта квалифицированным персоналом по монтажу в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией, подтверждение соответствия и ввод лифта в эксплуатацию в порядке согласно ст. 6 ТР ТС;
б) монтаж лифта квалифицированным персоналом специализированной по лифтам организации в соответствии с документацией по монтажу, подтверждение соответствия и ввод лифта в эксплуатацию в порядке согласно ст. 6 ТР ТС;   
в) монтаж лифта персоналом специализированной по лифтам организации в соответствии с проектной документацией, подтверждение соответствия и ввод лифта в эксплуатацию в порядке согласно ст. 6 ТР ТС.
31. Задание (6) На каком языке должны комплектоваться сопроводительной  документацией лифты и  устройства безопасности лифтов?
а) на русском языке;
б) на государственном языке государства – члена Таможенного союза;
в) на государственном языке государства – члена Таможенного союза и (или) на русском языке.     
32. Задание (6)К какому виду относится требованием технического регламента: 
«Наличие мер по защите пользователей и посторонних лиц от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями и оборудования»?
а) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта;
б) относится к специальным требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта;
в) относится к дополнительным требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта.
33.  Задание (6)Информация, наносимая на устройство безопасности лифта и способы её нанесения
а) информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак. Нанесение любым способом, обеспечивающим чёткое и ясное изображение в течение всего срока службы;
б) информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак, идентификационный номер устройства. Нанесение любым способом, обеспечивающим чёткое и ясное изображение;
в) информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак, идентификационный номер устройства. Нанесение любым способом, обеспечивающим чёткое и ясное изображение в течение всего срока службы   
34.Задание 7 Каким требованием является требование технического регламента: «Наличие визуальной информации в кабине лифта и на основном посадочном (назначенном) этаже о местоположении кабины и направлении её движения»    
а) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта;
б) является дополнительным требованием для обеспечения безопасности на лифте, обеспечивающем транспортирование пожарных;
в) является специальным требованием для обеспечения безопасности на лифте, обеспечивающем транспортирование пожарных;
35. Задание 7 Какие специальные требования должны выполняться для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля?
а) должна предусматриваться возможность передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой, следующей информации:
- о срабатывании электрических цепей безопасности;
- о несанкционированном открытии дверей шахты;
- об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения.
б) должна предусматриваться возможность передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой, следующей информации:
- о срабатывании электрических цепей безопасности;
- о несанкционированном открытии дверей шахты.
в) должна предусматриваться возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой, следующей информации:
- о срабатывании электрических цепей безопасности;
- о несанкционированном открытии дверей шахты;
- об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения.

36. Задание 7. К какому виду относится требование технического регламента: «Наличие средств, ограничивающих величину превышения номинальной скорости при движении вниз до пределов, снижающих опасность получения травм или поломки оборудования»?
а) относится к специальным требованиям;
б) относится к дополнительным требованиям;
в) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта
37.Задание 7.  Каким знаком маркируются лифты?
а) единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;   
б) знаком обращения продукции на территории Российской Федерации;
в) знаком соответствия лифта ГОСТ Р 53780-2010.
38.Задание 7  Определение термина «паспорт лифта»
а) паспорт лифта – документ, содержащий сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности, назначенном сроке службы, а также предназначенный для внесения сведений в период эксплуатации;
б) паспорт лифта – документ, содержащий сведения об изготовителе лифта и его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности, назначенном сроке службы;
в) паспорт лифта – документ, содержащий сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования.
39. Задание 8 Определение термина «лифт»
а) лифт – устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жёстким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 150;    
б) лифт – устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по направляющим, у которых угол наклона к вертикали не менее 150;
в) лифт – устройство, предназначенное для перемещения людей и или грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жёстким направляющим, у которых угол наклона к вертикали 150.
40.Задание 8 К какому виду относится требование технического регламента: «Наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом»?
а) относится к специальным требованиям…;
б) относится к дополнительным требованиям …;
в) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта.
41. Задание 8 На основании каких доказательств осуществляется декларирование соответствия лифта?
а) собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра);  
б) собственных доказательств и сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации;
в) собственных доказательств и акта приёмки лифта в эксплуатацию.
42. Задание К какому виду относится требование технического регламента: «Кабина  лифта должна оборудоваться, по крайней мере, одним поручнем, расположение которого должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления»?
а) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта;
б) относится к специальным требованиям для обеспечения безопасности лифта, предназначенного, в том числе для перевозки инвалидов …;  
в) относится к дополнительным требованиям для обеспечения безопасности лифта, предназначенного, в том числе для перевозки инвалидов…
43.Задание 8В какой форме проводится оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию?
а) оценка соответствия осуществляется в форме декларирования соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра);
б) оценка соответствия осуществляется в форме сертификации;
в) оценка соответствия осуществляется в форме полного технического освидетельствования
44.Задание 9  К чему устанавливает требования технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»?
а) к лифтам;
б) к лифтам и устройствам безопасности лифтов;
в) к процессам проектирования, монтажа, эксплуатации, оценки соответствия.
45. Задание 9 Какие требования должны выполняться для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля?
а) должны выполняться следующие специальные требования:        
  должна предусматриваться возможность передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой, следующей информации:
- о срабатывании электрических цепей безопасности;
- о несанкционированном открытии дверей шахты;
- об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения;  
б) должны выполняться следующие специальные требования:        
   должна предусматриваться возможность передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой, следующей информации:
- о срабатывании электрических цепей безопасности;
- о несанкционированном открытии дверей шахты;
в) должны выполняться следующие специальные требования:        
    должна предусматриваться возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского   контроля    за его работой, следующей информации:
    - о срабатывании электрических цепей безопасности;
    - о несанкционированном открытии дверей шахты;
    - об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения    
46. Задание 9  Каким требованием является требование технического регламента: «Наличие режима управления лифтом, независимо от работы других лифтов, объединённых с ним системой группового управления»?
а) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта;
б) является дополнительным требованием для обеспечения безопасности на лифте, обеспечивающем транспортирование пожарных…
в) является специальным требованием для обеспечения безопасности на лифте, обеспечивающем транспортирование пожарных…  
47. Задание 9  Кто принимает решение о модернизации (замене) лифта на основании заключения по результатам оценки его соответствия?
а) аккредитованная (уполномоченная) в установленном порядке организация;
б) специализированная организация по техническому обслуживанию лифтов;
в) владелец лифта.
48. Задание 9  Какая схема подтверждения соответствия требованиям ТР ТС применяется для  лифтов и устройств безопасности лифтов разового изготовления?
а) 3 С;
б) 4 С;  
в) 1 С.
49. Задание 10 Определение термина «эксплуатация лифта»
а) эксплуатация лифта – использование лифта по назначению в течение назначенного срока службы;
б) эксплуатация лифта – стадия жизненного цикла лифта, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество, включает в себя использование по назначению, хранение в период эксплуатации, обслуживание и ремонт;  
в) эксплуатация лифта – стадия жизненного цикла лифта, на которой осуществляется использование лифта по назначению, обслуживание и ремонт
50. Задание 10 К какому виду относится требование технического регламента: «Наличие средств для обеспечения освещения кабины, предназначенной для перевозки людей, в том числе при перебое в электроснабжении»?
а) относится к дополнительным требованиям…;
б) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта;   
в) относится к специальным требованиям…
51. Задание 10  На основании каких доказательств осуществляется декларирование соответствия лифта?
а) собственных доказательств и сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации;
б) собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра);  
в) собственных доказательств и акта приёмки лифта в эксплуатацию.
52. Задание 10 К какому виду относится требование технического регламента: «Наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом»?
а) относится к специальным требованиям…;
б) относится к дополнительным требованиям …;
в) относится к общим требованиям, которые должны выполняться для обеспечения безопасности лифта
53. Задание 10  В какой срок должны быть приведены в соответствие с требованиями ТР ТС лифты, введённые в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС и отработавшие назначенный срок службы?
а) в срок не превышающий 5 лет с даты вступления в силу настоящего ТР;
б) в срок не превышающий 10 лет с даты вступления в силу настоящего ТР;
в) в срок не превышающий 7 лет с даты вступления в силу настоящего ТР  
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54. Задание (1)Пол приямка под каждой из направляющих лифта, за исключением случая подвесных направляющих, должен быть рассчитан на нагрузку, создаваемую массой:
а) направляющих;
б) направляющих в сумме с усилием, возникающим при срабатывании ловителей;  
в) направляющих в сумме с усилием, возникающим при посадке кабины на буфер
55. Задание (1)При какой номинальной скорости лифта допускается применение буферов энергорассеивающего типа?
а) не более 1 м/с;
б) не более 1,6 м/с;  
в) при любых номинальных скоростях;
56.Задание (1) Где должен храниться съёмный штурвал лебёдки?
а) в мастерской специализированной лифтовой организации;
б) у владельца лифта;
в) в машинном помещении лифта  
57. Задание (1) Допускается ли применение складного щита под порогом кабины лифта?
а) да;  
б) нет;
в) не нормируется
58. Задание (1)Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители резкого торможения  кабины, должен срабатывать, если скорость движения вниз превысит номинальную скорость (V) не менее чем на 15% и составит не более: 
а) не более 0,8 м/с
б) не более 1,5 м/с
в) не более 1,25*V+0.25/V (м/с) 
59. Задание (2)Коэффициент запаса прочности тяговых канатов для лебедки с канатоведущим шкивом или барабаном трения и тремя и более канатами должен быть не менее:
а) 12;
б) 16;
в) 10.
60. Задание (2) Определение термина «режим «Нормальная работа»
а) режим, при котором управление осуществляется обслуживающим персоналом или пассажиром;    
б) режим, при котором управление осуществляется пользователем;    
в) режим, при котором управление осуществляется пассажиром.
61. Задание (2) Зазор между обвязкой дверного проема кабины и створками или между створками и порогом при закрытой двери должен быть:
а) не более 8 мм.
б) не более 6 мм;  
в) не более 2 мм.
62.Задание (2) Использование машинного или блочного помещения для прохода через них на крышу или другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту?
а) допускается;
б) не допускается;  
в) не нормируется
63. Задание (2) Что из перечисленных функции не может быть отнесено к функциям кнопки «Отмена», установленной в посту управления кабины?
а) открытие дверей кабины и шахты при неподвижно стоящей кабине в зоне точной остановки;
б) отмены при движении кабины всех ранее зарегистрированных вызовов и приказов и остановка кабины лифта на уровне нижней или верхней этажной площадки и открытие двери кабины и шахты;
в) отмены при движении кабины всех ранее зарегистрированных приказов и остановка кабины лифта на ближайшем по пути этаже и открытие двери кабины и шахты.   
64. Задание (3)Определение термина «шахта»:
а) пространство, ограждённое со всех сторон, в котором перемещается кабина, а также противовес;      
б) пространство, в котором размещена кабина, а также противовес и/или уравновешивающий груз при его наличии;    
в) пространство, в котором перемещается кабина, а также противовес и/или уравновешивающий груз (при их наличии).
65.Задание (3) Укажите неверный вариант ответа. Электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или относительное перемещение (ослабление) тяговых элементов, должно размыкать цепь безопасности:
а) при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов сверх допустимого значения;
б) при обрыве одного или всех тяговых элементов;
в) при срабатывании ловителей.
66.Задание (3) Может ли шахта лифта не иметь сплошного ограждения:
а) да, по согласованию с изготовителем лифта;
б) да, по согласованию с проектировщиком здания (сооружения);
в) да, если шахта лифта не должна способствовать защите здания от распространения огня
67. Задание (3) Какие пассажирские лифты, должны быть оборудованы устройством, размыкающим цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа».
а) все;
б) установленные в жилищном фонде;
в) установленные в административных зданиях
[bookmark: OLE_LINK1]68. Задание (3)Точность автоматической остановки кабины лифта, допускающего транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы, должна быть в пределах:
а) ± 35 мм;
б) ± 20 мм;
в) ± 50 мм;
69. Задание (4)Электрическое устройство безопасности предназначено для:
а) предотвращения непреднамеренного пуска лифта или его остановки, обеспечения безопасного пользования и технического обслуживания лифта;
б) обеспечения безопасности пользователей лифтом;
в) уменьшения до приемлемого уровня рисков при эксплуатации лифта в обычных условиях.
70. Задание (4) Определение термина «смешанное управление»:
а) вид управления в режиме «нормальная работа», при котором команда управление на пуск лифта подаётся как из кабины, так и с этажных площадок;  
б) вид управления в режиме «ревизия», при котором команда управление на пуск лифта подаётся как из кабины, так и с этажных площадок;  
в) вид управления в режиме «нормальная работа» и режиме «ревизия».
71. Задание (4)Укажите неверный вариант ответа. 
а) Система управления лифта, предназначенная для подключения к устройству диспетчерского контроля, должна предусматривать возможность снятия сигнала с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля информации о срабатывании электрических цепей безопасности;
б) Система управления лифта, предназначенная для подключения к устройству диспетчерского контроля, должна предусматривать возможность снятия сигнала с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля информации о перегрузке кабины при размещении в ней груза, массой, превышающей номинальную грузоподъёмность лифта на 10%, но не менее чем на 75 кг, во всех режимах работы;
в) Система управления лифта, предназначенная для подключения к устройству диспетчерского контроля, должна предусматривать возможность снятия сигнала с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля информации об открытии дверей (крышки), закрывающих устройство, предназначенное для проведения эвакуации людей из кабины.
72. Задание (4)Электродвигатели должны быть защищены от перегрузок посредством устройств, прекращающих подачу питания на двигатель и возвращаемых в исходное положение:
а) вручную;  
б) автоматически;
в) не нормируется
73.Задание (4) Что из ниже перечисленного допускается применять на лифтах, оборудованных барабанной лебёдкой или лебёдкой со звёздочкой?
а) противовес;
б) уравновешивающее устройство кабины;
в) противовес при номинальной скорости более 0,63 м/с.
74. Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины пассажирских и грузовых лифтов, доступных для людей, при эксплуатационных режимах работы  не должна превышать:
а)  2 м/с2;
б) 1  м/с2  
в) должна быть не более 9,81 м/с2.
75 Перемещение кабины лифта за счёт разницы фактических масс кабины и противовеса (уравновешивающего груза) может осуществляться посредством устройства для:
а) ручного растормаживания тормоза лебёдки, расположенного в машинном помещении;
б) электрического растормаживания тормоза лебёдки, расположенного в машинном помещении, а при его отсутствии в запираемом шкафу;
в) ручного или электрического растормаживания тормоза лебёдки, расположенного в машинном помещении, а при его отсутствии в запираемом шкафу.
76. При достижении электродвигателем температуры, превышающей допустимую, остановка кабины лифта и наложение механического тормоза должна происходить:
а) на ближайшей по направлению движения этажной площадке или после выполнения лифтом команды управления (приказа);
б) на ближайшей по направлению движения этажной площадке после снижения температуры до её рабочего значения;
в) на нижней этажной площадке после выполнения лифтом команды управления (приказа).
77. Какие меры должны быть приняты в случае установки на одной из этажных площадок выключателя для дистанционного отключения силовой питающей цепи и (или) включения и отключения цепей управления при включённом вводном устройстве (автоматическом выючателе):
а) должна быть исключена возможность отключения при наличии в кабине людей. Кабина лифта должна находиться на основном посадочном этаже, доступ посторонних лиц к устройству должен быть исключён;
б) кабина лифта должна находиться на основном посадочном этаже, доступ посторонних лиц к устройству должен быть исключён;
в) должна быть исключена возможность отключения при наличии в кабине людей. Кабина лифта должна находиться на основном посадочном этаже.
78. Экстренное торможение - это:
а)  торможение кабины лифта в режиме нормальной работы при отключении питания;
б) торможение кабины лифта в режиме «Управления из машинного помещения, при проверке срабатывания электрических устройств безопасности;  
в) торможение кабины лифта в режиме нормальной работы, при срабатывании электрических устройств безопасности или отключении питания.
79. Задание (6)Является ли браковочным фактором отсутствие движения кабины, с размещённом в ней грузом, равным половине номинальной грузоподъёмности лифта ±10%, при воздействии на устройство растормаживания?
а) не является. Конструкцией и/или руководством по эксплуатации лифта должны быть предусмотрены меры по изменению баланса кабина/противовес (уравновешивающий груз) и/или перемещение уравновешенной кабины без изменения баланса;
б) является. Конструкцией лифта должны быть предусмотрены средства по изменению баланса кабина/противовес (уравновешивающий груз) и/или перемещение уравновешенной кабины без изменения баланса;
в) не является. Руководством по эксплуатации лифта должны быть предусмотрены меры по изменению баланса кабина/противовес (уравновешивающий груз) и/или перемещение уравновешенной кабины без изменения баланса.
80. Задание (6)Определение термина «точность остановки кабины (точность остановки)»
а) расстояние по вертикали между уровнем порога дверей кабины и  уровнем порога дверей шахты после автоматической остановки кабины;   
б) расстояние между порогом дверей кабины и порогом дверей шахты после автоматической остановки кабины;   
в) допустимое расчётное расстояние по вертикали между порогом дверей кабины и порогом дверей шахты.
81. Задание (6) Что не рассматривается в качестве опасных факторов работы лифта?
а) шум и вибрация;
б) неконтролируемое проскальзывание тяговых элементов на канатоведущем шкиве;
в) отказ одного из механических компонентов электромеханического тормоза, участвующего в приложении тормозного усилия на тормозной барабан или диск.
82.Задание (6) Укажите неверный вариант ответа. 
При наличии пространства (помещения), доступного для людей, под приямком лифта, основание которого рассчитано на восприятие нагрузки не менее 5000 Н/м2, необходимо:
а) противовес или уравновешивающее устройство кабины оборудовать ловителями;
б)  под буфером противовеса или под зоной движения уравновешивающего устройства должна быть установлена опора, которая доходит до монолитного основания и способна выдержать удар противовеса или уравновешивающего устройства, падающего с наибольшей возможной высоты.;
в) использовать ловители кабины для торможения и/или остановки движущейся вверх кабины при превышении её скорости.
83.Задание (6)Направление движения кабины при вращении штурвала должно быть указано:
а) на лебёдке или непосредственно на штурвале;
б) с противоположной стороны лебёдки на поверхности стены машинного помещения;
в) на канатоведущем или отводном блоке.
84.Задание 7 Номинальная грузоподъёмность лифта самостоятельного пользования должна устанавливаться в зависимости от?
а) максимальной грузоподъёмности;
б) максимальной полезной площади кабины;
в) максимальной скорости кабины.
85. Задание 7В конструкции лебедки с автоматическим действующим механическим тормозом нормально-замкнутого типа не допускается применение:
а) тормозного диска;
б) ленточных тормозов;
в) пружин сжатия  или груза  для создания тормозного момента.
86.Задание 7 Определение термина «общие требования безопасности»
а) требования, обеспечивающие безопасность пользователей лифтом;
б) требования безопасности, выполнение которых обеспечивает устранение или уменьшение до приемлемого уровня рисков при эксплуатации лифта в обычных условиях;
в) требования безопасности, выполнение которых обеспечивает уменьшение до приемлемого уровня рисков при эксплуатации лифта в обычных условиях.
87.Задание 7 Высота шахты малого грузового лифта должна быть такой, чтобы после остановки пустой кабины (противовеса) в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивалась возможность свободного хода кабины (противовеса) вверх на расстояние не менее
а) 100 мм;
б) 300 мм;
в) 200 мм  
88. Задание 7Какой один  из следующих способов не допускается для перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта?
а) перемещение кабины за счет дополнительного (резервного) источника электропитания;
б) перемещение кабины за счет  электропривода лебедки, установленной в шахте лифта или машинном помещении;  
в) перемещение кабины за счет разницы фактических масс кабины и противовеса (уравновешивающего груза).
89.Задание 8 Срабатывание контакта безопасности должно происходить за счет его принудительного размыкания. Укажите неверный вариант ответа из ниже перечисленных.
а) допускается параллельно контактам выключателей безопасности включать элементы для искрогашения или улучшения коммутации.
б) допускается использовать контакты непринудительного размыкания при условии контроля их разрыва механическим и/или электрическим способом;
в) допускается использование гальванически связанных контактов.
90.Задание 8 Приямок должен быть оборудован двумя электрическими устройствами безопасности (выключатель приямка), если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в него:
а) более 1550 мм;
б) более 2500 мм
в) более 900 мм.
91. Задание 8Вентиляционные отверстия должны быть выполнены или размещены так, чтобы через них не прошел изнутри кабины в шахту стержень диаметром:
а) 5 мм;
б) 10 мм.
в) 7 мм.
92. Задание 8 Соблюдении какого из ниже перечисленных условий  не может быть отнесено к обязательным требованиям при обслуживании и проверке с крыши неподвижной кабины размещенного в шахте оборудования лифта без машинного помещения: лебедки, связанные с ней механические и электрические устройства и блоки.
 а) при проведении работ любое опасное передвижение кабины следует блокировать механическим устройством. Допускается с этой целью блокировать кабину с помощью ловителей
б) приведение в действие устройства для блокировки кабины следует контролировать электрическим устройством безопасности;
в) над вращающимися частями привода, расположенного под перекрытием шахты, должно быть свободное пространство высотой не менее 300 мм.
93.Задание 8.  Электрические устройства безопасности должны быть включены:
а) в цепь безопасности, за исключением концевого выключателя, действующего в цепи главного тока электродвигателя.
б) в цепь безопасности;  
в) в цепь главного тока электродвигателя.
94.Задание 9 Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители резкого торможения кабины, должен срабатывать, если скорость движения вниз превысит номинальную скорость (V) не менее чем на 15% и составит не более: Варианты ответа:
а)   0,8 м/с 
б)  1,0 м/с
в)  1,5 м/с
95. Задание 9 Укажите неверный вариант ответа. В режиме «управление из машинного помещения» должна быть предусмотрена возможность:
а) наблюдения за работой привода или получения информации о направлении движения кабины;
б) получения информации об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины.
в) получения информации о нахождении кабины в зоне отпирания дверей.  
96. Задание 9 В каких случаях требуется устанавливать аварийные двери  в шахте лифта?
а) при расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных площадках более 11000 мм;
б) при возможности перехода пассажиров из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта в шахте;   
при запрещении транспортирования людей в кабине лифта.
97. Задание 9 Что должно быть предусмотрено при установке концевого выключателя в цепи управления лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения?
 
а) двойное прерывание электрической цепи главного тока электродвигателя двумя независимыми включенными последовательно электромагнитными аппаратами;
б) двойное прерывание электрической цепи главного тока бесконтактными устройствами;
в) прерывание электрической цепи главного тока электродвигателя одним электромагнитным аппаратов или бесконтактным устройством.
98. Задание 9 Что должна быть предусмотрено для ограничителя скорости, у которого усилие для приведения в действие ловителей создается только за счет трения между канатом и рабочим шкивом?

а) возможность проверки достаточности силы трения между канатом и рабочим шкивом для приведения в действие ловителей;
б) возможность проверки срабатывания ограничителя скорости при частоте вращения, соответствующей скоростям движения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины;
в) возможность приведения в действие ловителей от ограничителя скорости.
99. Задание 10Характеристики внешней питающей сети должны отвечать назначению лифта и быть:
а) 1-й категории электроснабжения;  
б) не ниже 2-й категории электроснабжения;
в) 3-й категории электроснабжения.
100. Задание 10 Срабатывание контакта безопасности должно происходить за счет его принудительного размыкания. Укажите неверный вариант ответа из ниже перечисленных.
а) допускается параллельно контактам выключателей безопасности включать элементы для искрогашения или улучшения коммутации;
б) допускается подключение к электрической цепи безопасности устройств для сбора информации;
в) допускается применение магнитоуправляемых контактов (герконов)
101. Задание 10 Гидравлический лифт должен быть оборудован ручным аварийным клапаном, размещённым в машинном помещении, который позволяет кабине, даже в случае отключения электроэнергии,
а) подняться на этажную площадку;
б) опуститься на этажную площадку;     
в) подняться или опуститься на этажную площадку
102. Задание 10 Соблюдении какого из ниже перечисленных условий не может отнесено к обязательным требованиям при проведении работ в приямке по техническому обслуживанию и проверке оборудования лифта без машинного помещения (лебедки, связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), требующие передвижения кабины или которые могут привести к неконтролируемому передвижению кабины:
 а) должно быть предусмотрено устройство для остановки кабины. После остановки кабины расстояние между выступающими элементами кабины и полом приямка должно быть не менее 2000 мм;
б) приведение в действие устройства для остановки кабины контролируют электрическим устройством безопасности.
в) над вращающимися частями привода, расположенного под перекрытием шахты, должно быть свободное пространство высотой не менее 300 мм.
103. Задание 10 Какие ловители должны быть опломбированы изготовителем?
а) ловители с регулируемым усилием торможения;
б) ловители резкого торможения с амортизирующим элементом;
в) ловители резкого торможения.  

Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах
104. Задание (1) На какие лифты не распространяются требования Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах?
а) - на лифты, предназначенные для использования и используемые в шахтах горной и угольной промышленности, на судах и иных плавучих средствах, платформах для разведки и бурения на море, самолетах и летательных аппаратах, а также на лифты с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема и лифты специального назначения для военных целей;
- на грузовые лифты, которые предназначены только для подъема и спуска грузов, а также конструктивные особенности, размеры кабины и дверей шахты которых не допускают свободного доступа в них человека;
- на объекты, используемые для личных, семейных и домашних нужд.
б) - на лифты, устанавливаемые в шахтах горной и угольной промышленности, на судах и иных плавучих средствах, платформах для разведки и бурения на море, самолетах и летательных аппаратах;
- на грузовые лифты, которые предназначены только для подъема и спуска грузов, а также конструктивные особенности, размеры кабины и дверей шахты которых не допускают свободного доступа в них человека;
- на объекты, используемые для личных, семейных и домашних нужд.
в) - на лифты, предназначенные для использования и используемые в шахтах горной и угольной промышленности, на судах и иныхплавучих средствах, платформах для разведки и бурения на море, самолетах и летательных аппаратах;
- на лифты с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема и лифты специального назначения для военных целей;
- на объекты, используемые для личных, семейных и домашних нужд
105. Задание (1)При наличии какого из перечисленных документов допускается ввод в эксплуатацию смонтированного или модернизированного лифта?
а) декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", представленной аккредитованной испытательной лаборатории;
б) акта полного технического освидетельствования лифта, представленного организацией, выполнившей монтаж лифта и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории;
в) декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", представленной организацией, выполнившей монтаж лифта, и зарегистрированной в едином реестре деклараций о соответствии согласно пункту 6 статьи 24 Федерального закона "О техническом регулировании".
106. Задание (1) Выберите правильный вариант определения термина «квалифицированный персонал»?
а) физические лица, прошедшие подготовку по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта, и имеющие соответствующий документ, подтверждающий полученные знания;  
б) физические лица, прошедшие подготовку по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта, устанавливающего квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ;
в) физические лица, соответствующие квалификационным требованиям для осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении соответствующего вида (видов) работ по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание объекта и обслуживание систем диспетчерского (операторского) контроля, ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию объекта, в соответствии с положениями профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики для выполнения соответствующих видов работ
107. Задание (1) Кем вносится в паспорт лифта сведения о постановке лифта на учет и о вводе лифта в эксплуатацию?
а) владельцем;
б) уполномоченным представителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;  
в) уполномоченным представителем специализированный организации.
108.Задание (1) Численность и уровень квалификации персонала для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов определяется с учётом:
а) - выполняемых квалифицированным персоналом трудовых функций, требований Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта, а также с учетом условий, технического состояния и особенностей использования объекта и их количества.
б) – количества и типов лифтов, их этажности и ряда других факторов, влияющих на трудозатраты, а также с учетом условий технического состояния и особенностей использования лифтов;
в) - моделей лифтов, их этажности, сложности выполнения работ по обслуживанию и ремонту лифтов и ряда других факторов, влияющих на время выполнения работ

109.Задание (2) Кого владелец по договору может привлечь для обеспечения условий безопасной эксплуатации лифта?
а) организацию, оказывающую соответствующие услуги;    
б) специализированную организацию;
в) управляющую компанию.

110. Задание (2) Время эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта не должно превышать?
а) не должно превышать 30 минут с момента регистрации соответствующей информации лицом, которое осуществляет обслуживание объекта;
б) не должно превышать 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу специализированной организации;
в) не должно превышать 30 минут с момента застревания пассажиров в остановившейся кабине лифта.

111.Задание (2) Кто является заявителем при проведении технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы?
а) владелец лифта;  
б) специализированная организация на основании договора с владельцем лифта;
в) испытательная лаборатория (центр) на основании договора с владельцем лифта.

112.Задание (2) При отсутствии какого документа не допускается ввод в эксплуатацию смонтированного или модернизированного лифта?
а) декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", представленной аккредитованной испытательной лаборатории;
б) акта полного технического освидетельствования лифта, представленного организацией, выполнившей монтаж лифта и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории;
в) декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", представленной организацией, выполнившей монтаж лифта, и зарегистрированной в едином реестре деклараций о соответствии согласно пункту 6 статьи 24 Федерального закона "О техническом регулировании".

113. Задание (3) Какую организацию по договору может привлечь Владелец для ремонта лифта?
а) организацию, оказывающую коммунальные услуги;    
б) специализированную организацию;
в) управляющую компанию.

114. Задание (3) При наличии каких документов допускается содержание и использование лифта по назначению в случае заключения владельцем договора со специализированной организацией?
а)- сопроводительной документации лифта;
- декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
-   договора (договоров) со специализированной организацией;
- страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".
б)- паспорта лифта;
- декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
- договора (договоров) со специализированной организацией;
- страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".
  в) -  сопроводительной документации лифта;
- сертификата о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
- договора (договоров) со специализированной организацией;
- страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".

115. Задание (3) Каким документом устанавливаются периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов?
а) руководством (инструкцией) по эксплуатации;
б) руководством (инструкцией) по эксплуатации и правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах;
в) распорядительным документом владельца лифта.

116. Задание (4)Какие из перечисленных ниже мер безопасности должны выполняться при приостановлении использования лифта по назначению (хранения в период эксплуатации объекта).    
а) - размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о нерабочем состоянии объекта (лифта);
- выполнение действий, направленных на ограничение возможности проникновения посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, относящиеся к опасному объекту;
- обеспечение электробезопасности пользователей, иных лиц и квалифицированного персонала при их воздействии на аппараты управления объектом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям объекта;
- назначение распорядительным актом владельца объекта лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта на период приостановления использования (хранения в период эксплуатации) объекта.   
б) привлечь по договору, организацию по охране объекта;
в) - размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о нерабочем состоянии объекта (лифта);
- выполнение действий, направленных на ограничение возможности проникновения посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, относящиеся к опасному объекту;
- обеспечение электробезопасности пользователей, иных лиц и квалифицированного персонала при их воздействии на аппараты управления объектом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям объекта;
- назначение распорядительным актом специализированной организации лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта на период приостановления использования (хранения в период эксплуатации) объекта.   

117. Задание (4) Что из перечисленного должно содержаться в производственных (должностных) инструкциях квалифицированного персонала?
а) объем специальных знаний, соответствующих занимаемой должности и соответствующих положениям профессионального стандарта, а также определяющих функции, обязанности, права и ответственность. Указанные инструкции должны содержать меры по приведению объекта в положение, исключающее возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан, принимаемые в случае нахождения объекта в неисправном состоянии, а также порядок оповещения о возникновении аварий и инцидентов;
б) объем специальных знаний, соответствующих занимаемой должности и соответствующих положениям профессионального стандарта, а также определяющих функции, обязанности, права и ответственность. Указанные инструкции должны содержать меры по приведению объекта в положение, исключающее возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан, принимаемые в случае нахождения объекта в неисправном состоянии, а также сведения о местонахождении каждого закрепленного за работником объекта с указанием заводских и учетных номеров;
в) сведения о местонахождении каждого закрепленного за работником объекта с указанием заводских и учетных номеров, меры по приведению объекта в положение, исключающее возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан, принимаемые в случае нахождения объекта в неисправном состоянии, а также порядок оповещения о возникновении аварий и инцидентов.

118. Задание (4) Кем вносится в паспорт лифта сведения о проведении обследования объекта по истечении назначенного срока службы?
а) представителем специализированный организации;
б) представителем лица, выполнившего обследования объекта.  
в) владельцем.

119.Задание (4) Техническое освидетельствование введённых в эксплуатацию лифтов осуществляется не реже одного раза …?
а) в 12 месяцев;  
б) для объекта, приостановленного на срок более 15 суток;
в) по выполнению состава работ по обслуживанию в 12 месяцев.

120. Что нужно сделать до возобновления эксплуатации объекта (лифта), приостановленного на срок более 15 суток?
а) провести техническое освидетельствование объекта;  
б) выполнить работы по подготовке к его дальнейшей эксплуатации согласно руководству (инструкции) по эксплуатации;
в) выполнить контрольный осмотр объекта.

121. Кто несёт ответственность в качестве «владельца объекта» в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме и в случаях, если способ управления многоквартирным домом не выбран или не реализован?
а) специализированная организация, заключившая договор о содержании и ремонте общего имущества многоквартирного дома в отношении объекта, в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность";
б) физическое лицо, утверждённое решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
в) председатель совета многоквартирного дома.

122. В каких случаях предусмотрено оформление распорядительным актом владельца объекта приостановка использования лифта по назначению на срок, превышающий 24 часа?
а) приостановление использования в случае выполнения трудозатратных регламентных работ;
б) приостановление использования в случае выполнения капитального ремонта лифта;   
в) приостановление использования (хранения в период эксплуатации) объекта, не связанное с проведением аварийно-технического обслуживания объекта.

123.  Что запрещается организации (её квалифицированному персоналу), осуществляющей техническое освидетельствование и обследование объектов?
а) запрещается проводить техническое освидетельствование и обследование объектов в отношении объектов, принадлежащих ей и её аффилированным лицам на праве собственности или ином законном основании;
б) аффилированному лицу запрещается результат технического освидетельствования оформлять актом и вносить в паспорт объекта;
в) аффилированному лицу запрещается оформлять рекомендации по результатам обследования лифта.

124. Что из перечисленного ниже не предусмотрено правилами при осуществлении контроля за работой лифта?
а) диспетчерского контроля;
б) постоянного контроля за работой лифта квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта.
в) постоянного видеонаблюдения.

125. Задание (6)Какое из перечисленных нарушений к обеспечению безопасности лифтов не входит общий перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах?
а) неисправность устройства реверсирования автоматических дверей кабины (шахты);
б) несоответствие конструкции, элементов и составных частей объекта требованиям паспорта объекта, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта, проектной документации по установке объекта, а также установочных и монтажных чертежей.
в) неисправность цепи безопасности при срабатывании электрических устройств безопасности, указанных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации объекта, при которой не исключен пуск или не обеспечивается остановка электродвигателя главного привода.

126. Задание 6.В течение какого времени уполномоченный орган направляет владельцу лифта информацию о постановке объекта на учет после осуществления его монтажа в связи с заменой или модернизации объекта?
а) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о вводе объекта в эксплуатацию;  
б) в течение 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления о вводе объекта в эксплуатацию;
в) в 10-дневный срок со дня получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

127.Задание 6.Требуется ли владельцу лифта после его монтажа в связи с заменой или модернизации прилагать к уведомлению о вводе объекта в эксплуатацию, направляемого в адрес уполномоченного органа с целю учета, копии заключенных им договора (договоров) со специализированными организациями о выполнении работ по монтажу (демонтажу)?
а) в случае их заключения в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил;
б) не требуется;
в) требуется ко всем лифтам, вводимым в эксплуатацию на территории Российской Федерации, на которые распространяется действие ТР ТС 011/2011.  

128. Задание 6. Какой из перечисленных документов не является основанием для включения уполномоченным органом сведений об объекте в реестр введенных в эксплуатацию объектов?
Варианты ответа:
а) для объекта, монтаж которого осуществлен в связи с заменой, или объекта, прошедшего модернизацию, - акт ввода объекта в эксплуатацию;
б) акт контрольного осмотра объекта владельцем лифта на основе руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя;
в) для объекта, введенного в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, - уведомление о вводе объекта в эксплуатацию.

129.Задание 7 Какое из перечисленных нарушений к обеспечению безопасности лифтов не входит в общий перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах?
а) наличие предельного износа, указанного в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации, и (или) обрывов тяговых элементов.
б) несоответствие конструкции, элементов и составных частей объекта требованиям паспорта объекта, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта, проектной документации по установке объекта, а также установочных и монтажных чертежей.
в) нарушение установленных паспортом и (или) руководством по эксплуатации объекта требований в отношении электрических, механических и гидравлических устройств безопасности.

130. Задание 7Что из перечисленного ниже владелец объекта может не указывать в уведомлении о вводе объекта в эксплуатацию, направляемого в уполномоченный орган, в целях оформления решения о вводе объекта в эксплуатацию после его монтажа в связи с заменой или модернизации?
а) реквизитов декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" - для лифтов;
б) реквизитов страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".
в) акт контрольного осмотра объекта.

131.Задание 7 Основанием для включения уполномоченным органом сведений об объекте в реестр введенных в эксплуатацию объектов объектов,  не является?
а) для объекта, монтаж которого осуществлён в связи с заменой, или объекта, прошедшего модернизацию, - акт ввода объекта в эксплуатацию;
б) акт контрольного осмотра объекта владельцем лифта на основе руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя;
в) для объекта, введенного в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, - уведомление о вводе объекта в эксплуатацию.

132. Задание 7В течение какого времени со дня перехода к новому владельцу права владения и пользования объектом должен направить в уполномоченный орган уведомление о смене владельца объекта по форме, утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору?
а) в течение 10 рабочих дней;
б) в течение 7 календарных дней;   
в) не предусмотрено.

133. Задание 7 Что из перечисленного передаёт в специализированную организацию Владелец объекта в случае заключения договора на осуществление одного или нескольких видов работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию объекта, включая аварийно-техническое обслуживание объекта и обслуживание систем диспетчерского (операторского) контроля?
а) уведомление о вводе объекта в эксплуатацию;
б) копию руководства (инструкции) по эксплуатации объекта;  
в) реквизиты страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".

134.  Задание 8Размещение какой информации в кабине лифта не предусмотрено настоящими правилами?
а) информации с указанием учетного и заводского номеров, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта;
б) сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой;
в) правила пользования объектом.

135. Задание 8 Какое из перечисленных нарушений к обеспечению безопасности лифтов не входит в общий перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах?
а) отсутствие квалифицированного персонала, выполняющего работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию объекта, включая аварийно-техническое обслуживание объекта, обслуживанию, ремонту систем диспетчерского (операторского) контроля объекта, а также по ремонту объекта.
б) отсутствие под порогом кабины лифта на всю ширину дверного проема вертикального щита заподлицо с передней кромкой порога;
в) отсутствие:
- паспорта объекта;
- руководства (инструкции) по эксплуатации объекта;
- сертификата соответствия объекта;
- в отношении лифтов - декларации соответствия лифта.

136. Задание 8 Обязанности лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта допускается возлагать на:
а) лицо, осуществляющее проведение одного или нескольких видов работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию объекта, включая аварийно-техническое обслуживание объекта и обслуживание систем диспетчерского (операторского) контроля;
б) на лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта;
в) на лицо, ответственное за организацию содержания специализированный организации.

137. Задание 8 В какие журналы заносится информация о выполнении квалифицированным персоналом осмотров объекта, обслуживания и ремонта объекта?
а) в журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта объекта;
б) в журналы согласно руководству (инструкции) по эксплуатации;
в) в журнал диспетчерского (операторского) контроля.

138. Задание 9 Кто из числа квалифицированного персонала должен быть назначен распорядительным актом при организации безопасного использования и содержания лифтов, подключенных к диспетчерскому контролю:
а) - лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта;
    - электромеханик по лифтам;
    - лифтер и диспетчер по контролю за работой лифтов.
б) -  лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта;
    - лифтер и электромеханик по лифтам;
    - диспетчер по контролю за работой лифтов.
в) - лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта;
    -  лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта;
    - электромеханик по лифтам;
    - лифтер и диспетчер по контролю за работой лифтов.  

139. Задание 9 Выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей, выявленных при проведении технического освидетельствования и обследования объекта надлежит устранить:
а) в сроки, указанные в акте технического освидетельствования объекта и заключении по результатам его обследования;
б) в сроки, согласованные уполномоченным представителем владельца;  
в) в течение 5 рабочих дней со дня проведения технического освидетельствования и обследования объекта.  

140. Задание 9 Какое из перечисленных нарушений к обеспечению безопасности лифтов не входит общий перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах?
а) нарушение установленных паспортом и (или) руководством по эксплуатации объекта требований в отношении электрических, механических и гидравлических устройств безопасности.
б) неисправность устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего ее движение при размещении в кабине груза массой, превышающей грузоподъемность лифта на 10 процентов (при наличии);
в) неисправность цепи безопасности при срабатывании электрических устройств безопасности, указанных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации объекта, при которой не исключен пуск или не обеспечивается остановка электродвигателя главного привода.  

141. Задание 9 Какое из указанных нарушений требований к обеспечению безопасности является верным и включено в общий перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах?
а) невыполнение предписаний уполномоченного органа Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза "Безопасность лифтов" и "О безопасности машин и оборудования" в отношении соответствующего объекта или лица, проводившего техническое освидетельствование и обследование объекта;
б) невыполнение предписаний уполномоченного органа Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза "Безопасность лифтов" и "О безопасности машин и оборудования" в отношении лица, проводившего техническое освидетельствование и обследование объекта;
в) невыполнение предписаний уполномоченного органа Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза "Безопасность лифтов" и "О безопасности машин и оборудования" в отношении соответствующего объекта.

142. Задание 9 Каким документом и кем утверждаются формы уведомления о вводе объекта в эксплуатацию (выводе объекта из эксплуатации), акта контрольного осмотра объекта и акта ввода объекта в эксплуатацию?
а) приказом Росстандарта;
б) постановлением Правительства Российской Федерации;  
в) приказом Ростехнадзора.

143. Задание 10 В течение какого времени после прекращения энергоснабжения объекта обеспечивается электрической энергией оборудование систем диспетчерского (операторского) контроля, видеонаблюдения, двусторонней переговорной связи и освещения кабины?
а) в течение не менее 1 часа после прекращения энергоснабжения объекта;
б) в течение 30 минут с момента регистрации соответствующей информации;
в) в течение 30 минут после прекращения энергоснабжения объекта.
144. Задание 10 Какие из перечисленных ниже мер безопасности должны выполняться при приостановлении использования лифта по назначению (хранения в период эксплуатации объекта).    
а) - размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о нерабочем состоянии объекта (лифта);
- выполнение действий, направленных на ограничение возможности проникновения посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, относящиеся к опасному объекту;
- обеспечение электробезопасности пользователей, иных лиц и квалифицированного персонала при их воздействии на аппараты управления объектом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям объекта;
- назначение распорядительным актом владельца объекта лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта на период приостановления использования (хранения в период эксплуатации) объекта.   
б) привлечь по договору, организацию по охране объекта;
в) - размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о нерабочем состоянии объекта (лифта);
- выполнение действий, направленных на ограничение возможности проникновения посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, относящиеся к опасному объекту;
- обеспечение электробезопасности пользователей, иных лиц и квалифицированного персонала при их воздействии на аппараты управления объектом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям объекта;
- назначение распорядительным актом специализированной организации лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта на период приостановления использования (хранения в период эксплуатации) объекта.   
145. Задание 10 Какое из перечисленных нарушений к обеспечению безопасности лифтов не входит общий перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах?
а) Наличие предельного износа, указанного в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации, и (или) обрывов тяговых элементов.
б) Несоответствие конструкции, элементов и составных частей объекта требованиям паспорта объекта, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта, проектной документации по установке объекта, а также установочных и монтажных чертежей.
в) Нарушение установленных паспортом и (или) руководством по эксплуатации объекта требований в отношении электрических, механических и гидравлических устройств безопасности.
146. Задание 10 Что из перечисленного ниже не предусмотрено правилами при осуществлении контроля за работой лифта?
а) диспетчерского контроля;
б) постоянного контроля за работой лифта квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта.
в) постоянного видеонаблюдения.   

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»


147. Задание (1) С какой группой по электробезопасности должны допускаться к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью?
а) работники, имеющие группу II;
б) работники, имеющие группу III;   
в) работники, имеющие группу IV

148. Задание (1). Группа I по электробезопасности распространяется на:
а) не электротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу).
б) электротехнический персонал;
в) электротехнологический персонал.

149. Задание (2) Кто определяет перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I по электробезопасности?
а) руководящий работник организации, наделённый в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора);
б) руководитель организации (обособленного подразделения);
в) работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации, наделенному в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора).
150.Задание (2) Какое из перечисленных требований не относится к требованиям не электротехнического персонала?         
а) элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании;  
б) знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках;
в) элементарные познания в общей электротехнике.

151. Задание (3) Кто несёт ответственность за состояние охраны труда в организации?
а) работодатель;
б) работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации, наделённому в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора);  
в) руководящий работник организации, наделённый в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора).
152.  Задание (3) Что должен содержать журнал, в котором оформляются данные о персонале, усвоившем требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, и присваивается группа I по электробезопасности?
а) фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего;
б) фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого;
в) фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности;
153. Задание (4)Порядок присвоения группы I не электротехническому персоналу ?
а) путём проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретённых навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током;
б) путём проведения инструктажа;
в) в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретённых навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.
154. Задание (4) Какие документы оформляются по результатам проверки знаний неэлектротехнического персонала?
а) результаты проверки знаний заносятся в журнал;
б) результаты проверки знаний заносятся в журнал, и выдаётся удостоверение установленной формы;
в) по результатам проверки знаний выдаётся удостоверение установленной формы
155. Кто несёт ответственность за состояние охраны труда в организации?
а) работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации, наделённому в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора);  
б) руководящий работник организации, наделённый в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора);
в) работодатель
156. Кем проводится присвоение I группы не электротехническому персоналу?
а) работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации.
б) руководящим работником организации, наделённым в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора);
в) производителем работ или допускающим.  
157. Задание 6. Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности не электротехническому персоналу?
а) работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации.
б) руководящим работником организации, наделённым в установленном порядке административными функциями (главный инженер, технический директор, заместитель директора);
в) производителем работ или допускающим.  
158. Задание 6. Что из перечисленного не может быть отнесено к требованиям неэлектротехнического персонала?
а) знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках.
б) практические навыки оказания первой помощи пострадавшим;   
в) знание общих правил охраны труда, в том числе правил допуска к работе, правил пользования и испытаний средств защиты и специальных требований, касающихся выполняемой работы.
159.Задание 7Что из перечисленного не может быть отнесено к требованиям неэлектротехнического персонала?
а) знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках.
б) практические навыки оказания первой помощи пострадавшим;   
в) умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках.
160. Задание 7Каким путем производится присвоение группы I не электротехническому персоналу?
а) путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током;
б) путем проведения инструктажа;
в) в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.
161.Задание 8 Что из перечисленного не может быть отнесено к требованиям не электротехнического персонала?
а) знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках.
б) практические навыки оказания первой помощи пострадавшим;   
в) знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания.

162. Задание 8. Какие документы оформляются по результатам проверки знаний не электротехнического персонала?
а) результаты проверки знаний заносятся в журнал;
б) результаты проверки знаний заносятся в журнал и выдаётся удостоверение установленной формы;
в) по результатам проверки знаний оформляется протокол.
163. Задание 9 Что из перечисленного может быть отнесено к требованиям не электротехнического персонала?
а) знание общих правил охраны труда, в том числе правил допуска к работе, правил пользования и испытаний средств защиты и специальных требований, касающихся выполняемой работы;
б) знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках;    
в) знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания.

Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах – лифтах, подъёмных платформах для инвалидов эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)
164. Задание (1)В соответствии с каким документом проводится расследование несчастных случаев, произошедших на лифтах с работниками, участвующими в производственной деятельности работодателя?
а) с ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
б) с Трудовым кодексом Российской Федерации;   
в) с Техническим регламентом «Безопасность лифтов (ТР ТС 011-2011)
165. Задание (1)В течение какого времени владелец должен направить в орган Ростехнадзора извещение об аварии на опасном объекте?
а) в течение 24 часов;  
б) в течение 48 часов;
в) в течение 72 часов
166.Задание (1) Кто принимает решение о проведении технического расследования аварии на опасном объекте, в результате которой причинён вред только имуществу потерпевших?
а) владелец опасного объекта;
б) орган Ростехнадзора;
в) специализированная организация, обслуживающая опасный объект
167. Задание (1)По решению председателя комиссии срок расследования может быть продлён на срок?
а) не более чем на 15 рабочих дней в зависимости от характера аварии на опасном объекте, необходимости проведения дополнительных исследований и экспертиз, получения медицинских и иных документов и заключений, а также при возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению технического расследования причин аварии на опасном объекте в установленные сроки;
б) не более чем на 5 рабочих дней в зависимости от характера аварии на опасном объекте, необходимости проведения дополнительных исследований и экспертиз, получения медицинских и иных документов и заключений на опасном объекте в установленные сроки;
в) в течение 10 рабочих дней при возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению технического расследования причин аварии на опасном объекте в установленные сроки.
168. Задание (1)В течение какого времени орган Ростехнадзора должен издать приказ о проведении технического расследования причин аварии на опасном объекте?
а) в течение 24 часов;   
б) в течение 48 часов;
в) в течение 72 часов
169. Задание (2) В течение какого времени должно проводится расследование причин аварии на опасном объекте?
а) в течение 3 рабочих дней;   
б) в течение 5 рабочих дней;
в) в течение 15 рабочих дней  
170. Задание (2)В течение какого времени орган Ростехнадзора должен издать приказ о проведении технического расследования причин аварии на опасном объекте?
а) в течение 24 часов;   
б) в течение 48 часов;
в) в течение 72 часов
171. Задание (2)Кто принимает решение  о проведении технического расследования аварии на опасном объекте, в результате которой причинён вред только имуществу потерпевших?
а) орган Ростехнадзора;
б) владелец опасного объекта
в) специализированная организация, обслуживающая опасный объект
172.Задание (3) В течение какого времени должно проводится расследование причин аварии на опасном объекте?
а) в течение 3 рабочих дней;   
б) в течение 5 рабочих дней;
в) в течение 15 рабочих дней  

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:
Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 25 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 20 тестовых заданий. Результаты выполнения задания теоретического этапа профессионального экзамена считаются положительными при фактическом количестве набранных баллов не менее 20 - (не менее 80% правильных ответов). Один правильный ответ = 1 балл.
Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.
Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. У соискателя есть возможность однократной пересдачи теоретической части профессионального экзамена. 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)
	Номер
билета/ вопроса
	Ответ
(буква)

	1
	а
	44
	А
	87
	а
	130
	в

	2
	а
	45
	в
	88
	б
	131
	б

	3
	в
	46
	в
	89
	в
	132
	а

	4
	а
	47
	в
	90
	а
	133
	б

	5
	а
	48
	б
	91
	б
	134
	а

	6
	б
	49
	б
	92
	в
	135
	б

	7
	в
	50
	б
	93
	а
	136
	б

	8
	а
	51
	б
	94
	а
	137
	а

	9
	б
	52
	в
	95
	б
	138
	в

	10
	в
	53
	в
	96
	а
	139
	а

	11
	в
	54
	б
	97
	а
	140
	б

	12
	в
	55
	в
	98
	а
	141
	а

	13
	в
	56
	в
	99
	б
	142
	в

	14
	в
	57
	а
	100
	в
	143
	а

	15
	в
	58
	а
	101
	б
	144
	а

	16
	а
	59
	а
	102
	в
	145
	а

	17
	а
	60
	б
	103
	а
	146
	в

	18
	б
	61
	а
	104
	а
	147
	а

	19
	в
	62
	б
	105
	в
	148
	а

	20
	б
	63
	б
	106
	в
	149
	в

	21
	б
	64
	в
	107
	а
	150
	б

	22
	в
	65
	в
	108
	а
	151
	б

	23
	в
	66
	в
	109
	б
	152
	а

	24
	б
	67
	б
	110
	а
	153
	а

	25
	в
	68
	а
	111
	а
	154
	а

	26
	а
	69
	а
	112
	в
	155
	а

	27
	б
	70
	а
	113
	б
	156
	а

	28
	в
	71
	б
	114
	а
	157
	а

	29
	в
	72
	а
	115
	б
	158
	а

	30
	а
	73
	б
	116
	а
	159
	а

	31
	в
	74
	а
	117
	а
	160
	в

	32
	а
	75
	в
	118
	б
	161
	в

	33
	в
	76
	а
	119
	а
	162
	а

	34
	в
	77
	а
	120
	б
	163
	б

	35
	в
	78
	в
	121
	а
	164
	б


	36
	В
	79
	а
	122
	в
	 165
	а

	37
	А
	80
	а
	123
	в
	166
	а

	38
	А
	81
	а
	124
	в
	167
	а

	39
	А
	82
	в
	125
	а
	168
	а

	40
	В
	83
	а
	126
	а
	169
	в

	41
	А
	84
	б
	127
	а
	170
	а

	42
	Б
	85
	б
	128
	б
	171
	б

	43
	А
	86
	б
	129
	а
	172
	а



12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

	
	

	Задание 1. 



	1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 

Условия и указания выполнения задания:
Излагается в устной форме с указанием регламентированных требований к условиям эксплуатации лифта
 
Критерии оценки:

	1. Наиболее полное перечисление текущих условий эксплуатации лифтов и изложение регламентированных требований к данным условиям (мах. балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение регламентированных требований к обеспечению условий эксплуатации лифтов
	

	б) не полное изложение факторов, влияющих на эксплуатацию лифтов 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%




	2. Составить график работы лифтёров на месяц (с 01 июня 2018г.), обслуживающих 4 пассажирских лифта самостоятельного пользования в 9-и этажном жилом доме.  

Условия и указания выполнения задания:

С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество лифтёров и составляет график  работы лифтёров при 24-х часовой смене, фамилии и инициалы лифтёров – условные.
(В 24-х часовой смене 3 (три) часа предусмотрены на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …)
 Графики составляются на макете – листе заготовке графика – Приложение 2. 

Критерии оценки:

	2. Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графика работы лифтёров  (мах. балл)
	10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) график составлен с превышением регламентированной месячной нормы рабочего времени
	

	б) неравномерное распределение рабочего времени среди лифтёров
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	3. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и объём этих работ

Условия и указания выполнения задания:
Перечень и объём работ при ежесменном осмотре лифта лифтёром излагается письменно с учётом модели лифта

Критерии оценки:

	3. Полнота изложения перечня работ при ежесменном осмотре лифта и объёма этих работ   (мах. балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение обязательных работ при ежесменном осмотре лифтов
	

	б) перечень работ изложен без учёта конструкции (типа, модели) лифта
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%






	4. Изложить, какой документацией и какими инструкциями специалист должен обеспечить лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. 

Условия и указания выполнения задания:
В письменной форме излагается перечень документации и инструкций, которыми специалист должен обеспечить лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. 

Критерии оценки:

	4. Знание перечня документации и инструкций, которыми специалист должен обеспечить лифтёров на их рабочем месте   (мах. балл)
	
10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью изложен перечень документации, которая должна находиться на рабочем месте лифтёра
	

	б) не точно изложено название инструкций, которые должны быть выданы лифтёру 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	5. Оформить правильно запись в Журнале ежесменного осмотра лифта результатов ежесменного осмотра (запись без замечаний, запись с 2-я замечаниями) и запись «выявленных» неисправностей - не менее 1-ой (замечания и неисправности условные, выбранные соискателем)
  
Условия и указания выполнения задания:
 Выполняются соответствующие записи в Журнале ежесменного осмотра лифта (в макете – на  листе журнала)

Критерии оценки:

	5. Правильное оформление записей в журнале ежесменного осмотра лифта и полнота содержания необходимых записей   (мах. балл)
	20 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью выполнено задание в части условных замечаний и неисправностей…    
	

	б) содержание записей о результатах ежесменного осмотра лифта не в полной мере рационально (излишне многословно, не показывает объём проверок, а вывод по их результатам не соответствует уровню квалификации лифтёра…) 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%







Практическая часть профессионального экзамена состоит из 5-ти заданий.  Задания выполняются в соответствии с  приложениями (детализация заданий и ответов). 
Время на выполнения заданий – не более 120 мин.
Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

	При выполнении можно использовать:

	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»
Профессиональный стандарт «Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъёмных»
Технический регламент «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
ГОСТ Р 53780; ГОСТ Р 55964; ГОСТ Р 55969
Правила по электробезопасности…
Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах…



Задание 2. 

	1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 
Условия и указания выполнения задания:
 Излагается в письменной форме с указанием регламентированных требований к условиям эксплуатации лифта 

Критерии оценки:

	1. Наиболее полное перечисление текущих условий эксплуатации лифтов и изложение регламентированных требований к данным условиям (мах. балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение регламентированных требований к обеспечению условий эксплуатации лифтов
	

	б) не полное изложение факторов, влияющих на эксплуатацию лифтов 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	2. Составить график работы лифтёров на месяц (с 01 июня 2017г.), обслуживающих 4 пассажирских лифта самостоятельного пользования в 9-и этажном жилом доме.  
Условия и указания выполнения задания:
С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество лифтёров и составляет график  работы лифтёров при 24-х часовой смене, фамилии и инициалы лифтёров – условные.
(В 24-х часовой смене 3 (три) часа предусмотрены на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …)
 Графики составляются на макете – листе заготовке графика – Приложение 2. 

Критерии оценки:

	2. Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графика работы лифтёров  (мах. балл)
	10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) график составлен с превышением регламентированной месячной нормы рабочего времени (168-и часов на июнь месяц 2017г.) 
	

	б) неравномерное распределение рабочего времени среди лифтёров (более 1 смены)
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	3. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и объём этих работ
Условия и указания выполнения задания:
Перечень и объём работ при ежесменном осмотре лифта лифтёром излагается письменно с учётом модели лифта

Критерии оценки:

	3. Полнота изложения перечня работ при ежесменном осмотре лифта и объёма этих работ   (мах. балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение обязательных работ при ежесменном осмотре лифтов
	

	б) перечень работ изложен без учёта конструкции (типа, модели) лифта
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	4. Изложить, какой документацией и какими инструкциями специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, должен организовать обеспечение лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. 
Условия и указания выполнения задания:
В письменной форме излагается перечень документации и инструкций, которыми специалист должен обеспечить лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. 

Критерии оценки:

	4. Знание перечня документации и инструкций, которыми специалист должен обеспечить лифтёров на их рабочем месте 
 (мах. балл)
	
10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью изложен перечень документации, которая должна находиться на рабочем месте лифтёра
	

	б) не точно изложено название инструкций, которые должны быть выданы лифтёру 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	5. Оформить правильно запись в Журнале ежесменного осмотра лифта результатов ежесменного осмотра (запись без замечаний, запись с 2-я замечаниями) и запись «выявленных» неисправностей - не менее 1-ой (замечания и неисправности условные, выбранные соискателем)
  Условия и указания выполнения задания:
 Выполняются соответствующие записи в Журнале ежесменного осмотра лифта (в макете – на  листе журнала)

Критерии оценки:

	5. Правильное оформление записей в журнале ежесменного осмотра лифта и полнота содержания необходимых записей   (мах. балл)
	20 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью выполнено задание в части условных замечаний и неисправностей…    
	

	б) содержание записей о результатах ежесменного осмотра лифта не в полной мере рационально (излишне многословно, не показывает объём проверок, а вывод по их результатам не соответствует уровню квалификации лифтёра…) 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%






Практическая часть профессионального экзамена состоит из 5-ти заданий. Задания выполняются в соответствии с  приложениями (детализация заданий и ответов). 
 Время на выполнения заданий – не более 120 мин.
Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

	При выполнении можно использовать:

	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»
Профессиональный стандарт «Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъёмных»
Технический регламент «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
ГОСТ Р 53780; ГОСТ Р 55964; ГОСТ Р 55969
Правила по электробезопасности…
Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах…



Задание 3. 
	1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 
Условия и указания выполнения задания:
 Излагается в письменной форме с указанием регламентированных требований к условиям эксплуатации лифта 

Критерии оценки:

	1. Наиболее полное перечисление текущих условий эксплуатации лифтов и изложение регламентированных требований к данным условиям (мах. балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение регламентированных требований к обеспечению условий эксплуатации лифтов
	

	б) не полное изложение факторов, влияющих на эксплуатацию лифтов 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%




	2. Составить график работы лифтёров на месяц (с 01 июня 2018г.), обслуживающих 4 пассажирских лифта самостоятельного пользования в 9-и этажном санаторном корпусе.  
Условия и указания выполнения задания:
 С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество лифтёров и составляет график  работы лифтёров при 12-и часовой смене, фамилии и инициалы лифтёров – условные.
(В 12-и часовой смене 1 (один) час предусмотрен на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …)
 Графики составляются на макете – листе заготовке графика – Приложение 2. 

Критерии оценки:

	2. Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графика работы лифтёров  (мах. балл)
	10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) график составлен с превышением регламентированной месячной нормы рабочего времени (168-и часов на июнь месяц 2017г.) 
	

	б) неравномерное распределение рабочего времени среди лифтёров (более 1 смены)
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	3. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с ручным приводом дверей (распашными дверями) и объём этих работ. 
Условия и указания выполнения задания:
Перечень и объём работ при ежесменном осмотре лифта лифтёром излагается письменно с учётом модели лифта

Критерии оценки:

	3. Полнота изложения перечня работ при ежесменном осмотре лифта и объёма этих работ   (мах. балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение обязательных работ при ежесменном осмотре лифтов
	

	б) перечень работ изложен без учёта конструкции (типа, модели) лифта
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	4. Изложить действия специалиста по контролю сроков действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) подчинённого персонала, по организации повторной проверки знаний, по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров 
Условия и указания выполнения задания:
Последовательно излагаются действия специалиста по контролю сроков действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) персонала, по организации повторной проверки его знаний, по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров 

Критерии оценки:

	4. Полнота изложения действий специалиста… по контролю сроков действия квалификационных удостоверений подчинённого персонала, по организации повторной проверки знаний, по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров (мах. балл)
	


10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) недостаточно полно изложены действия специалиста … по контролю сроков действия квалификационных удостоверений, по организации повторной проверки знаний персонала
	- 1 балл/10%

	б) недостаточно полно изложены действия специалиста … по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров 
	- 1 балл/10%

	Результат снижения:
	10 - 2 = 8 баллов/80%

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	5. Оформить правильно запись в Журнале ежесменного осмотра лифта результатов ежесменного осмотра (запись без замечаний, запись с 2-я замечаниями) и запись «выявленных» неисправностей - не менее 1-ой (замечания и неисправности условные, выбранные соискателем)
  Условия и указания выполнения задания:
 Выполняются соответствующие записи в Журнале ежесменного осмотра лифта (в макете – на  листе журнала)

Критерии оценки:

	5. Правильное оформление записей в журнале ежесменного осмотра лифта и полнота содержания необходимых записей   (мах. балл)
	20 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью выполнено задание в части условных замечаний и неисправностей…    
	

	б) содержание записей о результатах ежесменного осмотра лифта не в полной мере рационально (излишне многословно, не показывает объём проверок, а вывод по их результатам не соответствует уровню квалификации лифтёра…) 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%







Практическая часть профессионального экзамена состоит из 5-ти заданий.  Задания выполняются в соответствии с  приложениями (детализация заданий и ответов). 
Время на выполнения заданий – не более 120 мин.
Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

	При выполнении можно использовать:

	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»
Профессиональный стандарт «Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъёмных»
Технический регламент «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
ГОСТ Р 53780; ГОСТ Р 55964; ГОСТ Р 55969
Правила по электробезопасности…
Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах…


 Задание 4. 
	1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 
Условия и указания выполнения задания:
 Излагается в письменной форме с указанием регламентированных требований к условиям эксплуатации лифта 

Критерии оценки:

	1. Наиболее полное перечисление текущих условий эксплуатации лифтов и изложение регламентированных требований к данным условиям (мах. балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение регламентированных требований к обеспечению условий эксплуатации лифтов
	

	б) не полное изложение факторов, влияющих на эксплуатацию лифтов 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	2. Составить график работы лифтёров на месяц (с 01 июня 2018г.), обслуживающих 4 пассажирских лифта самостоятельного пользования в 9-и этажном жилом доме.  
Условия и указания выполнения задания:
С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество лифтёров и составляет график  работы лифтёров при 24-х часовой смене, фамилии и инициалы лифтёров – условные.
(В 24-х часовой смене 3 (три) часа предусмотрены на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …)
 Графики составляются на макете – листе заготовке графика – Приложение 2. 

Критерии оценки:

	2. Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графика работы лифтёров  (мах. балл)
	10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) график составлен с превышением регламентированной месячной нормы рабочего времени (168-и часов на июнь месяц 2017г.) 
	

	б) неравномерное распределение рабочего времени среди лифтёров (более 1 смены)
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	3. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и объём этих работ
Условия и указания выполнения задания:
Перечень и объём работ при ежесменном осмотре лифта лифтёром излагается письменно с учётом модели лифта

Критерии оценки:

	3. Полнота изложения перечня работ при ежесменном осмотре лифта и объёма этих работ   (мах. балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение обязательных работ при ежесменном осмотре лифтов
	

	б) перечень работ изложен без учёта конструкции (типа, модели) лифта
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	4. Изложить, какой документацией и какими инструкциями специалист должен обеспечить лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. 
Условия и указания выполнения задания:
В письменной форме излагается перечень документации и инструкций, которыми специалист должен обеспечить лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. 

Критерии оценки:

	4. Знание перечня документации и инструкций, которыми специалист должен обеспечить лифтёров на их рабочем месте   (мах. балл)
	10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью изложен перечень документации, которая должна находиться на рабочем месте лифтёра
	

	б) не точно изложено название инструкций, которые должны быть выданы лифтёру 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	5. Оформить правильно запись в Журнале ежесменного осмотра лифта результатов ежесменного осмотра (запись без замечаний, запись с 2-я замечаниями) и запись «выявленных» неисправностей - не менее 1-ой (замечания и неисправности условные, выбранные соискателем)
  Условия и указания выполнения задания:
 Выполняются соответствующие записи в Журнале ежесменного осмотра лифта (в макете – на  листе журнала)

Критерии оценки:

	5. Правильное оформление записей в журнале ежесменного осмотра лифта и полнота содержания необходимых записей   (мах. балл)
	20 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью выполнено задание в части условных замечаний и неисправностей…    
	

	б) содержание записей о результатах ежесменного осмотра лифта не в полной мере рационально (излишне многословно, не показывает объём проверок, а вывод по их результатам не соответствует уровню квалификации лифтёра…) 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%






Практическая часть профессионального экзамена состоит из 5-ти заданий.  Задания выполняются в соответствии с  приложениями (детализация заданий и ответов). 
Время на выполнения заданий – не более 120 мин.
Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

	При выполнении можно использовать:

	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»
Профессиональный стандарт «Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъёмных»
Технический регламент «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
ГОСТ Р 53780; ГОСТ Р 55964; ГОСТ Р 55969
Правила по электробезопасности…
Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах…


 
Задание 5.
	1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 
Условия и указания выполнения задания:
 Излагается в письменной форме с указанием регламентированных требований к условиям эксплуатации лифта 

Критерии оценки:

	1. Наиболее полное перечисление текущих условий эксплуатации лифтов и изложение регламентированных требований к данным условиям (мах. балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение регламентированных требований к обеспечению условий эксплуатации лифтов
	

	б) не полное изложение факторов, влияющих на эксплуатацию лифтов 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	2. Составить график работы лифтёров на месяц (с 01 июня 2017г.), обслуживающих 4 пассажирских лифта самостоятельного пользования в 9-и этажном санаторном корпусе.  
Условия и указания выполнения задания:
 С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество лифтёров и составляет график  работы лифтёров при 12-и часовой смене, фамилии и инициалы лифтёров – условные.
(В 12-и часовой смене 1 (один) час предусмотрен на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …)
 Графики составляются на макете – листе заготовке графика – Приложение 1.2. 

Критерии оценки:

	2. Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графика работы лифтёров  (мах. балл)
	10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) график составлен с превышением регламентированной месячной нормы рабочего времени (168-и часов на июнь месяц 2017г.) 
	

	б) неравномерное распределение рабочего времени среди лифтёров (более 1 смены)
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	3. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и объём этих работ
Условия и указания выполнения задания:
Перечень и объём работ при ежесменном осмотре лифта лифтёром излагается письменно с учётом модели лифта

Критерии оценки:

	3. Полнота изложения перечня работ при ежесменном осмотре лифта и объёма этих работ   (мах. балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение обязательных работ при ежесменном осмотре лифтов
	

	б) перечень работ изложен без учёта конструкции (типа, модели) лифта
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	4. Изложить действия специалиста по контролю сроков действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) подчинённого персонала, по организации повторной проверки знаний, по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров 
Условия и указания выполнения задания:
Последовательно излагаются действия специалиста по контролю сроков действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) персонала, по организации повторной проверки его знаний, по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров 

Критерии оценки:

	4. Полнота изложения действий специалиста… по контролю сроков действия квалификационных удостоверений подчинённого персонала, по организации повторной проверки знаний, по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров (мах. балл)
	


10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) недостаточно полно изложены действия специалиста … по контролю сроков действия квалификационных удостоверений, по организации повторной проверки знаний персонала
	- 1 балл/10%

	б) недостаточно полно изложены действия специалиста … по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров 
	- 1 балл/10%

	Результат снижения:
	10 - 2 = 8 баллов/80%

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	5. Оформить правильно запись в Журнале ежесменного осмотра лифта результатов ежесменного осмотра (запись без замечаний, запись с 2-я замечаниями) и запись «выявленных» неисправностей - не менее 1-ой (замечания и неисправности условные, выбранные соискателем)
  Условия и указания выполнения задания:
 Выполняются соответствующие записи в Журнале ежесменного осмотра лифта (в макете – на  листе журнала)

Критерии оценки:

	5. Правильное оформление записей в журнале ежесменного осмотра лифта и полнота содержания необходимых записей   (мах. балл)
	20 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью выполнено задание в части условных замечаний и неисправностей…    
	

	б) содержание записей о результатах ежесменного осмотра лифта не в полной мере рационально (излишне многословно, не показывает объём проверок, а вывод по их результатам не соответствует уровню квалификации лифтёра…) 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%



 


Практическая часть профессионального экзамена состоит из 5-ти заданий. Задания выполняются в соответствии с  приложениями (детализация заданий и ответов). 
 Время на выполнения заданий – не более 120 мин.
Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

	При выполнении можно использовать:

	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»
Профессиональный стандарт «Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъёмных»
Технический регламент «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
ГОСТ Р 53780; ГОСТ Р 55964; ГОСТ Р 55969
Правила по электробезопасности…
Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах…


 Задание 6. 
	1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 
Условия и указания выполнения задания:
 Излагается в письменной форме с указанием регламентированных требований к условиям эксплуатации лифта 

Критерии оценки:

	1. Наиболее полное перечисление текущих условий эксплуатации лифтов и изложение регламентированных требований к данным условиям (мах. балл)
	
30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение регламентированных требований к обеспечению условий эксплуатации лифтов
	

	б) не полное изложение факторов, влияющих на эксплуатацию лифтов 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	2. Составить график работы лифтёров на месяц (с 01 июня 2018г.), обслуживающих 4 пассажирских лифта самостоятельного пользования в 9-и этажном жилом доме.  
Условия и указания выполнения задания:
С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество лифтёров и составляет график  работы лифтёров при 24-х часовой смене, фамилии и инициалы лифтёров – условные.
(В 24-х часовой смене 3 (три) часа предусмотрены на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …)
 Графики составляются на макете – листе заготовке графика – Приложение 2. 

Критерии оценки:

	2. Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графика работы лифтёров  (мах. балл)
	10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) график составлен с превышением регламентированной месячной нормы рабочего времени
	

	б) неравномерное распределение рабочего времени среди лифтёров
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	1.3. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с ручным приводом дверей (распашными дверями) и объём этих работ. 
Условия и указания выполнения задания:
Перечень и объём работ при ежесменном осмотре лифта лифтёром излагается письменно с учётом модели лифта

Критерии оценки:

	3. Полнота изложения перечня работ при ежесменном осмотре лифта и объёма этих работ   (мах. балл)
	30 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полное изложение обязательных работ при ежесменном осмотре лифтов
	

	б) перечень работ изложен без учёта конструкции (типа, модели) лифта
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%


    


	4. Изложить, какой документацией и какими инструкциями специалист должен обеспечить лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. 
Условия и указания выполнения задания:
В письменной форме излагается перечень документации и инструкций, которыми специалист должен обеспечить лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. 

Критерии оценки:

	4. Знание перечня документации и инструкций, которыми специалист должен обеспечить лифтёров на их рабочем месте   (мах. балл)
	10 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью изложен перечень документации, которая должна находиться на рабочем месте лифтёра
	

	б) не точно изложено название инструкций, которые должны быть выданы лифтёру 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%





	5. Оформить правильно запись в Журнале ежесменного осмотра лифта результатов ежесменного осмотра (запись без замечаний, запись с 2-я замечаниями) и запись «выявленных» неисправностей - не менее 1-ой (замечания и неисправности условные, выбранные соискателем)
  Условия и указания выполнения задания:
 Выполняются соответствующие записи в Журнале ежесменного осмотра лифта (в макете – на  листе журнала)

Критерии оценки:

	5. Правильное оформление записей в журнале ежесменного осмотра лифта и полнота содержания необходимых записей   (мах. балл)
	20 баллов/
100%

	Снижение за:
	

	а) не полностью выполнено задание в части условных замечаний и неисправностей…    
	

	б) содержание записей о результатах ежесменного осмотра лифта не в полной мере рационально (излишне многословно, не показывает объём проверок, а вывод по их результатам не соответствует уровню квалификации лифтёра…) 
	

	Результат снижения:
	

	Неудовлетворительный ответ
	0 баллов/%







Практическая часть профессионального экзамена состоит из 5-ти заданий. Задания выполняются в соответствии с  приложениями (детализация заданий и ответов). 
Время на выполнения заданий – не более 120 мин.
Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

	При выполнении можно использовать:

	Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»
Профессиональный стандарт «Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъёмных»
Технический регламент «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
ГОСТ Р 53780; ГОСТ Р 55964; ГОСТ Р 55969
Правила по электробезопасности…
Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах…



                                                                                                          


























  Приложение 1

ЗАДАНИЕ 1

Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ СОИСКАТЕЛЯ

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов владельцем (организацией, осуществляющей функции владельца) должны быть выполнены следующие условия:
а) обеспечение сохранности _____________________________________ и использование лифтов _________________________________________________________срока эксплуатации;

б) обеспечение в _______________________________________________________ лифта условий эксплуатации, предусмотренных ______________________________________________________________________________________________________________________; 

в) исключение хранения в ______________________________________________________лифта посторонних предметов, не имеющих отношения к _______________________________________________________;

г) обеспечение возможности _________________________________________подхода (доступа) к помещениям с ___________________________________________________________________, в том числе освещения подходов;

д)  исключение доступа к _______________________________________________________лифта посторонних лиц; 

е) обеспечение организации хранения и учёта выдачи ключей от _______________________________________________________________________________________________;

ж) обеспечение контроля доступа в помещения _________________________________________________________________________________________;

з) обеспечение качества электропитания электрооборудования лифтов (в пределах, установленных __________________________________________________________________);

и) обеспечение уровня освещённости этажных площадок и помещений ____________________________________________________ по ГОСТ Р 53780 (не менее ___ лк на уровне пола);

к) наличие на основном посадочном этаже информации для связи с _________________________________________ или _________________________ службой, службой осуществляющей эвакуацию ________________________________________________________________________;

л)  исключение использования лифта по назначению  при выполнении ____________________________________________________________в помещениях с размещённым оборудованием лифта, а также обеспечение мероприятий по предотвращению повреждения оборудования лифта;

н) обеспечение содержания в чистоте ______________________ и _________________________ лифта;

м) обеспечить хранение технической документации на лифты (в том числе _________________________________ и внесение в них необходимых записей – может быть по договору делегировано специализированной организации).
Контроль за выполнением указанных выше условий (у владельца, в организации…) возлагается на ____________________________________________________________________, а закрепляется в соответствующей  должностной инструкции.
                                                                                                     


                                                                                                           Приложение 2а
ЗАДАНИЕ 

Составить график работы лифтёров на месяц (с 01 июня 2018г.), обслуживающих 4 пассажирских лифта самостоятельного пользования в 9-и этажном жилом доме.  
С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество лифтёров и составляет график  работы лифтёров при 24-х часовой смене.
(В 24-х часовой смене 3 (три) часа предусмотрены на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …)

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ СОИСКАТЕЛЯ

 Сначала ориентируясь на данные практического задания (тип использования здания - жилой  дом) определим режим работы лифтов в сутки – ________________________________и, соответственно, исходя из этого, определим продолжительность смен в часах.     
Определив время работы лифтов – ____________________, учитывая то, что каждый лифт должен быть подвергнут ежесменному осмотру, а также количество лифтов и их этажность, с учётом требований законодательства о труде (сорокачасовая неделя), определим потребное количество лифтёров для обслуживания лифтов.
 Для четырёх (4) лифтов по 9 этажей и 24-и часовом времени их работы в сутки необходимо ____________________ лифтёра.
При составлении графика у лифтёров получается по __________________ 24-х часовых смен.
Вычитая  из  24-х  часов смены три часа на личные нужды  работника (на отдых, на приём пищи, …): 21 х __=____  часов – лимит рабочих часов в месяц для лифтёра, что практически отвечает/не отвечает регламентированным требованиям ТК РФ.
(пометить свой выбор вывода)


                                                                                                                                                                                           Приложение 2

                                                                                                                                                                Утверждаю:
                                                                                                                                                             Председатель 
ЖСК «МАГНИТ»
Котов  В.В.  
                                                                                                                                                          20 июня  2018г.
ГРАФИК
работы лифтёров ЖСК «МАГНИТ» по обслуживанию лифтов по адресу: Хабаровск, ул. Малиновского, дом 10, п. 1- 4
на июнь  2018г.

	Ф.И.О. лифтёра
	Числа месяца

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приём-сдача смены производится в 8-00 ежесуточно

График составил:
Специалист, ответственный за   
организацию эксплуатации лифтов
                                
__________________
_______ (дата)
С графиком ознакомлены:
                                         ___________________
                                                                    (Ф.И.О.)
                                         ___________________
                                                                     (Ф.И.О.)
                                         ___________________
                                                                    (Ф.И.О.)
                                          ___________________
                                                                       (Ф.И.О.)
                                                                                                           Приложение 3
к экзаменационному билету №1, 2, 4, 5, 7


ЗАДАНИЕ 3

Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и объём этих работ
.
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ СОИСКАТЕЛЯ

При проведении ежесменного осмотра пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей лифтёр должен:
- при приёме смены ознакомиться с записями _______________________________________________________________________________;
- проверить исправность ______________________________________________дверей шахты 
  и кабины;
- выборочно проверить не менее чем на _______ посадочных площадках точность остановки 
  кабины при движении _______________________;
- проверить исправность подвижного пола (при наличии такового), электромеханического 
   (электронного) реверса (при его наличии);
- убедиться в наличии освещения _____________________ и  _____________________________;
- проверить исправность действия кнопки «___________», светового сигнала «________» на 
  всех посадочных площадках, светового табло, световой и  звуковой сигнализации, а также 
   исправность двусторонней переговорной связи между _______________________________________________________________________________;    
- убедиться в наличии ___________________________________________ , предупредительных и     ___________________________________;
- проверить состояние ограждения _________________________________;
- результаты осмотра занести в __________________________________________. 

Владелец лифта (или организация, занимающаяся организацией эксплуатации лифтов) должен в Производственную инструкцию лифтёра включить перечень работ ежесменного осмотра лифта с учётом рекомендаций ____________________, содержащихся в Руководстве (Инструкции) по эксплуатации лифта.       

Приложение 3
к экзаменационному билету №6

ЗАДАНИЕ 3

Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с ручным приводом дверей (распашными дверями) и объём этих работ. 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ СОИСКАТЕЛЯ

При проведении осмотра пассажирского лифта с ручным приводом дверей (распашными дверями) лифтёр должен:
- при приёме смены ознакомиться с записями _____________________________________________________________________________________________________________________ ;

- проверить исправность ________________________________________________дверей шахты 
  и кабины;
- выборочно проверить не менее чем на _________ посадочных площадках точность  
  остановки кабины при движении ________________________;
- проверить исправность подвижного пола (при наличии такового);
- убедиться в наличии освещения ________________________ и _________________________;
- проверить исправность действия кнопки «__________»,  светового сигнала «__________» на 
  всех посадочных площадках, звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней	 
  переговорной связи между _______________________________________________________
  _____________________________________________________;    
- убедиться в наличии ___________________________________________ , предупредительных и   
  ___________________________________;
- проверить состояние ограждения _________________________________;
- результаты осмотра занести в ___________________________________________________. 

Владелец лифта (или организация, занимающаяся организацией эксплуатации лифтов) должен в Производственную инструкцию лифтёра включить перечень работ ежесменного осмотра лифта с учётом рекомендаций ____________________________, содержащихся в Руководстве (Инструкции) по эксплуатации лифта.       




                                                                                                            Приложение 4
к экзаменационному билету №1, 2, 4, 6, 

ЗАДАНИЕ 4

Изложить, какой документацией и какими инструкциями специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, должен организовать обеспечение лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ СОИСКАТЕЛЯ

1. В вопросах обеспечения безопасной эксплуатации лифтов представителем кого является специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов?
Ответ: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

2. Какими инструкциями должны быть обеспечены лифтёры?
Ответ: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

3. Какие ещё документы должны быть на рабочем месте лифтёра?
Ответ: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 
4. Какой документ специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, должен ежемесячно обновлять лифтёрам?
Ответ: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________


                                                                                                            Приложение 4
к экзаменационному билету №3, 5, 7

ЗАДАНИЕ 4

Изложить действия специалиста по контролю сроков действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) подчинённого персонала, по организации повторной проверки знаний, по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров 
.
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ СОИСКАТЕЛЯ

1. В вопросах обеспечения безопасной эксплуатации лифтов представителем кого является специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов?
Ответ: ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

2. Какими документами предусмотрены обязанности специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, контролировать сроки действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) подчинённого персонала и сроки проведения повторной проверки знаний?
Ответ: ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Что включает в себя фраза (выражение)  «…обеспечение организации повторной проверки знаний подчинённого персонала…»?
Ответ: фраза «…обеспечение организации повторной проверки знаний подчинённого персонала…» чаще всего включает в себя:
- _______________________________________________________________________________;
- _______________________________________________________________________________;
- _____________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________.

4. Ваше мнение, каким образом специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, может обеспечить контроль окончания сроков действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) подчинённого персонала и контроль сроков проведения повторной проверки его знаний?
Ответ: ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Опишите действия специалиста в случае необходимости оценки квалификации вновь принимаемых на работу лифтёров?
(Оценка квалификации должна проводиться в Центре оценки квалификаций (ЦОК)).
Ответ: ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).
2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
8. ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
9. ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности
10. ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
11. ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
12. ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.
13. ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры
14. ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры
15. ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
16. СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров
17. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования
18. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
19. ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов
20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения
  21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания
  22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.
  23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования




