[bookmark: _GoBack]Памятка собственникам лифтов, производящим замену оборудования за счёт средств Фонда Капитального Ремонта.

Документарные мероприятия
1) Ознакомится с проектной документацией на замену лифтового оборудования.
2) Ознакомится с изначальными электронными торгами на выполнение работ по проектированию и составлению локального сметного расчета. (на какой коэффициент снизилась конечная цена работ). Снижение в среднем на 35-60%.
3) Ознакомится с электронными торгами на выполнение работ по замене лифтового оборудования (на какой коэффициент снизилась конечная цена работ). Снижение в среднем на 25-35%.
4) Уточнить, является ли подрядная (генподрядная) организация, выполняющая (выполнявшая) услуги по замене лифтового оборудования плательщиком НДС (20%)-указано в локальном сметном расчёте. Как правило, генподрядная организации не является плательщиком НДС. Снижение на 20%.
5) Уточнить, что являлось непредвиденными расходами.
6) Затребовать в ФКР итоговую смету со всеми подписями и печатями. Навязанные в последствии доп. услуги не принимать (если это не форс-мажор: землетрясение, наводнение.)
Данные мероприятия позволяют снизить начальную (предварительную) стоимость работ до 45%, что позволит облегчить дальнейшие платежи (или вернуть средства).
Технические и кадровые мероприятия.
Ознакомиться с спецификациями или счет-фактурами (обязательно) на приобретаемое оборудование:
1) Лифтовое оборудование.
2) Системы диспетчерского контроля.
3) Обрамления дверного проема шахты.
Иные сведения.
1) Договор подряда между Подрядчиком (выигравшим электронные торги) и Фондом Капитального Ремонта на замену лифтового оборудования.
2) Данные о квалифицированном персонале (прошедшими независимую оценку квалификации и имеющие соответствующие свидетельства), выполняющего демонтаж-монтаж, а именно:
              -Специалист по организации монтажа лифтов, платформ подъемных для инвалидов,             эскалаторов 
              -Электромонтёр диспетчерского оборудования и телеавтоматики (5 уровень квалификации) 
              -Техник наладчик электрических подъемников (5 уровень квалификации).
              -Монтажник электрических подъёмников (4 уровня квалификации).
      5) Технологический процесс замены направляющих.
      6) Технологический процесс изменения высоты и ширины в свету дверного проёма шахты на этажной площадке (до 2000*700)-требуется расширение проемов. Высота и ширина дверного проёма в свету должна быть не менее 2000*700 мм - проверить визуально можно на всех стадиях, даже после монтажа (см.проектную документацию и регламент)
     7) Предусмотрение в проекте выполнение всех требований ТР ТС 011/2011. (не выполнение требований приведет к приостановке работы лифтового оборудования в феврале 2025 г.)
     8) В случае, если дом не заземлен (НЕ ОТРАЖЕНО В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)–как предполагается проведение работ по заземлению оборудования?
     9) Какими «силами» будет произведен демонтаж-монтаж силового кабеля от ВРУ МКД?
     8) Кем будет проводится полное техническое освидетельствование лифтов (договор, отсутствие аффилированности, аттестат аккредитации лаборатории, свидетельства о квалификации – Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности 6 уровня. Посмотреть в реестре https://fsa.gov.ru/ область аккредитации.
     9) Кем будет проводится декларирование лифтов (договор, отсутствие аффилированности).
   10) Как и кем будет проводится утилизация демонтированного оборудования с предоставлением акта утилизации.
   При соблюдении вышеперечисленных требований у Вас в собственности будет лифтовое оборудование, которое прослужит назначенный срок службы при соблюдении качественного технического обслуживания и освидетельствования.
Если у Вас возникли вопросы будем рады на них ответить glem@yandex.ru, 8(4212)943331  Данная информация носит ознакомительный характер, представлена специалистами по организации эксплуатации лифтов, имеющие положительный опыт таких работ. 

