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СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТА
Срок эксплуатации лифта определяет производитель лифта, этот срок производитель указывает в паспорте лифта. Обычно он составляет 25 лет. Если в паспорте лифта срок эксплуатации не указан, то в соответствии с действующими нормативными документами он определяется как 25 лет.
По истечении 25 лет имеется возможность продлить срок эксплуатации лифта, для этого необходимо провести обследование лифта, отработавшего назначенный срок службы в нашем испытательном центре.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В качестве усредненных сроков эксплуатации лифтового оборудования можно применять средний срок службы лифтового оборудования, указанный в ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации.

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке после замены: буфера, ловителей, ограничителя скорости, замка двери шахты, гидроаппарата безопасности (разрывного клапана), шкафа с аппаратами управления или системы управления лифта, подъемного механизма, тяговых элементов, канатоведущего шкива или барабана трения лифта с электрическим приводом, гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов лифта с гидравлическим приводом, несущих (ответственных) металлоконструкций кабины, противовеса, уравновешивающего устройства необходимо ПРОВЕСТИ частичное техническое освидетельствование
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HaumeHosaHue o6opyaosaHus

CpeaHuii cpok cnyxobl,

net
TNebenka 25
CocTaBHble yacTu nebegku:

- penykTop (YepBsiuHas napa) 12,5
- anekTpofBUraTens 15
- KaHaToBeAYL Uil LKUB 5

- OTBOAHOII Briok 10
- TOPMO3HOE YCTPOMCTBO 12,5
- nonymydTa TopMO3Has 12,5
Lkad ynpasneHus 25
CocTaBHble YacTu LWkada ynpasneHus:

- 3NeKTPOHHbIE NnaThl, TpaHcopmaTopsl, NyckaTenu, pene, 12,5
aBTOMaTUuecku e BKtouaTen

BsogHoe ycTpoiicTBO 25
OrpaHuunTens CKopocTH 12,5
HatsxHoe ycTpoiicTBo 12,5
KaHat orpaHuuuTens ckopoctut 5
Kabuna 25
CocTaBHble YacTu KabuHbI:

- Kyne kabuHbl 12,5
- npusop ABepeit 5

- ABepb KabuHbl (Ganka aBepu kabuHbl, Nopor, CTBOpKa) 12,5
MpomusoBec 25
CocTaBHble 4acTut NPoTUBOBECa:

- BEpxHss Banka npoTusoseca 12,5
- 3MeMeHTLI NofiBECKU NpoTUBOBECa 5
[Bepb WwaxTbl

CocTaBHble 4acTut BEpU LWaxThl:

- BepxHss Banka ABepu LWaxThbl 12,5
- cTBOpKa 12,5
-nopor 12,5
MopTan (o6pamnexue gBepHOro npoema) 25
PasBoaka npoBoAos (Mo WaxTe, MALWMHHOMY MOMELEHN0 U KabuHe 15
nudTa)

MonBecHoil kabenb 5
KHonouHble nocTbl (MprkasHble, Bbl3bIBHbIE) 12,5
MyTeBble AaTuUnKu 12,5
MpeoBpasoBaTenb YacToTbl U €ro CocTaBHbIe YacTu 12,5
TaroBble kaHaTbl 5
BydepHoe ycTpoiicTBo 25
OneKTPOHHbIE YCTPOIiCTBA, BXOASALE B COCTaB CUCTEMbI 12,5

ynpasneHus nudTom





